INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('1','3','<img src=\"/uploads/allimg/120526/1112131621-0.jpg\" />','','','127.0.0.112','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('2','3','<img alt=\"\" src=\"http://img3.epanshi.com/2215/product/s-4e5b5ba802b57.jpg.jpg\" style=\"width: 300px; height: 211px\" />','','','127.0.0.112','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('3','2','<P>　　和浴室的，体现其舒适度、温馨感和安全性，成为的一个重点。卫浴间的在家庭中涉及的细节是相当多的，如果处理得不好，不仅会直接影响日后居家生活的质量，更会影响心情。因此在卫浴间时需注意以下几个要点：</P>\r\n<P>　　顶棚。卫浴间的水汽较重，所以，要选择那些具有、防腐、防锈特点的材料做顶棚。</P>\r\n<P>　　地面要点。卫浴间在铺地砖之前，务必做好;在瓷砖铺设之后，要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜)，坡度朝向地漏;地面在铺设完瓷砖之后必须做闭水实验，时间至少要保证24小时;铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐，保证整个卫浴间的整体感，以免在视觉上产生纹乱的印象。</P>\r\n<P>　　墙面的考虑。卫浴间的墙面瓷砖要注重防潮、，而且贴瓷砖时要保证平整，并要与地砖通缝、对齐，以保证墙面与地面的整体感;如遇到给水管路出口，瓷砖的切口要小、适当，方便给水器上的法兰罩盖住切口，使得外观完美和自然。</P>\r\n<P>　　要注意。卫浴间最好要有窗户，以利通风;如果没有窗户有碍透气，这里尤其要注意门的细节。为防止卫浴间的水向外溢，门界要稍高于卫浴间内侧;卫浴间的门与地面的空隙要留得大一点，以利于回风出气;如果是推拉门，还要在推拉门与卫浴地砖之间做一层以防渗水。</P>\r\n<P>　　注重电路的铺设。卫浴间的电线接头处必须挂锡，并要先后缠上胶布和绝缘胶布，以保证安全;电线体必须套上阻燃管;所有开关和插座必须有防潮盒，而且位置也要视电器的尺寸与位置而定，以保证使用的方便合理，以便减少不应有的麻烦。</P>\r\n<P>　　严路改造。卫浴间的给排水线路最好不要做太大改动，如果要改动时，要根据具体情况而定，如洗衣机的型号不同，上下水的位置也会有所不同，因此水路不动最好。</P>\r\n<P>　　把好洁具的安装。最好在之前把下水孔距记好，按尺寸选好浴缸、浴房、坐便器、洗手盆等洁具，以免在时尺寸不合适;坐便器的安装要先用坐便泥密封好，再用膨胀螺丝或胶固定，这样，在坐便器发生阻塞时便于修理留下空间。</P>\r\n<P>　　强调通风换气。卫浴间必须要有排风扇，而且排风扇必须安有逆行闸门，以防止污浊空气倒流，非气回流等。</P>\r\n<P>　　预留绿化点缀。为增添几许生气，使不应该成为被绿色遗忘的角落。这样，时可以选择些耐阴、喜湿、适潮的盆栽放置在内，使平添几分生气。</P>\r\n<P>&nbsp;</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('4','2','<P>　　越来越多的人都开始关注地暖。家中采用地暖供暖的家庭时，几点关于地暖板材的选购知识。</P>\r\n<P>　　板材选择： 采暖效果与地暖产品的选择也息息相关，尤其是地热地面材料的选择。地面采暖由于其供暖方式的特殊性，对地面材料也有一定的要求。因此，采暖必须选择专用的。 板材相关的参考基础： </P>\r\n<P>　　1、基材密度高，内结合强度好。 基材采用致密的100%乔木木材制成，密度高达0.95克/平方厘米，热稳定性好，可以保证长期在高温下不开裂、不变形。 </P>\r\n<P>　　2、吸水厚度膨胀率 吸水厚度膨胀率要小于等于2.5%，达到国家优等品的。吸水厚度膨胀率越小，说明的防潮性能越高。 </P>\r\n<P>　　3、 甲醛释放量 甲醛释放量要选择尽可能低的。因为温度越高,甲醛释放量越多，在相对封闭的居室内再加上其他物品像大芯板中甲醛的释放，有可能会超标，对人体造成危害。 </P>\r\n<P>　　4、热传导系数 热传导系数也是至关重要的。目前，市场上有建材实验研究院以及国际检验机构等提供的热传导系数认可，在购买前可查验。 </P>\r\n<P><STRONG>　　专家建议： </STRONG></P>\r\n<P>　　1、地面采暖选购使用的必须经过热处理，如果使用一般的，那对采暖的效果会影响比较大。 </P>\r\n<P>　　2、市场上经过热处理、专门用于取暖的也有很多不同的规格，价格也相差很多。只要是经过热处理的，基本上都能够保证地暖的要求，150元/平方的和400元/平方的在取暖效果上其实相差无几。 </P>\r\n<P>　　3、选购时，没有必要因为担心影响采暖效果而去选择昂贵的板材，各种价格差异主要还是来自材料和规格的不同。 </P>\r\n<P>　　编辑提示： 由于地面采暖的特殊性，对的要求非常严格，因此，地热除了在满足常规质量指标的同时，还要满足以下三大要求： </P>\r\n<P>　　A、导热散热性强———宜薄不宜厚 Tips：木材和竹材都是很好的天然材料，地面热量通过传递到表面，必然会有热损失，理想的能把这些损失降到最低。所以，为了减少热能的损失以及降低供暖运行维护开支，地面采暖必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹和强化木，板厚不超过8毫米，最大不能超过10毫米。 </P>\r\n<P>　　B、尺寸稳定性高———宜小不宜大 Tips：地热的使用环境相当复杂，非采暖季地面要承受各种潮气，而供暖时地面温度又要骤然升温，木必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热必须要选购稳定性好的，如强化、多层实木、竹木这些集成复合型。 </P>\r\n<P>　　C、防潮耐热性要好———宜于环保 Tips：集成复合型要用粘合剂，粘合剂需符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。尤其是对于地热来讲，要经过耐高湿、耐低温等实验，如果采用普通的粘合剂，环保指标、耐潮性、耐老化性、膨胀率等均不能达标。因此消费者在选购时，查看商家的产品报告、检验报告是非常必要的。</P>\r\n<P>&nbsp;</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('5','2','<P><STRONG>　　弹性收纳空间最珍贵 </STRONG></P>\r\n<P>　　越是小，往往越容易给人杂乱的感觉。那是因为收纳空间不够，所有的东西都不得不摆在外面的缘故。不过，在小小的中，有一些弹性的收纳空间弥足珍贵，好好利用它们，效果可能就很不一样了。 </P>\r\n<P><STRONG>　　简单色调最开阔 </STRONG></P>\r\n<P>　　一般而言，小户型在整体色彩安排方面，切忌花花绿绿。最理想的色调是单色调、浅色系，白色、浅灰色或明亮的奶黄色、浅蓝色等都是不错的选择。不但明快，而且有扩大空间感的效果。 </P>\r\n<P><STRONG>　　简约风格最适合 </STRONG></P>\r\n<P>　　小户型的，主要是指6平米以下的。这种面积的，功能上一般只考虑备餐的作用。少数可以用活动搁板作出简单的就餐区。时的一个整体原则就是简约派。风格切忌杂乱，以直线条的现代风格是最好的选择。 </P>\r\n<P><STRONG>　　一字形与L形布局最合理 </STRONG></P>\r\n<P>　　在中，有一个最基本概念就是“三角型工作空间”。比如，水槽、操作台和灶台的位置，最理想的就是一个三角形，相隔的距离不超过一米。不过，现在狭长型的中，这样的未必能够实现。最适宜的布局，大概就是一字形与L形布局，并且根据个人日常操作的程序来决定布置了。 </P>\r\n<P>&nbsp;</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('6','2','<P>　　<STRONG>二次今年试水明年重推 </STRONG></P>\r\n<P>　　今年新房市场的蛋糕越来越小，不少业内人士都将目光由新房投向了二次市场——旧房翻新、老客户登门、老客户推荐亲朋来店等种种现象都被业内看成是“二次”的特征。 </P>\r\n<P>　　“国外有60%的都来源于二手房和二次，目前在国内，这个比例已经达到了近40%，说明这部分客源值得重视。”圣象总裁表示，今年圣象在市场推出了“老房新颜”活动，红星美凯龙也推出了“非换不可”活动，“一般来说，期限为5到8年，2003年正是房地产市场发展的开始，这些客户已经达到了该二次的年限”。 </P>\r\n<P>　　刚性需求业主量增加：业主因为审美改变，居住几年之后就有二次的需求。 </P>\r\n<P>　　目前市场上二次的业主已经形成新的高峰，“很多家庭已经进入到二次或者是三次的阶段，改善型需求在不断释放。这是应当重视的一块崭新的领域，要提供具有针对性的解决方案来服务业主。” </P>\r\n<P>　　市场走向有人悲观有人乐观 </P>\r\n<P>　　据有关机构调查，今年上半年，江苏省的部分建材销量和去年同比下降近三成，不少老总大呼今年市场困难重重。有业内人士表示，从现在到明年6月，建材市场的日子都不会太好过。对于下半年的市场，地产政策对家装市场的影响，往往在政策出台半年或一年之内显现。因此，上半年房屋交易量的下降对下半年市场的影响是很大的。去年下半年和今年上半年的市场成交量一直在萎缩，萎缩值甚至达到了近五年的最高峰。 </P>\r\n<P>　　“只要房地产市场没有起色，作为下游的市场日子也同样难过。目前的消费市场是理性消费市场，有影响力和号召力的大品牌可以挺过难关，但是一些小企业可能面临倒闭。”对于未来的市场及形势，各家企业都要有清醒的认识，及早制定相应的策略，才能保证企业在低迷的市场环境下保持良好的发展。 </P>\r\n<P>　　而持相反的态度的业内人说，房地产市场目前虽处于低迷期，但楼市新政打击了投资客，把房子提供给真正需要的刚需消费者，加上目前租赁市场也很火爆，这预示着目前的刚性需求很大，虽然一时被抑制住，但是迟早会出现反弹。“行业未来可能将出现反弹，一是因为传统市场旺季的到来，二是春节是办喜事的高峰期，不少新人会趁办喜事之前好新房。”</P>\r\n<P>&nbsp;</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('7','2','<P>　　<STRONG>市场低迷致不规范现象抬头</STRONG></P>\r\n<P>　　9、10月是家装市场的传统旺季，但记者走访发现，受楼市调控的影响，家装市场呈现“旺季不旺”的局面。</P>\r\n<P>&nbsp;</P>\r\n<P>　　<STRONG>家装旺季不旺谨防低价骗局</STRONG></P>\r\n<P>　　“从9月到现在的整体情况来看，跟去年同期没法比。”简爱策划部经理胡海表示，“楼市调控，作为下游产业，受到影响是一定的。”不过胡海也认为，“市场表现不能一概而论，我们对中山的市场还比较乐观。”</P>\r\n<P>　　某品牌负责人也表示，今年行业整体表现相对低迷，“大品牌的还好一点，一些小状况就没那么好了。”</P>\r\n<P>　　市场的低迷导致竞争愈渐激烈的同时，一些不规范行为也开始抬头，一些不负责的通过低报价吸引客户“上钩”，利用客户不具备专业知识的特点，逐步加码抬高价格，逼客户多出大量费用。</P>\r\n<P><BR>　<STRONG>　号召同行拒绝“钓鱼”</STRONG></P>\r\n<P>　　近日，有联合起来揭露行业内的各类不规范行为，在承诺“杜绝钓鱼式”的同时，还号召业内一同抵制不规范行为。“现在业主对知识越来越了解，如果再搞钓鱼式，只会毁掉的名声，这不是的聪明做法。”某负责人如此表示。</P>\r\n<P>　　不规范的做法往往发生在一些小身上，但损害的是整个行业。提醒业主，不要先考虑价格，要看的信誉，看工地情况，看价格也要留意项目的细节。</P>\r\n<P>　　<STRONG>曝光的“钓鱼”式</STRONG></P>\r\n<P>　　1.地面凿平规定只包含几厘米，超出部分要增加费用，大部分房子算下来都要增加几千元；</P>\r\n<P>　　2.洗手间面积是做到2400毫米却只做到1500~1800毫米，剩下全部视为增加工程；</P>\r\n<P>　　3.水电位数严重不够，大多数业主并不知道家里需要多少电位多少水管，整体做下来又是至少几千元的增加费用；</P>\r\n<P>　　4.师</a>和项目经理不断地给业主推介新的项目，随意增加一两个项目就是几千甚至上万元。</P>\r\n<P>&nbsp;</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('8','2','<P>　　许多，大部份位置都不理想，风水最考功夫的，是怎样设法为之改善，尤其是在许多新建的住所，早已整体地好的管道座向，如果定要跟随理想的卦位去改变，那么花费之大殊难统计。</P>\r\n<P>　　虽是污物汇集之处，但每个家庭必不可少。就算没有，人仍可过正常生活，但决不能没有，此点证明重要性不可小视，在风水上究如何安置，应该安置在何处，都是令人苦恼的事。</P>\r\n<P>　　既然好些，建造时早已安排好，那又怎有所选择呢？此点最是伤脑筋不过的事，不过我们绝不能一本通书读到老，在困难中去求变，而这变的办法各有见地，能够化凶为吉。</P>\r\n<P>　<STRONG>　在方面就要注意以下几点了：</STRONG></P>\r\n<P>　　古时候厕所卫生较差有臭气，所以不可设在风头。</P>\r\n<P>　　现代化厕所卫生较好，所以位置不受拘束。</P>\r\n<P>　　厕所之马桶坐向是没有规定方向，方便使用为原则。</P>\r\n<P>　　执着马桶方向者是无知的行为。</P>\r\n<P>　　厕所门不可与大门入口相正冲，口舌之灾多，事业不顺。</P>\r\n<P>　　厕所门不可与灶位正冲，家中主妇不安，可做屏风改善。</P>\r\n<P>　　厕所门不可与卧室门正冲相对正冲，主住者多病。</P>\r\n<P>　　厕所门不可冲床位，会腰背酸痛（冲头痛头、冲腰腰痛、冲脚脚痛）。</P>\r\n<P>　　厕所门不可冲的保险箱，容易耗财。厕所最好安在住家白虎为佳。<BR></P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('9','2','<P>　　色彩搭配是服装搭配的第一要素，中也是如此。当考虑装扮爱家时，一开始就要有一个整体的配色方案，以此确定色调和以及家饰品的选择。</P>\r\n<P>　　如果能将色彩运用和谐，您可以更加随心所欲地装扮自己的爱家。</P>\r\n<P>　　黑+白+灰=永恒经典：黑加白可以营造出强烈的视觉效果，而近年来流行的灰色融入其中，缓和黑与白的视觉冲突感觉，从而营造出另外一种不同的风味。 　　三种颜色搭配出来的空间中，充满冷调的现代与未来感。在这种色彩情境中，会由简单而产生出理性、秩序与专业感。</P>\r\n<P>　　近几年流行的“禅”风格，表现原色，注重环保，用无色彩的配色方法表现麻、纱、椰织等材质的天然感觉，是非常现代派的自然质朴风格。</P>\r\n<P>　　银蓝+敦煌橙=现代+传统：以蓝色系与橘色系为主的色彩搭配，表现出现代与传统，古与今的交汇，碰撞出兼具超现实与复古风味的视觉感受。 　　蓝色系与橘色系原本又属于强烈的对比色系，只是在双方的色度上有些变化，让这两种色彩能给予空间一种新的生命。</P>\r\n<P>　　蓝＋白＝浪漫温情：一般人在居家中，不太敢尝试过于大胆的颜色，认为还是使用白色比较安全。如果喜欢用白色，又怕把家里弄得像医院，不如用白＋蓝的配色，就像希腊的小岛上，所有的房子都是白色，天花板、、街道全部都刷上白色的石灰，呈现苍白的调性。</P>\r\n<P>　　但天空是淡蓝的，海水是深蓝的，把白色的清凉与无瑕表现出来，这样的白，令人感到十分的自由，好像是属于大自然的一部分，令人心胸开阔，居家空间似乎像海天一色的大自然一样开阔自在。</P>\r\n<P>　　要想营造这样的地中海式风情，必须把家里的东西，如、家饰品、等都限制在一个色系中。这样才有统一感。向往碧海蓝天的人士，白与蓝是您居家生活最佳的搭配选择。</P>\r\n<P>　　黄＋绿＝新生的喜悦：在比较年轻人士的居住空间中，使用鹅黄色搭配紫蓝色或嫩绿色是一种很好的配色方案。</P>\r\n<P>　　鹅黄色是一种清新、鲜嫩的颜色，代表的是新生命的喜悦，最适合家里有小baby的居家色调。</P>\r\n<P>　　如果绿色是让人内心感觉平静的色调，可以中和黄色的轻快感，让空间稳重下来。所以，这样的配色方法是十分适合年轻夫妻使用的方式</P>\r\n<P>&nbsp;</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('10','2','<P>　　随着春季旺季的到来，一些人会开始房屋或者搬进新居，专家提醒，对居室颜色的选择不能随心所欲，因为这将在一定程度上影响您的健康。</P>\r\n<P>　　在时，许多人都喜欢用一些带颜色的亮漆，屋子里摆放五颜六色的。但专家提醒选择颜色要跟自己的健康、个性以及周围环境结合起来。</P>\r\n<P>　　对于在外面特别劳累，性格又外向的、比较活跃的人，家里颜色对比不要太强烈，要柔和一些，这样能对身心起到帮助作用。</P>\r\n<P>　　专家表示，不同颜色都会对人的健康和心理产生不同的影响。红色会刺激神经系统，让人产生焦虑情绪，因此失眠、神经衰弱和心血管病患者不宜使用红色。</P>\r\n<P>　　橙色可以诱发食欲，当孩子食欲不振或需要补钙时，可以试试给他装一个以橙色为主色调的房间。</P>\r\n<P>　　另外，黄色可以活跃思维，但金黄色的容易造成情绪不稳定，抑郁症和狂燥症患者不适合用金黄色。</P>\r\n<P>　　绿色有助于消化，并起到镇静的作用，因此对容易疲劳的人和情绪消极者有一定治疗作用。</P>\r\n<P>　　而蓝色能降低脉搏的跳动频率，使用蓝色可消除紧张情绪，有助于减轻头痛、发热、失眠症状，是老年人及心脑血管病人的最佳选择。</P>\r\n<P>　　紫色有安神的作用，但对因其对运动神经和心脏系统有压抑作用，心脏病患者应慎用紫色。</P>\r\n<P>　　靛蓝色会影响视觉、听觉和嗅觉，一定程度上能减轻身体对疼痛的敏感度，术后伤口正在恢复的患者可以选用。</P>\r\n<P>　　专家特别提示，儿童卧室的颜色最好不要太艳，避免影响他们的眼睛发育，而老人房间适宜选择浅色调，能提高睡眠质量。此外，一个房间内的颜色最好不要超过三种，以防对人的视觉神经造成刺激，引起兴奋和失眠。</P>\r\n<P>&nbsp;</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('11','2','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('12','2','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('13','2','<P>　　&nbsp; 家庭污染问题已经成为严重危害人类健康安全的“隐形杀手”，据专家介绍，“室内环境污染”已经成为继“煤烟污染”和“光化学污染”之后的全球第三大空气污染问题。环保专家们认为，其实很多人都走进了环保的误区。家庭污染问题已经成为严重危害人类健康安全的“隐形杀手”，据专家介绍，“室内环境污染”已经成为继“煤烟污染”和“光化学污染”之后的全球第三大空气污染问题。环保专家们认为，其实很多人都走进了环保的误区。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 误区一：家庭的有毒物质主要来源于板材和，而非胶合剂。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 事实：木材、天然植物本来无毒，因板材和是木材用胶水黏接而成的，胶水含有大量甲醛和苯，因而有毒木材来源于胶水而不是木材。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 误区二：完后多开窗门通风就行了。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 事实：因为用了化学胶水而导致板材和有毒，胶水中的甲醛释放时间长达5年至15年，开几个月窗是无济于事的。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 误区三：胶水不含甲醛和苯是不可能的。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 事实：随着科技的飞速发展，不含甲醛和苯的健康植物胶已经国家环保产品质量监督检测中心检验认证，并投入生产，将慢慢取代含甲醛和苯的化学胶。<BR></P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('14','2','<P>　　&nbsp; 自然纯洁的女人就像一朵莲花，浑身充满了天然的吸引力。在当中也是如此。有句话说：女人，是感性的动物。在材质的选择上，这一点充分体现在女性对于本色木质的钟情和柔软布艺的迷恋。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG> 关键词1：实木·亲切</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 实木材料是会呼吸的材料，对人有天然的亲和力，所以选择实木和实木，会带给人一种亲切感。其中，樱桃木、枫木等颜色淡雅的实木具有精致的木纹，更加符合女性的审美观念。倘若是年纪稍大点的女性，可以选择雍容华贵的樱桃木，配上羊毛或者坐垫，在卧室里则搭配相应的床垫，十足贵妇人的打扮；对于年轻一代追求时尚的女性，可以选择简约风格的浅色枫木。记者在金海马看到的一款枫木沙发配茶几，色泽鲜亮，手感极好，优雅中透着时尚。而对于家有小孩的女性而言，不管是出于安全还是环保考虑，家中的木质、、居室门等最好都选择实木的。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <STRONG>关键词2：布艺·温馨</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 布艺中，棉、麻、丝等天然的材料现在很流行，小到桌布、沙发布、抱枕，大到、布艺沙发、床单……自然、飘逸、柔软，这些软将女性的柔美体现得淋漓尽致，家的温馨也尽显其中。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG>&nbsp; 色彩篇：粉色渲染女人味</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 据中国流行色相关负责人介绍，今年流行粉色、粉红、粉紫等。这些带有透明感觉和女性感觉的色彩不仅在服装当中盛行，在饰品中也流行开来。粉色系一直是女性钟爱的色系，女人味的色调当然少不了此色调，而且选择温和的粉色系，能够通过同色系的微妙变换取得丰富的效果。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG> 关键词1：粉红·甜美</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 粉红是甜美的专用色，和感性女人非常相配。有人说：有粉红色的地方一定会有暗香飘动。当卧室充满了粉红色，女人一定会可爱起来，还原了娇媚的形象，生活也变得温暖动人，一日三餐、每句问候都会染上色彩。即便只是在局部中加以运用，也能使整个家变得甜美起来。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 将这种甜蜜的颜色用于、床上用品、桌布、靠垫等，营造一个甜蜜的生活氛围，能让人在紧张的工作后放松下来。记者在吉盛伟邦看到一款粉红底色带玫瑰花饰的抱枕，立刻就有眼前一亮的感觉，当它在一个女人怀里抱着的时候，当是“人面桃花相映红”吧。还有一套粉红色、花开状的沙发，让人想象独自在家的时候，坐着也好，躺着也罢，任何一种姿势在粉红色的包围下都是美丽温馨的。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <STRONG>关键词2：粉紫·妩媚</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 女人和粉紫，倘若要用一个词联系起来，“妩媚”该是当仁不让的了。这个在时尚界里很长一段时间内都被小心的使用着的色调，从去年开始忽然被当作“秘密武器”在业中使用开来，小到灯具、枕头、靠垫，大到，无不中“招”，造型“亦正亦邪”，连欧式的洛可可风格的大沙发也难逃此规则，被披上了粉紫色的外衣。</P>\r\n<P>　<STRONG>　造型篇：体现性别</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一个逐渐得到公认的事实是：家品是有性别的，体现在造型上家品的性别差异则更加明显，而且越是高档次的味浓的家品性别特征越明显。据说法国路易十五时期，宫廷中盛行沙龙，于是就诞生了一种适合穿着带有裙衬的礼服的女士坐的椅子，它的名字叫侯爵夫人。虽然没有见过“侯爵夫人”，但相信那一定不是一把面貌质朴、四腿粗大、结构简单的原木椅子。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG>&nbsp; 关键词1：花形·精致</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有句歌词说：女人如花花似梦。从某种意义上讲，花形家品代表了一种女人味，精致迷人。花形的家品在市场上并不少见，花形的茶几、花形的可爱沙发，在这个和花朵有关的季节里，花形在表达感情上似乎来得更直接，也更迷人。应用于中的花形主要包括木质雕刻花形，金属浇铸花形以及布艺塑造花形等。而花形的布艺沙发一般都造型比较小，为单人沙发，很适合在房间的一角摆设，富有情趣。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG> 关键词2：蕾丝·可爱</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 蕾丝和流苏，这种永远象征着可爱的时尚元素是永恒的经典，在哪一季也没有落伍过，但今年的蕾丝和流苏变得很现代，不再以繁复的面目出现，变得很清新，既显得华贵又不失可爱。曾去过一个女友的家，家里有很多蕾丝边的小布艺，比如市场上卖的蕾丝边的台灯和纸巾盒，还有靠垫，朋友说，这是童心未泯的表现，小时候总觉得蕾丝裙就是公主裙。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 值得一提的是，蕾丝边在清洗和维护方面比普通家品麻烦许多，所以要掌握尺度。这里的流苏是指各种花边、绣品等对细节的。很多家品比如吊灯不需要明确的轮廓，可以用粉绿的丝带搭配贝壳来演绎。、餐巾、睡衣……连烛台、镜子也用古典花纹来。<BR></P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('15','2','<P>　　时下，正逐渐在国内的家装市场兴起，成为许多人喜爱的一种方式。专家预测，今后20年到50年内，将会是室内的主要材料。疯狂进<BR>　　<BR>　　不用来做饭，而被当做中的一道风景，说他奢侈也好，说他讲情调也好。总之，这样的人大有人在，这样的家庭也是随处可见。<BR>　　<BR>　　现在有一种说法，是的中心，这种说法一点也不过分，有的人甚至认为整个的风格都应该围绕来。在不被用来做饭的家庭，这样的被认为是很有新意的。<BR>　　<BR>　　如果不用来做饭，的风格就要引领整体环境，那么就一定要成开放式。把打开，才会融入到整体空间之中，使更敞亮。<BR>　　<BR>　　长久以来，更多的被用在卧室、起居室和、书房，甚至用在，却极少用在，因为它防油腻的能力较低。现在你完全可以挑选一些，比如大花的图案来搭配具有古典风格的、条状图案来与简约式相配。如果你的用的就是，那么就可以与的风格一致，整体感会更强烈。要比一般的普通略贵，而且花色也要少一些。<BR>　　<BR>　<STRONG>　疯狂进浴室<BR></STRONG>　　<BR>　　实际上，可使用于任何时间、任何场所。可充分运用想象力使用去创造空间。如今的很多都可以用于浴室和那些不易进行维护的地方。它可以与乙烯树脂墙纸相媲美，而且更精美，具有很好的耐久性。它能增加视觉深度、情趣和样式，同时可以使任何空间变得优雅起来。<BR>　　<BR>　　在传统概念中，与浴室似乎是水火不容的，但是，随着浴室干湿分区的概念越发明显和实用，随着特性的开发，进浴室成为一种全新的、时尚的手法。温暖、柔软一下子被带进了原本冷冰冰的浴室，不再单调、不再冰冷，与浴室的亲密接触一改往日冷酷面貌，不但带着鲜艳的色彩，还带来了更多的花色选择。<BR>　　<BR>　　<STRONG>如何挑选好?<BR></STRONG>　　<BR>　　看：看一看的表面是否存在色差、皱褶和气泡，的花案是否清晰、色彩均匀。<BR>　　<BR>　　摸：看过之后，可以用手摸一摸，感觉它的质感是否好，纸的薄厚是否一致。<BR>　　<BR>　　擦：可以裁一块小样，用湿布擦拭纸面，看看是否有脱色的现象。<BR>　　<BR>　　闻：这一点很重要，如果有异味，很可能是甲醛、氯乙烯等挥发性物质含量较高。</P>\r\n<P><BR>　　<STRONG>墙纸完毕注意事项<BR></STRONG>　　<BR>　　1.纸粘贴完毕后，应将关闭2-3天，让墙纸自然干燥。切记不要开暖气等空调设备，以免墙纸剧烈收缩造成开缝。<BR>　　<BR>　　2.湿的季节，应在白天打开，防止潮湿气体侵袭。<BR>　　<BR>　　3.纸有一定的耐擦洗性，因此，如沾上污迹，可用肥皂或其它清洗剂轻轻擦拭。<BR>　　<BR>　　4.有凹凸花纹的墙纸，可隔2-3个月用吸尘器清扫一次。平日只需用鸡毛单子清洁即可。<BR>　　<BR>　　5.不要用椅背、桌边等硬物撞击或摩擦墙面，以免墙面被破坏。如果发现小处的表面的破损，可用近似颜色的颜料或油漆补救。<BR>　　<BR>　　这样，墙纸的居室，在数年后还会保持一个美观、清洁的效果。<BR>　　<BR>　<STRONG>　的分类<BR></STRONG>　　<BR>　　1.塑料<BR>　　<BR>　　这是目前市面上常见的，所用塑料绝大部分为聚氯乙烯(或聚乙稀)，简称PVC塑料。<BR>　　<BR>　　塑料通常分为：普通、发泡等。每一类又分若干品种，每一品种再分为各式各样的花色。<BR>　　<BR>　　普通用80克/平方米的纸作基材，涂塑100克/平方米左右的PVC糊状树脂，再经印花、压花而成。这种常分作平光印花、有光印花、单色压花、印花压花几种类型。<BR>　　<BR>　　2.发泡<BR>　　<BR>　　发泡用100克/平方米的纸作基材，涂塑300～400克/平方米掺有发泡剂的PVC糊状树脂，印花后再发泡而成。这类比普通显得厚实、松软。其中高发泡表面呈富有弹性的凹凸状;低发泡是在发泡平面上印有花纹图案，形如浮雕、木纹、瓷砖等效果。</P>\r\n<P><BR>　3.金属<BR>　　<BR>　　繁富典雅、高贵华丽，这是金属墙纸带给我们的体验。不过，通常这种感受只有在酒店、餐厅或者是夜总会里才能拥有。现代特殊效果墙面小部分采用。<BR>　　<BR>　　这种金属是将金、银、铜、锡、铝等金属，经特殊处理后，制成薄片贴饰于表面，这种墙纸构成的线条颇为粗犷奔放，整片的用于墙面可能会流于俗气，但适当地加以点缀就能不露痕迹地带出一种炫目和前卫。<BR>　　<BR>　　4.天然效果<BR>　　<BR>　　它是用草、木材、树叶等制成面层的墙纸，风格古朴自然，素雅大方，生活气息浓厚，给人以返朴归真的感受。<BR>　　<BR>　　5.纯纸<BR>　　<BR>　　主要由草、树皮等，及现代高档新型天然加强木浆(含10%的木纤维丝)加工而成，花色自然、大方、纯朴，粘贴技术简易，不易翘边、起泡、无异味、环保性能高，透气性强，为欧洲儿童房间指定专用型，尤其是现代新型加强木浆更有耐擦洗、防静电、不吸尘等特点。<BR>　　<BR>　　6.木纤维<BR>　　<BR>　　此种性能优越，克服了很多的不足，为经典、实用型高档。由北欧特殊树种中提取的木质精纤维丝面或聚脂合成，采用亚光型色料(鲜花、亚麻提取)，柔和自然，易与搭配，花色品种繁多;对人体没有任何化学侵害，透气性能良好，墙面的湿气、潮气都可透过;长期使用，不会有憋气的感觉，也就是我们常说的“会呼吸的”，是健康的首选。它经久耐用，可用水擦洗，更可以用刷子清洗。抗拉扯效果优于普通8-10倍。防霉、防潮、防蛀，使用寿命是普通的2-3倍。</P>\r\n<P>&nbsp;</P>\r\n<P>&nbsp;</P>\r\n<P><BR>&nbsp;</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('16','2','<P>　　<BR>　　您好！我在市场上看到了一种表面不涂漆而涂刷植物油的，导购介绍这种比普通环保。这种产品以前我没见过，导购说它更环保也让我有些心动。但是，不知道这种处理方法是不是会影响的其他性能呢？请专家指点。<BR>　　<BR><STRONG>　　只涂“炒菜油”<BR></STRONG>　　<BR>　　带着王女士的问题，记者走访了几家大型卖场，确实发现了王女士所说的这种。在某建材卖场，记者看到一款“油面”三层实木复合。据该品牌的销售人员介绍，这款表面涂刷的不是普通的清漆，而是可食用的纯天然蓖麻油，这种蓖麻油“炒菜都行！”这位销售人员宣称，这种处理方法在欧洲十分流行，使用了该技术的是纯天然的，表面不含苯和甲醛等有害物质，而且保持了木材天然的纹理。记者仔细观察了该样品，发现上面确实没有漆膜，与普通相比不很光亮，摸起来有木头纹理的凸凹感。<BR>　　<BR>　　但是属于耐用品，那么这类涂油的物理性能到底如何呢？销售人员介绍，天然植物油可以深层滋润木材，并把木材的纤维孔都堵住，所以抗污、防划、耐磨的性能都不错，平时用湿拖布一擦就行。他还表示，这类与漆面相比的另一大好处就是，漆面如果被剐划或磕碰会有伤痕，而油面没有漆膜，不会表现得那么明显。当记者质疑植物油在使用时会脱落或减少时，销售员称只要每年或半年用专业保养油保养一下即可，“这种一般用个七八年没问题”。<BR>　　<BR><STRONG>　　环保性或优于漆面<BR></STRONG>　　<BR>　　记者就这类油饰的性能采访了有关专家。中国林产工业专家委员、国家林业局林产品检验中心（长春）主任王军表示，这类在环保性上可能优于漆面，起码天然植物油中不会含有油漆中存在的甲醛等物质，但是由于缺少漆膜的保护，这类的抗划痕性能、耐磨性能必定是低于漆面的。不过，它相对漆面也比较好修复，如果出现磕碰，再补刷些植物油就可以了，但漆面还需要打磨然后再重新上漆。王军表示，这两类各有利弊，主要看消费者自身的需求了。<BR>　　<BR><STRONG>　</STRONG>　<STRONG>物理性能较为一般<BR></STRONG>　　<BR>　　中国林产工业委员会副秘书长方崇荣则表示，相关的国家没有对油饰的物理性能单列出检测方法，但可以肯定的是，其物理性能确实是较漆面差一些。不过，他也指出，“这种产品的卖点主要是在环保、天然上”。而销售人员所说的“植物油堵塞住木纤维的空洞，所以抗污、防划、耐磨的性能都不错”，方崇荣认为并不科学，因为油漆对木纤维的封闭效果实际要比植物油好得多。方崇荣表示，“这类油饰确实在欧洲比较流行，但欧洲的实际环境与国内相差很大。比如欧洲空气质量比较好，室内灰尘很少，而北京的风沙灰尘大，室内经常积灰，而油饰比较粘灰，在这种情况下使用，很可能会出现老是擦不干净的感觉。”方崇荣建议消费者，根据自身的实际需要来选购产品，如果确实很注重的环保性能，这类产品也是不错的选择。</P>\r\n<P><BR>&nbsp;</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('17','2','<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 是人们洗菜、做饭的场所，这就要求不仅要防潮、防火，还要解决顽固的油烟污垢。因此，的选材就很关键。为此，专家为我们提供了以下建议：<BR>　　<BR>　　<STRONG>地面材料：防滑瓷砖、通体砖最佳<BR></STRONG>　　<BR>　　现在人们在中对材料要求非常高，有些人为了达到室内用材的统一，在也使用了花岗岩、大理石等天然。专家指出，虽然这些坚固耐用、华丽美观，但是天然不，长时间有水点溅落在上面会加深的颜色，变成花脸。如果大面积打湿后会比较滑，容易跌倒。因此，地面建议最好少用或不用天然。另外，实木、强化虽然工艺一直在改进，但最致命的弱点还是怕水和遇潮变形。所以，在里用得比较多的材料还是防滑瓷砖或通体砖，既经济又实用。<BR>　　<BR><STRONG>　　墙面材料：耐擦洗瓷砖很实在<BR></STRONG>　　<BR>　　专家指出，墙壁应选购方便清洁、不易沾油污的墙材，还要具有耐火、抗热性能。尽管，各大建材市场里可供选择的有防火塑胶、经过处理的防火板等，但最受欢迎的仍是花色繁多、能活跃视觉的瓷砖。瓷砖独特的物理稳定性，耐高温、易擦洗等特点都是它长期占据墙面主材的原因。<BR>　　<BR>　　不过，建议大家尽量不要选择马赛克或者表面有凹凸花纹的瓷砖，抛光度好，表面平滑的瓷砖才最利于日常的擦洗和保养。<BR>　　<BR><STRONG>　　材料</a>：扣板经济又实惠<BR>　　<BR></STRONG>　　专家指出，无论天花板选择哪种材质，一定要防火和不变形。而目前建材市场供用的天花板材料主要是塑料扣板和铝扣板。其中，塑料扣板价格便宜，但供选择的花色少，一般为简单的白色。如果家里预算有限，选择塑料扣板则比较理想，性价比较高。铝扣板喷涂的颜色丰富，甚至有些能具备墙纸一样的精致效果。一般常见的有方板和长条板，选择余地大，但价格比扣板略贵。<BR>　　<BR>　　另外专家特别提醒，如果采用吸顶灯，在把灯镶嵌在天花板里时要做出隔层，以防灯产生的热量把天花板烤变形。<BR></P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('18','2','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('19','2','<P>　　说到马桶这个产品,我想业主都不会觉得陌生的,马桶做为必需品走进了千家万户。面对越来越多的马桶的款式和品种，广大业主们在选购马桶时该注意什么呢？这里小编整理了一些购买马桶时的要领给广大网友分享一下。</P>\r\n<CENTER><IMG alt=\"选购马桶尺寸误差不能超过1厘米\" src=\"/uploads/allimg/c120526/133P0211122O0-1PQ.jpg\"></CENTER>\r\n<P>　　-买马桶弄清排水方式和坑距有位正在的业主来电咨询：“我家是下排水，下水中心点与未贴瓷砖的墙面距离是37至38厘米，请问该用什么尺寸和样式的坐便器?”业内人士的回答是：看好品牌，告诉经销商你家是下排水，37至38厘米的坑距，请他告诉你有哪些款式可供选择。另外，一般进口品牌的马桶坑距规格是40厘米或30.5厘米，国产的品牌规格更全，可以买到35厘米坑距的，这样在安装时只要把瓷砖贴厚点就没问题了。买马桶时除了品牌、颜色、款式以外，更值得注意的两个关键词是：排水方式、坑距。这点是能否买到和自家情况匹配马桶的关键。</P>\r\n<P>　　-量准坑距，误差不能超过1厘米下排水方式的坑距，是指地面下水孔中心点距未墙面的距离。后排水方式，要量其地距，指排水孔中心点到做完地面的距离。在测量时一定要力求准确，业内人士提醒，一般安装马桶在墙地完成后进行，要求与测量误差不能超过1厘米，否则无法正常安装。如果队建议通过垫高一块，做个导水槽，再做;或买个排水转换器配件连接，也能凑合着用的建议最好不采纳。不是正常安装，任何改变，都会破坏马桶真空吸力，影响原有排污速度和隔臭效果。如果买回来的马桶和排水孔实在对不上，即使要费些力气，最好还是请经销商给换一个合适的。</P>\r\n<P>　　-后排水、下排水的马桶不能混用出门之前，最关键问题是了解自家的排水方式：排水孔在地面，是下排水，排水孔在后侧墙上，是后排水，这点很重要。每款马桶都是专门为不同的排水方式的，无法混用。一般建材城的销售人员都会主动询问要买哪种排水方式的,如果没搞清楚一定打电话向自家的工人询问,千万不能随便说一个就买，否则拿回家不能用还得退货。</P>\r\n<P>　　-虹吸式马桶更省水从冲水方式来看，马桶大致可分为：冲落式(普通冲水)和虹吸式。虹吸式与普通冲水方式的不同之处在于它一边冲水，一边通过特殊的弯曲管道达到虹吸作用，将污物迅速排出。而虹吸式又分为冲落式、涡流式、喷射式等。虹吸涡流式和喷射式设有专用进水通道，水箱的水在水平面下流入坐便器，从而消除水箱进水时管道内冲击空气和落水时产生的噪音。也就是目前市场上推行的“静音马桶”。虹吸喷射式具有独特的水嘴，能喷射强力水流，使冲洗效果更佳。</P>\r\n<P>　　-用膨胀螺栓代替安装在安装马桶前应仔细阅读其说明书，按照要求。《住宅</a>工程规范》中规定，卫生洁具与进水管、排污口连结必须严密，不得有渗漏现象，坐便器应用膨胀螺栓固定安装，并用油石灰或硅酮胶连结密封，底座不得用砂浆固定。这样不仅避免了因干裂引起坐便裂缝的情况，也便于日后一旦出现问题时的维修。最后，试验一下马桶的排污效果，方法是将水箱内配件装好，灌满水，在坐便器内放一张卫生纸并滴一滴墨水，一次排放不留痕迹，说明下水通畅。</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('20','2','　　“适合自己的，就是最好的。”这个万金油定律同样适合搞家装。“包清工、全包、半包、游击队”等多种形式的家装“选择题”，使初次体验家装的业主倍感迷茫，模式新形态的出现让难度系数再次增加，把家交给谁才能做到放心，且听记者为您慢慢分解。 \r\n<P>　　<STRONG>游击队 既爱又恨难以割舍</STRONG> \r\n<P>　　“家装游击队”多数是由无正规的零散工组成。选择游击队，就意味着选择没有保障的服务，已经成为多数消费者的共识。然而记者在采访中发现，游击队依然有比较广阔的市场前景。难不成，你也想把家交给游击队试个水？ \r\n<P>　　风险分析：一般消费者不具备专业知识及经验，且游击队素质良莠不齐，业主极易遭遇质量缩水、服务欠缺等风险。今朝总经理吕绪维表示：“让不专业的人做专业的事，要不就多花钱，要不就花冤枉钱。” \r\n<P>　　“水电改造是的重中之重，一旦出现问题必须反复补修，需耗费大量精力和资金，游击队的服务无保障正是指在水电中的售后服务问题。”东易日盛网络总监王亮肯定地说。 \r\n<P>　　理性建议：业主在时间和精力都十分充足的情况下，可以选择专业素质较高的游击队。尤其是拥有丰富网购经验的“80后”业主，可在网上淘建材，既实惠又有新意。亲身参与能增强年轻人的家庭责任感和成就感，有创意的新鲜也可借助游击队来实现，且花费较低。 \r\n<P>　　<STRONG>半包全包 “性格”各异</STRONG> \r\n<P>　　目前家装，主要有半包和全包两种服务模式。消费者在选择时，要明确自己需求，依照个人情况进行选择。家装业内人士也给消费者提出许多实用建议。 \r\n<P>　　体现个性选半包：对自己房屋有个性化要求，同时比较注重品味的业主适合半包。城市人家营销总监唐芳表示：“有想法的业主在师</a>配合下，借助半包相对自由的特性，便能实现效果与预期效果高度吻合，但需投入大量时间和精力。” \r\n<P>　　轻松家装定全包：不用花太多时间照顾，同时又能省事、省力是全包模式最大优势。主材、辅料、人工全部包含在内，十分便捷。没有特殊造型需求，偏向基础简约的业主可选择全包。王亮还表示，全包虽没有偏重，但简约风格为后期、、饰品等提供了宽裕的选择空间。 \r\n<P>　　　<STRONG>整体 实现“拎包入住”</STRONG> \r\n<P>　　整体是在传统基础上，对、电器、灯具、洁具、橱柜、配饰等进行整体策划的全新家装概念。某种意义上来说，是对传统全包的升级。目前，西安主流家装纷纷推出整体服务。 \r\n<P>　　服务特点：把中的、、选材和配饰等繁琐工作全部交给家装，是整体与传统家装最大区别。选材、、、与家装整体风格协调统一，改善了传统家装先行导致后续工作脱节的缺陷。即便出现问题，也很容易划分责任，家装将承担全部责任。 \r\n<P>　　对比优势：比起传统游击队、半包、全包、包清工等模式，整体为消费者提供“拎包入住”的家装服务。在确定家装后，业主可以一次性选择所有的产品，包括、，甚至灶具锅碗瓢盆。城市人家相关负责人表示，整体已逐渐成为家装行业的发展趋势，这也是家装行业在发展中内部不断整合的必然结果，将建材、、等大概念产品链紧密整合起来，实现快速，节省时间和金钱，适应现代化快节奏的生活步调。 \r\n<P>　　　<STRONG>独立 有利有弊</STRONG> \r\n<P>　　“独立”，就是只提供服务，后期建材和由消费者自由选择的新型模式。新形式的出现无疑让业主多个选择，但也使其更加迷茫。“独立”是否能找到市场？ \r\n<P>　　优势分析：不实用、吃回扣等问题在独立后便可避免，服务更加人性化。“独立不参与，可有效避免利益化。选择游击队的业主，在市场占较高比重，但大多没有专业房屋。这类消费者，可选择单独服务让更合理。”居然之家西安店家装中心总经理田毅斌介绍。 \r\n<P>　　隐含缺陷：、和后期是构成完整的要素，三者之间紧密联系。独立打破其关联性，使后期工程没有依靠，处于脱节状态。东易日盛王亮揭示过程中极易发生的状况：对于只有需求的业主，在为其服务过程中，很容易对师</a>的构想产生理解偏差，最终效果不会很理想，师</a>与人员易相互推卸责任，导致工期拖延。</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('21','2','<P align=center><IMG alt=\"靓厨房功能化设计  享尽美味生活 \"id={383D9333-8E52-4FFD-8FA2-F59628BCD49A} src=\"/uploads/allimg/c120526/133P021132LF-224E.jpg\"></P>\r\n<P align=left>　　随着人们生活品质的不断提升，“怎样才能让使用起来更方便”越来越得到更多人的重视。解决这类问题的关键是对功能的合理。这就需要依据人体工程学、人体工效学和工程材料学的原理，运用在整体的和制作过程中，体现整体“以人为本”的文化理念。的功能大致分为两类：烹饪功能、储藏和收纳功能。</P>\r\n<P align=center><SPAN></SPAN></P>\r\n<P>　<STRONG>　烹饪美味，设置功能分区，保证空气流通</STRONG></P>\r\n<P>　　对而言，最基本也是最独特的功能当然是烹饪。在这个空间中，承载了主人一日三餐的日常烹饪任务，有的家庭进行聚会或者大型活动也可能承担专业的烹饪功能。</P>\r\n<P>　　此外，还应当具备在烹饪之前对食材进行处理准备的备餐功能区域，以及对熟食或者生食进行简单的食品加工的功能区域。有时还需要承担简餐的功能和简单的烧烤功能。</P>\r\n<P>　　为了更好地烹饪出美味的食品，还应当存有一些必要的用具，比如电烤箱、微波炉和电磁炉等，对这类加热设备应当提前做出合理的安排和设置。另外，对食物的冷藏冷冻也应当提前做好功能区的细化处理。空间整体环境还需要保证空间中气味的改善，内空气应当尽量保证流通新鲜。</P>\r\n<P>　<STRONG>　储藏收纳，注重卫生安全，预留休闲空间</STRONG></P>\r\n<P>　　家中的每个空间都承载着相当的收纳使命，空间所收纳的物品大多是与烹饪和饮食有关的，比如炒勺、锅具、碗碟、刀具等各种餐具的收纳以及调味品和烹调辅助器材的收纳，如果是爱喝咖啡的业主，还需要为收纳咖啡壶和咖啡耗材留出位置。</P>\r\n<P>　　除了器具，最主要的储存功能是对于食品的。比如粮食、干货、食用油、液体调味品等物品的存储。另外，对于儿童食品和儿童餐具的储存也应当更加精心。</P>\r\n<P>　　在空间中，饮用水的安置和存放也是尤为重要的，再有就是为了保证空间的卫生安全，清洁用品的收纳也应当妥善处理。并且在之初就应当对中垃圾箱的位置和功能做好明确的安排，妥善安排必要的垃圾处理系统。</P>\r\n<P>　　除了以上功能之外，还应当预留出家庭成员中年长者临时休息的椅凳位置以及必要的应急救生药品。按照业主的喜好，当中还可以安置橱柜的展示，如果主人需要长时间待在当中的话，也可在中安置电视。</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('22','2','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('23','2','<P>　　台面、门板、件……橱柜可以说是产品中构成较为复杂的产品，构件多且价格不菲。所以消费者在选购橱柜时，需要对台面、门板、件等有一个全面的了解，所以需要了解的概念也格外多。这一期，我们邀请专家对这三部分专业名词做一个梳理，让您忙中也把握十足。</P>\r\n<P>　<STRONG>　台面</STRONG></P>\r\n<P><STRONG>　　人造石台面</STRONG></P>\r\n<P>　　人造石是以甲基丙烯酸甲酯和不饱和聚酯树脂的混合体和氢氧化铝为填充料制成的，按照树脂成份不同分为树脂板、亚克力板和复合亚克力三种。树脂板以不饱和聚酯树脂和氢氧化铝作为填充料。亚克力板因不含其他树脂，老化过程缓慢，使用寿命长。复合亚克力板是介于树脂板和亚克力板之间的实用型人造石板，有亚克力板的韧性、细腻和高强度，而且价格适中。</P>\r\n<P>　　人造石色彩丰富，具有无毒性、无放射性，不粘油、不渗污、抗菌防霉、无缝拼接、任意造型等优点，同时也有一定的耐磨损、耐冲击性能。但是，其耐腐蚀和耐高温性能一般，使用时台面不应长时间积水，更不能将热锅直接放在台面上。</P>\r\n<P>　　目前，市场上所谓的纯钙粉人造石，以工业树脂和碳酸钙为原料，有毒有异味、加工性差、易断裂变形，表面有塑料胶质感，耐光性差，消费者购买时需要提防不良商家以次充好。</P>\r\n<P>　<STRONG>　石英石台面</STRONG></P>\r\n<P>　　石英石板是由90%以上的石英晶体加上少量树脂及其他微量元素合成的。石英晶体是自然界中硬度仅次于钻石的天然矿产，表面硬度大耐刮滑。石英石台面晶莹剔透、色彩艳丽，具有无毒性、无放射性、阻燃性、不粘油、不渗污、抗菌防霉等优点，与人造石台面相比，具有硬度高、不变形、不变色、耐酸碱、耐磨损、耐腐蚀和耐高温等特点。但因其硬度高，不能做无缝拼接，造型也不如人造石丰富。</P>\r\n<P>　<STRONG>　天然石台面</STRONG></P>\r\n<P>　　天然石台面按材料分，有大理石台面和花岗石台面两种。大理质较为疏松，且表面有细孔、裂纹或者缝隙，耐污性较差。此外，由于在生产、运输、和使用过程中难免会渗入污物残渣，较难清洗。由于大理石一般含有杂质，且在空气中容易风化、溶蚀，表面很快失去光泽。与大理石相比，花岗岩密度大、硬度高，表面很耐磨，抗细菌再生能力较好。</P>\r\n<P>　　天然石或多或少都会有一定的辐射性，且不能很好地做无缝拼接。</P>\r\n<P>　<STRONG>　不锈钢台面</STRONG></P>\r\n<P>　　不锈钢台面是由不锈钢薄板材料经过裁剪、折弯和焊接等工序加工而成的。此台面耐腐蚀、耐清洗，抗细菌再生能力是所有台面中最好的。缺点是表面易划伤，不易修复。使用中不能将过热的锅等直接放在台面上，避免高温造成局部鼓起变形。</P>\r\n<P>　　因材料和制造工艺的限制，此台面造型单调，特别是在转角部位和拼接部位缺乏有效的处理手段，不能做无缝拼接，只适合制作一字形简单结构台面。</P>\r\n<P>　<STRONG>　</STRONG></P>\r\n<P><STRONG>　　铰链</STRONG></P>\r\n<P><STRONG>　　滑轨阻尼</STRONG></P>\r\n<P>　　铰链就是通常说的合页，是橱柜最关键的部件，它质量可以决定橱柜的功能和使用寿命。质量好的铰链采用优质钢制造，表面电镀细腻光滑，重量较劣质铰链重很多，承载力也大。另外，优质铰链各个零部件齐全合理，特别是调节螺丝配合紧密，不会因为长时间反复启闭门板引起铰链调节螺钉的松动，从而导致门板脱落等。</P>\r\n<P>　<STRONG>　滑轨</STRONG></P>\r\n<P>　　滑轨是抽屉的重要部件，分隐藏式和外露式两类。橱柜抽屉通常用的是隐藏式滑轨，就是安装在抽屉下面处于不可见的位置，可有效地防止滑轨渗入水渍、粉末和颗粒等杂质，从而保证滑轨使用寿命，保证抽屉启闭润滑顺畅。而按抽屉抽拉深度来分，滑轨有半拉和全拉之分。所谓半拉滑轨，就是说抽屉可拉出近三分之一的部分，而全拉滑轨可以使抽屉完全拉出。</P>\r\n<P>　　<STRONG>阻尼</STRONG></P>\r\n<P>　　起到缓冲作用的一种小配件，广泛用于铰链，滑轨，抽屉，门板等，具有减震消音作用，特别适合在安静的环境中使用。例如在关闭门板的时候，门板与柜体接触的瞬间，阻尼器自动启动，可让门板轻柔无声地关闭。</P>\r\n<P></P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('24','2','<P>　　随着房屋成交量的锐减，下游家装行业正在面临“巧妇难为无米之炊”的尴尬局面。虽然一些家装企业经过深挖市场保持了业绩，但对前景仍然表示不明朗，而精政策的逐步加码，也许会将家装行业推向转型的边缘。</P>\r\n<P>　　<STRONG>市场观察</STRONG></P>\r\n<P>　　<STRONG>家装企业业绩鲜有亮点</STRONG></P>\r\n<P>　　还有两个月就将进入本年度收官阶段，但从前三季度的情况来看，不少家装企业的业绩并不是很理想。今朝副总经理汪晓兵告诉记者，由于整体市场环境的压力较大，1至9月份业绩基本与去年持平，而近期市场的“寒意”更加明显，但由于业务主要关注老房市场，所以受大环境的影响还要小一些。</P>\r\n<P>　　今年的市场环境对家装行业的整体业绩都有不小的影响。圣点董事长李建告诉记者，1至8月份北京的房屋交易总量同比去年几乎“腰斩”，而有需求的新房、老房更是寥寥无几，一些小区发钥匙不集中也让的一线人员遇到了客源开发难题。</P>\r\n<P>　　市场的不景气让下游的建材销售也受到了影响，李建表示，他们的自有品牌木门原本计划今年销售额增加20%，但即使加开店面、扩大销售渠道，木门销售仍然没有取得理想的增幅。</P>\r\n<P>　　也有一些企业表示在此次寒潮中受到的影响较小。业之峰北京分总经理李冰华告诉记者，今年前三季度业绩同比去年增幅达到42%，虽然业之峰近年来力争外埠市场，但外埠市场只占整体业务的30%，的主战场仍然在北京。“这得益于我们在运营模式和商业模式上的调整和坚持。”李冰华说。</P>\r\n<P>　　<STRONG>明年市场形势尚不明朗</STRONG></P>\r\n<P>　　对于今年的市场行情，不少企业在去年已有所预料，而随着楼市调控政策的进一步深入，未来对市场造成何种程度的影响并不明朗，所以对于明年的市场情况，业内普遍表示不太看好。</P>\r\n<P>　　现在楼市的冷热度会立刻传导到家装市场中，业内人士表示，目前房价开始进入下降通道，消费者持币观望的心态正在加剧，这会进一步在市场中形成拉锯，导致交易量下滑，明年上半年的情况仍可能不会好转。</P>\r\n<P>　　随着经适房、保障房的大量上市，家装希望在这部分市场中找到生存空间，但是已经逐渐形成品牌和消费群体定位的家装企业要进入这类市场并非易事。 亚光亚总经理王可认为，经适房与保障房业主的消费水平大都比较有限，如果家装的价格不足以引起他们的兴趣，这部分市场则会被游击队大量占据。家装企业需要做的是调整自己的产品线，拿出性价比极高的产品才有可能得到部分市场，但这一整合过程也不顺利。</P>\r\n<P>　　采访中，李冰华表示，正是由于对现有经营模式的不断微调和坚持，的前三季度业绩才能飘红。从2008年以来，他们一直坚持“峰格汇”模式，采用直销方式将大量建材品牌集中，便于消费者挑选。今年他们又引入数字销售展厅，与数十家品牌合作，进一步完善一站式服务，未来还将把配饰、电器加入峰格汇“大军”，组成更加完整的一站式链条。</P>\r\n<P>　　在市场的前期营销上，家装企业现在的做法也与前几年大不一样。李冰华告诉记者，进入小区一线是家装的普遍做法，在小区发钥匙之前就开始有针对性地进行户型讲解、工艺宣传，这个过程往往会历时两三年，这种变坐商为行商的办法为家装争取了不少客源。不过，李冰华指出，调整营销方式还不足以吸引消费者，能够拥有相匹配的运营、管理模式才能让一线营销发挥最大的作用。</P>\r\n<P>　　王可将这种变化看作家装内部营销方式的转变，“市场越难做越考验家装在营销上的应变能力，现在大家都调整自己的营销方式，更近距离地接近消费者。”王可说。</P>\r\n<P>　　<STRONG>开店争取更多渠道销售方式</STRONG></P>\r\n<P>　　相比前几年相对谨慎的速度，今年家装企业的大店快速崛起。实创、阔达、元洲等企业纷纷开出上千平方米大店，分门别类地集中各类所需的建材产品，在进一步巩固现有市场份额的同时分羹建材渠道。</P>\r\n<P>　　一位不愿透露姓名的业内人士告诉记者，家装企业仅靠基础的老本行维持利润十分艰难，因此跨入建材、、配饰甚至销售领域也是在市场压力之下做出的转型。虽然各个家装大店看似大相径庭，但本质上都是整合建材，大踏步进入建材销售领域。而随之而来的售后问题还需要家装与销售商进一步磨合，降低建材送货、安装不及时造成的问题。</P>\r\n<P>　　<STRONG>多元化“散点”挖掘市场</STRONG></P>\r\n<P>　　在市场遇冷之时，多元化的经营模式受到推崇。一些原本定位中高端市场的企业开始逐步上浮或者下探市场渠道，以多元散点的方式扩大消费群体。王可向记者透露，今年亚光亚开始正式进入高端市场，高端工作室启动后将完全面向大宅、别墅业主，并提供全案定制式服务。</P>\r\n<P>　　今朝则将继续掘金老房市场，汪晓兵表示，未来老房的需求量会进一步提升，虽然现在老房的单值并不高，但与期房相比，老房的及时性对缓解家装企业的现金流有极大的作用。</P>\r\n<P></P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('25','2','<P>&nbsp;&nbsp; 自己精心挑选的，由于时间的累积，出现了脏污、划痕，甚至是开裂、变形，让人看了很不舒服，怎么办呢?这里就介绍几个小妙招，让您的心爱“旧貌换新颜”。</P>\r\n<P>　　妙招一：藤器或竹器制品使用久了会变色，并有积垢。可用食盐水擦洗，既能去污，又能使其柔松有韧性。平时可用湿手巾擦拭保持清洁。</P>\r\n<P>　　妙招二：在贴防火板的茶几上泡茶，久而久之会留下难看的污迹。您可以在桌上洒些水，用香烟盒里的锡箔纸来擦拭，再用水擦洗，轻松就能将茶渍洗掉。</P>\r\n<P>　　妙招三：热杯盘等直接放在漆面上，会留下一圈烫痕。用煤油、酒精、花露水或浓茶蘸湿的抹布擦拭即可，或用碘酒在烫痕上轻轻擦抹或涂上一层凡士林油，隔两日再用抹布擦拭烫痕即可消除。</P>\r\n<P>　　妙招四：烟火、烟灰或未熄灭的火柴等燃烧物，有时会在漆面上留下焦痕。如果只是漆面烧灼，可在牙签上包一层细硬布轻轻擦抹痕迹。然后涂上一层蜡，焦痕即可除去。</P>\r\n<P>　　妙招五：上的商标擦掉后会留下不干胶的残留物，又粘又脏。可用粗橡皮擦去，效果不错。上的口香糖也可用橡皮擦去。</P>\r\n<P>　　妙招六：白色桌面和椅子很容易弄脏。用抹布很难擦去脏痕，不妨将牙膏挤在干净的抹布上，只需轻轻一擦，上的污痕便会立刻去除。切记用力不要过大，避免损伤漆面。</P>\r\n<P>　　妙招七：漆面擦损。如果未触及到木质，可用同颜色一致的蜡笔或颜料在的破损表面涂抹，覆盖外露的底色，然后用透明的指甲油薄薄地抹一层即可。</P>\r\n<P>　　妙招八：木制或出现裂缝。可将旧报纸剪碎，加入适量明矾，用清水或米汤将其煮成糊状，接着用小刀将其嵌入裂缝并抹平，待干后会十分牢固，然后再涂以同样颜色的油漆，木器就可以恢复到原来的面目。</P>\r\n<P>　　妙招九：电器的电镀开关如经常触摸，会失去光泽及被汗侵蚀，可经常涂抹凡士林，防止盐分侵蚀。</P>\r\n<P>　　妙招十：平时要定期为皮制、木制打蜡。可用碧丽珠等用品，只有平时多保养才能常用常新。</P>\r\n<P>&nbsp;</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('26','2','<P>　　很多人在的时候会选择，不仅仅因为高贵典雅，而且富有人文气息，会给人们营造温馨自然的环境。但是人们在选择的时候，往往把注意力放在的耐磨性，款式花型等等，但是针对于的其他方面，告诉您，专修配件也要环保，这个也会影响到我们的居住环境的。 </P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 环保杀手一：胶 </STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般人认为，只有木制本身才会释放出甲醛，但在实际安装过程中，会使用大量的胶，济宁认为胶的作用是在块连接处形成胶膜，有效锁住中游离的甲醛。胶本身是否环保，成为选用胶的主要衡量指标。优质胶价格昂贵，很多小作坊式的商家往往选用便宜的普通胶，甚至是价格更加低廉的劣质胶，在“品牌专用”和“全包价”的幌子下顺理成章地进入消费者家庭，带来环保隐患。 </P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 环保杀手二：踢脚板 </STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 此外，踢脚板也是暗藏的环保“杀手”之一。因为大多数木制踢脚板在生产过程中同样选用甲醛系胶粘剂进行胶合、贴面或上漆。而且，踢脚板的表面无法做到像表面一样致密，济宁提醒您在正常使用过程中，基材中的游离甲醛很容易肆无忌惮地释放出来，对室内空气环境造成污染。 </P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 环保杀手三：垫 </STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 强化木在安装过程中，会在地面和之间铺设垫。在这个狭小的、被人遗忘的空间里，很容易孳生各类细菌，往往成为家庭环保的死角，所以，选用具有防腐功能的垫，是保证全面环保的重要一环。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp; 专家说：“胶、踢脚板、垫等这些强化复合木的配料、辅料，通过与搭售的方式蒙混过关牟取利益，已经成为一些商的惯用伎俩，而这也正成为百姓家庭的环保隐患。济宁专家提醒消费者在购买时不要只注重木的品质而忽略了这些辅料的质量与环保，对于这些‘配角’也要选择符合国家环保的产品。” <BR></P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('27','2','<P>　　大多数人都不知道什么是成本，懂得成本预算要从行业和市场说起。成本是从承包关系中产生，成本=材料费+人工费+商品款（不需再加工的成品）。该成本是市场价，而不是赚取差额后，报给消费者的材料费和人工费。而消费者付给的费用就是：费用=成本+利润（含管理费）。 </P>\r\n<P><STRONG>　　如何控制好成本呢：</STRONG></P>\r\n<P>　　1.家装成本等于客户的支出。</P>\r\n<P>　　2.整体合理，方案要做完善。</P>\r\n<P>　　3.在选购材料</a>时要谨慎，以免购买到质量劣质的材料，把握材料价格数量、工艺，性价比高。</P>\r\n<P>　　了解市场和行业的差别后就可以有效的控制费用，避免预算严重超支。</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('28','2','<P>　　玄关是家庭的入口，是开门后给人第一印象的重要场所，也是平常家人出入的必经之地，玄关的空间形态有时被称为灰空间，它与等其它空间的界定有时很模糊，因此，在时需要一处，既有界定空间缓冲视线的作用，同时又具有画龙点睛的作用。人们在日常生活中所指的狭义的玄关就是此类，玄关在家庭中有以下的功能：</P>\r\n<P>　　一、作用——进门第一眼看到的就是玄关，这是客人从繁杂的外界进入这个家庭的最初感觉。可以说，玄关是师</a>整体思想的浓缩，它在家庭中起到画龙点睛的作用。</P>\r\n<P>　　二、方便客人脱衣换鞋挂帽——最好把鞋柜、衣帽架、大衣镜等设置在玄关内、鞋柜可做成隐蔽式，衣帽架和大衣镜的造型应美观大方，和整个玄关风格协调。玄关的应与家庭的风格相协调，起到承上启下的作用。</P>\r\n<P>　　三、保持主人的私密性——避免客人一进门就对整个房间一览无余，也就是在进门处用木质或作，划出一块区域，在视觉上遮挡一下。</P>\r\n<P>　　在家庭前要对玄关的及形式有所认识，由于玄关的面积一般都不大，所需费用也就不太高。因此，业主可以多花些工夫来玄关，起到花钱不多又能事半功倍的理想效果。从玄关与房子的关系上，玄关的可分为以下几种：</P>\r\n<P>　　1、独立式：一般玄关狭长，是进门通向厅堂的必经之路。可以选择多种装潢形式进行处理。</P>\r\n<P>　　2、邻接式：与厅堂相连，没有较明显的独立区域。可使其形式独特，或与其他房间风格相融。</P>\r\n<P>　　3、包含式：玄关包含于进厅之中，稍加修饰，就会成为整个厅堂的亮点，既能起分隔作用，又能增加空间的效果。</P>\r\n<P>　　由此可见，玄关的应依据住宅的房型和形式的不同而定。玄关可以是圆弧型的，也可以是直角型的，有的房型入口还可以成玄关走廊。玄关式样有木制的、的、屏风式的、镂空的等。</P>\r\n<P>　　在玄关时，充分考虑到玄关周边相关环境，把握住六大要素的原则，要获得美妙效果应该不难需要强调的是，时一定要立足整体，抓住重点，在此基础上追求个性，这样才会大有收获。</P>\r\n<P>　　一、玄关地坪的——人们大都喜欢把玄关的地坪和区分开来，自成一体。或用纹理美妙、光可鉴人的磨光大理石拼花，或用图案各异、镜面抛光的地砖拼花勾勒而成。在此，我们需把握三大原则：易保洁、耐用、美观。</P>\r\n<P>　　二、玄关顶棚的——玄关的空间往往比较局促，容易产生压抑感。但通过局部的配合，往往能改变玄关空间的比例和尺度。而且在师</a>的巧妙构思下，玄关往往成为极具表现力的室内一景。它可以是自由流畅的曲线;也可以是层次分明、凹凸变化的几何体;也可以是大胆露骨的木龙骨，上面悬挂点点绿意。这里我们需要把握的原则是：简洁、整体统一、有个性。要将玄关的和的结合起来考虑。</P>\r\n<P>　　三、玄关的灯光——精心的灯光组合，可使蓬荜生辉。筒灯、射灯、壁灯、轨道灯、吊灯、吸顶灯——根据不同的位置安排，可以形成焦点聚射，可以营造出您所需要的理想生活空间。当然，灯光效果应有重点，不可面面俱到。</P>\r\n<P>　　四、玄关墙面的——玄关的墙面往往与人的视距很近，常只作为背景烘托。师</a>选出一块主墙面重点加以刻画，或以水彩，或以木质壁饰，或刷浅色乳胶漆，再一个别致的大理石摆台，下面以雅致的铁花为托脚。这进而我们应该把握;重在点缀达意，切忌堆砌重复，且色彩不宜过多。</P>\r\n<P>　　五、玄关的和——玄关除了起作用外，另有一重要功能即储藏物品。玄关可以组合的常有鞋箱、壁橱、风雨柜、更衣柜等，在时应因地制宜，充分利用空间。另外，玄关在造型上应与其它空间风格一致，互相呼应。在玄关和时，应考虑整体风格的一致性，避免杂乱无章。</P>\r\n<P>　　六、玄关小饰品和绿化——您可别小瞧了那一只小花瓶或一束干树枝，少了它们，您的玄关可能就缺少了一份灵气和趣味。一幅上品的油画，一帧精心拍摄的照片，或是一盆细心呵护的君子兰，都能从不同角度体现您的学识、品位、修养。不过，您得把握一个原则：少而精，重在点题。<BR></P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('29','2','<P>　　使用大面积镜“改造“卫浴间，可安放两面大镜子，一面贴墙而立，一面斜顶而置，不仅遮住楼上住户的下水管道，也使狭小的空间富有变化、有层次感，大面积的反射，足以让卫浴间产生出“扩大”的视觉效果。</P>\r\n<P><STRONG>　　卫浴采光</STRONG></P>\r\n<P>　　小面积卫浴间最忌阴暗，会使原本就不大的空间看上去更加狭小。如此一来，卫浴间的采光是否良好就显得尤为重要，窗户明亮，同时浅色瓷砖反射光线，增加了空间的通透感，不失为扩大视觉效果的好方法。</P>\r\n<P><STRONG>　　开放式</STRONG></P>\r\n<P>　　小面积的可采用开放式的。这样在同一个空间内可大大节省地方，又可节省给水、排水管道，简练实用。　</P>\r\n<P>　　<STRONG>大胆使用大色块</STRONG></P>\r\n<P>　　小面积卫浴间可以大胆启用白、红、黑等颜色进行分割，比如绿色的马赛克墙壁、白色的洁具、玫红色的浴帘、木质的木桶和洗手台，这样的强烈的色彩组合带来的冲击力使小空间卫浴间并不显得拥挤。而且，明亮的色彩有视觉膨胀功能。</P>\r\n<P><STRONG>　　卫浴设备</STRONG></P>\r\n<P>　　洗手盆、座便器、淋浴房是卫浴间必备的“三大件”，即使是小空间卫浴间，这“三大件”也一样也不能少。我们可以选择入墙式龙头、挂墙式台盆、入墙式座便器和净身器、入墙式花洒，这样就可以留出更多的地面空间，也易于清洁。同样，小卫浴间也可以有浴缸，扇形前端浴缸就是不错的选择，占用的墙面面积较小，流畅圆润的曲线外形更能体现感和独特的眼光。如果是淋浴房的话，建议选择中间开启式双开门的或者圆弧型的淋浴房。也可以购买淋浴房和浴缸结合在一起的产品，实现双重功能，同时节省空间。</P>\r\n<P>&nbsp;</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('30','2','<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 怎样选择?正准备的人可以都会无从下手，明明有很多事情要做。手忙脚乱可能会更糟，下面为你的几个要点希望对你有帮助。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在挑选时应重点注意以下几点：一是验看的企业法人营业执照中的企业名称、经营范围是否与实相符；二是验看是否具有行业管理部门颁发的企业资质证书或准入证书；三是验看是否有税务部门颁发的《税务登记证》等证件；四是到该正在的现场去观察人员的实际水平和质量，并与正在的业主正面了解核实相关情况。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 怎样确定家庭的价格？很多人都会这样问题，一个家庭，并不是像买菜那么熟悉，但有关人士就会比你了解得多了，下面为你分析一下。 家庭的价格，是根据市场竞争、优质优价的原则，由消费者和方在家庭中约定。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 家庭价格基本上有两种：一种为“单包工”，即单位或人员仅提供技术操作和劳务，材料由业主自己的采购；另一种为“双包”即单位或人员既提供技术操作和劳务，又负责提供材料。业主支付的价格是人工工资和材料费用总和。业主可根据情况选择任意一种。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 还有一种为包干制，就是对你的家庭项目进行总造价包干。的人说这种方法的好处是：不会突破预算；但缺点是质量和材料不好控制，如果你对材料比较熟悉，对工艺又比较了解，或是有一个很内行的顾问相助，在中明确材料的价格、明确内容，这种包干制也是可行的。</P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 家庭应包括以下内容：</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; （1）业主与方的姓名或单位名称、办公地址、联系电话等；其中个体从业者还应包括填写本人身份证和个体从业者上岗证书的号码。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; （2）家庭的间数、面积；的项目、包工的方式、材料的规格、质量要求以及验收方式和。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; （3）家庭的开工日期、完工日期和总工期。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; （4）家庭完工后质量保修的内容、方式和期限。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; （5）家庭价格及付款的方式、时间。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; （6）家庭变更和解除的条件。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; （7）违约责任及解决纠纷的方式。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; （8）的生效方式、时间。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; （9）双方认为需要明确的其他条款。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 怎样解决家庭纠纷？当家庭工程产生问题与纠纷时，业主如何维护自己的利益呢？</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 首先，应根据分清彼此的责任。一般来说，引起的问题，应负相应的责任。如果是业主自己购买的材料产生了质量问题，从而引起纠纷，可不负责任。</P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在明确是的责任后，家装建议业主可采取以下措施：</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; （1）与联系。若纠纷产生于过程中，业主可与的工程部联系；若纠纷产生于后，业主可与的售后服务部联系。正规的均设有专门的工程部和售后服务部。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; （2）向消费者或行业主管部门进行，则消费者或行业主管部门根据有关规定和双方签订的进行调解和处理。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; （3）与有关法律部门联系，这是解决纠纷的最后途径。一旦业主将告上法庭，法庭就需请第三方（行业主管部门）来进行评估、鉴定，以明确双方的责任，并以此作为依据之一进行判决。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 完整的图纸应包括的内容：建大厦需要蓝图，盖小楼需要图，家庭更需要图纸。这是因为，图纸是的依据，是效果的保证。所以，图纸的图面表达应清晰规范，图纸的内容应准确完整，一套完整的图纸包括下列内容：总说明，总平面布置图（大的公寓、别墅要有分区域或各楼层、居室平面图）；各部位立面图；剖面图；节点详图；电气设备配置图；给排水平面图（涉及改造部分）；天棚平面图；立面图（别墅）；效果图（此图可根据业主要求和支付另外费用而定）。<BR>&nbsp;<BR></P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('31','2','<p>\r\n	&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有人说，作现代女性的前提是&#39;拥有一间自己的房间&#39;，房地产专家透露，作为高品质住房之一的重要标志就是有一间独立的步入式衣帽间。</p>\r\n<p>\r\n	<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 衣帽间的注意事项&nbsp;&nbsp;<br />\r\n	&nbsp;<br />\r\n	&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据面积选择形式</strong></p>\r\n<p>\r\n	&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据空间大小和形状选择I型、L型和U型的衣帽间，其中衣帽间的柜体部分又分为板式和金属框架两种形式。目前市面上比较流行金属框架式的衣帽间，该种形式能节约空间又比较符合简洁、现代的风格；板式衣帽间则比较稳重，相对也需要比较大的空间。凯蒂(KD)可以为顾客量身打造以上两种形式的衣帽间，且全部使用的板材都有国家提供的环保证书，同时凯蒂的专业师会帮您因地制宜，利用房屋本身的凹凸空间制作衣帽间，使建造房屋时留下的遗憾成为的点睛之作。</p>\r\n<p>\r\n	<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 选择专业厂家定门</strong></p>\r\n<p>\r\n	&nbsp;&nbsp;&nbsp; 衣帽间的门一般都为推拉式或向外对开的折门，这样更能节省空间。衣帽间的门犹如房间的一道风景，凯蒂提供的各种、藤编推拉门，不仅可以最大可能地与风格匹配，同时其选用的铝镁钛硅高科技的航空用材，达到了同行业的较高水平。</p>\r\n<p>\r\n	<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 精良件是质量关键</strong></p>\r\n<p>\r\n	&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一间合格的衣帽间最不能忽视的就是件的选用，凯蒂告诉消费者在选择衣帽间时一定要仔细检查其件的使用，抽屉滑轨是否使用的正规厂家生产，挂衣杆选用的材料是否坚固，另外像裤架、领带屉、抽拉层板的都是不能忽视的细节。</p>\r\n<p>\r\n	&nbsp;&nbsp;&nbsp; 另外师还告诉消费者，衣帽间是属于家庭中私密性较强的区域，要在灯光、墙面颜色等处下点工夫，这样使衣帽间不仅仅是储藏收纳衣物的场所，还应该变成收藏自己美丽心情与岁月的空间。</p>\r\n','','','127.0.0.113','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('32','2','<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 复合木（强化木）是最常采用的家庭地面材料之一。 </P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 但由于市场上有很多品牌和型号，其性能、价格等因素也相差很大。消费者在选择复合木时，往往会感到无所适从。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为此，我们向您介绍选购强化木特别要注意的几个方面：</P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一、挑耐磨值</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 耐磨值是用转数表示的，转数越大，耐磨程度越高，价位也就越高。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 作为居家环境，耐磨值在10000转左右就够了。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果选择过高的耐磨值，有时就会造成不必要的浪费。</P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 二、挑企口是否平直</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企口的完整程度直接关系到木的使用寿命。</P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三、挑颜色和木纹</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 挑选颜色、木纹时，一定要考虑房间的大小，颜色、风格和个人的爱好。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般来说，房间大，可选择颜色深一点，木纹复杂点的。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 房间小，选择颜色浅、木纹素雅点更好。</P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 四、挑板面光洁度</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 复合从板面光洁度大致分为：沟槽型、麻面型、光滑型等。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这些品种无所谓哪一种好，完全取决于您的个人爱好。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 另外，您要注意，由于在铺装过程中会有少许损耗，购买时一定要多买几块，才能保证正常的铺设数量。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 还有搬运过程中一定要保护好边角。<BR></P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('33','2','<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “一次脱层皮”,这句话常被人们用来形容家庭的辛苦。如果在辛苦的同时又遇上陷阱,那更是苦不堪言。我们特别搜集了网友在过程中遇到的种种“猫腻”以及破解之道,使后来者尽可能避免上当。</P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 陷阱一</STRONG></P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 偷工减料</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格,而经常忽略工艺说明,尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及甲醛、苯含量等方面的规定。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 拆招:一定要当面核实清楚材质、规格和等级,并落实到纸面上,作为的附件出现,以免自己后悔莫及,打起官司或申辩的时候没有证据也说不清楚,任由随意提供不合格、不环保的材料。</P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 陷阱二</STRONG></P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 工头随意增加项目</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 或工头随意有“创新”,要求增加工程。有些或工头在报价的时候会故意把一些必要的工程舍弃掉,等签了报完价后再“增添”项目,提醒你当时忘了写了,这个时候的单价就不是由业主说了算了,而是由他说了算,而且报的价格往往比较高。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 拆招:签前多征求已经过的人,或者是监理或者是横向比较其他的报价单,看看有没有必须要的工程确被有意删减掉的。当然自己也不要随意增加可有可无的项目,因为这个时候或工头总会狠宰业主一把。</P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 陷阱三</STRONG></P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 材料进场时提供劣质产品</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 虽然在上和报价单上写得很清楚,该用什么材质、什么规格、什么等级的产品,但一些抱有侥幸心态的或工头总会铤而走险,改头换面来个以假蒙真,如果业主不细心、不关心的话,劣质材料就这样偷偷进场了。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 拆招:材料进场的时候,最好要自己亲自到场,带上和报价单,并请懂行的人或监理到场一起验收。并在签定时规定,工头进任何一种材料必须提早通知业主本人或监理,否则材料出现任何问题责任和误工均由或工头负责。</P>\r\n<P></P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('34','2','<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一、植物消除法(吊兰、芦荟) </strong><br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 吊兰、芦荟、虎尾兰能大量吸收室内甲醛等污染物质，消除并防止室内空气污染；<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 茉莉、丁香、金银花、牵牛花等花卉分泌出来的杀菌素能够杀死空气中的某些细菌，抑制结核、痢疾病原体和伤寒病菌的生长，使室内空气清洁卫生。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大多数植物白天进行光合作用，吸收二氧化碳，释放氧气；夜间进行呼吸作用，吸收氧气，释放二氧化碳。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 而有些植物则相反，如仙人掌就是白天释放二氧化碳，夜间则吸收二氧化碳，释放氧气，这样晚上居室内放有仙人掌，就可补充氧气，利于睡眠。<br />\r\n<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 二、吸附法(活性炭)</strong><br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 吸附是一种固体表面现象。它是利用多孔性固体吸附剂处理气态污染物，使其中的一种或几种组分，在固体吸附剂表面，在分子引力或化学键力的作用下，被吸附在固体表面，从而达到分离的目的。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 常用的固体吸附剂有焦炭和活性炭等，其中应用最为广泛的是活性炭。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 活性炭对对苯、甲苯、二甲苯、乙醇、乙醚、煤油、汽油、苯乙烯、氯乙烯等物质都有吸附功能。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 油漆味：新油漆的墙壁或有一股浓烈的油漆味，要去除漆味，你只需在室内放两盆冷盐水，一至两天漆味便除，也可将洋葱浸泡盆中，同样有效。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 居室异味：居室空气污浊，可在灯泡上滴几滴香水或风油精，遇热后会散发出阵阵清香，沁人心脾。<br />\r\n&nbsp; ','','','127.0.0.113','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('35','2','&nbsp;&nbsp;&nbsp; 居室安全往往被人们所忽视，其实由错误的方式所引发的事故不在少数。一般说来，在工程中应该注意以下几点：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比砖和木的重量要高出几十倍，如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上，因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋，其地面材料的重量不得超过40公斤/平方米。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 二、进行居室，不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和的墙体以及扩大原有尺寸或者另建，这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力，从而缩短楼房使用寿命。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三、阳台、的应尽量选用荷载小的材料，因为阳台过度超载会发生倾覆。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 四、厕浴间也是中一个关键环节。一般的做法是，在厕浴间前，先堵住地漏，放5厘米以上的水，进行淋水试验，如果漏水，必须重做;如果不漏的话，也要在中小心铺设地面，不要破坏层和擅自改动上下水及暖气系统。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 五、在居室中为了追求豪华，在四壁上贴满板材，镶上两三层立体，这种做法不可取。因为四壁贴满板材，占据空间较大，会缩小整个空间的面积，费用也花费较高，同时不利于防火。过低会使整个房间产生压抑感。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 六、选择电线时要用铜线，忌用铝线。由于铝线的导电性能差，使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线，应采用正规的套管安装，以避免漏电和引发火灾。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 七、在中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术灯具。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 八、室内要保证煤气管道和设备的安全要求，不要擅自拆改管线，以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米，电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 九、中不要把煤气灶放置在木制地柜上，更不能将煤气总包在木制地柜中。一旦地柜着火，煤气总阀在火中就难以关闭，其后果将不堪设想。<BR>&nbsp;<BR>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('36','2','<P>　　住了几年，需要换换脸。随着首批商品房逐渐出现“衰老”痕迹，许多居家主人开始动起翻新的念头，而翻新中，一般首当其冲需要修复的是墙面，一是因为墙面容易变脏、开裂，二是墙面翻新最能够显现出崭新的换颜效果。然而、、墙基布，诸多墙面材料哪一种更适合你？为此，专家表示，从基础墙面的情况、翻新投入以及整体居家风格来确定。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 想给居室翻新的家庭，往往在两个最重要的面子工程中犯迷糊———墙面和地面。如何选材？如何？如何能长久？这两个部位一旦翻新，动静最大，谁都希望一步到位，实惠、可行、效果又好，但一再出现的墙面翻新后开裂、木翻新后起鼓等现象表明，墙面地面的翻新工程真是不可小视。本期翻新专题，专门为你讲讲“面子工程”的翻新建议。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG> “显性支出”＋“隐形成本”三种材料性价比拼</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 选择不同的墙装材料，不仅会带来不同的风格，而且意味着不同的翻新成本。这种成本不仅体现在选用各种墙装材料的显性支出上，还体现在流程等的不同带来的隐性支出中。选用墙装材料的显性成本主要表现在各种墙装材料自身的价格，以及用量上。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 虽然在本身的价格上乳胶漆最为便宜，但是随着技术的发展，的价格也在不断走低。而使用墙基布，则要考虑只用墙基布还是配合来使用。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <STRONG>显性支出可以通过公式计算</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ：①面积=实际居住面积×3;②耗漆量=面积（㎡）/理论涂刷面积（㎡/L遍）×遍数。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ：近似计算方法：地面面积×3（3面墙）÷（每卷平方米数）＋1（备用）＝所需的卷数。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 墙基布：墙基布的用量与用法可视为是否与乳胶漆一同使用来定，如不与乳胶漆一同使用，直接用凹凸质感肌理展现墙面特色，其用量的确定可与的裁剪方法相同;如若要在瑞宝布表面涂刷各种颜色的乳胶漆，则可结合与乳胶漆用量的计算方法。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG> 隐形成本由墙面材料的难度以及使用寿命决定</STRONG></P>\r\n<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 哪个最方便？哪个使用寿命更长？</STRONG></P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于乳胶漆、和墙基布三种主流墙装材料，可以从难度和稳定性能两个指标来衡量其带来的隐形成本。</P>\r\n<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目前是墙面最常用的材料，但也是流程最繁琐的材料。相比之下，铺装简单，成本比较低。而墙基布最大的优势就在于省时省事，它对墙面的要求比较低，具备极强的防裂特性。</P>\r\n<P>&nbsp;</P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('37','2','<P>　　“我想有一个家，一个不需要多大的地方”。买房置业是很多人一生当中的头等大事，但是在买房过程当中有多少人能识破这个销售当中的一些陷阱。一位业内人士给我们爆料说，精装房三千成本可能只需要四五百块钱。最近几年，精装房质量问题的暴光我们也是从很多媒体当中不断的看到，比如说甲醛超标、不平、洁具以次充好等等。</P>\r\n<P>　　今天，将以精装房背后的内幕作为披露点，来层层揭开这里面的一些不为人知的爆料的消息，把这样的消息揭开示众，来警示消费者避免遭遇所谓的精装房背后的美丽陷阱。经济之声的评论员包华和北京岳成律师事务所律师张欣岩和大家一起交流。</P>\r\n<P>　　前两天，北京的刘先生在大兴的楼盘看房，销售员售楼小姐说我们如何如何好，是每平米五千块钱。刘先生不禁发问一个中低端的普通的项目这个房价才每平米1万8，精壮房的是每平米5000，他觉得这个事不太靠谱。类似刘先生遇到的这种情况很多人都有过，不少人买房的时候售楼员都会说项目采用了每平米2000或者每平米3000精装，用这样的方式作为一个噱头。对此，包华认为：</P>\r\n<P>　　包华：好的精装确实很值钱，因为首先要有好的，很多的房屋实际上价值往往体现在你对他的憧憬或者愿望，当然好的确确实实能够帮助房屋提升本身的内在价值;第二个好的材料;第三个好的工。</P>\r\n<P>　　这三个方面来讲，如果做的很好确实值钱，但是我们看到实物的价格不代表它的品质，如果真的认真做到两千、三千每平米，应该说房子会装的很好。如果只是告诉我是2000块钱的，但是品质没有达到那样的一个状态，那可能作为一个普通消费者而言，会有一个巨大心理落差。</P>\r\n<P>　　据记者调查，针对楼市当中精房，每平米可以达到几千块钱的。记者专门走访了北京有一个很知名的家装，一位负责人一再要求匿名千万不能暴露他的身份，他的名字，他才可以告诉记者基本的数据。</P>\r\n<P>　　之后，他说出了精装房成本的基准数据，地产商爆出的精的价格，成本一般情况之下只占到1/5左右。在北京和开发商合作的一些项目里面，一平米合计下来大概在300多块钱不到400块钱，一般的项目真实成本能达到每平米1000块钱就算不错的了。精的房价为什么会这么高，水分能这么多。张欣岩律师认为：</P>\r\n<P>　　张欣岩：即使不是自己做，开发商去找家装来做，高额的利润部分一定是开发商的，家装那里基本上不会有太高的利润。商品房销售当中的维权纠纷，这些年已经太多了，作为律师，我们得出结论就是开发商会利用你想象或者无法想象，规避或者规避不了的各种方式，把自己的利益最大化，买单的永远是消费者。</P>\r\n<P>　　在一些里面经常可能会给出，比如说选择某一个品牌的水龙头会在里面标注的很明确，后面还有一个括号，括号里面说“或同档次”。“或同档次” 但是没有给出具体的名字具体的品牌，很多人在想“或同档次”四个字是不是本身开发商为自己留后路，专门开发的名词是欺骗消费者的另外一个陷阱。</P>\r\n<P>　　张欣岩：从法律的层面来说，我觉得这个是可以理解为消费陷阱的。“或同档次”四个字肯定是属于约定不明的，如果仅仅约定，某一个品牌购房人和开发商对于品牌出现歧义的可能性是零。本身提供哪一个品牌的产品是开发商的义务，这个约定就是用来约束他的。后面又加上“或同档次”四个字就使得前面设定的意义形同虚设了，本身的所有的条款和文本都是开发商提供的。这么约定的目的肯定是降低自己的义务，对消费者要存在着巨大的交易风险。</P>\r\n<P>　　如果消费者很不走运确实遭遇到了这种美丽陷阱，接下来该怎么维权还有选择精装房的时候，有没有一些好的方式可以规避住房的风险。有消费认为，如果房地产能够做好房子建好再卖就好了，可惜目前实现不了。所以，这可能很多消费者的愿望，如果说消费者遭遇到了所谓的美丽陷阱，应该怎么样维权?</P>\r\n<P>　　张欣岩：维权的依据基本上是双方所签订的。针对这个验收的问题，提醒大家一下，比如说验收最终的结果是要与开发商签订一份文件的，有的是交屋看房记录表，有的是叫物业交付合验单，这个东西上面会把检验的情况逐一往上记录，如果你觉得与你当时的约定不符或者说没有办法确认的事项，一定不要往上面写，或者你就写上暂不清楚，无法认定这样的字样。</P>\r\n<P>　　如果要出现了问题，就要如实的记录，并且要给开发商一定的期限，限期进行改正。这个表格自己肯定也要留一份，同时最好还是对房屋进行一些拍照、摄像，这些都是维权的一句，一定要注意保存证据。<BR></P>\r\n                ','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('38','10','环境1','','','127.0.0.113','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('39','10','环境2','','','127.0.0.113','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('40','10','环境3','','','127.0.0.113','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('41','10','环境4','','','127.0.0.113','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('44','5','<br />\r\n                            <p>\r\n<table style=\"width: 609.75pt; border-collapse: collapse\" height=\"76\" width=\"813\">\r\n    <colgroup><col width=\"813\" /></colgroup>\r\n    <tbody>\r\n        <tr height=\"76\">\r\n            <td class=\"et4\" style=\"font-weight: 400; font-size: 12pt; vertical-align: middle; width: 609.75pt; color: #000000; font-style: normal; height: 57pt; text-decoration: none; mso-protection: locked visible\" width=\"813\" height=\"76\">\r\n            <p><span style=\"font-size: small\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; FFU工作时间长，低噪声、免维护、震动小、可无级调速，风速均匀，安装方便等。</span></p>\r\n            <div class=\"spctrl\">&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('45','5','<br />\r\n                            <p><span style=\"font-size: small\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我公司7月初就销往广东一带的风淋室就达180多个（每个指的是单人双吹，两个箱体）。中山本月的风淋室订购就达100件朝上，其中8个三米通道，24个双人双吹。这让我们无疑成为深圳的风淋室成产基地。</span></p>\r\n<div class=\"content\"><span style=\"font-size: small\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong></strong>内、外箱体有可供选用的材质主要有二种：全A3冷板多层酸洗静电喷涂（通常称为冷板），不锈钢板（SUS201，SUS304，SUS316等，厚度一般为0.8~1.5mm）。通常企业根据自身经济利益，降低成本的情况下会有以下几种风淋室箱体材质的搭配：一、全冷板风淋室，内底板与喷嘴和拉手为不锈钢。二、外冷板内不锈钢风淋室。三、内、外箱体采用全不锈钢风淋室。门体风淋室主要有全玻璃与半透明视窗门可选，而材质上又可分为冷板门或不锈钢门。<br />\r\n全不锈钢风淋室价格比全冷板风淋室价格稍要偏高，因其材质成本本身就增加不少；全不锈钢风淋室耐强酸度较高，因此风淋室厂家通常会建议使用风淋室企业现场如有酸性气体或潮湿的工场环境时选择全不锈钢风淋室；反之可以选择全冷板风淋室来降底成本、其功能是一样。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 更多专业参考资料在深圳市九鼎空调设备技术有限公司</span>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('46','5','<br />\r\n                            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; FFU是层流罩的进化产品。。在层流罩的基础上升级优化。。它克服了层流罩的体积笨重问题和噪音巨大问题。。在净化效果上更显著。。<strong>FFU</strong>标准尺寸1175*575*320 标准风量是1500 加上高效过滤器达到百级的净化效果！！ 在线监控净化效果可以做计算机群控。。但是目前很少有公司做这个系统。</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 提高空气质量，健康生活，我们是最懂你的人，九鼎<strong></strong>层流罩。请致电13923835031</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; FFU 层流送风单元模块可连接使用,使得FFU广泛应用洁净室,洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和层流罩等应用场合。FFU设有初、高两级过滤网。风机从FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器，过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s&plusmn;20的风速匀速送出洁净效率100级。</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('47','5','<br />\r\n                            <p><strong><span style=\"font-size: small\"><font style=\"font-size: 18px; line-height: 150%\">什么是FFU?</font><br />\r\n</span></strong><span style=\"font-size: small\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; FFU(Fan Filter Unit)是风机和过滤器的组合，也可称为&ldquo;自带风机的过滤设备&rdquo;。FFU通常安装在洁净室的送风末端，一般放置在吊装的&ldquo;干式&rdquo;垫片密封龙骨框架上。FFU上面部分为风机模块，下面部分为过滤器。根据洁净度的要求，过滤器可为不同等级的高效（HEPA）或超高效（ULPA）过滤器，为洁净室提供洁净空气。风机模块除了要克服FFU下部高效过滤器的阻力，还要克服整个循环风所有通道部件的阻力，从而维持设定的运行风速。FFU系统具有设计施工简便，风速调节灵活，洁净区易于变更等特点，因此已成为工业洁净室的流行系统形式之一。</span></p>\r\n<p><strong><span style=\"font-size: small\"><font style=\"font-size: 18px; line-height: 150%\">FFU具有特点：</font><br />\r\n</span></strong><span style=\"font-size: small\">第一：灵活性。因为FFU是自带动力的，它不受区域的限制。在一个偌大的洁净厂房里，可根据需要，分区控制。而且，随着半导体生产工艺的变化，厂房布局必然要作相应调整，FFU的灵活性使得这样的调整变得轻松，而且不会带来二次投资。<br />\r\n第二：可再利用性。从理论上讲，一时不用的FFU设备，可以拆下来，密封好，妥善保管，留待下次使用。<br />\r\n第三：负压通风。这是FFU的独特特点。由于它本身能够提供静压，使得送风静压箱相对于洁净厂房负压。这样，静压箱内的颗粒就不会受到压力的作用泄漏到洁净区里，使得密封变得很简单而且安全。<br />\r\n第四：缩短建设周期。使用FFU省掉了风管的制作和安装，因为风管在洁净工程中，占掉很大的建设周期，任何一个投资者都希望投资能尽快带来收益，选用FFU成为了一种可能。<br />\r\n第五：减少运行成本。虽然在选用九鼎FFU时，初期投资要比使用风管通风高，但它在后期运行中，突出的表现出节能、免维护等特点。用在循环减少40%的运行成本。</span></p>\r\n<p><strong><span style=\"font-size: small\"><font style=\"font-size: 18px; line-height: 150%\">FFU组合的关键性能参数：</font><br />\r\n</span></strong><span style=\"font-size: small\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 模数尺寸（ceiling modular size）：安装吊顶龙骨中心线的间距，FFU常用的标准模数尺寸为1200X600（4&rsquo;X2&rsquo;），1200X900（4&rsquo;X3&rsquo;），1200X1200（4&rsquo;X4&rsquo;）。<br />\r\n实际尺寸（actual size）：FFU过滤器的实际尺寸=模数尺寸-（龙骨断面宽度-25mm），风机模块的实际尺寸比过滤器稍大4mm。比如说常用的吊顶龙骨端面宽度为55mm，模数尺寸为1200，900，600所对应的FFU过滤器实际尺寸为1170，870，570，风机模块的实际尺寸为1174，874，574。<br />\r\n机外余压（ESP）：在某一设定风速下，风机模块的总静压（TSP）扣除HEPA/ULPA过滤器的阻力，即为机外余压（ESP），单位是Pa。ESP是指FFU整机能克服洁净室循环风阻力的能力，无论是标注FFU机外余压或风机模块的总静压TSP，都必需指名送风风速或风量，否则没有意义。<br />\r\n输入能耗（input power consumption）：FFU正常运转时输入电压和输入电流的乘积，单位是W。显然，FFU在不同的运行工况点，即在不同的运行风量和总静压时，输入能耗不同。因此，如果不指明运行工况点，输入能耗值没有意义。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 单体噪音（noise level）：根据标准IES-RP-CC002，FFU正常运转时在距离出风面中心正下方1.2mm处的噪音值，单位是dB(A)。FFU在不同的运行工况点，即在不同的运行风量和总静压时，噪音不同。因此，如果不指明运行工况点，噪音值没有意义。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 微振（micro vibration）：根据标准IES-RP-CC002，FFU在最大运转工况点时的振动幅度和振动速率，单位分别是mm和mm/s。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 送风均匀度（air uniformity）：根据标准IES-RP-CC002，FFU正常运转时，在距离出风面上方150mm（6&rdquo;）的水平面上测量逐点的风速，得出平均风速值。平均风速与最大风速和最小风速的偏差比即为送风均匀度，单位为+/-%。标准IES-RP-CC002中要求FFU的任一点的送风风速与其平均风速的偏差均应在+/-20%以内。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 过滤器效率等级（filter grade）：依据欧洲标准EN1822，过滤器等级从H10-H14，U15-U17。或依据美国标准MIL-282（HEPA），对于0.3um的效率值；依据美国标准IES-RP-CC007.1，对于0.12um的效率值。</span></p>\r\n<p>\r\n<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\" border=\"0\">\r\n    <tbody>\r\n        <tr>\r\n            <td>\r\n            <p><span style=\"font-size: small\"><font style=\"font-size: 18px; line-height: 150%\">一体式结构图：</font><br />\r\n            <img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U2910122930-13495.gif\" /><br />\r\n            &nbsp;</span></p>\r\n            </td>\r\n            <td><span style=\"font-size: small\"><font style=\"font-size: 18px; line-height: 150%\">分体式结构图：</font><br />\r\n            <img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U291020a20-23D5.gif\" /></span></td>\r\n        </tr>\r\n    </tbody>\r\n</table>\r\n<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" width=\"100%\" border=\"0\">\r\n    <tbody>\r\n        <tr>\r\n            <td align=\"center\">\r\n            <p><span style=\"font-size: small\"><br />\r\n            &nbsp;<img alt=\"\" border=\"0\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U29102Z2F-3Y43.jpg\" /></span></p>\r\n            </td>\r\n            <td align=\"center\"><span style=\"font-size: small\"><img alt=\"\" border=\"0\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U291040G60-43K6.jpg\" /></span></td>\r\n        </tr>\r\n        <tr>\r\n            <td align=\"center\"><span style=\"font-size: small\"><img alt=\"\" border=\"0\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U291052D10-5G60.jpg\" /></span></td>\r\n            <td align=\"center\"><span style=\"font-size: small\"><img alt=\"\" border=\"0\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U291063aP-CO5.jpg\" /></span></td>\r\n        </tr>\r\n    </tbody>\r\n</table>\r\n</p>\r\n<p><span style=\"font-size: small\"><font style=\"font-size: 18px; line-height: 150%\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 九鼎</font></span><font style=\"font-size: 18px; line-height: 150%\"></font><span style=\"font-size: small\"><font style=\"font-size: 18px; line-height: 150%\">的风机模块具有如下特点：</font><br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 性能可靠：采用国内出口品牌的内转子马达及直驱离心叶片和电气元器件。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 型号齐全：根据马达有交流（AC）和无刷直流（EC）；根据输出静压有标准型和高静压型；根据模数尺寸有1200X600，1200X900，1200X1200，1500X750；根据箱体材质有锌铝涂层钢板（标准型）、不锈钢型、铝板。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 优异的出风均匀度：达到并优于国际标准IES-RP-CC-002中的+/-20%的要求。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 低噪音：科学的马达风机选型和转速设计、独特的导流和消音材料的应用、合理的箱体尺寸设计，使九鼎FFU的噪音水平低于同类产品。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 低微振：总振动速率均小于1mm/s，振幅不超过4um低能耗和低散热量，一流的风机品质和动平衡设计，以及箱体本身的零压损，使九鼎空调FFU在同样的输出工况时运行能耗和散热量低于同类产品。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 灵活的控制方式：AC型可采用单台独立调速器或分组变压式调速器，并兼有报警指示功能。</span></p>\r\n<p><strong><span style=\"font-size: small\"><font style=\"font-size: 18px; line-height: 150%\">主要技术参数：</font></span></strong></p>\r\n<p>\r\n<table cellspacing=\"1\" cellpadding=\"2\" width=\"100%\" bgcolor=\"#cccccc\" border=\"0\">\r\n    <tbody>\r\n        <tr>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\"><span style=\"font-size: small\">型号</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\"><span style=\"font-size: small\">JD-FFU-2&times;2</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\"><span style=\"font-size: small\">JD-FFU-2&times;3</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\"><span style=\"font-size: small\">JD-FFU-2&times;4</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\"><span style=\"font-size: small\">JD-FFU-3&times;4</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\"><span style=\"font-size: small\">JD-FFU-3&times;4</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\"><span style=\"font-size: small\">JD-FFU-4&times;4</span></td>\r\n        </tr>\r\n        <tr>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">外型尺寸(mm)(WXDXH)</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">575&times;575&times;320</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">575&times;875&times;320</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">575&times;1175&times;320</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">875&times;875&times;320</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">875&times;1175&times;320</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">1175&times;1175&times;320</span></td>\r\n        </tr>\r\n        <tr>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\"><span style=\"font-size: small\">面风速</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\" colspan=\"6\"><span style=\"font-size: small\">0.45&plusmn;20%</span></td>\r\n        </tr>\r\n        <tr>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">噪音dB(A)(风速0.45m/s，<br />\r\n            距出风面0.5m）</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">48</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">48</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">48</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">48</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">52</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">52</span></td>\r\n        </tr>\r\n        <tr>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\"><span style=\"font-size: small\">HEPA过滤效率</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\" colspan=\"6\"><span style=\"font-size: small\">&ge;99.99%@0.3um</span></td>\r\n        </tr>\r\n        <tr>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">HEPA规格</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">570&times;870&times;90</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">570&times;870&times;90</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">570&times;870&times;90</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">570&times;870&times;90</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">870&times;1170&times;90</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">870&times;1170&times;90</span></td>\r\n        </tr>\r\n        <tr>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\"><span style=\"font-size: small\">电源</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\" colspan=\"6\"><span style=\"font-size: small\">AC单相，220V/50Hz</span></td>\r\n        </tr>\r\n        <tr>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">功耗（W）（风速0.45m/s）</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">120</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">125</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">140</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">180</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">240</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">280</span></td>\r\n        </tr>\r\n        <tr>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\"><span style=\"font-size: small\">机外余压（Pa）</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\" colspan=\"6\"><span style=\"font-size: small\">50~130</span></td>\r\n        </tr>\r\n        <tr>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\"><span style=\"font-size: small\">振动</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#ffffff\" colspan=\"6\"><span style=\"font-size: small\">&le;4um</span></td>\r\n        </tr>\r\n        <tr>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\"><span style=\"font-size: small\">箱体材质</span></td>\r\n            <td align=\"center\" bgcolor=\"#d3ebfc\" colspan=\"6\"><span style=\"font-size: small\">镀铝锌板/不锈钢/铝板/冷板</span></td>\r\n        </tr>\r\n    </tbody>\r\n</table>\r\n<span style=\"font-size: small\">注：本公司产品不断改进，其中一些性能参数可能会进行修改，恕不另行通知</span></p>\r\n<p><strong><span style=\"font-size: small\"><font style=\"font-size: 18px; line-height: 150%\">FFU集中监控系统</font></span></strong></p>\r\n<p><span style=\"font-size: small\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; FFU作为一种净化设备，目前在各种洁净工程中得到广泛应用。FFU集中监控系统则是把几十、几百乃至上千个FFU通过FFU监控主机将其联接起来并进行监控，并可以上传至电脑中，由电脑系统方便地实现风机分区启停、故障报警、历史记录等功能。当计算机关机时，监控主机可以独立进行24小时监控。</span></p>\r\n<p><span style=\"font-size: small\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于本系统针对FFU功率小但台数多场合，故采用计算机集中监控以方便操作，系统包括以下四部分内容：<br />\r\n&middot;一拖二智能单元（采用电容、变压器调压式或电机抽头式调速）<br />\r\n&middot;32路集线器<br />\r\n&middot;FFU控制主机<br />\r\n&middot;计算机集中监控系统<br />\r\n&middot;低压控制柜<br />\r\n&nbsp;</span></p>\r\n<p>\r\n<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\" border=\"0\">\r\n    <tbody>\r\n        <tr>\r\n            <td><strong><span style=\"font-size: small\"><font style=\"font-size: 18px; line-height: 150%\">FFU控制系统图如下图：</font><br />\r\n            </span></strong><span style=\"font-size: small\"><img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U2910M0240-O943.gif\" /></span></td>\r\n            <td><strong><span style=\"font-size: small\"><font style=\"font-size: 18px; line-height: 150%\">系统特点：</font><br />\r\n            </span></strong><span style=\"font-size: small\">控制系统还能够实现如下功能：<br />\r\n            &middot;交流调压方式控制系统能够保证正常使用条件下长时间无故障连续运行；<br />\r\n            &middot;整套控制系统布局合理、接线简单；<br />\r\n            &middot;在满足洁净要求的前提下，可根据实际情况设定风速转速，最大限度降低风机功耗，达到节能目的；<br />\r\n            &middot;对风机转速进行工作/值班控制，在非工作时间内，自动降低风机转速维持室内洁净要求，达到节能目的。</span></td>\r\n        </tr>\r\n    </tbody>\r\n</table>\r\n</p>\r\n<p><span style=\"font-size: small\">深圳市九鼎空调设备技术有限公司-FFU--高效过滤器--洁净工作台&nbsp; 首选九鼎 国内最新技术<br />\r\nFFU--高效过滤器--洁净工作台&nbsp; 首选九鼎 国内最新技术<br />\r\n深圳市九鼎空调设备技术有限公司：最优质的产品，最合理的价格，最贴心的服务.<br />\r\n欢迎新老客户来电13923835031</span></p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('48','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-align: center\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 九鼎空调--于五月十八号与蓝思科技（湖南）有线公司签订132台垂直百级洁净工作台</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 蓝思科技（香港）有限公司投资的一家集研发、生产、销售显示屏功能玻璃面板于一体的外商独资企业，2006年12月注册成立，注册资本6000万美元，落户长沙国家生物产业基地。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蓝思科技已通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，现拥有国内外最先进的且自动化程度最高的生产与检测设备及成熟的加工工艺 ，自主研发出各种高档的、适应客户需求的产品。生产的产品不仅打破了国外技术垄断，而且其技术指标均已达到甚至超过国际先进水平。&nbsp;<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 蓝思科技始终坚持&ldquo;以销售为龙头、以人才为核心、以研发为基础&rdquo;的经营管理方针，创造了显著的经济效益与社会效益，销售市场不断扩大，销售业绩稳步上升，应用领域不断拓宽，并与众多国际知名企业建立了长期合作的伙伴关系，产品畅销全球，诚信远播海内外。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蓝思科技被湖南省人民政府确定为 &ldquo;十一五&rdquo;期间重点支持的&ldquo;双百工程&rdquo;，被长沙市人民政府确定为 &ldquo;十大百亿企业&rdquo;。</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp; 与蓝思的此次合作为我们打进内地市场奠定的扎实的基础，让内地厂商认同了我们的垂直百级洁净工作台，认定了我们的净化设备，认定了我们公司的产品。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; FFU--高效<strong></strong>--洁净工作台&nbsp; 首选九鼎 国内最新技术<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 深圳市九鼎空调设备技术有限公司：最优质的产品，最合理的价格，最贴心的服务.<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 欢迎新老客户来电：13923835032</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('49','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-align: center\">伯恩光学（深圳）有限公司再次批量采购我公司产品/垂直流洁净工作台</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这一次伯恩再次加大采购数量，与我公司签订2800*750*1950双面垂直工作台，2800*1200*1850双面垂直工作台，2400*1200*1850双面垂直工作台总数量达一百台以上。这是我们与伯恩光学（深圳）有限公司的第8个年头的合作。</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 伯恩光学（深圳）有限公司是富士光学有限公司所属大陆公司。富士光学创建于1986年。伯恩光学（深圳）有限公司、 伯恩光学（惠州）有限公司已成为目前世界上生产规模最大、生产能力最强、生产工艺及设备最先进的电脑手机玻璃镜片生产企业之一。产品远销欧美各国，为世界各知名企业所接纳。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 伯恩光学（深圳）有限公司于2001年12月28日注册成立，座落于风景优美、交通发达、商业便利的深圳市龙岗区横岗镇，目前深圳员工人数达60000人之多。公司拥有先进生产设备26000多台，年产量4.6亿片/年,年产值61亿人民币。公司自成立以来,连续多年被政府评为十大纳税大户企业，并于多次荣获区政府授予的&ldquo;投资贡献奖&rdquo;及深圳100强企业，成为横岗镇较大的投资商及当地经济支柱企业。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 伯恩光学（惠州）有限公司于2008年6月在惠州注册成立，注册资金4亿人民币，并投资3亿美金兴建了工业园，工业园总占地面积超过40万平方米，目前员工人数已达20000多人，成为惠州市重点投资项目、广东省培育500强企业、惠州市100强企业，公司有着良好的发展空间及晋升机制，拥有世界一流的先进生产设备，干净、舒适、全中央空调车间。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我司深圳市九鼎空调设备技术有限公司一直为伯恩光学提供无尘车间建设，安装；过滤器更换安装。有着长达8年合作。</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有需要请致电13923835031</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong></strong>--高效过滤器--洁净工作台&nbsp; 首选九鼎 国内最新技术<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 深圳市九鼎空调设备技术有限公司：最优质的产品，最合理的价格，最贴心的服务.<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 欢迎新老客户来电：13923835031</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('50','5','<br />\r\n                            <p>\r\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" width=\"100%\">\r\n    <tbody>\r\n        <tr>\r\n            <td valign=\"top\" width=\"50%\">\r\n            <p>风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室，降低人员出入洁净室过程中尘埃对洁净室的污染。当人员进入风淋室后，高速洁净气流经高效<strong></strong>过滤后由可旋转喷嘴从各个方向喷射到人身上，有效而迅速清除衣着所携带的尘埃粒子。</p>\r\n            <p><img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U29113Ya0-14111.gif\" /></p>\r\n            <p><img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U291162W40-2R24.gif\" /></p>\r\n            </td>\r\n            <td valign=\"top\">\r\n            <p><img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U2911JXF-33358.gif\" /></p>\r\n            <p><font style=\"line-height: 150%; font-size: 18px\" color=\"#0089e0\"><b>产品特点：</b></font><br />\r\n            &middot;单片机微处理控制器，智能语音提示系统，人在吹淋时由控制系统自动发出语音提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语言提示给人一种亲切感觉。</p>\r\n            <p>&middot;LED显示屏可明清晰指示吹淋时间，和所处状态。吹淋时间可调，范围在10-99S。</p>\r\n            <p>&middot;软键轻触式调节开关，具有外形美观，寿命长，易清洁的优点。</p>\r\n            <p>&middot;红外线光电自动感应开关控制吹淋，避免无人空吹。</p>\r\n            </td>\r\n        </tr>\r\n    </tbody>\r\n</table>\r\n</p>\r\n<p>FFU--高效过滤器--洁净工作台&nbsp;风淋室&nbsp; 首选九鼎 国内最新技术<br />\r\n深圳市九鼎空调设备技术有限公司：最优质的产品，最合理的价格，最贴心的服务.<br />\r\n欢迎新老客户来电：13923835031</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('51','5','<br />\r\n                            <div class=\"content\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; FFU和层流罩的本质区别：一支支架安装，一种吊装，结构上的差异，原理相同；<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; FFU风机标准1000风量规格是：1175*575*330，价格根据数量在1200-3500之间；<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 想了FFU更详细价格信息可在百度搜索&ldquo;九鼎空调&rdquo;有您想要的信息；<br />\r\n<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 详细说明:<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; FFU 风机过滤单元 <br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 英文全称为（Fan Filter Unit），中文专业用语为FFU 风机过滤单元 。<br />\r\nFFU 风机过滤单元 可模块化连接使用，使用FFU 风机过滤单元 广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合。<br />\r\nFFU设有初、高效两级过滤网。风机从<strong></strong>顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45M/S&plusmn;20%的风速匀速送出。适用于在各种环境中获得高级别的洁净环境。它为不同尺寸大小，不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中，即可提高洁净度级别，降低噪音和振动，也可大大降低造价，安装维护方便，是洁净环境的理想部件。<br />\r\n大面积使用提供洁净环境，多用于100级或者更高级别，一般要求地板形式为高架地板，有回风夹道，且该级别周围也要保证低一级别的洁净度。造价较高<br />\r\n层流罩&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 层流罩是一种可提供局部高洁净环境的空气净化设备。它主要由箱体、风机、初效空气过滤器、阻尼层、灯具等组成，外壳喷塑。该产品既可悬挂，又可地面支撑，结构紧凑，使用方便。可以单个使用，也可多个连接组成带状洁净区域。层流罩是将空气以一定地风速通过高效过滤器后，形成均流层，使洁净空气呈垂直单向流，从而保证了工作区内达到工艺要求的洁净度。洁净层流罩有风机内装和风机外接两种，安装方式有悬挂式和落地支架式两种层流罩是将空气经风机以一定的风压通过高效空气过滤器后，由阻尼层均压，是洁净空气呈垂直层流型气流送入工作区，从而保证了工作区达到工艺所需的高洁净度。层流罩与洁净室相比，具有投资省，见效快，对厂房土建要求低，安装方便，省电等优点，目前广泛用于精密机械.<br />\r\n、电子、制药、食品、精细化工等部门<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 结构比FFU复杂，为局部净化设备，使用环境条件要求比较低，用于提供局部比较高的洁净度，适合改造工程，及整体要求不是很高，只是满足局部要求的工程。可单独使用，亦可大面积并联使用.','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('52','5','<br />\r\n                            <div class=\"content\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; FFU为英文缩写，全称为 Fan Filter Units, 中文意思为&quot;风机滤网单元&quot;。确切地说是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。风机从FFU顶部将空气吸入并经HEPA过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s&plusmn;20％的风速均匀送出。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; FFU工作时间长，低噪声、免维护、震动小、可无级调速，风速均匀，安装方便等。FFU可模块化连接使用，使得FFU广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。<br />\r\n&nbsp;&nbsp; <br />\r\nFFU特点&nbsp;&nbsp; <br />\r\n1.<strong></strong>外形尺寸（mm）：1175*575*330；1220*610*330；噪声小于50分贝。&nbsp;&nbsp; <br />\r\n2.FFU箱体和高效过滤器采用分体式设计,安装,更换高效更方便。&nbsp;&nbsp; <br />\r\n3.风机采用德国EBM直驱式离心风机,工作时间长达5万小时以上。&nbsp; <br />\r\n4.并具有节能、计算机集中控制、运行稳定、噪声低、数字化调整等特性。&nbsp;&nbsp; <br />\r\n5.FFU采用独特的风道风速均匀，整个出风面以0.45M/S风速均匀送出。&nbsp;&nbsp; <br />\r\n6.壳体可选用镜面不锈钢、冷板静电喷塑制做美观大方。&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; FFU出厂前均按美国联邦标准（209E）用激光粒子计数器逐台扫描检测，确保质量；FFU适用于10~1000级无尘车间，便于整体运行集中控制；FFU非常适用于大面积使用。以独特的优势合理的价格迅速占领市场。','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('53','5','<br />\r\n                            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 深圳市九鼎空调设备技术有限公司是专业从事空气净化设备研发、设计、制造一条龙的高新技术企业。公司以先进的技术、优质的产品、合理的价格、良好的服务，凭借着良好的信誉，发展成为拥有独立生产厂房、研发实验室和全套生产设备的中型企业；是中国洁净技术学会会员单位、深圳市净化设备制造重点厂家之一。</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 深圳市九鼎空调设备技术有限公司是专业从事空气净化设备研发、设计、制造一条龙的高新技术企业。公司以先进的技术、优质的产品、合理的价格、良好的服务，凭借着良好的信誉，发展成为拥有独立生产厂房、研发实验室和全套生产设备的中型企业；是中国洁净技术学会会员单位、深圳市净化设备制造重点厂家之一。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可按客户不同使用场合的要求，生产出符合美国联邦标准FS-209E、国际标准ISO14644、《洁净厂房设计规范》GB50073-2001、《医药工业洁净厂房设计规范》、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002、《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》WS233-2002和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002等各种专业规范的各种设备、产品。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司在微电子、生物医药、食品加工、精细化工等行业设计承建了各种不同类型、不同级别的洁净生产厂房，在各类10~1000000级洁净厂房综合解决方案上具备了相当丰富的经验。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司极为重视人才的引进与培养，定期对公司员工进行培训，以满足各行业对洁净技术更高的要求，不断提高公司设计、生产、施工能力。　　</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;深圳市<strong></strong>技术有限公司追求&ldquo;质量、技术、服务&rdquo;的不断提高，本着&ldquo;创新、进取、效率&rdquo;的精神，不断地完善自我，提高自我，为发展我国的洁净技术事业而努力奋斗。</p>\r\n<p>我公司主要产品有：<br />\r\n【1】净化设备：风货淋室系列，洁净工作台系列，传递窗系列，风机过滤机组系列，高效送风口系<br />\r\n　　 列，各种铝制风口系列等。<br />\r\n【2】过滤器：初效过滤器，中效过滤器，亚高效过滤器，高效过滤器，V型过滤器等。<br />\r\n【3】净化工程：10~1000000万级净化厂房的设计，安装，调试，检测等。</p>\r\n<p>公司承诺：以先进的工艺、优质的产品、合理的价格、良好的服务满足于净化市场的始终。<br />\r\n公司遵循：信誉第一，客户至上。<br />\r\n追　　求：质量、技术、服务。&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;深圳市九鼎空调设备技术有限公司</p>\r\n<p>&nbsp;请致电&nbsp;&nbsp;13923835031<br />\r\n&nbsp;地&nbsp; 址：深圳市宝安区沙井街道新二红巷路红巷工业区第38栋<br />\r\n&nbsp;&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('54','5','<br />\r\n                            <div class=\"content\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 风淋室根据功能不同可分为：智能语音提示风淋室，全自动门风淋室，度角全自动门风淋室，度平移自动门风淋室、防爆风淋室，快速卷帘门风淋室<br />\r\n根据洁净室使用用不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以上信息参考于空气净化设备网','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('55','5','<br />\r\n                            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong></strong>--高效过滤器--洁净工作台-风淋室-货淋室&nbsp; 首选九鼎空调 国内最新技术，净化界得领军企业。作为净化行业的老字号企业，厂家，我们再深圳净化行业摸爬滚打了12个年月了，对这里面的行情是在是太知晓不了。前两天我给以客户报了一个风淋室的价格12000左右，他要双人双吹的，他在电话里就给我噼里啪啦的骂了一通，等我还没反应过来，他就发飙实属无赖，我就知道他说我们的价格高了，说我们是不是想宰人，说我们不诚信，说以前就知道我们现在看来是乌合之众。（我都不知道他是怎么想到这句成语的）</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我是业务出生，我得问他我们贵在哪儿啊，我就问他你不是想要双人双吹的吗，我报的就是啊，1290*2000*2050是不是啊，他说不对，他说别人对他们报的是1290*1500*2050，说我们尺寸都不对，说我们不专业，说我们做两米深忽悠他。我一下子恍然大悟。我就问请问人家给你报的是几台风机啊，几台过滤器呢，几只喷嘴呢，还有是什么内胆啊？我把我们的这些配置跟他所说的专业的厂家一比较，接过他明白过来了。我们是四台风机，四台过滤器，他们的是两台；我们是24个喷嘴他们的是18个，我们的风速检测室22米每秒，结果他们是17米每秒。我们是不锈钢，他们呢是铁板喷漆的。</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 知道最后怎么样吗?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 他把那句乌合之众送还给那个厂家了。</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最后跑来感谢说，你们九鼎空调真是不错，谢谢你们，要不然我真的是上当了，还有你们的质量真是不错，还有就是不该那样说你，说你们九鼎，你们一定是深圳最好的风淋室厂家。&nbsp;&nbsp; -------这出自他原话，这是振凯智能郑总的故事，你们可以去问的。</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('56','5','<br />\r\n                            <p>什么是洁净工作台？<br />\r\n什么是洁净工作台超净工作台，它的作用是什么？<br />\r\n洁净工作台超净工作台是为了适应现代化工业、光电产业、生物制药以及科研实验等领域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。洁净工作台|超净工作台其工作原理为：通过风机将空气吸入预<strong></strong>，经由静压箱进入高效过滤器过滤，将过滤后的空气以垂直或水平气流的状态送出，使操作区域达到百级洁净度，保证生产对环境洁净度的要求。 <br />\r\n洁净工作台超净工作台根据气流的方向分为垂直流超净工作台(Vertical Flow Clean Bench)和水平流超净工作台(Horizontal Flow Clean Bench)，根据操作结构分为单边操作及双边操作两种形式，按其用途又可分为普通超净工作台和生物(医药)超净工作台。</p>\r\n<p>洁净工作台超净工作台特点 <br />\r\n洁净工作台超净工作台以其开放式台面、操作方便、洁净度可达百级的优势广泛应用于医疗、科研、光电等产业。东莞市德鑫净化设备有限公司自主研发制造的超净工作台在具备以上特点的同时还有以下几方面优势： <br />\r\n1、洁净工作台超净工作台采用德国EBM生产制造的直驱式高效离心风机，具有低噪音、寿命长、免维护、可无级调速等优点。经测试在高效过滤器初阻力情况下，可节能50%以上，有效的降低实际运行成本。工作寿命可长达50000小时以上。 <br />\r\n2、洁净工作台超净工作台不仅可以根据工艺需要布置为单台使用，也可以多台串联形成100级流水超净生产线，具有可组装可单用，灵活性较强的特点。 <br />\r\n3、洁净工作台超净工作台装有美国Dwyer压差表，明确显示高效过滤器两侧的压差，并能够及时提醒用户更换高效过滤器。 <br />\r\n4、洁净工作台超净工作台轻触式操作面板，LED数字显示，美观且便于操作。 <br />\r\n5、洁净工作台超净工作台采用不锈钢工作台面，更有效保证洁净度。 <br />\r\n6、洁净工作台超净工作台品出厂前均按照美国联邦209E标准逐台严格检测，可靠性极高。&nbsp;<br />\r\n&nbsp;联系请致电13923835031</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('57','5','<br />\r\n                            <p><span style=\"font-size: small\">工作台说明：<font style=\"font-size: 10.5pt\">\r\n<p>洁净工作台</p>\r\n<p>蓝思继5月在我公司下订单洁净工作台132台之后，我公司在内地工作台订单迅速增加，单月最高产225台，平均每月183台百级洁净工作台。</p>\r\n<p><font style=\"font-size: 10.5pt\">&nbsp; </font></p>\r\n</font></span><font style=\"font-size: 10.5pt\">\r\n<p>洁净工作台是一种局部净化设备，主要广泛应用于局部净化区域；包括：实验室、生物制药、光电产业、微电子、硬盘制造等领域。</p>\r\n</font></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<div><span style=\"font-size: small\"><font style=\"font-size: 10.5pt\">主要特点：</font></span>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('58','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-align: center\"><strong>低噪音九鼎空调FFU现已成功面世，获伯恩光学大力称赞<br />\r\n</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: left\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong></strong>经过15个月的反复摸索，研究，试验，我们十几名FFU专属开发</p>\r\n<p style=\"text-align: left\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 工程师在领导班子的带领之下，付出过汗水，血水，加上我们自己的技术，我们的研发成果终于面向市场推出我们最新一款的FFU风机过滤机组。该产品已经面世，就获得客户群的大力称赞。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2011年9月10号我们带领我们新出品的FFU分十个小组，走进十家客户公司，十家客户公司都极力推荐我们的产品，均已获的订单，订单最大的有1220台，相当于我们原来一个月的FFU订单总数。我们相信在今后，有了该款FFU的独家技术实力保证，我们今年FFU的年产量一定突破18000台。明年今后更是步步高升。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 感谢伯恩光学（惠州）（深圳）分公司，感谢富士康，比亚迪。。。</p>\r\n<p style=\"text-align: right\">请致电&nbsp;13923835031</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('59','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-align: center\">风淋室的设计标准一般参照什么</p>\r\n<p style=\"text-align: left\"><br />\r\n材料：风淋室的设计标准一般参照什么?普通的电子光学的无尘车间一半都是采用全冷板喷塑，获是内胆采用201#的不锈钢。医院，实验室则是采用304#的内胆，或是全304#的不锈钢去做风淋室，这一种的<strong></strong>造价就相对而言高很多。<br />\r\n性能：有自动，全自动之分，根据需求可以做带自动开关风淋室的双门。</p>\r\n<p style=\"text-align: right\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 徐经理&nbsp; 13923835031</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('60','5','<br />\r\n                            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2011年10月10号我们带领我们新出品的风淋室资料，3d图纸，效果图分5个小组，走进3家客户公司，3家客户公司都极力推荐我们的产品，均已获的订单。我们相信在今后，有了该款风淋室的独家技术实力保证，我们今年风淋室的年产量一定有所突破的。<br />\r\n感谢伯恩光学（惠州）（深圳）分公司，感谢富士康，比亚迪。。。<br />\r\n<br />\r\n<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>经过15个月的反复摸索，研究，试验，我们十几名风淋室专属开发工程师在领导班子的带领之下，付出过汗水，血水，加上我们自己的技术，我们的研发成果终于面向市场推出我们最新一款的风淋室。该产品已经面世，就获得客户群的大力称赞。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 徐经理&nbsp;&nbsp;&nbsp;13923835031</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('61','5','<br />\r\n                            <p>FFU风机过滤机组群控报价：</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 针对市面上多种规格多种特性的<strong></strong>风机过滤机组，他们的报价，价格差异也是很大。所以这对消费者也是一个很头痛的事情，让消费者产生有种被蒙骗的感觉。所以我们就采用自己研发的最新风机，以市场最低报价给予客户最大的实惠，得到客户的称赞。作为ffu生产厂家，我们深圳产品的质量对工厂的发展有着多么的重要性。我们的每一分工作都是靠严格的管理，员工们很是自觉完成自己的本分事情，所以我们的报价绝对是有优势。</p>\r\n<p style=\"text-align: right\">徐经理&nbsp; 13923835031</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('62','5','<br />\r\n                            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在深圳净化协会第十二届的行业协会上，我们郑总在大会最后颁奖的典礼上捧得会议上唯一一个最佳<strong></strong>厂家大奖，这个奖项是对我们企业的鼓励。要知道，在深圳几百家净化设备生产厂家的队伍当中有着多少的优秀企业，而我们凭着诚信经营，扶持中小净化设备厂家，我们最终获得这个奖项。</p>\r\n<p style=\"text-align: right\">徐经理&nbsp; 13923835031</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('63','5','<br />\r\n                            <p>净化设备的福音，新的技术将改变净化行业的命运</p>\r\n<p>经过董事会的商榷，董事会成员一致认为我们必须采用新的技术，新的营销</p>\r\n<p>手段才能在净化行业站稳脚跟，才能在净化行业开辟出新的天地。我们正准</p>\r\n<p>备将新的设备技术，新的生产方法，在每个环节上都采用我们九鼎独有的方</p>\r\n<p>式去做生产，做技术，做企业。</p>\r\n<p>新的<strong></strong>已经面世，新的风淋室也已经开始最后的调试阶段，为了给广大客</p>\r\n<p>户更好的实惠，我们的传递窗，洁净百级工作台，高效过滤器，等等一系列</p>\r\n<p>的产品都将重新整改，新的净化时代即将到来。联系人：徐经理13923835031</p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('64','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-align: center\">九鼎空调10.22在沙井总部举行净化设备行业聚会</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.22日在<strong></strong>总部，（沙井新二红巷工业区）举行深圳净化行业聚会，届时净化界的老总们，资深技术人员，业务骨干们都会来参加我们的聚会。一是来为我们九鼎这一年取得的成绩的一个庆贺，感谢新老客户的大力支持，感谢同行的帮助.二来呢是净化行业的一个技术交流，为的是我们的净化产品，为更好的服务社会我们共同努力。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.22我们的净化行业聚会准时进行，欢迎广大客户，同行来电参加。请预约。<br />\r\n&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('65','5','<br />\r\n                            <div class=\"content\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 购买的空气净化设备，应该先看空气净化机的特点。<strong></strong>净化设备的空气净化设备是做了十几年的专业级净化设备厂家。有以下特点:热补偿、热交换功能:全球顶级热交换系统,自动回收排向室外空气的冷热能量,节能高达82%!九鼎空调净化设备有限公司的产品超低噪音,轻松入眠:瑞典高级静音技术,噪音低于18分贝,让人悄然入眠!<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 通常，过滤形式的空气净化设备的主要过滤的是活性炭；活性炭是一种很好的吸附剂，它能够有物理吸附和化学吸附的两种特点，同时能选择性吸附空气中的甲醛、苯及氨气这些有害气体。不过在正常情形下，活性炭的吸附寿命是8～10个月。说明了使用一些时间后必须得换活性炭的滤芯，不然这类空气净化设备就起不到本来的功能了。&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('66','5','<br />\r\n                            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.17九鼎空调在伯恩光学（深圳）分公司的竞标结果<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今天一早，郑总就来了公司，带来了一个振奋人心的事情：昨天伯恩光学（深圳）分公司的320台百级洁净工作台，我们（<strong></strong>）竞争得155百级洁净工作台。总价值达到2500000，交货日期要在30天内，这对九鼎空调来说是一个挑战，不过是一个胸有成竹的事情，作为一个十年的洁净工作台生产厂家，无论是什么难关我们都经历过去了而且，我们已经料到会是一个大的工作量。我们完全可以再一个月的时间内完成2500000的订单的工作量（155台百级洁净工作台）。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>\r\n<p style=\"text-align: right\">徐经理&nbsp;13923835031</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('67','5','<br />\r\n                            <p>\r\n<table style=\"background-image: url(images/title.jpg); background-repeat: no-repeat\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\" align=\"center\">\r\n    <tbody>\r\n        <tr>\r\n            <td style=\"color: #333333; font-size: 14px; font-weight: bold\" height=\"50\" colspan=\"3\" align=\"center\">九鼎空调教您FFU使用省电妙招</td>\r\n        </tr>\r\n        <tr>\r\n            <td height=\"20\" colspan=\"3\">&nbsp;</td>\r\n        </tr>\r\n        <tr>\r\n            <td width=\"20\">&nbsp;</td>\r\n            <td style=\"line-height: 160%\" width=\"630\">\r\n            <p>&nbsp;　　一、<strong></strong>建议您如果设定温度高出2℃，就可节电约20%，温度设定过高或是过低都会造成耗电量过大。<br />\r\n            <br />\r\n            　　二、滤网如果长期不清理会影响空调的制冷制热效率，加大空调耗电，所以九鼎空调建议您定期清理空调。<br />\r\n            <br />\r\n            　　三、开启后，空调便会快速的进行温度调节，居室如果密闭不好，耗电自然上升。<br />\r\n            <br />\r\n            　　四、按需选购。九鼎空调建议您根据自己的使用面积来挑选空调，如果说买一个小匹数的空调来对一个较大的环境进行制冷，会加大产品耗电量。<br />\r\n            <br />\r\n            　　五、在夏季，尽量避免日光的照射，这样能购节省5%的耗电量。<br />\r\n            <br />\r\n            　　六、九鼎空调建议您在空调制冷时，导风板的位置调置为水平方向，制冷的效果会更好。<br />\r\n            <br />\r\n            　　七、在不得已必须要弯曲的话，要保持空调室内外机的配管处于水平位置，相对比较省电。<br />\r\n            <br />\r\n            　　八、保持空调通风口的通畅。</p>\r\n            <p style=\"text-align: right\">徐经理&nbsp; 九鼎空调 13923835031<br />\r\n            <br />\r\n            &nbsp;</p>\r\n            </td>\r\n        </tr>\r\n    </tbody>\r\n</table>\r\n</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('68','5','<br />\r\n                            <p>&nbsp;</p>\r\n<p>\r\n<table style=\"background-image: url(images/title.jpg); background-repeat: no-repeat\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\" align=\"center\">\r\n    <tbody>\r\n        <tr>\r\n            <td style=\"color: #333333; font-size: 14px; font-weight: bold\" height=\"50\" colspan=\"3\" align=\"center\">\r\n            <table style=\"background-image: url(images/title.jpg); background-repeat: no-repeat\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\" align=\"center\">\r\n                <tbody>\r\n                    <tr>\r\n                        <td style=\"color: #333333; font-size: 14px; font-weight: bold\" height=\"50\" colspan=\"3\" align=\"center\">&nbsp;</td>\r\n                    </tr>\r\n                    <tr>\r\n                        <td height=\"20\" colspan=\"3\">\r\n                        <p>&nbsp;</p>\r\n                        </td>\r\n                    </tr>\r\n                    <tr>\r\n                        <td width=\"20\">\r\n                        <p style=\"text-align: center\">&nbsp;</p>\r\n                        </td>\r\n                        <td style=\"text-align: center; line-height: 160%\" width=\"630\">\r\n                        <p style=\"text-align: left\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、空气净化器<br />\r\n                        &nbsp;&nbsp;&nbsp; 通过化学工程或生物质能量生产捕获二氧化碳。卡尔加里大学的气候科学家大卫&middot;基思研发了一种空气净化机，每年可从每平方米大气中提取20吨二氧化碳。美国哥伦比亚大学的地球物理学家克劳斯&middot;拉克纳研制了&ldquo;人造树&rdquo;，从中九鼎空调认为过滤器就是所谓的&ldquo;人造树&rdquo;。吸收二氧化碳的能力胜过真正的树木。大约需要25万台这样的&ldquo;人造树&rdquo;来处理每年的二氧化碳排放量。&nbsp;&nbsp;<br />\r\n                        <br />\r\n                        &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、木炭<br />\r\n                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;认为植物秸秆、鸡粪等有机废弃物在腐烂的过程中通常也会释放二氧化碳，但如果对它们进行处理，就可以将其变成一种叫做&ldquo;木炭&rdquo;的生物炭。生物炭随着时间的推移还能继续保持稳定，并对土壤肥力和作物产量起到积极作用。据估算，如果在美国大规模推广生物炭方法，每年可减少10%的化石燃料排放量。<br />\r\n                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />\r\n                        &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3、太空反射镜<br />\r\n                        &nbsp;&nbsp;&nbsp; 在空间中布置巨大的反射镜，以使照射到地球上的阳光产生偏转。据美国亚利桑那大学的天文学家罗杰&middot;安吉尔估计，要形成16万千米的巨型&ldquo;遮阳天棚&rdquo;，需要发射几万亿个太空反射镜，发射过程可能需要两代人数十年前仆后继的努力，所付出的成本代价将会是天文数字，而且反射镜只能使用50年就要重新更换。尽管如此，该计划目前仍获得美国宇航局提供的资金支持。考虑到地球轨道上有国际空间站，火星上有&ldquo;流浪者&rdquo;火星探测器，还有大约8000个人造物体环绕着地球轨道飞行，这个想法倒也并非完全是异想天开，但具体实施起来恐怕并非易事。<br />\r\n                        &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />\r\n                        &nbsp;&nbsp; 4、向平流层喷撒浮质颗粒&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />\r\n                        &nbsp;&nbsp;&nbsp; 向大气平流层，即至少离地面10千米的空中喷撒微小的浮质颗粒，是九鼎空调于2006年在他的一篇文章中提出的一个应对全球变暖的主意。九鼎空调的这灵感来自于1991年菲律宾皮纳图博火山爆发，当时火山灰一直喷入35千米的高空，使地球气温明显下降。如果要人工达到这一降温效果，则需要用飞机或气球喷撒浮质颗粒。有科学家认为这一方案具有一定的未知风险。<br />\r\n                        &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />\r\n                        &nbsp;&nbsp;&nbsp; 5、给海洋上空层状云&ldquo;增白&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />\r\n                        &nbsp;&nbsp;&nbsp; 这一方案是英国爱丁堡大学的工程学教授斯蒂芬&middot;索尔特提出来的。他的想法是，利用风力船将海水喷洒到大气中，以增加云层的亮度。理论模型表明，最好在开阔的海面实施该方案，因为那里远离人类造成的污染环境，效果最为明显。增加亮度的云层可为地球提供足够的反射率，就像给大地戴上了一顶遮阳帽。但也有科学家指出，不那么乐观的面是，这可能会对臭氧层造成影响。此外，需要至少1000艘海水喷洒船才能完成这项工作。<br />\r\n                        &nbsp;</p>\r\n                        </td>\r\n                    </tr>\r\n                </tbody>\r\n            </table>\r\n            </td>\r\n        </tr>\r\n        <tr>\r\n            <td height=\"20\" colspan=\"3\">\r\n            <p>&nbsp;</p>\r\n            </td>\r\n        </tr>\r\n        <tr>\r\n            <td width=\"20\">\r\n            <p>&nbsp;</p>\r\n            </td>\r\n            <p>&nbsp;</p>\r\n        </tr>\r\n    </tbody>\r\n</table>\r\n</p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('69','5','<br />\r\n                            <p>&nbsp;&nbsp; FFU层流罩，风机过滤单元的选择，报价价格及生产厂家的认定</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp; 首先选择较老资格的净化设备生产厂家，九鼎空调设备技术有限公司是一家净化经验有10年以上的生产厂家，一定要是<strong></strong>自己生产，能保证价格公道，质量有保障，维修方便。</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厂家选定九鼎空调之后，价格，售后，都能有保障的。所以我们深圳市九鼎空调设备技术有限公司是一家信得过的企业，能在净化行业立足12年，并且每年都会有以个台阶的提升，选择我们是没有错得。</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 徐经理&nbsp; 13923835031</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('70','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-align: center\"><strong>洁净棚-厂家，设计，报价，九鼎空调厂家为你一步搞定</strong></p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 洁净棚-厂家，设计，报价，九鼎空调厂家为你一步搞定，没错，你没看错。而且九鼎空调会做的更好。</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我们每个月销售的洁净棚的产值达到600000以上，这是什么样的以个概念，洁净棚的生产面积达到100000个平方，我们整合设计，技术要求，洁净要求，生产工艺，众所周知，洁净棚是净化设备的最没据可循的以个产品，大小不一，洁净度不一，做法工艺等等都是不同于九鼎空调的风淋室，<strong></strong>，洁净工作台，高效过滤器的。在洁净棚这一快我们有专门的高级工程师Eric，是重金聘请的。销售出去的每一台洁净棚都是合格，标准的无尘小车间。</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 欢迎致电&nbsp; ：徐经理&nbsp; 13923835031</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('71','7','<br />\r\n                            <p><span style=\"font-size: small\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 广东第一风淋室，<strong></strong>，过滤器厂家九鼎空调在深圳举行行业大会</span></p>\r\n<p><span style=\"font-size: small\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 作为老字号的深圳本地最早净化设备生产厂家，九鼎空调在对风淋室，FFU，过滤器的生产经验上绝对算得上是元老级别的厂家，对风淋室节能，FFU降噪，过滤器的环保，各方面的技术要求，环境的保护，资源的节约上都做出了巨大的贡献。</span></p>\r\n<p><span style=\"font-size: small\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所以这一次的会议是为了更好的服务深圳，服务中国。</span></p>\r\n<p><span style=\"font-size: small\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 请致电&nbsp;13923835031</span></p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('72','7','<br />\r\n                            <h1>FFU</h1>\r\n<div id=\"post-815\" class=\"post prodtext\">\r\n<div class=\"entry\">\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p style=\"text-align: left\"><img class=\"alignnone size-full wp-image-1647\" title=\"FFU\" alt=\"FFU\" width=\"380\" height=\"309\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U2920H4a0-13544.jpg\" /></p>\r\n<h3 style=\"text-align: left\">FFU说明</h3>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p style=\"text-align: left\"><strong>FFU层流送风单元</strong>可模块化连接使用，使得FFU广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和层流罩等应用场合。<br />\r\n风机从<strong>FFU</strong>顶部将空气吸入，经高效过滤器过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s&plusmn;20%的风速匀速送出。</p>\r\n<h3>特点</h3>\r\n<p>1、风机采用直驱式高效离心风机，具有长寿命、低噪声 、免维护、震动小、可无级调速等特性，工作寿命长达3万小时以上。风机调速性能稳定，在高效过滤器终阻力的状态下仍可保证风量不变。<br />\r\n2、机体结构采用优质铝锌板制造，抗腐蚀、防锈、美观大方。<br />\r\n3、独特风道（阿基米德螺旋线风道）设计<br />\r\n4、无级调速设计，调速性能稳定，在高效过滤器终阻力的状态下仍能保证风量不变<br />\r\n5、产品出厂前均按美国联邦标准209E逐台严格检验，可靠性高。<br />\r\n6、特别适合于组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可将多台串联形成100级流水装配线。</p>\r\n<div>\r\n<h3>FFU技术参数</h3>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('73','7','<br />\r\n                            <p><img border=\"0\" alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U292091N30-23423.jpg\" /></p>\r\n<p>水平单向流流形这是一种通用性较强的局部洁净操作台，它广泛用于电子、国防、精密仪器、仪表、制药等行业。<br />\r\n特点 ：<br />\r\n1、水平流形，开放式台面，操作方便。<br />\r\n2、配备压表差，可随时掌握阻力变化情况。<br />\r\n3、采用可调风量风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态。<br />\r\n4、工作台面为进口不锈钢。<br />\r\n&nbsp;\r\n<table style=\"width: 95.8%; margin-left: 6.75pt; margin-right: 6.75pt\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"95%\" align=\"left\">\r\n    <tbody>\r\n        <tr>\r\n            <td style=\"border-bottom: 1pt inset; border-left: white 1pt inset; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; width: 22.94%; padding-right: 0cm; border-top: 1pt inset; border-right: white 1pt inset; padding-top: 0cm\" width=\"22%\" colspan=\"2\">\r\n            <div style=\"line-height: 12pt\" align=\"center\"><span style=\"color: black; font-size: 9pt\">参 数</span>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('74','7','<br />\r\n                            <p><span style=\"font-size: small\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 空气过滤器品牌众多,为什么深圳市九鼎空调设备技术有限公司能够独树一帜?成为</span><strong></strong><span style=\"font-size: small\">品牌中的顶尖品牌,得到了用户的一致好评. <br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 深圳市九鼎空调设备技术有限公司，位于深圳市宝安区沙井街道新二红巷路红巷工业区第38栋,是专业从事室内空气净化技术研发、检测、设 备制造、销售并提供室内空气净化完整解决方案的高新技术企业。公司成立于 2005年，拥有高学历、高素质的优秀技术研发团队。公司以先进的技术、优质的产品、合理的价格、良好的服务，凭借着良好的信誉，发展成为拥有独立生产厂房、研发实验室和全套生产设备的中型企业；是中国洁净技术学会会员单位、深圳市净化设备制造重点厂家之一。<br />\r\n我公司主要产品有：<br />\r\n【1】净化设备：风货淋室系列，洁净工作台系列，传递窗系列，风机过滤机组系列，高效送风口系<br />\r\n　　 列，各种铝制风口系列等。<br />\r\n【2】过滤器：初效过滤器，中效过滤器，亚高效过滤器，高效过滤器，V型过滤器等。<br />\r\n【3】净化工程：10~1000000万级净化厂房的设计，安装，调试，检测等。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司已通过ISO9001:2000（质理管理体系认证）、ISO14001：2004（环境 管理体系认证）、OHSAS：18001（职业健康安全管理体系认证）、TS16949： 2002（汽车行业管理体系认证）等。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司拥有一支专业化的市场运作团队，产品投放市场以来，深得客户 好评。</span></p>\r\n<p><span style=\"font-size: small\">&nbsp;</span></p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('75','7','<br />\r\n                            <p><span style=\"font-size: small\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 夏天即将来临了，你还在为&ldquo;空调病&rdquo;烦恼吗？现在得空调病的多是年轻人，尤其是在公司上班、经常处于中央空调下的白领上班族们，因此这些人要特别注意。<br />\r\n　　误区：很多家庭都怕吹冷气吹多了着凉感冒，所以夜里睡觉的时候一边开着空调，一边盖着厚棉被，以为这样就防止了空调病。其实，呼吸道是最脆弱的，盖被子只能保暖不能防病。虽然家用空调不适合军团菌生长，不会得上肺炎，但冷气从呼吸道进入人体，一觉醒来口鼻发干，还是会有感冒症状。所以，冷气入侵呼吸道，有时候是防不胜防的。<br />\r\n　　空调引起较严重的下呼吸道疾病，是肺炎。尤其是在中央空调下工作、学习，中央空调很适合军团菌传播，潜伏期大约是2-12天，虽然没有上呼吸道的反应，但却发热、怕冷、肌肉酸痛、干咳、无痰或少痰，如果不及时治疗就会持续发烧、干咳、打寒战大多数抗生素都没效果，严重的还会因为呼吸衰竭而死亡。</span></p>\r\n<div style=\"text-align: center\"><img style=\"cursor: pointer\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120229/1_120229083846_1.jpg\')\" border=\"0\" alt=\"空气净化设备\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U2921W5610-1Y57.jpg\" width=\"350\" height=\"251\" /><br />\r\n空气净化设备<br />\r\n&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('76','7','<br />\r\n                            <p><img height=\"385\" alt=\"\" width=\"473\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U292212a0-2BZ.jpg\" /><font face=\"Times New Roman\">1</font><font face=\"宋体\">】净化设备：风货淋室系列，洁净工作台系列，传递窗系列，风机过滤机组系列，高效送风口系列，各种铝制风口系列等。</font><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\"><br />\r\n</span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">【<font face=\"Times New Roman\">2</font><font face=\"宋体\">】过滤器：初效过滤器，中效过滤器，亚高效过滤器，高效过滤器，</font><font face=\"Times New Roman\">V</font><font face=\"宋体\">型过滤器等。15914184790陈生</font></span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\"><br />\r\n</span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">【<font face=\"Times New Roman\">3</font><font face=\"宋体\">】净化工程：</font><font face=\"Times New Roman\">10~1000000</font><font face=\"宋体\">万级净化厂房的设计，安装，调试，检测等。</font></span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\"><br />\r\n</span><span style=\"font-weight: bold; font-size: 14pt; background: rgb(255,255,255); color: rgb(51,51,51); font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">深圳市九鼎净化设备有限公司15914184790陈生</span></p>\r\n<p class=\"p0\" style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\"><span style=\"font-weight: bold; font-size: 14pt; background: rgb(255,255,255); color: rgb(51,51,51); font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">深圳市九鼎空调设备技术有限公司</span><span style=\"font-weight: bold; font-size: 9pt; background: rgb(255,255,255); color: rgb(51,51,51); font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\"><br />\r\n</span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">电&nbsp;&nbsp;话：<font face=\"Times New Roman\">0755-2725089</font></span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'\">2-80</span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'\">95</span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">传&nbsp;&nbsp;真：<font face=\"Times New Roman\">0755-27250896</font></span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\"><br />\r\n</span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">手&nbsp;&nbsp;机：</span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'\">15914184790&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'\">Q&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q</span><span style=\"font-weight: bold; font-size: 10.5pt; font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'\">:</span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'\">&nbsp;&nbsp;540028022</span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">联系人：</span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'\">陈经理&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">&nbsp;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">地&nbsp;&nbsp;址：深圳市宝安区沙井街道新二红巷路红巷工业区第<font face=\"Times New Roman\">38</font><font face=\"宋体\">栋</font></span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">E-mail<font face=\"宋体\">：</font></span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'\"></span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">网&nbsp;&nbsp;址：</span><span></span><span style=\"font-size: 9pt; background: rgb(255,255,255); color: rgb(153,202,27); font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">&nbsp;</span><span style=\"font-size: 9pt; background: rgb(255,255,255); color: rgb(153,202,27); font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">&nbsp;</span><span style=\"font-size: 9pt; background: rgb(255,255,255); color: rgb(0,0,255); font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">http://www.ffu.cc</span><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></span></p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('77','7','<br />\r\n                            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最近净化设备事件让各大商家忧心：在广东惠州新体育馆项目的竣工验收过程中，业主发现场馆中安装的中央空调<strong></strong>出现了质量问题，在随后与厂方的沟通中，却惊奇发现，净化装置虽然贴着印有&ldquo;某某&rdquo; 的品牌标贴，但却并非该公司的出品。</p>\r\n<div style=\"text-align: center\"><img style=\"cursor: pointer\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120303/1_120303085200_1.jpg\')\" border=\"0\" alt=\"空气净化设备\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U29222B440-33528.jpg\" width=\"350\" height=\"224\" /><br />\r\n空气净化设备<br />\r\n　　<br />\r\n&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('78','7','<br />\r\n                            <p style=\"text-align: left\"><font style=\"font-size: 10.5pt\">一、可弃式吊顶过滤器的特点：</font></p>\r\n<p style=\"text-align: left\"><font style=\"font-size: 10.5pt\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.封闭式结构：可弃式吊顶过滤器组采用封闭式结构，并通过测试防止进风口和出风口之间有渗漏。标准机组采用一个直径为250mm(10&quot;)的进风口有个固定的散流板，一个圆管接头，并在不流处备有护面网，以保护高效过滤器滤材；</font></p>\r\n<p style=\"text-align: left\"><font style=\"font-size: 10.5pt\" size=\"+0\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.外形低，重量轻的外壳的</font><font style=\"font-size: 10.5pt\" size=\"+0\"><strong>。</strong>可弃式吊顶过滤器组由框架质量轻的酸砂铝挤型材制成。背部由镀锌板组成外形低，质量轻有助于减少搬运和安装时间。</font><span><br />\r\n</span><font style=\"font-size: 10.5pt\" size=\"+0\"><br />\r\n二、通过检漏或扫描测试：</font></p>\r\n<p style=\"text-align: left\"><font style=\"font-size: 10.5pt\" size=\"+0\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所有的高效过滤器均需通过检漏测试，超高效过滤器则用尸5L微粒，以激光光谱计进行检漏，同时测试过滤效率及风速分布状况.</font></p>\r\n<p style=\"text-align: left\"><font style=\"font-size: 10.5pt\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.可弃式吊顶过滤器组，是具有最佳过滤性能并与风管相连的过滤组，用于层流和非层流等级为100,000到</font><span><br />\r\n<font style=\"font-size: 10.5pt\" size=\"+0\">10</font></span><font style=\"font-size: 10.5pt\" size=\"+0\">的洁净室内。</font><span><br />\r\n<font style=\"font-size: 10.5pt\" size=\"+0\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.</font></span><font style=\"font-size: 10.5pt\" size=\"+0\">可弃式吊顶过滤器组采用封闭式设计，防止内部有空隙和侧漏，从而达到洁净室对空气质量的严格要求。</font></p>\r\n<p style=\"text-align: left\"><font style=\"font-size: 10.5pt\" size=\"+0\">三、从以下两种<strong>高效过滤器</strong>中选择：</font></p>\r\n<p style=\"text-align: left\"><font style=\"font-size: 10.5pt\" size=\"+0\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.</font><font style=\"font-size: 10.5pt\">HFPA高效过滤器最低效率为99.99%(0.3微米</font><font style=\"font-size: 10.5pt\">)<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.ULPA超高效过滤器最低效率为99.995%(0.12微米)</font><span><font style=\"font-size: 10.5pt\" size=\"+0\">&nbsp;</font></span>&nbsp;</p>\r\n<p style=\"text-align: left\">联系电话：13923832539</p>\r\n<p style=\"text-align: left\"><span><font style=\"font-size: 10.5pt\" size=\"+0\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('79','7','<br />\r\n                            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 空气高效过滤的最大应用是住宅楼,其次是商业和工业建筑。此外,过滤设备还常用行下列场合:洁净室;复印设备;室内空气净化器;麻醉气体过滤设备;激光外科手术应用;HVAC系统(供暖、通风和空调系统);恒温室;计算机打印机;工作室空气过滤系统;空调器等。<br />\r\n　　随着环境污染的日益严重和人们环境意识的加强,空气质量已成为全世界关注的焦点。现在人们认识到空气高效过滤系统不仅要保护机械设备,还要保护人。因此,空气过滤的应用范围越来越广泛。<br />\r\n　<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 食品工业对于空气过滤设备来说, 正在成为一个不断扩大的市场。为保持食品的新鲜口味, 用消毒来消除污染的方法已逐渐不被使用。这使得消除与产品相关的空气污染更加重要。国家规定、保险意识和公众关注正促使肉加工者、奶制品生产者及其它食品生产者更新他们的空气高效过滤系统。<br />\r\n　　在欧洲, 酸奶的罐装是在洁净室条件下进行的, 其结果是在不用添加价格昂贵的化学保鲜剂, 产品可以保存较长的时间。<br />\r\n　　啤酒厂发现为保护它们的生啤酒, 必须控制灌装车间周围环境的空气污染。在洁净室进行灌装是最佳选择。这类工厂需要100000 级的洁净室, 可以采用顶部通风系统, 用HEPA 过滤器过滤。<br />\r\n<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在法国北部的亚眠市, Su lzer 先生为其厨房设计了洁净室。Su lzer 的厨房洁净室级别为100 级, 并配有必要的加热和冷冻设施。按照美国联邦标准209 D 规定, 食品应在洁净度100 级、室温12℃的条件下进行分装。这样可以保证无菌操作, 其好处是提高质量、增加营养、改善口味、延长贮存期。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 空气高效过滤器的迅速发展是与军事工业和电子工业的发展紧密相关的，随着新的测试方法的出现、使用评价的提高及对过滤性能要求的提高，过滤器本身的设计也取得了显著进展,其中最重要的是分隔板的去除,即无隔板过滤器的发展。无隔板过滤器不仅消除了分隔板损坏过滤介质的危险,而且有效地增加了过滤面积,提高了过滤效率,并降低了气流阻力,从而减少了能量消耗。此外,空气<strong></strong>在耐高温、耐腐蚀以及防水、防菌等方面也取很大的进展,满足了一些特殊的需求。九鼎空调设备技术有限公司是做高效过滤器这一方面的专业厂家， 有意向可以电议：<strong>13923832539</strong></p>\r\n<p><br />\r\n&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('80','7','<br />\r\n                            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 首先让我们来了解下室内污染，室内污染主要有：甲醛 苯 氨 氡 TVOC（总挥发性有机物）等，其主要来源于油漆 涂料 装潢材料,各种非实木家具中的粘合剂于防腐剂及石质材料。下面着重为大家推荐九鼎空气自净器品牌。深圳九鼎空气净化工程在微电子、生物医药、食品加工、精细化工等行业设计承建了各种不同类型、不同级别的洁净生产厂房，在各类10~1000000级洁净厂房综合解决方案上具备了相当丰富的经验。。近日, 九鼎空调设备又承包了三大空气净化工程。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 空气与人类的生存是息息相关的，没有空气我们就没办法在这地球生存，随着世界工业的发展，全球环境的恶化，空气污染日益严重，空气污染问题已成为当今世界各国所面临的共同难题。<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目前针对空气环境污染的控制指标尚属于空白，在没有质量标准、没有完善解决方案的时候，我们应该怎样来选择适当的生态环境来保护自己的身体健康呢？现在市面上出现了空气净化器产品，它可以实现我们的空气起到净化除尘，释放负离子的功能，能使我们的呼吸更健康。那我们应该如何挑选一款满意的空气净化器<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 面对市场上琳琅满目的空气净化器，我们该如何挑选？有专家建议：<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一、了解其净化原理，能否达到高效空气净化效果。空气净化原理分为五种，负离子式、物理式、化学式、静电式和复合式，如果同时使用多种净化方式的空气净化器其净化效果会更佳。</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 二、过滤材料，好的过滤材料，吸附0.3微米以上污染物的能力可高达99.9%以上。可根据需要净化的污染物种类选择空气净化器，如果室内烟尘污染较重，可选择除尘效果较好的空气净化器，如果房间较大，应选择净化风量大的空气净化器。<br />\r\n九鼎空气自净器的特点：<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zj系列空气自净器是一种安放在室内，可移动的提供局部洁净工作环境的空气净化单元，由初效、<strong></strong>、风机及静压箱组成，外形设计美观，可用于办公室、医药、食品、精密仪器等新建或改建的小型洁净厂房，作为净化单元放置于顶棚或墙体处，具有投资少，施工简便等优点。可按客户要求制作非标准产品。13923832539</p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('81','7','<br />\r\n                            <p>&nbsp;</p>\r\n<p>购买净化设备；制作无尘车间；九鼎是您的最好的选择！联系人陈生 15914184790<br />\r\n<br />\r\n【1】净化设备：风货淋室系列，洁净工作台系列，传递窗系列，风机过滤机组系列，高效送风口系列，各种铝制风口系列等。<br />\r\n【2】过滤器：初效过滤器，中效过滤器，亚高效过滤器，高效过滤器，V型过滤器等。<br />\r\n【3】净化工程：10~1000000万级净化厂房的设计，安装，调试，检测等。<br />\r\n&nbsp;</p>\r\n<p>九鼎为你介绍设备清洗流程：</p>\r\n<p>清洁规程的要点<br />\r\n1、拆卸方法<br />\r\n2、预洗/检查要求<br />\r\n3、 清洗（清洁剂、方法、时间、温度范围）<br />\r\n4 、淋洗（用符合药典标准的水、固定的方法和固定的时间）<br />\r\n5、装配：按说明书、示意图要求装配<br />\r\n6、干燥：明确方式和参数<br />\r\n7、检查：符合设定标准，包括目检<br />\r\n8、贮存：保持设备及系统清洁完好状态的方法，如倒置、放在层流罩下、在线灭菌、规定存放时间。 <br />\r\n&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('82','7','<br />\r\n                            <p><span style=\"font-size: small\">购买净化设备；制作无尘车间；九鼎是您的最好的选择！联系人陈生 15914184790<br />\r\n<br />\r\n【1】净化设备：风货淋室系列，洁净工作台系列，传递窗系列，风机过滤机组系列，高效送风口系列，各种铝制风口系列等。<br />\r\n【2】过滤器：初效过滤器，中效过滤器，亚高效过滤器，<strong>高效过滤器</strong>，V型过滤器等。<br />\r\n【3】净化工程：10~1000000万级净化厂房的设计，安装，调试，检测等。<br />\r\n<span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); color: rgb(51,51,51); font-weight: bold; mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">&nbsp;</span></span></p>\r\n<p><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); color: rgb(51,51,51); font-weight: bold; mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">深圳市九鼎净化设备有限公司</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); color: rgb(51,51,51); font-weight: bold; mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">深圳市九鼎空调设备技术有限公司</span><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); color: rgb(51,51,51); font-weight: bold; mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\"><br />\r\n</span><span style=\"font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">电&nbsp;&nbsp;话：<font face=\"Times New Roman\">0755-2725089</font></span><span style=\"font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'\">2-80</span><span style=\"font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'\">95</span><span style=\"font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">传&nbsp;&nbsp;真：<font face=\"Times New Roman\">0755-27250896</font></span><span style=\"font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\"><br />\r\n</span><span style=\"font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">手&nbsp;&nbsp;机：</span><span style=\"font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'\">15914184790&nbsp;</span><span style=\"font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">&nbsp;</span><span style=\"font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'\">Q&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q</span><span style=\"font-family: \'宋体\'; font-weight: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">:</span><span style=\"font-family: \'宋体\'; mso-spacerun: \'yes\'\">&nbsp;&nbsp;540028022</span><span style=\"font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">&nbsp;&nbsp;</span><span style=\"font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">地&nbsp;&nbsp;址：深圳市宝安区沙井街道新二红巷路红巷工业区第<font face=\"Times New Roman\">38</font><font face=\"宋体\">栋</font></span><span style=\"font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">E-mail<font face=\"宋体\">：</font></span></span><span style=\"font-family: \'宋体\'; font-size: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\"></span><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'Times New Roman\'; mso-spacerun: \'yes\'\">网&nbsp;&nbsp;址：</span></span><span></span><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); color: rgb(153,202,27); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">&nbsp;</span><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); color: rgb(153,202,27); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">&nbsp;</span><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); color: rgb(0,0,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">http://www.ffu.cc</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); color: rgb(0,0,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">&nbsp;</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><strong><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">如何选择一家好的净化设备厂家呢？可以查看厂家相应资质：</span></span></strong></p>\r\n<p><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">三级资质标准：</span></p>\r\n</span></span><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); font-size: 9pt; mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\">&nbsp;</p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">1、企业年承担3项工程造价100万元以上的净化工程施工，工程质量合格，无安全事故。</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">2、企业具有洁净工程师资格认证的工程师3名（由深圳市洁净行业颁发工程师培训证书）。</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">3、企业近3年工程营业额累计2000万元以上。</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">4、企业注册资本金100万元以上。</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\">&nbsp;</p>\r\n<span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">二级资质标准：</span></p>\r\n</span></span><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); font-size: 9pt; mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\">&nbsp;</p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">1、企业年承担10项工程造价100万元以上或两项500万以上的净化工程施工，工程质量合格，无安全事故。</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">2、企业具有洁净工程师资格认证的工程师6名（由深圳市洁净行业颁发工程师培训证书）。</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">3、企业近3年工程营业额累计8000万元以上。</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">4、企业注册资本金500万元以上，净资产600万元以上。</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\">&nbsp;</p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">一级资质标准</span></span></p>\r\n</span></span><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\"></span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">1、企业年承担10项工程造价300万元以上或两项1000万以上的净化工程施工，工程质量合格，无安全事故。</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">2、企业具有洁净工程师资格认证的工程师9名（由深圳市洁净行业颁发工程师培训证书）。</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">3、企业具有工程、经济、会计、统计等人员不少于30人。</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">3、企业近3年工程营业额累计2亿元以上。</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: \'宋体\'; background: rgb(255,255,255); mso-spacerun: \'yes\'; mso-shading: rgb(255,255,255)\">5、企业注册资本金1000万元以上，净资产1200万元以上。</span></span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt\" class=\"p0\">&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('83','7','<br />\r\n                            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 因医疗器械，如<strong></strong>等不过关而造成的无法弥补的遗憾还在不断的发生。去年9月西安交通大学医学院第一附属医院发生8名新生儿院内感染死亡事件后仅半年，令人痛心的事情再次发生。天津市蓟县妇幼保健院18日～19日发生新生儿院内感染，有6例重症新生儿相继转往北京儿童医院救治。截至22日下午2时，共有5名新生儿死亡，另有1例仍在北京儿童医院接受治疗。<br />\r\n　　一位妇产科副主任医师对本报记者表示：&ldquo;院内感染主要是医院内部消毒不好，导致环境污染或医疗器械污染，才会出现的。新生儿感染的渠道主要是通过脐带，症状多表现为败血症。如果出现革兰氏阴性菌感染，应该对全院进行消毒后再恢复启用。&rdquo;<br />\r\n　　但上述天津市卫生局工作人员说：&ldquo;目前不会让蓟县妇幼保健院停业进行消毒。&rdquo;<br />\r\n　　资料显示，阴沟肠杆菌存在于人和动物的肠道内，属正常菌群，在机体抵抗力低下时，可侵入人体多个器官，引起肺部、尿路及前列腺感染。该菌的多重耐药性和免疫机能低下的患者对该菌的易感性，使得该菌成为院内感染的常见菌。<br />\r\n　　目前能查到的唯一与院内感染有关的全国年度数据是：2001年，卫生部全国医院感染监控网对纳入其中的医院调查发现，医院感染现患率为6.7%。现患率是指一定时期内，患有某种疾病的所有病人与同时期暴露人群的比率。<br />\r\n　　西安交大医学院一附院新生儿死亡事件发生后，卫生部和陕西省政府等立即作出指示，要求立即采取应急处置措施，并成立了联合调查小组进驻该院，确认为院内感染后，当即要求对新生儿病房立即关闭、消毒，对全院进行彻底检查。<strong></strong>专业生产各种医院洁净用品，如不锈钢医用洗刷池，不锈钢器械柜，不锈钢医药柜等等净化设备，全进口不锈钢板材制成，适合各种手术室功能要求，其45度拼角技术达到国际水平。为了病人的健康，建议使用最好的净化设备，配合消毒，才能达到理想的医疗环境。可订购：13923832539<br />\r\n　　<br />\r\n&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('84','7','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">无时不刻人客户服务</span></strong></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Customer service all the time</font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;九鼎公司在国内拥有规模较大、专业的销售工程师，从客户联络及拜访开始，我们的销售工程师就利用他们的专业知识，为您开始了无微不至的咨询服务，从产品的应用、选型、报价及订单的跟进至生产、完成交货。这一系列的过程，都充分体现了我司以客户为中心的服务宗旨。根据过滤器的性能我们可以帮助你在设定规格时确保拥有良好的空气净化系统。在您节省成本的前提下，对系统进行能源消耗的分析，我们的销售助理会为您在跟进生产订单的时候，为您提供所需的诸如交货期、何种运输方式、何时到货等方面的咨询服务，以便完全满足您对供应商的要求并享受到由于优质服务所带来的至高尊贵。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">室内空气品质专业人员</span></strong></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Indoors air quality professional pelple</font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在空气净化行业，我们拥有强大的研发、生产及销售人员。他们均经过严格的培训，对于客户的要求，我们一直以&ldquo;跑着去完成&rdquo;的口号来采取行动。不让客户有多余的担心及忧虑的等待。给我们一个表现的机会，联系我们当地的销售工程师，他们会为您提供您所需要的信息，我们的专业人员对于客户的服务可谓是尽善尽美，我们在于回答客户的有关工程、产品等方面的问题，甚至可以供一些零件专门厂家，给有要求的设备商以解决困难，以达到资源共享的目的。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">创新的技术和设计</span></strong></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Creative technigue and design</font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;生命在于运动，成功在于创新&rdquo;，我们公司开发、生产及销售部门的每个成员在为改进过滤器的性能及品质竭力。有时甚至达到废寝忘食，不计成品的境界。人们在满足现有客户的基础上，不断预测过滤器的发展方向，不断创新及改善，这其中包含现有产品的改进、新材料的运用、新的检测设备的动用、新的优质服务方式的运用。我们根据市场的反馈及时调整改进制作方法和工艺，完全与市场需要融为一体，让客户感受到新技术革命所带来的心灵的震撼。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">最先进的检测</span></strong></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">The most previous cxamination</font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在<strong></strong>这个行业中，我们使用最先进、最精确的检测设备。只要我们能想到，我们一定会想办法做到，为改善检测设备，我们往往不计成本，一心而出，达到忘我的境界。对于高效过滤器，我们对滤材供应厂家有严格的要求，从生产到支持及保管均严格掌控。对于成品检测，本公司无一纰漏，以保障有足够精确的数据提供给我们的客户。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">欢迎您咨询：13923832539</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('85','7','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器的保养是一项大开支，但空气洁净度保持是必需的对于生产环境污染要求来说，哪高效过滤器维护及</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效空气过滤器安装更换标准是什么呢</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">?</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在平时空气过滤器，特别是</span><strong></strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的包装、运输、安装及使用过程中，均要按照</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器生产厂家标准要求进行，以保证</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效空气过滤器的使用效果。各类型</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤器在使用一段时间后，因过滤器滤料表面捕集了各种灰尘，从而使</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤器的过滤效率和</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤器阻力下降，影响了中央空调机组或洁净工程配套高效送风口的送风量、洁净度及使用效率，此时需要及时加以更换</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤器，以确保空气洁净度要求。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1. FFU</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器安装前，必须对洁净室进行全面清扫、擦净，净化空调系统内部如有积尘，应再次清扫、擦净，达到清洁要求。</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">如在技术夹层或吊顶内安装</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器，则技术层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2. FFU</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在运输过程中，应轻拿轻放，防止剧烈振动和碰撞，不可以强制装卸。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3. FFU</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器安装前，必须在安装现场拆开包装进行外观检查，内容包括：滤纸、密封胶和框架有无损坏</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">框架有无毛刺和锈斑</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">金属框</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">);</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">然后按照国家标准《洁净室施工及验收规范》〔</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">JGJ71-90</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">〕的规定的方法进行检查，合格的应立即安装。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">洁净度级别等于和高于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">级洁净室用的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器，安装前应按《洁净室施工及验收规范》〔</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">JGJ71-90</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">〕的规定的方法检漏，并符合规定的要求。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; </span>5.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">各类空气过滤器、</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效空气过滤器在安装前，不允许用手撕毁或打开包装袋或包装膜</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">应严格按照高效过滤器包装箱上标注的方向标准存放</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在高效空气过滤器的搬运过程中，应轻拿、轻放，避免剧烈的振动和碰撞。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">6.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对于</span><strong></strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，安装方向必须正确：用波纹板组合过滤器在竖向安装时，波纹板必须垂直于地面</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器在竖向与框架之间的连接，严禁渗漏、变形、破损和漏胶等，安装后必须保证内壁清洁，无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">7.</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">检验方法：观察或白绸布擦拭检查。</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">8.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">安装</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器时，外框上箭头应和气流方向一致</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">当其垂直安装时，滤纸折痕方向应垂直于地面。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">9.</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">安装粗效平板式或折叠式过滤器，应使镀锌网面在出风背面方向。</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">安装袋式过滤器，则应使滤袋长度方向垂直于地面，不可使滤袋方向平行于地面安装</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">10.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在正常使用条件下，平板、折叠式粗效或中效过滤器，一般</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">月更换一次，要求不严的区域，可将滤料更换下来后可以用含有清洁剂的清水浸泡、冲洗，然后凉干再换上</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一般冲洗</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1-2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">次后，必须更换新的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器，以保证过滤效率。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">11.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">为了充分发挥</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器的作用，在选用和使用过程中，过滤器的迎面风速，粗效、中效过滤器不应大于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.5m/s</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，亚高效过滤器和高效过滤器不应大于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.5m/s,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">这样不仅有利于保证过滤器的效率</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">也能延长过滤器使用寿命</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">节约成本</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">.</font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">12.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在设备运行时</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一般不要更换</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">如因过滤器已到更换期限而无法停机更换</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">则只允许在不停风机情况更换粗、中效过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">亚高效过滤器和高效过滤器必须停止送风后</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">方可更换。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">13. FFU</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器与连接框架之间的密封垫，必须严密、无泄露，以保证过滤效果。</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">14.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对于需用于高湿度、高温度环境中的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器，必须选取耐高温、耐高湿度的滤纸与分隔板、框体材料，以满足生产的要求。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">15.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">生物洁净室和医药洁净室，必须选用金属框体的过滤器，且其表面要不易生锈，不允许使用木框板的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器，以防产生细菌，影响产品的合格。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">16.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对于袋式粗效或中效过滤器，在正常使用条件下</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">平均每天</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">8</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">小时，连续运转</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，一般使用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">7</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">9</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">周即应更换新的。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">17.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">亚高效过滤器，在正常使用条件下</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">平均每天</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">8</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">小时，连续运转</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，一般使用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5--6</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">个月，也应加以更换。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">18.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对于以上的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器，如果过滤器前后有压差表或压差传感器，则对粗效过滤器，当压差值大于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">250Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">时，必须加以更换</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对中效过滤器，则压差大于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">330Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">时，必须加以更换</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对于亚高效过滤器，则当压差值大于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">400Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">时，必须加以更换，且原过滤器不可再利用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">19.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器，当过滤器的阻力值大于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">450Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">时</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">或当出风面气流速度降到最低限度，即使更换粗效、中效过滤器后，气流速度仍不能增大</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">或当</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器表面出现无法修补的渗漏情况，均须更换新的高效过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">如没有上述条件，一般可根据使用环境条件情况，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年更换一次。</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('86','7','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">洁净室是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内的温度、湿度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的房间，不论外在空气条件如何变化，室内均能具有维持原先所设定要求的洁净度、温湿度及压力等性能的特性。其洁净度级别从</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">10</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">万级&mdash;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">30</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">万级，按用途可以分为工业洁净室、生物洁净室、微生物安全实验室；气流组织可分为单向流和非单向流；其中单向流又可分为垂直流和水平流。</span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">单向流（</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">10</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">级）洁净室</span></b></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 15.75pt; mso-char-indent-count: 1.5\"><span style=\"font-size: small\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">10</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">级的洁净室，均采用单向流的气流组织送风方式，即洁净室内的气流在同一截面的任一点，气流方向和速度均保持一致，这样可以使洁净室气流像&ldquo;活塞&rdquo;一样，将室内的尘埃粒子以最快的速度带走。要实现&ldquo;活塞&rdquo;的效果，</span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\"><strong></strong></span><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">需要满足屋顶才可以实现单向流的气流组织方向。</span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">非单向流（</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1000</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">30</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">万级）洁净室</span></b></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1000</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">30</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">万级洁净室的气流组织方向和</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">级以上的洁净室不同，室内的气流是以不均匀的速度呈不平行流动，伴有回流或涡流，它主要靠洁净的气流不断稀释室内空气，将室内的污染逐渐排出，来实现室内空气的净化。不同净化等级，主要是依靠单位时间内所送风量的不同来表现的。</span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">工业洁净室</span></b></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">工业洁净室其主要控制范围是温度、湿度、风速、人流、洁净度；湿度、洁净度对工业洁净室一般都是同等重要的。它们直接影响产品的质量、精度、纯度、它是随着现代高科技工作的高速发展而发展而来的，主要适用于微电子、光磁技术、电子器械、国防科技等高科技产业。</span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">生物洁净室</span></b></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">生物洁净室和工业洁净室相同，不同的是控制参数中增加了控制室内细菌。在一般情况下，洁净度、细菌的浓度比温湿度更为重要。而细菌本身是有大小的。而细菌多以尘埃粒子为寄存体，因此，控制室内空气的洁净度就能达到控制室内空气的细菌量，从而达到无菌的目的。生物洁净室是无菌手术室。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">ICU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">病房、生物制药、化妆品车间、医药实验室及要求控制室内细菌含量的无菌洁净场合的总称。</span></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('87','7','<br />\r\n                            <p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\">&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大家可能有所不知：空气高效过滤器的原型是人们为保护呼吸而使用的呼吸保护器具。据记载，早在一世纪的罗马，凡们在提纯水银的时候就用粗麻制成的面具进行保护</span> <span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在此之后的漫长时间里</span><span lang=\"EN-US\">. FFU</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气高效过滤器也取得了进展，但其主要是作为呼吸保护器具用于一些危险的行业，如有害化学品的生产。</span><span lang=\"EN-US\">l827</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年布朋发现了微小粒子的运动规律，使人们对</span><span lang=\"EN-US\">FFU</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤的机理有了进一步的认识。</span><span lang=\"EN-US\">FFU</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气高效过滤器的迅速发展是与军事工业和电子工业的发展紧密相关的。在第一次世界大战期间，由于各种化学毒剂的使用，以石棉纤维过滤纸作为滤烟层的军用防毒面具应运而生</span> <span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">玻璃纤维过滤介质用于空气过滤于</span><span lang=\"EN-US\">1940~10</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">月在美国取得专利。</span><span lang=\"EN-US\">50</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年代，美国对玻璃纤维过滤纸的生产工艺进行了深入的研究，使空气过滤器得到了改善和发展。</span><span lang=\"EN-US\">60</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年代，</span><span lang=\"EN-US\">HEPA</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器问世；</span><span lang=\"EN-US\">70</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年代，采用微细玻璃纤维过滤纸作为过滤介质的</span><span lang=\"EN-US\">HEPA</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器，对</span><span lang=\"EN-US\">D.3</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">微米粒径的粒子过滤效率高达</span><span lang=\"EN-US\">99.9998 </span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。八十年代以来，随着新的测试方法的出现、使用评价的提高及对过滤性能要求的提高，发现</span><span lang=\"EN-US\">HE</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;</span><span lang=\"EN-US\">PA</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器存在着严重的问题，于是又产生了性能更高的</span><span lang=\"EN-US\">ULPA</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器。目前，各国仍在努力研究，估计不久就会出现更先进的</span><span lang=\"EN-US\">FFU</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气高效过滤器。</span><span lang=\"EN-US\"> </span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\">FFU</span><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\"></span></strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">本身的设计也取得了显著进展，其中最重要的是分隔板的去除，即无隔板过滤器的发展。无隔板高效过滤器不仅消除了分隔板损坏过滤介质的危险，而且有效地增加了过滤面积，提高了过撼效率，并降低了气流阻力，从而减少了能量消耗。例如九鼎</span><span lang=\"EN-US\">Hp</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">无隔板高效过滤器，它具备以下四个特点：</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\r\n<div style=\"text-align: center\"><img style=\"width: 325px; height: 189px; cursor: pointer\" border=\"0\" alt=\"高效过滤器\" width=\"201\" height=\"153\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120321/1_120321091333_1.jpg\')\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U2923V20P-110I.jpg\" /><br />\r\n高效过滤器<br />\r\n&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('88','7','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: 16pt\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 深圳九鼎空调设备从事净化设备行业多年，在此与各位一起去探讨一下<b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\">正确更换</b></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">应该注意的问题。</span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: 16pt\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、首先我们在更换高效过滤器时应首先将箱体抬起，然后将失效的高效过滤器取出，换上新的高效过滤器（注意高效过滤器的气流箭头标志应与净化单元出风气流方向一致），确保边框密封后将箱盖回原位。</span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: 16pt\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、其次，更换高效过滤器时应特别注意拆箱、搬运及安装取用时确保滤纸完整无损，禁止用手触及滤纸造成破损。</span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: 16pt\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 16.5pt; text-align: left; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt\" align=\"left\"><span style=\"font-size: small\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、在家都知道，手机换电池时，首先要关机，以保证手机使用寿命。更换</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">也不例外，更换＝过滤器时应停机进行。</span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: 16pt\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 16.5pt; text-align: left; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt\" align=\"left\"><span style=\"font-size: small\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、</span><strong><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"></font></span></strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风机过滤单元主应用于在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中，即可提高洁净度级别，降低噪音和振动，也可大大降低造价，安装维护方便，是洁净环境的理想部件。</span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: 16pt\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、安装前，将新的高效过滤器对着亮处，以肉眼观察高效过滤器是否因运输等原因而出现破损，如滤纸有漏洞则不能使用。</span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: 16pt\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 16.5pt; text-align: left; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt\" align=\"left\"><span style=\"font-size: small\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如何正确更换</span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">由深圳九鼎空调设备有限公司提供</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">如需更加全面了解</span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风机过滤单元</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">或<b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\">风淋室、</b><strong>高效过滤器</strong>等</span><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气净化设备</span></strong><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">欢迎您来电咨询。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">13923832539</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">（吴经理）</span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: 16pt\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: 16pt\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('89','7','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">层流风单元模块可连接使用，使得</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和和层流罩等应用场合。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> FFU|</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">深圳</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU|FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风机过滤单元是风机和过滤器组合一起构成自身提供动力的末端净化设备。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">有：不锈钢</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，全冷板喷塑</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，铝板</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、镀锌板</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，百级</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、十级</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、层流罩、风机过滤单元、洁净室、洁净棚等</span><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&ldquo;九鼎&rdquo;牌</span><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\"></span></strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，九鼎空气净化设备</span><strong><font face=\"Times New Roman\"></font></strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风机过滤机组采用美国最新技术，适用于各种环境中提升洁净度。可为不同尺寸、不同洁净等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室，洁净厂房式改造翻新中，即可提高洁净度级别，降低噪音和减少振动，也可大大降低造价，安装维护方便，是洁净环境的理想设备。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">净化级别：静态</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">级；</span><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp; </font></span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风速为：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0.2<st1:chmetcnv w:st=\"on\" unitname=\"m\" sourcevalue=\"0.5\" hasspace=\"False\" negative=\"True\" numbertype=\"1\" tcsc=\"0\">-0.5m</st1:chmetcnv>/s</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，噪音&le;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">60dB</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，电源为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">220V</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">50Hz</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。；</span><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp; </font></span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">无隔板高效过滤器，过滤效率为：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">99.99%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，确保净化级别；</span><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp; </font></span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">整体采用冷钢板酸洗静电喷塑；</span><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp; </font></span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">无级调速设计，调速性能稳定，在高效过滤器终阻力的状态下仍能保证风量不变；</span><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp; </font></span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">6.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">选用台湾高效离心式风机，寿命长、低噪声、免维护、震动小，且提供两年质保；</span><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp; </font></span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">7.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">特别适合组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可以渐多台串联成</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">级流水装配线。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">设有初、高效两级过滤网。风机从</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤，过后的洁净空气在整个出风面以</span><font face=\"Times New Roman\"><st1:chmetcnv w:st=\"on\" unitname=\"m\" sourcevalue=\"0.45\" hasspace=\"False\" negative=\"False\" numbertype=\"1\" tcsc=\"0\"><span lang=\"EN-US\">0.45M</span></st1:chmetcnv><span lang=\"EN-US\">/S</span></font><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&plusmn;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">20%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的风速匀速送出。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">可分为：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风机过滤机组、风机过滤单元、风机净化机组、</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器、净化送风机组、洁净送风系统等</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">产品特点是高度低，系统设计时可节省气室空间。轻量化结构设计，可符合各厂家的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Grid </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统安装，更可依</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> Grid </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统，变更</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> FFU </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">结构尺寸设计。内部装置扩散板．风压扩散均匀，出风面风速平均稳定。金属结构顺风道内胆，永不老化．杜绝二次污染产生，表面光滑，风阻低．隔音效果优良。特殊入风口，风道设计，降低压损与噪音的产生。马达效率高，系统消耗电流低，节省能源成本。单相马达，提供三段式调速，可依实际状况调高或降低风速与风量。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本产品可接受非标定做！如有疑问请联系：吴经理：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">13923832539</font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 26.25pt; mso-char-indent-count: 2.5\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp; </font></span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('90','7','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器安装过程是有很多小细节需要注意的，但我们大多数人，习惯安装后，都给忽略了。这样会大减少高效过滤器的使用寿命，现在就让专业行家深圳九鼎空调设备有限公司为您介绍正确的高效过滤器安装方法：</span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span style=\"font-size: small\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、高效过滤器安装前，必须在安装现场拆开包装进行外观检查，内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">框架有刺和锈斑</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">金属框</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">);</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。然后进行检漏。经检查和检漏合格的应立即安装。安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配，对于单向流，同一风口或送风面上的各过滤器之间，每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5%,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">洁净度级别等于和高于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">级洁净室的高效过滤器，安装前应按附录六、一规定的方法检漏，并符合第</span></span><st1:chsdate w:st=\"on\" isrocdate=\"False\" islunardate=\"False\" day=\"30\" month=\"12\" year=\"1899\"></st1:chsdate><span style=\"font-size: small\"><st1:chsdate w:st=\"on\" isrocdate=\"False\" islunardate=\"False\" day=\"30\" month=\"12\" year=\"1899\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5.4.1</font></span></st1:chsdate><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">条规定的要求。</span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、</span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\"><strong></strong></span><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">安装前，必须对洁净室进行全面清扫、擦净，净化空调系统内部如有积尘，应再次清扫、擦净，达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器，则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。</span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、安装高效过滤器的框架应平整。每个高效过滤器的安装框架平整度允许偏差不大于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1mm</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、高效过滤器和框架之间的密封采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时，都必须把填料表面、过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。</span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、采用密封垫时，垫的厚度不宜超过</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">8mm</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，压缩率为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">25%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">30%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">6</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、采用液槽密封时，液槽内的液面高度要符合设计要求，框架各接缝处不得有渗液现象。采用双环密封条时，粘贴密封条时不要把环腔上的孔眼堵住</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">双环密封和负压密封都必须保持负压管道畅通。</span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt\"><span style=\"font-size: small\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">7</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、安装高效过滤器时，外框上箭头应和气流方向一致。当其垂直安装时，滤纸折痕缝应垂直于地面。</span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span style=\"font-size: small\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">8</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、洁净室及净化空调系统达到清洁要求后</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">净化空调系统必须试运转。连续运转</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">12h</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以上，再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效过滤器。</span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt\"><span style=\"font-size: small\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">9</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、高效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。运输过程中应轻拿轻放，防止剧烈振动和碰撞。</span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以上是深圳九鼎空调设备有限公司全面的讲解，希望对您有帮助，如果有什么不懂或者有高效过滤器需求，欢迎致电</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">13923832539</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">（吴先生）</span></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('91','7','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">深圳市九鼎空调设备技术有限公司通过归纳各整理，搜集了所有相关的高效过滤器行业专业术语，通过多次核对，绝对完整，精确，如果你就是从事</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器行业，不妨来了解一下吧！</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤效率的试验方法计重法和比色法首先由</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">AFI</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">使用，有人称</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">AFI</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">效率。若见到&ldquo;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">AFI</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">效率&rdquo;，你要自己判别是计重效率</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(Arrestance)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">还是比色效率</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(Dust-spot)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">美国国家标准局</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>NBS (National Bureau of Standard)</font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">早期的美国国家标准局曾将</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">AFI</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的计重法和比色法定为国家标准。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">计数效率</span><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp; </font></span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">用粒子计数器测量的过滤器效率。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">聚酯</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; </span>PE(Polyester) </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在过滤行业，指聚酯类化学纤维，例如涤纶纤维。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">聚丙烯，丙纶</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">PP (Polypropylene)</font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在过滤行业，常指带静电</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">驻极体</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的超细聚丙烯纤维过滤材料。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">预过滤器</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对下一级过滤器起保护作用的过滤器。预过滤器可以有各种形式和效率规格。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">6.ASHRAE Efficiency </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">用美国采暖、制冷与空调工程师协会标准</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">ASHRAE 52.1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">规定方法测出的效率。一般指的是比色法</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(dust-spot)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">效率，有时也称</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">NBS</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">效率、</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">AFI</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">效率。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">7.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">化学过滤器</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在空调领域，化学过滤器一般指的就是活性炭过滤器。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">8.Deep-Pleat </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对传统有隔板过滤器的习惯称呼。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">9.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">比色法</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">多年来国际流行的，对一般通风用过滤器的测试方法。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">10.FFU (Fan Filter Unit) </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">自带风机的高效过滤单元。当代集成电路生产中高洁净度厂房流行过滤装置。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">11.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">中央空调器</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">中央空调是最经常见到空气过滤器的地方。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">12.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤器</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">用在中央空调和洁净室时，称为空气过滤器；用在活塞发动机和小型空压机上，它叫空气滤清器。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">13.G</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">H</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">U </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">欧洲对过滤器的分类代号，用的是德语字头。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">G</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">代表</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Grob</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">代表</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Fein</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">H</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HEPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">U</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">ULPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">14.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">药品生产质量管理规范</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; </span>GMP</font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">GMP</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">是制药厂必须执行的强制性标准。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">15.</font></span><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\"></span></strong><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp; </span>HEPA (High Efficiency Particulate Air) Filter</font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0.3mm</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">尘埃粒子过滤效率&ge;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">99.97%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，并且经过规定方法检验合格的过滤器。</span><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">16.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤风口</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">装有高效过滤器的非均匀流洁净室送风装置。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">17.HEPA Panel </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">洁净室用无隔板高效过滤器的习惯叫法。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">18.IAQ </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">室内空气品质</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">19.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">最易穿透粒径</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp; </span>MPPS (Most Penetration Particulate Size)</font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">测量过滤器对最难过滤颗粒物过滤效率的一种扫描测试方法。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">20.Mini-Pleat </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">无隔板高效过滤器的习惯称呼。有时也称为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Close-pleated</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 九鼎空调设备技术有限公司为您整理的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">20</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">条高效过滤器术语大全，不知道对您有帮助吗？九鼎空调设备是专业从事空气净化设备的厂家，主要从事：净化工程系列，工业地坪系列，高效过滤器系列，净化设备系列（</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU/</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风淋室报价</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">/</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气净化设备）。如果你不是高效过滤器的行家，又急需购买，可以咨询</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">13923832539</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">（吴），九鼎服务空气净化设备行业十几年，绝对值得你信任！</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('92','7','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style=\"\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">首先由深圳九鼎空调设备有限公司为您讲解一下</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤器的发展。据记载</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">早在一世纪的罗马</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">人们在提纯水银的时候用粗麻制成的面具进行保护。可见</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤器的原型是人们为保护呼吸而使用的呼吸保护器具。在此之后的漫长时间里</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤器也取得了进展</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">但其主要是作为呼吸保护器具用于一些危险的行业</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">如有害化学品的生产。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1827</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年布朗发现了微小粒子的运动规律</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">人们对</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤的机理有了进一步的认识。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21.75pt\"><strong><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"></font></span></strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤器的迅速发展是与军事工业和电子工业的发展紧密相关的。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21.75pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在第一次世界大战期间</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">由于各种化学毒剂的使用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以石棉纤维过滤纸作为滤烟层的军用防毒面具应运而生。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21.75pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">玻璃纤维过滤介质用于空气过滤于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1940</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">10</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">月在美国取得专利。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21.75pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">50</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年代</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">美国对玻璃纤维过滤纸的生产工艺进行了深入的研究</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">使空气过滤器得到了改善和发展。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21.75pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">60</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年代</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,HEPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器问世</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;70</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年代</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">采用微细玻璃纤维过滤纸作为过滤介质的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HEPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">013</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">微米粒径的粒子过滤效率高达</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">99.9998%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21.75pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">八十年代以来</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">随着新的测试方法的出现、使用评价的提高及对过滤性能要求的提高</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">发现</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HEPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器存在着严重的问题</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">于是又产生了性能更高的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">ULPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21.75pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">目前</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">各国仍在努力研究</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">估计不久就会出现更先进的FFU空气过滤器。可见</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤器根据工业需求一直在不断改进，以满足工业标准。在现在日益发达的社会</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤器就显得更加重工要了。</span></p>\r\n<p><font face=\"宋体\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>过滤器本身的设计也取得了显著进展<span lang=\"EN-US\">,</span>其中最重要的是分隔板的去除<span lang=\"EN-US\">,</span>即无隔板过滤器的发展。无隔板过滤器不仅消除了分隔板损坏过滤介质的危险<span lang=\"EN-US\">,</span>而且有效地增加了过滤面积<span lang=\"EN-US\">,</span>提高了过滤效率<span lang=\"EN-US\">,</span>并降低了气流阻力<span lang=\"EN-US\">,</span>从而减少了能量消耗。此外<span lang=\"EN-US\">,</span>空气过滤器在耐高温、耐腐蚀以及防水、防菌等方面也取很大的进展<span lang=\"EN-US\">,</span>满足了一些特殊的需求。深圳市九鼎空调设备技术有限公司有生产无隔板高效过滤器，它的<span style=\"color: #262626; mso-ascii-font-family: &#718;&#805;; mso-hansi-font-family: &#718;&#805;\">设计特点：超低阻，高效率，厚度薄，重量轻，运行成本低，每台均经过严格测试。欢迎前来咨询</span><span lang=\"EN-US\" style=\"color: #262626; font-family: &#718;&#805;\">13923832539</span><span style=\"color: #262626; mso-ascii-font-family: &#718;&#805;; mso-hansi-font-family: &#718;&#805;\">（吴）。</span><span lang=\"EN-US\" style=\"color: #262626; font-family: &#718;&#805;\"><o:p></o:p></span></font></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-size: small\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('93','7','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">随着环境污染的日益严重和人们环境意识的加强</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气质量已成为全世界关注的焦点。现在人们认识到</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气高效过滤系统不仅要保护机械设备</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">还要保护人。因此</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">, FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气高效过滤的应用范围越来越广泛。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><strong></strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">厂家九鼎空调设备介绍：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气高效过滤的最大应用是住宅楼</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">其次是商业和工业建筑。此外</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">, </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器设备还常用行下列场合</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">:</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">洁净室</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">复印设备</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">室内空气净化器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">麻醉气体过滤设备</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">激光外科手术应用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;HVAC</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统（供暖、通风和空调系统）</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">恒温室</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">计算机打印机</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">工作室空气过滤系统</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空调器等。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2.1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">住宅市场</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">由于人们对生活质量的要求不断提高</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">住宅原有的空气高效过滤系统已不能满足人们的需要</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">性能更高的静电过滤器则成了原有空气过滤器的首选替代品。但与普通玻璃纤过滤器相比</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">由于过滤介质成本较高</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">静电过滤器的应用也受到一定的限制。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在中国</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">住宅绝大多数没有</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气高效过滤系统</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">但中国的住宅数量巨大</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">且每年以数百万套的速度递增。随着居室内空气质量的日益恶劣和人们环境意识的不断加强</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤系统在住宅的应用是有前途的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">存在着潜在的巨大市场。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2.2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">生产工厂</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">不同工厂对空气质量的要求差别很大。装有排烟罩和污染控制设备的工厂需要补充大量的空气</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">如果这些工厂所在地区环境空气受到污染</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">那么在将补充的空气分布到工作场所之前必须先进行过滤。在半导体生产和制药工业中</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对空气的洁净度要求较高。典型的工作环境中</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">每立方英尺空气中含有</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">500000</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">个粒子</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">而半导体生产的最新要求是每立方英尺空气中只有</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">个粒子。因此</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">工作间需要用经过</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HEPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器过滤的洁净空气不断地循环清洗。为保持</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HEPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器的洁净和寿命</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">还需要几段效率较低的预滤器联合使用。深圳</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">厂家九鼎空调设备技术有限公司，要专业从事空气净化设备行业的，供应</span><span class=\"font11\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-weight: normal; color: windowtext; font-family: &#718;&#805;; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ansi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-weight: bold\"><font face=\"Times New Roman\">Hp</font></span></span><span class=\"font11\"><span style=\"font-weight: normal; color: windowtext; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ansi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: &#718;&#805;; mso-hansi-font-family: &#718;&#805;; mso-bidi-font-weight: bold\">无隔板高效过滤器，</span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: &#718;&#805;; mso-bidi-font-size: 10.5pt\"></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: &#718;&#805;; mso-hansi-font-family: &#718;&#805;\">，</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: &#718;&#805;; mso-bidi-font-size: 10.5pt\"></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: &#718;&#805;; mso-hansi-font-family: &#718;&#805;\">，</span><strong><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: &#718;&#805;; mso-bidi-font-size: 10.5pt\"></span></strong><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: &#718;&#805;; mso-bidi-font-size: 10.5pt\"></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: &#718;&#805;; mso-hansi-font-family: &#718;&#805;\">等系列。净化工程承包，洁净棚工程承包，风淋室系列&hellip;&hellip;</span><span lang=\"EN-US\" style=\"mso-bidi-font-size: 10.5pt\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2.3</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">医院</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">卫生行业是一个很庞大而特殊的行业</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">它对空气的洁净度要求也很高。通常</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对医院空气的最低要求用效率为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">30%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的预滤器和效率为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">90%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的终滤器结合使用进行过滤。一般情况下不需要</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HEPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器过滤</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">但在特殊情况下如隔离室、特定的测试和护理区域则需要</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HEPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器过滤。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">医院的许多</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HVAC</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统使用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的室外空气</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">这对于防止病人通过</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HVAC</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统中的悬浮微生物进行交</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">*</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">感染是很好的策略。但</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">使用室外空气并不能消除微生物在空气过滤介质中的生长及其对护理环境产生的不良影响。因此</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">现在许多医院仍极需先进的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HVAC</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">卫生系统的洁净室最先用于手术室。开始它只是在矫形手术中获得广泛应用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">因为矫形手术时间较长</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">易于引起感染。控制水平较理想的是使用手术台附近的空气洁净度达到</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">级。一般建议使用顶部</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HEPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤系统</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">它能覆盖至少</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" unitname=\"m\" sourcevalue=\"3\" hasspace=\"False\" negative=\"False\" numbertype=\"1\" tcsc=\"0\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3m</font></span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&times;</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" unitname=\"m\" sourcevalue=\"3\" hasspace=\"False\" negative=\"False\" numbertype=\"1\" tcsc=\"0\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3m</font></span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的面积</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">从而将手术台和人包括在内。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">洁净室获得应用的其它领域有分娩室、保育室、烧伤室、心脏病人护理单元等。最新进展之一是牙外科手术洁净室的应用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">它降低了在长期手术过程中医务人员被感染的危险。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span>2.4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">食品加工</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">食品工业对于空气过滤设备来说</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">正在成为一个不断扩大的市场。为保持食品的新鲜口味</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">用消毒来消除污染的方法已逐渐不被使用。这使得消除与产品相关的空气污染更加重要。国家规定、保险意识和公众关注正促使肉加工者、奶制品生产者及其它食品生产者更新他们的空气过滤系统。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在欧洲</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">酸奶的罐装是在洁净室条件下进行的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">其结果是在不用添加价格昂贵的化学保鲜剂</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">产品可以保存较长的时间。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">啤酒厂发现为保护它们的生啤酒</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">必须控制灌装车间周围环境的空气污染。在洁净室进行灌装是最佳选择。这类工厂需要</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100000</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">级的洁净室</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">可以采用顶部通风系统</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HEPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器过滤。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在法国北部的亚眠市</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,Sulzer</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">先生为其厨房设计了洁净室。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Sulzer</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的厨房洁净室级别为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">级</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">并配有必要的加热和冷冻设施。按照美国联邦标准</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">209D</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">规定</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">食品应在洁净度</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">级、室温</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" unitname=\"℃\" sourcevalue=\"12\" hasspace=\"False\" negative=\"False\" numbertype=\"1\" tcsc=\"0\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">12</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">℃</span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的条件下进行分装。这样可以保证无菌操作</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">其好处是提高质量、增加营养、改善口味、延长贮存期。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.5</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">办公楼应用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">要求改善办公室空气质量的推动力是先进的办公设备的广泛应用。计算机终端是产生臭氧和挥发性有机化合物的来源。喷墨打印机是碳氢化合物和臭氧的来源。干法照相复制机产生碳氢化合物、可吸入悬浮粒子和臭氧</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">传真机产生臭氧和挥发性有机化合物</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">激光打印机产生碳氢化合物、臭氧和可吸入粒子</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">等等。这些产物已经严重地污染了室内环境</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">并给人身和办公设备造成了一定的危害。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">据估计</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在美国的办公楼和公共建筑中有</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">30%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">存在室内空气污染问题</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">尤其公共建筑如机场、车站等所面临的挑战远大于办公楼。芝加哥</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">D</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&lsquo;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Hare</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">机场大厅空气流量为每分钟约</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5166</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">万</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">m3,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">为改善空气质量</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">该处共装有</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1100</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">个预滤器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,1100</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">个终滤器和</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2200</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">个炭滤器（其中的炭每</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">10</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">12</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">个月需更换一次）。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">预计</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2000</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年办公室、商业及公共建筑对空气高效过滤器的需求在全球将达到五亿美元。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2.6</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">室内</span><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\"></span></strong><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">随着建筑标准的日益严格</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">消费者对室内空气质量越来越重视。尤其是患有过敏症、哮喘病或呼吸道疾病的人</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">因为空气污染影响了他们的正常生活。人们在室内度过</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">90%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的时间</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">而室内空气污染水平可能是室外的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">倍。室内几乎所有空间都含有花粉、霉菌、孢子、动物毛发、烟雾、细菌、病毒和包括石棉在内的有害纤维及灰尘。恶劣的空气质量使得哮喘和过敏症更加严重。用空气自净器除去室内空气污染物是一种有效的方法。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21.75pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在便携式室内空气自净器市场上有多种产品。发展最快的是使用高效过滤介质的静电空气高效过滤器如</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" unitname=\"m\" sourcevalue=\"3\" hasspace=\"False\" negative=\"False\" numbertype=\"1\" tcsc=\"0\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3M</font></span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">公司的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Filtrete,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">和更高效的微细玻璃纤维</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HEPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">它们占据了市场的大部分。在美国空气净化器市场以每年</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">10%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以上的速度递增。日本是继美国之后的第二大市场。在中国</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气自净器的需求也在增加</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">随着空气质量的不断恶化和家庭办公的出现</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气自净器将有一个巨大的潜在市场。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21.75pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以上介绍了</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气高效过滤器主要应用的六大场合也正是九鼎空调设备目前的主要市场，九鼎空调设备多方位发展，设备齐全，应用广范，欢迎洽谈</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">13923832539</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">（吴）！</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp; </font></span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('94','7','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　</span><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">首先深圳九鼎空调设备有限公司为您介绍风淋室主要作用。风淋室是作业者或物品进入无尘室时用以吹除人体衣服设备、物料及工具上的尘埃。九鼎空调设备主要风淋室系列有风淋室，全自动风淋室（风淋通道），新型风淋室，货淋通道，风淋室传递窗等。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 20.65pt; mso-char-indent-count: 1.96\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">九鼎空调风淋室特点：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">单片机微处理控制器，智能语音提示系统，人在吹淋时由控制系统自动发出语音提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.LED</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">显示屏可明清晰显示吹淋时间各所处状态。吹淋时间可调，范围在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">10-99S</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">软键轻触式调节开关，具有外形美观、寿命长，易清洁的优点。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">红外线电自动感应开关控制吹淋，避免无人空吹。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">更多风淋室尽在九鼎空调，可电吴经理咨询（</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">13923832539</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">）详细咨询<span style=\"color: #33cccc\"><strong></strong></span>，种类，规格等。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 20.65pt; mso-char-indent-count: 1.96\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">根据吹淋方式的不同一般分为三种：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">三吹风淋室型：二个侧板和顶部都有喷嘴，适合出口加工企业，或高精密仪器等要求较高的行业。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">单吹风淋室型：一个侧板有喷嘴，适合要求不高的工厂，比如：食品包装或饮料加工、大桶水生产等</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">）双吹风淋室型：二个侧板有喷嘴，适合国内食品加工企业，比如：糕点制作，干果等小规模企业</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21.1pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风淋室如何保养，延长寿命呢，九鼎空调设备为您支招：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21.1pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">首先从风淋室的管理上：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、每</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年更换风淋室的高效过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">有隔板</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、应轻开轻关风淋室内、外门。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、遇风淋室发生故障时，应及时关掉急停开关，报专业维修人员修理。一般情况下不准启动手动按钮。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、风淋室由责任人管理，每季度定期更换初效滤材。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、在使用过程中人员请不要随意触摸开关，和调节智能语音提示系统。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21.1pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">其次如何正确使用风淋室也是延长风淋室寿命的关健：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、进入内更衣室，穿戴净化无尘衣、帽、口罩、手套。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、进入洁净无尘室的人员应在外更衣室脱去外衣，除下手表、手机、饰品等物品。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、风淋室吹淋结束后，推开出门进入洁净无尘室。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、拉开不锈钢风淋门人员进入风淋室后，风淋门立即自动关闭外门，红外线</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">声控</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">/</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">人体热能</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">感应，风淋自动启动，吹淋</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">15</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">秒</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">出厂已设置</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。注意：风淋室在吹淋时两个不锈钢门不能同时打开，如强行打开将损坏电子锁，风淋室两门是电子互锁控制。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以上信息由深圳九鼎空调设备有限公司提供。如果您需要风淋室报价，请致电</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">13923832539</font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('95','7','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">行家都知道较多净化工程项目中央空调的空气处理机组在使用中很短时间内就需更换过滤器，大大增加了用户运行成本，同时造成原材料的浪费。因此需要设计者，工程承包者了解过滤器性能为过滤器的合理选择成为发展的趋势。<span style=\"color: #3366ff\"><strong></strong></span>专业从事空调过滤器行业十几年，教你如何选择好的空调过滤器</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一、</span><font face=\"Times New Roman\"> </font></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">中央空调过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤机理：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"> <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></b></font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">惯性原理</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">大粒子在气流中作惯性运动。气流遇障绕行，粒子因惯性偏离气流方向并撞到障碍物上。粒子越大，惯性力越强，撞击障碍物的可能性越大，因此过滤效果越好。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">扩散原理</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 19.4pt; mso-char-indent-count: 1.85\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">小粒子作无规则运动。对无规则运动作数学处理时使用传质学中</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&ldquo;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">扩散</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&rdquo;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">理论，所以有扩散原理一说。粒子越小，无规则运动越剧烈，撞击障碍物的机会越多，因此过滤效果越好。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">撞上</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&rarr;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">粘住</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气中的尘埃粒子，或随气流惯性运动，或作无规则运动，或受某种场力的作用而移动。当运动中的粒子撞到障碍物时，粒子与障碍物表面间的引力使它粘在障碍物上。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">纤维过滤材料</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 14.25pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤材料应能：既有效地拦截尘埃粒子，又不对气流形成过大的阻力。非织造纤维材料和特制的纸张符合这一要求。杂乱交织的纤维形成对粒子的无数道屏障，纤维间宽阔的空间允许气流通过。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"> <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></b></font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">中央空调效率随尘粒大小而异</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">中央空调过滤器捕集粉尘的量与未过滤空气中的粉尘量之比为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&ldquo;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤效率</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&rdquo;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。小于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0.1&mu;m(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">微米</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的粒子主要作扩散运动，粒子越小，效率越高</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">大于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0.5&mu;m</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的粒子主要作惯性运动，粒子越大，效率越高。在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0.1&mu;m</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">与</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0.5&mu;m</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">之间，效率有一处最低点。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">阻力</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">纤维使气流绕行，产生微小阻力。无数纤维的阻力之和就是过滤器的阻力。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">中央空调过滤器阻力随气流量的增加而提高，通过增大过滤材料面积，可以降低穿过滤料的相对风速，以减小过滤器阻力。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">中央空调过滤器对气流形成阻力。过滤器积灰，阻力增加，当阻力增大到某一规定值时，过滤器报废。新过滤器的阻力称</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&ldquo;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">初阻力</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&rdquo;;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对应过滤器报废时的阻力值称</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&ldquo;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">终阻力</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&rdquo;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。终阻力的选择直接关系到过滤器的使用寿命、系统风量变化范围、系统能耗。大多数情况下，终阻力是初阻力的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">倍。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">中央空调过滤器越脏，阻力增长越快。过高的终阻力值并不意味着过滤器的使用寿命会明显延长，但它会使空调系统风量锐减。因此，没有必要将终阻力值定得过高。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">低效率过滤器常使用直径</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&ge;<st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"10\" unitname=\"mm\">10mm</st1:chmetcnv></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的粗纤维滤料。由于纤维间空隙大，过大的阻力有可能将过滤器上的积灰吹散，此时，阻力不再增高，但过滤效率降为零。因此，九鼎空调建议要严格限制</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">G4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以下过滤器的终阻力值。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">每个过滤段都应安装阻力监测装置。终阻力要靠仪表来判定，不能仅凭操作者的感觉。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;<b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\">&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></b></font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">中央空调过滤器报废</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">滤料上积尘越多，阻力越大。当阻力达到设计所不允许的程度时，过滤器的寿命就终止了。有时，过大的阻力会使过滤器上已捕捉到的灰尘飞散，出现此情况，九鼎空调建议厂家报废。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">二、中央空调过滤器的合理选择</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空调设计中，九鼎空调建议厂家应首先根据用户的洁净要求确定最末一级中央空调过滤器的效率，然后，选择起保护作用的过滤器，如果这级过滤器亦需保护，再在它的上风端增设过滤器。起保护作用的过滤器统称</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&ldquo;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">预过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&rdquo;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">应妥善匹配各级中央空调过滤器的效率。若相邻两级过滤器的效率规格相差太大，则前一级起不到保护后一级的作用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">若两级相差不大，则后一级负担太小。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">洁净室末端高效过滤器的使用寿命应为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">15</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，影响使用寿命的最主要因素是预过滤器的优劣。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">当使用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&ldquo;G</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">H</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">U&rdquo;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">效率规格分类时，可方便地估计所需各级过滤器的效率。在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">G2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">H12</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">中，每隔</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">档设置一级过滤器。例如：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">G4&rarr;F7&rarr;H10</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，其中，末端</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">H10(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">亚高效</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器决定送风的洁净水平，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F7</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">保护</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">H10</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">G4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">保护</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F7</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">洁净室末端高效</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(HEPA)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器前要有效率规格不低于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F8</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的过滤器来保护</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">超高效</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(ULPA)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器前可选用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F9</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">H11</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的过滤器。中央空调本身应有效率规格不低于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F5</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的过滤器来保护。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在无风沙、低污染地区，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F7</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器前可不设预过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在城市中央空调系统中，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">G3</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F6</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">是常见的初级过滤器。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">究竟应设什么效率级别的预过滤器来保护后一级过滤器，这需要设计师和现场工程师将使用环境、备件费用、运行能耗、维护费用等因素综合考虑后决定。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">中央空调过滤器的使用寿命同时还取决于过滤面积和过滤材料的选择。过滤器中滤材的展开面积经常是过滤器迎风面的数倍、数十倍，有时达到一百倍。过滤面积大，能容纳的粉尘就多，过滤器的使用寿命就长。过滤面积大，气流穿过材料的速度就低，过滤器的阻力就小。增加过滤面积是延长过滤器使用寿命的最有效手段。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">经验表明，对于同种结构、同样滤材的过滤器，当终阻力确定时，过滤面积增加</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">50%,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器的使用寿命会延长</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">70%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">80%;</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">面积增加一倍，过滤器的使用寿命约是原来的三倍。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">使用寿命的延长还意味着维护人工费用的减少和风险的减少。此外，过滤面积增大后初阻力会降低，空调系统的能耗费用也会少些。对最终用户来说，选用过滤面积大的过滤器肯定合算。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一般通风与洁净室用的大多数过滤器是一次性的，它们或无法清洗，或从经济角度上考虑不值得清洗。效率高的过滤器，使用场合都很讲究，过滤器即使洗不坏，也最好别去洗，除非有把握彻底清洗干净、清洗后性能不改变，而且有试验手段来证明这一点。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">传统上有的清洗</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">+</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">方法是用水冲加手搓，所以可清洗中央空调过滤器的滤材要结实，如制造</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">G2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">G4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">效率过滤器的粗纤维材料，当然，你还要判断过滤器辅助材料是否抗水。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F6</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以上效率通风过滤器的过滤材料，其纤维一般在∮</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0.5</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～∮</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5&micro;m</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">之间，它不结实，经不住揉搓，因此，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F6</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以上的过滤器大都是一次性的。实际上，你一看材料，就能判断出它是否能清洗。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">但是九鼎空调要说明的是发达国家的用户很少去清洗中央空调过滤器，尽管有些原则上是可以清洗的，这是由于清洗过滤器的劳动强度大、劳务费用高，而过滤价格又相对低廉。</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('96','7','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">直到</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1984</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，在亚洲才出现大规模应用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的事例（大约有</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5000</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">台）。是什么原因导致</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在这么长的时间没有得到广泛的发展呢？有三个问题占主导地位：噪声较大问题；压力平衡问题，在很大的静压箱里，各不同角落的风机是否能得到均衡的压力，这在当时也是不能够得到保证的；维护问题，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">本身造价就比较高，如果它的电机寿命不能保证的话，更换又会带来附加投资。这些都是造成当时的企业不选择使用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的主要原因。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 因此了解</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">设计各选型尤其重要，可以节约各项成本。下面由深圳</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">厂家九鼎为您简单介绍</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">设计和选型的要点。每个国家，每个地区可能有不同的参数标准，我们以深圳</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">为例。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的主要参数：尺寸</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(mm)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，面风速</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(m/s)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，机外余压</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(Pa)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，噪音</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(dBA)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，功耗</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(W)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，振动</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(mm/s)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，寿命</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(hours)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">等。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的选型要点：</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">◆材质－根据使用环境及成本选择，目前常用镀铝锌材质，能满足洁净室的环境需求</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">防腐蚀</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">且成本低；</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">◆风量或风速－根据换气量及尺寸换算出面风速，一般范围在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0.3~0.45m/s</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">；</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">◆尺寸－目前，国内、外常用的模数有</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1200X600mm(4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">英尺</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">X2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">英尺</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1200X900mm(4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">英尺</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">X 3</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">英尺</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1200X 1200mm(4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">英尺</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">X4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">英尺</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、其厚度多在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">300-400mm</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">◆马达－</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">AC(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">交流电</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">和</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DC(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">直流电</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">两种。一般来讲</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Class 1000~100,000</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的洁净室常用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">AC FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，而洁净度较高区域则用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DC FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。就是因为高等级洁净室对于温湿度要求更为严格，采有</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DC FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">就能应用软件控制，精确度较高。对于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的控制系统在下面另阐述。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">◆振动－一般是符合德规</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">G2.5</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">标准，因为微振动的控制对于生产工艺非常重要。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">◆噪音－一般设定为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">54dB(A)@1.5m</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，即距过滤器下表面</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.5m</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">处噪音值小于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">54dB(A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的声压级噪声大多在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">57dB(A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">59dB(A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">之间。比较好的品牌其噪声在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">54dB(A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">◆绝缘等级－一般为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Class E,B</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">或</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">◆轴承寿命－一般为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">L10</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">≧</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">40,000hours,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">即</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">10%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的轴承损坏的最大使用时间不小于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">40,000hours</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">◆能效比－耗电量与风量的比值，级效比值越低越节能。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">◆静压－根据过滤器规格及风道的结构阻力。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的机外余压都是足以克服循环通道上的阻力。当高效过滤器为初阻力，且保证</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">送风断面风速为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0.35m/s</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">时，不同</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的机外余压均在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">左右，有的高达</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">130Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">◆滤网－应不同制程需求，常用到</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">H13,H14,U15</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">和</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">U16</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">甚至</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">U17</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">欧规</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，有时应生产工艺的需求会要求采用低硼的材料，以进口品居多。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 综上所述，不难看出</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">有很多可以降低成本的地方，未来大规模应用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的洁净室也将越来越多。</span><strong></strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">制造商九鼎空调设备的发展突破点在于低噪音</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">低能耗及低成本</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">也就是在于马达的选用，机壳材料的选用以及机壳构造的改进。简单可靠、性能优异、价格便宜。有需要可致电：一三九二三八三二五三九。</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('97','7','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　深圳九鼎空调设备有限公司专业从事高效过滤器设备研发、设计、制造一条龙的高新技术企业。对高效过滤器检漏有全面的检测方法。在净化系统中，高效过滤器是高洁净度空气净化的关键设备。对高效过滤器检漏的测定，是为了确定高效过滤器本身及系统安装是否有明显渗漏，发现高效过滤器及其安装的缺陷，以便采取补救措施。高效过滤器安装或更换，以及使用一个周期后，必须对过滤器和安装连接处进行检漏。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　九鼎空调介绍目前国际上广泛应用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DOP</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">法检漏。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DOP </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">检漏方法采用的仪器有：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DOP</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">发生器、气溶胶光度计。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DOP</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">法检漏的尘源就是</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DOP </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">溶剂、喷雾后，粒子呈球形状。由于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DOP</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的测漏原理是在被测<strong></strong>上风侧产生</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DOP</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">气溶胶作为尘源，在下风侧用光度计采样，含尘气体经过光度计产生的散射光由光电效应线性放大转换为电量，并由微安表快速显示，光度计便可测得气溶胶的相对浓度。检查一个过滤器在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">分钟内就可完成。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DOP</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">法检漏的仪器价格昂贵（无国产设备），据统计，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DOP </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">法检漏议在外资、合资企业应用较多，如华瑞制药有限公司、法玛西亚制药有限公司等。空调净化设备的生产厂家也普遍开始采用此方法检漏，其特点是快速简便，准确可靠。但是，据国际资料表明：作为尘源的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DOP </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">溶剂，己被指出具有致变物特性，由于需要定期检漏，发尘源</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DOP </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">溶剂残留在空气净化系统中的浓度相应增加，会产生新的化学污染物，对空气净化产生新的影响，对药品生产带来难以分析的污染。为此，美国己寻找新的替代物，以取代</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DOP </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">溶剂，即</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DOP</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">检漏仪。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　目前国内部分企业苦于缺乏资金，难以配备</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DOP</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">检漏仪，对开展高效过滤器一筹莫展，认为难以开展净化系统的验证。为此，有关空调洁净技术专家、药品生产厂房设计专家就如何为一般企业解决净化系统检漏问题进行专题探讨，并研究了《空气洁净技术原理》、《药品生产验证指南》及《药品生产企业洁净厂房</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">GMP</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">学习研讨班资料汇编》等资料，认为采用传统的尘埃粒子计数器方法检漏，同样能达到检测高效过滤器泄漏的目的，现将方法介绍如下：</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　采用尘埃粒子计数器检漏简单可行。在高效过滤器上风侧，以大气层作为尘源，在下风侧用尘埃粒子计数器采样头扫描。具体检测方法如下：</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　一</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">. </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">检测原理：根据浮游粒子在一定强度的光照下所散射出与其粒径成一定比例关系的光通量原理，粒子散射光经光电转换变成电信号，经放大和计算机处理后被显示粒子当量直径和相应粒子数量．</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">二</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">. </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">测试方法：尘埃粒子计数扫描巡检法．</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　三</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">. </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">测试范围：过滤器的滤材，过滤器框架的密封和过滤器组支撑框架之问的连接、支撑框架和固定壁间连接</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　四</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">. </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">检测仪器：尘埃粒子计数器：</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　五</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">. </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">检测程序：</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5.1 </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">用尘埃粒子计数器采样头扫描过滤器的嵌风侧，采样头离过滤器距离约</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2cm</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，沿过滤器内边框等巡检，扫描速度低于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5cm</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">／</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">s</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5.2 </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">当检测周期为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">10min </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">时，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0.5u m </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">粒子数</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&gt;20</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，报警叫响，表明泄漏量起标．需要修补或更凌。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5.3 </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">用环氧树脂胶堵漏或紧固螺栓后，再进行扫描巡检．</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　六</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">. </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">检测周期</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">6.1 </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">正常使用。每季度至少检测一次；</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">6.2 </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">新装高效过滤器应进行检测．</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　九鼎空调设备总结采用尘埃粒子计数器扫描方法虽然检测时间较长，一般一个过滤器检漏需用一小时右右，但测试设备价格低，是企业常用的测试仪器，不存在负效应隐患，较适合于一般药品生产企业验证时选用。如果你对现在的厂商不满意，或者还没有找到放心的卖家，你可以选择深圳九鼎空调设备有限公司，它是深圳最早的空气净化设备厂家，质量有保障，安装技术人员经验丰富。从价格，质量，技术遥遥领先的</span><strong><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"></font></span></strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，高效过滤器，风淋室，空气净化工程厂家。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('98','7','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　首先九鼎空调要让你了解空气净化设备核心产品&mdash;&mdash;高效过滤器。<strong></strong>是空调净化系统的核心设备，过滤器对空气形成阻力，随着过滤器积尘的增加，过滤器阻力将随着增大。当过滤器积尘太多，阻力过高，将使过滤器通过风量降低，或者过滤器局部被穿透，所以，当过滤器阻力增大到某一规定值时，过滤器将报废。因此，使用过滤器，要掌握合适的使用周期。在过滤器没有损坏的情况下，一般以阻力判定使用寿命。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　过滤器的使用寿命除了取决于其本身的优劣，如：过滤材料、过滤面积、结构设计、初始阻力等，还与空气中的含尘浓度，实际使用风量，终阻力的设定等因素有关。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　掌握合适的使用周期，必须了解其阻力的变化情况，首先必须了解如下定义：</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1. </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">设计初阻力：系统设计风量下，过滤器阻力（应由空调系统设计师提供）。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2. </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">运行初阻力：系统运行之初，过滤器的阻力，如果没有测量压力的仪表，就只能取设计风量</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3. </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">额定初阻力：在额定风量下，过滤器样本、过滤器特性曲线或过滤器检测报告所提供的初阻力。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　空调设备是我们常用的必备冬夏产品，而一般人不知道的就是空调核心就是空调高效过滤器。通风空调系统需要空气高效过滤器过滤器的保护和清新空气。九鼎空调设备就是很早发现这一商机，在深圳最早开始空调设备行业。现在赢得了很多客户的信任并且长期合作发展。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　空调维护人员通常会发现空调系统在使用较长时间后会发现如下问题</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">:</font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1. </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">室内人员抱怨空气污浊</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">身体不适</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2. </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">洁净室系统的高效空气过滤器阻力增长过快</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">甚至</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1-2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年就需更换</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3. </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对于空调机中目前长配的金属</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">/</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">尼龙网和化纤无纺布</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">即使不清洗</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">阻力也不会持续上升；</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4. </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风机</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">热交换器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风阀</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">管道等部件严重积灰</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">且还有异味</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5. </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统运行数年后</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风量和冷</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">/</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">热处理量偏低</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">难以达到原设计要求</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">6. </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">舒适性空调送风口的周围出现黑渍</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　造成这些问题的主要原因是灰尘，所谓耐洗的过滤器对灰尘的阻挡是有限的。除了把空调系统停下来进行清洗，或更换昂贵的系统部件，更有效的措施是增设效率足够高的空气过滤器。（国内能提供空调系统清洗服务的公司很少。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　经过发达国家的调查和研究证明，玻璃纤维袋式过滤器是用户最经济有效的选择。各种洁净等级的洁净室更离不开高效甚至是超高效过滤器洁净室内与室外的尘埃粒子浓度相差成千上万倍（单单是计数），要达到一定级别的洁净度，必须要设置高效过滤器，对进入室内的空气进行过滤器。请认准深圳专业高效过滤器品牌专家九鼎空调设备！</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('99','7','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">做为洁净室的末端化设备</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在市场上出现只是近十年的事情，早期在日本、韩国和我国台湾用的较多、目前在国内工程上，采用也越来越多，发展速度越来越快，不仅在大面积高净化级别的单向流洁净室中得以采用，而且在大面积单向流和非单向流组合的混合流洁净室中也得以采用，不仅在电子工业洁净室中广泛采用，而且在其他各种用途的洁净室中也得以采用。有人估计，我国市场上的</span><strong><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"></font></span></strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的年需要量可达</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4O000</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5000</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">台之多。究其原因，有以下几点：</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1 </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">适应性</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">由于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">具有灵活性好，适应工艺变更能力强、采用负压密封使其简化和可靠，又大大节省空调机房面积等优点而广泛地被采用在新建、改建和扩建的洁净工程中。尤其是适应在层高低、机房面积不足的改扩建项目。对于工艺变更的适应性而言，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">更有其优越性。当工艺发展需要提高洁净级别时，采取增加</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的数量就可达到提高洁净度的目的。不仅方便又不影响生产的正常进行。因此得到广大用户的认同。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2 </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">经济性</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">经济性一般可分为初投资和运行费两部分。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">①初投资。过去人们认为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">送风方式的初投资比传统的集中送风方式的初投资高，但是由於</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的制造技术的发展和普及，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的生产厂家的剧增，使</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的价格大幅度下降。前些年在我国市场上只有美、日、韩、德等国家进口的产品，对于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1200</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&times;</span><font face=\"Times New Roman\"><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"600\" unitname=\"mm\"><span lang=\"EN-US\">600mm</span></st1:chmetcnv><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; </span>(4</span></font><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">英尺&times;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">英尺</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">模数的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">售价大约为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">600</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">美元一台</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">折合人民币约</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5000</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">元一台</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，而目前，不仅有上述国家的产品而台湾和大陆的厂家也纷纷推出</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的新产品，因此，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的价格大大下落，</span><font face=\"Times New Roman\"> </font><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">目前，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1200</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&times;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> <st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"600\" unitname=\"mm\">600mm</st1:chmetcnv>(4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">英尺&times;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">英尺</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">每台最低价可为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">28O0</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">元～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">300</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">元。因此，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">送风方式的初投资不高于集中送风方式，设计的合理，往往低于集中送风方式。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp; </span><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">②运行费：就运行费用而言，已有很多文章论述，并举出大量具体数据证明了刖送风方式的运行费用大大低于传统的集中送风方式。尤其近来在提高风机和电机的效率方面获得了较大的发展，使</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的能耗大大降低，也进一步降低了运行费用。一般认为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">送风方式洁净室的运行费用大约是传统集中送风方式洁净室的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">60</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">％～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">80</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">％</span><font face=\"Times New Roman\"> </font><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3 </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风量和余压</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">性能中的风量、余压、噪声、效率等参数之间是相互关联和相互制约的。提高某一性能参数，就势必降低另一部分性能参数。一般情况下，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的风量是用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">断面风速来表示的。依使用要求断面风速应为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">35</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"45\" unitname=\"m\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">45m</font></span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">／</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">s</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">较为合理，对于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1200</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&times;</span><font face=\"Times New Roman\"><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"600\" unitname=\"mm\"><span lang=\"EN-US\">600mm</span></st1:chmetcnv><span lang=\"EN-US\"> </span></font></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的风量约为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">910</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"1150\" unitname=\"m3\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1150m3</font></span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">／</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">h</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。为了保证</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的正常使用，其余压最好为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">80</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">120Pa </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。因为，双排干表冷阻力约为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">30</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">50Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，回风夹层和加风夹道的阻力也有</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">20</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">40Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，因为，回风夹层和回风夹道内敷设有电、水、气和排风等各种管线，还摆放有一些辅助设备，因此，回风夹层的高度不能太小，回风夹道的宽度不能太窄。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4 </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">噪声</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">噪声是</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的重要技术指标之一，为了降低其噪声，很多生产厂商下了很大功夫，有的在箱体流道消声结构上进行研究改进，有的在风机叶轮的流体力学上下大功夫。但是噪声问题还是</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的一项研究课题。因为使用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">不是一台两台，而是数百台，数千台组合一起使用，因此，降低</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的噪声还是各生产厂家的努力方向，也是设计和使用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的人数应重视的性能参数。在《洁净厂房设计规范</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">GB50073</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2001))</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">中明确规定：&ldquo;洁净室内的噪声级</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空态</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，非单向流洁净室不应大于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">60dB(A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，单向流、混合流洁净室不应大于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">65dB(A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&rdquo;。在考虑多台</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">噪声的叠加时，要保证噪声满足规范要求还是不容易的。目前，采用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">方式的大面积单向流、混合流洁净室的噪声一般都超过</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">65dB(A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">而高达</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">68</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">70dB(A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5 </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">控制</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">送风方式的控制可分为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">送风断面风速的控制和</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">送风方式洁净室的温度和相对湿度的控制。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>(1)<span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; </span>FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">送风断面风速的控制，一般有三种，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">第一种，是对风速控制要求不高时，交流电机通常采用手动多挡开关进行调速，这种调速不是无级的而是有限的；</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">第二种，对于交流电机可采用变频调速，可节能，但初投资很高；</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">第三种，是采用直流电机进行智能化控制具有节能功能，还可采用遥控方式进行监测和控制。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>(2)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">有用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">送风方式时，洁净室的温、湿度控制。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">送风方式难以实现在大面积洁净室中有局部区域的温、湿度条件不同的要求。如果对局部区域的温、湿度要求非常严格，则必须对该局部进行单独隔断，再设置一套独立的空调系统进行独立的温、湿度控制。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">6 </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">维护管理</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">采用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">送风方式时，往往不是单台设备而是数十台、数百台甚至数千台</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">布置在吊顶上，因此，给维护管理带来一定的难度。所以，在选择</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">产品时要考虑到高效空气过滤器的更换方便以及风机的可靠性、稳定性和长寿命。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3 FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的选择</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">目前，在市场上销售的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">品牌很多，而且不同品牌，不同厂家生产的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">其性能差别也非常大。因此，在选用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">时，要根据工程的具体情况和使用要求来选择适合工程需要的，性能价格比高的产品。因此，我们用了近</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">个月的时间对国内市场上销售的美国、德国、韩国、日本、我国台湾及国内一些厂家生产的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">进行了大量的测试工作。虽然，实验不全面，但也反映了市场上一些产品的现状，其实验及其实验结果只不过是开了一个头，抛砖引玉。供生产厂家改进</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">产品的性能和使用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的用户在选择合适的产品时进行参考。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">不同</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">机组内的高效过滤器的初阻力均不相同，大约在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">120</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">150Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">之间。</span><font face=\"Times New Roman\"> </font><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">当高效过滤器为初阻力，且保证</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">送风断面风速为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"35\" unitname=\"m\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">35m</font></span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">／</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">s</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">时，不同</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的机外余压均在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">左右，有的高达</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">130Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。当</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">送风断面风速为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"45\" unitname=\"m\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">45m</font></span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">／</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">s</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">时，各机组的机外余压，都能在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">60Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以上。当</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">送风断面风速为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"45\" unitname=\"m\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">45m</font></span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">／</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">s</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">时，被测的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的机外余压都是足以克服循环通道上的阻力。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的声压级噪声大多在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">57dB (A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">59dB (A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">之间。比较好的品牌其噪声在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">54dB(A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span><font face=\"Times New Roman\"> </font><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">九鼎空调设备层流送风单元</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">噪音</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">56dB(A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，在深圳所有空气净化设备厂家中质量算是最好的了。更多相关参数你可以来九鼎空调官方网站咨询。各不同品牌的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的能耗大多在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">160</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">180W</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，只有个别品牌的能耗大，高达</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">350W</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">是一般能耗的一倍。然而九鼎空调</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">功耗最低竟能达到</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">125W</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。非常节能环保，是深圳</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">大多无法达到的。欢迎您咨询</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">13923832539</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">！</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('100','7','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">&nbsp;比较<span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">PTFE</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">过滤器与玻璃纤维过滤器,我们可以得到不同过滤器的应用前景。</span>过滤器对粒径为</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">0.3&mu;m,&nbsp;0.&nbsp;5&mu;m,&nbsp;1.&nbsp;0&mu;m</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">粒子在不同风速下的过滤效率</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">这两个玻纤高效过滤器在不同风速下对</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">1.0&mu;m</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">粒子的过滤效率都为</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">100%,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">对</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">0.&nbsp;3&mu;m</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">、</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">05&mu;m</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">粒子的过滤效率随风速的增大都有降低的趋势</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">亦可以看出高效过滤器对大颗粒的过滤效率高于对小颗粒的过滤效率</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">而且规格</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">610&times;610&times;150mm</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">高效过滤器的过滤性能优于规格</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">610&times;610&times;</span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Verdana\"><st1:chmetcnv unitname=\"mm\" sourcevalue=\"90\" hasspace=\"False\" negative=\"False\" numbertype=\"1\" tcsc=\"0\" w:st=\"on\"><span style=\"font-size: small\">90mm</span></st1:chmetcnv></span><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">的高效过滤器。</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\"><br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">用相同的方法</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">得到规格</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">480&times;480&times;</span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Verdana\"><st1:chmetcnv unitname=\"mm\" sourcevalue=\"70\" hasspace=\"False\" negative=\"False\" numbertype=\"1\" tcsc=\"0\" w:st=\"on\"><span style=\"font-size: small\">70mm</span></st1:chmetcnv></span><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">的</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">PTFE</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">高效过滤器的过滤效率随风速变化的关系.</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">对</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">0.&nbsp;3&mu;m,&nbsp;0.&nbsp;5&mu;m</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">粒子玻纤高效过滤器的过滤效果更好一些</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">特别是对于</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">0.3&mu;m</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">的粉尘对比效果更明显。三者对</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">1&mu;m</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">粒子的过滤效果都为</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">100%</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">。</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\"><br />\r\n<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">为了更直观的对比玻纤滤料与</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">PTFE</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">滤料的过滤性能</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">直接对两种滤纸进行了过滤性能测试<font face=\"Verdana\">.</font></span><br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">通过测定</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">PTFE</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">和玻璃纤维两种滤纸对</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">0.&nbsp;3&mu;m</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">的粒子在不同风速下的过滤效果而得到的</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">[7-8]</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">。很明显</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,PTFE</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">滤纸的过滤效率低于玻璃纤维滤纸的过滤效率。综合考虑滤料的阻力性能和过滤性能</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">容易看出</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">PTFE</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">滤料更适合制作粗效或亚高效过滤器</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">而玻璃纤维滤料更适合制作高效或超高效过滤器。</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\"><br />\r\n<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">通过比较</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">PTFE</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">过滤器与玻璃纤维过滤器的阻力性能和过滤性能</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">探讨不同高效过滤器应用的前景。从实验中我们可以得出这样的结论</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">风速是影响空气高效过滤器过滤效果的很重要的因素</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">风速越高过滤效率越低</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">对</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">PTFE</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">高效过滤器而言这种影响更明显</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">而且整体而言</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">PTFE</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">高效过滤器的过滤效果比玻纤过滤器的效过滤效果差些但其阻力比玻纤高效过滤器低</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">所以</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">PTFE</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">滤料更适合制作粗效或亚高效过滤器</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">而玻璃纤维滤料更适合制作高效或超高效过滤器。本实验中所选用的规格</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">610&times;610&times;</span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Verdana\"><st1:chmetcnv unitname=\"mm\" sourcevalue=\"150\" hasspace=\"False\" negative=\"False\" numbertype=\"1\" tcsc=\"0\" w:st=\"on\"><span style=\"font-size: small\">150mm</span></st1:chmetcnv></span><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">的玻纤高效过滤器阻力比规格</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">610&times;610&times;</span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Verdana\"><st1:chmetcnv unitname=\"mm\" sourcevalue=\"90\" hasspace=\"False\" negative=\"False\" numbertype=\"1\" tcsc=\"0\" w:st=\"on\"><span style=\"font-size: small\">90mm</span></st1:chmetcnv></span><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">的玻纤高效过滤器低</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">过滤性能比</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">610&times;610&times;</span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Verdana\"><st1:chmetcnv unitname=\"mm\" sourcevalue=\"90\" hasspace=\"False\" negative=\"False\" numbertype=\"1\" tcsc=\"0\" w:st=\"on\"><span style=\"font-size: small\">90mm</span></st1:chmetcnv></span><span style=\"font-size: small\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">的玻纤<strong></strong>好。目前纯</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">PTFE</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">过滤材料的价格比玻璃纤维要高一些</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">但</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">PTFE</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">与玻璃纤维相比</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">其耐温性、耐腐蚀性和水解胜则好于玻纤</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-family: Verdana\">,</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">因此生产高效过滤器时要综合考虑各种因素兼顾技术性能和经济性能。深圳九鼎空调设备有限公司考虑周全，设备精良，欢迎咨询！</span></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('101','5','<br />\r\n                            <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2001</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，小张就来到了深圳创业，小张不知道要做什么，就浑浑噩噩的看了个小饭馆，每天起早贪黑。一个月下来，钱没赚多少还累出了病。但是没有办法，刚来深圳没钱没房子只能先管温饱，就这样过了几年，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2006</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年小张经人介绍，对方说合伙开个空气净化设备厂，因为小张在乡下的时候是名电工，对机器还是很有经验的，对方想出钱小张出力把厂开起来，本来现在前往深圳的打工仔越来越多了。小张餐馆附近也开发了工业区，小张的生意越来越好了。所以小张很少犹豫。通过三天的深思熟虑。小张终于放弃了现在如火如荼的生意，毅然和朋友开了一个空气净化设备厂。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　小张：我在深圳总算是幸运的，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">06</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年生意不错在深圳买了房子，房子虽小但是五脏俱全。去年，才把父母接过来住，想让他们享受一下深圳的生活。可没想到他们才住了半年不到，就嚷嚷着要走，说是住着不习惯，嗓子疼，我知道是深圳这里的空气闹的。虽然不知买什么的好，管不管用？是一个偶然的情况下，我的一个生意朋友告诉我买这个他说超好的净化器。（这哥们儿住在香山&bull;美墅馆，居然也安了个空气净化器）。我本来就是做空气净化设备的，当然知道空气净化器。只不过当时厂规模很小，主要就生产初、中、高效过滤器。还没有生产空气净化器。但是这给了我一天启示。于是开始想到一条商机。于是把厂里生产的<strong></strong>拿给别个厂加工成室内空气净化器再拿到市场上销售。果然大卖。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　通过几年的磨练，还有小张的智慧，总算把他的空气净化设备厂做大了。不仅生产高效过滤器，还要</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，风淋室，洁净工作台，洁净棚等等净化设备。随着全球空气质量问题，小张的生意也是越来越旺。小张的艰辛创业路总算走上了康庄大道，小张时常回顾以往说：幸好当初转行的选择是正确的！其实当初小张三天才回复好友，他也是分析了很久，所以可以说他是幸运的也是应得的。</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('102','5','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　空气净化是以创造洁净空气为主要目的的空气调节措施。根据生产工艺要求不同，空气净化可分为工业洁净和生物洁净两类。工业洁净系指除去空气中悬浮的尘埃，生物洁净系指不仅除去空气中的尘埃，而且除去细菌等以创造空气洁净的环境。</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">层流洁净室有以下特点：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(1)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">进入室内的层流空气已经过高效过滤器滤过，达到无菌要求</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 21pt; mso-para-margin-left: 2.0gd\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(2)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气呈层流形式运动，使得室内所有悬浮粒子均在层流层中运动，则可避免悬浮粒子聚结成大粒子</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(3)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">室内新产生的污染物能很快被层流空气带走，排到室外</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 21pt; mso-para-margin-left: 2.0gd\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(4)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气流速相对提高，使粒子在空气中浮动，而不会积聚沉降下来，同时室内空气也不会出现停滞状态，可避免药物粉末交叉污染</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">;</font></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(5)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">洁净空气没有涡流，灰尘或附着在灰尘上的细菌都不易向别处扩散转移，而只能就</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">地被排除掉。层流可达到</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> 1 </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">万级，甚至</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> 100 </font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">级。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.1pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">层流洁净室和层流洁净工作台的层流空气都有两种形式：水平层流和垂直层流。</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">为了减少工作人员对洁净室的污染，工作人员在洗净手、脸、腕后穿好无菌工作服，进入洁净室前第一步先经过空气净化，即高效过滤后的洁净空气经喷口以高速度气流吹去工作人员身上附在工作服上的灰尘，人员经风淋后，方可进入洁净室。风淋室放在洁净室入口处。风淋室由高效过滤器、密封室、增压室、风机组、电加热器及喷嘴等组成。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气高效过滤器净化技术特点</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">无菌室内空气的流动有两种情况：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一种是层流的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">即室内一切悬浮粒子都保持在层流层中运动</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">);</font></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">另一种是非层流的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">即室内空气的流动是紊流的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。装有一般空调系统的洁净室，室内空气的流动属于非层流</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">紊流</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，既可使空气中夹带的混悬粒子迅速混合，也可使室内静止的微粒重新飞扬，部分空气还可出现停滞状态。</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气<span style=\"color: #3366ff\"><strong></strong></span>净化技术与原理是创造空气洁净环境，保证和提高产品质量的一项综合性空气洁净技术。主要是应用粗效</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">初效过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、中效过滤器、袋式过滤器和空气高效过滤器的三级过滤，将空气中的微粒滤除，得到洁净空气，再以均匀速度平行或垂直地沿着同一个方向流动，并将其周围带有微粒的空气冲走，从而达到空气洁净的目的。</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('103','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气净化设备主要部件为<strong></strong>。高效过滤器主要有高效有隔板过滤器，无隔板高效过滤器，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">W</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">型亚高效过滤器，大风量高效过滤器，耐高温高效过滤器。</span><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<div style=\"text-align: center\"><img style=\"cursor: pointer\" border=\"0\" alt=\"高效过滤器\" width=\"357\" height=\"444\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120421/1_120421090249_1.jpg\')\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U29262QW0-144P.jpg\" /><br />\r\n高效过滤器<br />\r\n&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('104','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">各类空气环境污染随着科学技术的发展，日益严重！人民生活水平的提高，对生产和居住环境的要求越来越高，为此，中国质量认证中心（</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">CQC</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">）联合国家室内环境与室内环保产品质量监督检验中心还正式发布了《空气净化器环保认证规则》。还有更多空气净化设备（</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，高效过滤器等），中华人民共和国国家标准都有严格规定。侧面也说明了国家对各类空气环境污染很重视</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">!</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">其中工业洁净和商用及民用净化对环境的影响最为巨大，引起了社会和舆论的广泛关注。可以说，目前的工业、商业及民用净化正处于一种飞速发展的态势之中，这不仅顺应了国家十二五规划的整体部署，而且对于促进洁净空气行业的繁荣起到了积极的促进作用。作为以低碳、节能、环保、健康为主题的深圳九鼎空调设备，行业囊括了工业洁净、商用及民用净化治理等方面的内容，技术更加前沿，理念更加先进，为现代室内空气品质领域的交流与合作搭建了一个绝佳的平台。对于如何防治空气环境一系列的问题，可咨询九鼎空调！</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">规范空气净化设备（</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，<strong></strong>等产品）市场。通过认证帮助九鼎树立品牌，指导消费者选购优质适用的空气净化设备产品；促进行业健康发展。通过认证工作提升我国空气净化设备行业的管理水平，促进行业向环保、健康、有序的方向健康发展；推进空气净化设备技术的发展。其中空气高效过滤器技术从解决室内环境中的化学性污染逐步向提高室内空气品质方向发展，进一步推广先进的技术和产品，促进空气高效过滤器的核心技术的研发。</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('105','5','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<div style=\"text-align: center\"><img style=\"cursor: pointer\" border=\"0\" alt=\"高效过滤器\" width=\"400\" height=\"320\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120426/1_120426092235_1.jpg\')\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U292C12Z-1c19.jpg\" /><br />\r\n高效过滤器','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('106','5','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　早期的经典过滤理论主要以单一纤维模型为基础，认为过滤效率由</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">种机制决定：惯性效应、截留效应、扩散效应。整个颗粒的捕集依靠多种捕集机理的联合作用。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">现代过滤理论证明了惯性沉淀的正确性和最大穿透力粒子的存在，认为过滤效率是截留效应、布朗扩散效应、重力效应、沉淀效应与压力效应的集合；过滤过程中可能存在的机理有拦截、惯性碰撞、扩散、静电效应、库仑吸引一排斥、映像力、电泳力及沉淀</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">重力</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤技术的发展离不开高效过滤理论的研究与发展。过滤理论特别是高效过滤理论的研究早在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">19</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">世纪已经开始，而<strong></strong>的研制与发展只有</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">20</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">多年的历史，过滤理论由早期的经典过滤理论发展到现代过滤理论及微孔过滤理论。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2001</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Thomas</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">等对高效过滤器在产生阻塞的情况下进行了空气过滤的理论与实验研究，提出了高效过滤器在滤饼存在的情况下，过滤效率及压力损失的计算模型。近几年来，国外许多学者对空气过滤器在积尘情况下的效率性能及滤饼的形成和机理进行了理论实验及模拟研究，取得了一定的成果。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 10.5pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 1.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; </span>1995</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Rosnert</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">提出分散在单一纤维体表面的颗粒以不规则的分布和常常形成树枝状结构为特征，建立了最进改善的理论和颗粒在单一纤维体上的空间分布。利用此理论和计算程序可预测颗粒的沉积。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1992</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Payet</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Gougeon</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">和</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Attoui</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">考虑了气体在单一纤维上的滑动，对经典理论引入修正系数，使得理论与实验数据更好地吻合。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1987</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Pich</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">及</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1993</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Brown</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在其专著中描述了过滤理论的最新发展。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1967</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Pickaar</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">和</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Clarenburg</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">试图提出一个纤维过滤器微孔结构的数学理论；</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1958</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Friedlander</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">及</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1967</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Yoshioka[12]</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">发展了独立纤维理论，他们对较大雷诺数情况下颗粒的惯性、扩散沉积及重力效应和过滤器阻塞现象进行了研究和总结；</span><font face=\"Times New Roman\"> </font></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1952</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Davies</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">把扩散、截留和惯性</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">种机制结合起来并用公式表示出来，从而建立了新的过滤理论――孤立纤维理论；</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1942</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Langmuir[9]</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">继续对过滤理论进行研究，认为过滤是截留和扩散的集合及惯性粒子在过滤纤维上的沉淀是可以忽略的。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1936</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Kaufmann</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">首先把布朗运动和惯性沉淀的概念一同应用到纤维过滤理论中，推导出过滤作用的数学公式；</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1931</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Albrecht</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">率先对气流通过单一圆柱纤维运动进行了研究，建立了</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Albrecht</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">理论，随后</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Sell</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对其进行了必要的改进。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1922</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Freundlich</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">发展了对气溶胶过滤规律的认识，提出在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0.1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">～</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0.2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mu;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">m</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">半径范围内气溶胶颗粒存在最大渗透率；</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">19</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">世纪初期，植物学家</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">Brown</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">观察了微细颗粒悬浮在液体中的运动</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">即布朗运动</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">；</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">当然，现在高效过滤器的研究也一直在进行，这里就不再介绍了。从</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">19</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">世纪初期到</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2001</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年这个漫长的过程，高效过滤器的发展已经日渐成熟。在这个</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2012</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，高效过滤器已经成为众多商家获得商机的一个机遇。就看谁能抢先商机，九鼎空调自</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2000</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年已经开始高效过滤器相关行业。赚取了第一桶金！</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('107','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">案例一，</span><st1:chsdate isrocdate=\"False\" islunardate=\"False\" day=\"18\" month=\"4\" year=\"2012\" w:st=\"on\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2012</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">月</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">18</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">日</span></st1:chsdate><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，中国医科大学附属盛京医院手术室在中国数控信息网就发布了一则</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">招标的信息。如何这样，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">厂家不是</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">N</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">多吗？为什么竟要花钱招标？从侧面来看，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的竞争市场无疑是非常激烈的。这也就意味着</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">为什么这么火！</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">案例二，据北京娱乐信报调查空气净化产业增速超</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">20%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，中国电子商会副秘书长陆刃波曾这样说：目前中国空气净化行业处于发育期，未来几年内，中国室内环境净化治理产业将处于快速成长期，预计每年将保持</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">20%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以上的复合增长率。空气净化必备组件就是</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。这也意味着</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">需求也将不断增加，这可要让各大商家欣喜若狂了。</span></p>\r\n<p><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"color: #3366ff\"><strong><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"></font></span></strong></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">赢得各大商家的青睐，媒体的关注！</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\r\n</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的具体安装作用，深圳市九鼎空调再举一例！首先了解下高效过滤器是怎样在工作的。原理是利用室内空气的循环来保持生产区域内的洁净等级。空气在严格控制温度、湿度的前提下，经过过滤器之后进入洁净室内，而室内的空气则经回风系统&ldquo;离开&rdquo;洁净室，再经过滤器之后重新进入洁净室。与此同时，由于洁净室内必然会有风量损失，因此也需要补充一部分室外新风。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">洁净室系统一般采用新风集中处理机组</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(MAU)+</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风机过滤单元</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(FFU)+</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">干式冷盘管</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(DDC)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的方式，其空气处理过程为：循环风经设置在一层的干式冷却盘管冷却后，进入上部送风静压箱，与处理后的新风混合，经</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">加压、过滤后送入生产区。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">可以知道，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一般只是作为一个连接部件，然而确实唯一必备的部件！</span><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('108','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">都说节水节电节气，有听说说过</span><strong><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"></font></span></strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">节能吗？对于前三个相信一般人都能理解。然而因为后者比较专业性，只有从事空气净化行业的人才会了解，现在深圳市九鼎空调跟大家分享一下节能小秘籍。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">首先我们要对节能做一个初步的分析，总结出最省电的方式！</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><b><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1</font></span></b><b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、节能分析：</span></b></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp; ①由于采用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HH---F</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统后，能使</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在满足洁净要求的最低风速运行，减小了电机发热，使洁净室的冷负荷有效降低</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp; ②由于采用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HH---F</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统后，能使</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在满足洁净要求的最低风速运行，使</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">运行时的风机能耗降低</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp; 我们来举一例，具体分析一下：</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp; 电机参数：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> HP1/5</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> AC230 PH1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">RPM1075</font></span></p>\r\n<div><img style=\"width: 332px; height: 214px; cursor: pointer\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120430/1_120430115656_1.jpg\')\" border=\"0\" alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U292H5WZ-2Ta.jpg\" width=\"300\" height=\"170\" /><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><br />\r\n&nbsp;</font></span>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('109','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'; mso-bidi-font-size: 10.5pt\">这一阶段清楚明了特征是多量的环保舆论投资以应对环境题目和污染对人类健康的影响。环保企业即环保设备和工程任事企业将首先获益，目前中国环保主要驱动成份如下：高速的经济增长、产业当代化、乡村化、高污染的近况。据领会，环保市场将高速增长。如<strong></strong>设备技术有限公司，专业从事空气净化设备的高新技术企业。中国目前处于环保家产发展的第</span><span style=\"mso-bidi-font-size: 10.5pt\" lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'; mso-bidi-font-size: 10.5pt\">阶段，即环保根柢舆论发展阶段。这类企业将获益不少！</span><span style=\"mso-bidi-font-size: 10.5pt\" lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">深圳市九鼎空调主要可以从两个方面来分析：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">是全球环境保护力度的加强，特别是发达国家的环境保护力度加强，促使国外关停高污染产业产能，导致国外相关产品的产能下降，产业向发展中国家转移的真空时间，行业供需状况短期内迅速改善而出现的一些行业投资机会。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">是节能减排政策强制关停淘汰落后产能导致行业产能减少供需改善的好处大于企业成本上升的坏处，行业景气上升出现的投资机会。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">通过分析我们认为获益较大的主要行业为：化工、医药和建材。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">环保主题有两条投资主线一是环保设备和环保工程服务；二是新能源。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">我们着重分析环保设备和环保工程服务，中国处于环保行业的第二阶段－环保基础设施发展阶段，环境保护的加强首先会加大对污染治理设施的投资和环保基础设施的建设。因此，环保产业链的上游公司即环保机械和工程服务公司将首先获益。在选择环保行业的投资标的时，着重考虑环保行业的上游公司，即环保设备提供商和工程服务提供商。</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'; mso-bidi-font-size: 10.5pt\">深圳市九鼎空调设备技术有限公司正式环保设备制造商。</span><span style=\"mso-bidi-font-size: 10.5pt\" lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">环保市场在这一阶段将高速增长。包括深圳市九鼎空调集成清洁技术的发展；在工业净化领域，相信能够掀起一片热潮！</span></p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('110','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; color: black; mso-ascii-font-family: &#718;&#805;; mso-hansi-font-family: &#718;&#805;\">空气净化！首先想到的是空气净化器，空调&hellip;&hellip;相关设备产品。然而对于普通学生，经常在卧室看书熬夜，如何保持空气流通，<strong></strong>介绍，一般的小卧室放空气净化设备当然是大材小用。一般这些都是工厂使用。要保持空气流通，我们可以从花草树木考虑，九鼎净化有您很多不知道不了解的空气净化植物。快来听听看吧！</span><span style=\"font-family: &#718;&#805;; color: black\" lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 39.75pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 39.75pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: &#718;&#805;; color: black; mso-fareast-font-family: &#718;&#805;; mso-bidi-font-family: &#718;&#805;\" lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-list: Ignore\"><font face=\"Times New Roman\">1.<span style=\"font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; color: black; mso-ascii-font-family: &#718;&#805;; mso-hansi-font-family: &#718;&#805;\">家里用的天然气和暖气使居室里多少存在着对人体有害的气体，但现在开窗换气太寒冷，家中有老人不能频繁开窗，而花卉有家庭绿色空气过滤器的称号，她特意买了两盆，用于改善家居环境。</span></p>\r\n<p style=\"text-align: center; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 39.75pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 39.75pt\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\r\n<div style=\"text-align: center\"><img style=\"cursor: pointer\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120504/1_120504094045_1.jpg\')\" border=\"0\" alt=\"花卉\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U292LE4F-15317.jpg\" width=\"403\" height=\"374\" /><br />\r\n&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('111','5','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">深圳市九鼎净化为办公室人员推荐可以代替<strong></strong>的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">12</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">种植物：</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">波斯顿蕨</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">:</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">可净化甲醛</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">家庭中多存於装潢木料中</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">会致癌</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的最佳植</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">物</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">.</font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\r\n<div><img style=\"cursor: pointer\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120505/1_120505083659_1.png\')\" border=\"0\" alt=\"波斯顿蕨\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U292OG040-23B6.png\" width=\"400\" height=\"294\" /><br />\r\n&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('112','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以九鼎空调多年从事电子厂房洁净室设计及施工经验得出，要做一个节能的高质量空气洁净度等级的洁净室，必须要有净化空调的专业知识、了解中央空调系统的能耗组成和空气处理的详细过程，以及熟悉直接数字式控制系统（</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DDC</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">）在中央空调系统中的应用才能够实现。另外，由于洁净室的施工流程与普通的空调工程有所不同，所以工程的施工技术也是建造高等级洁净室的一个重要保证。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">某电子企业的千级洁净室，面积为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">780m<sup>2 </sup></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，由三个洁净室组成，分别是洁净室</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">A</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">面积</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">310 m<sup>2</sup></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、洁净室</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">B</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">面积</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">325 m<sup>2</sup></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、洁净室</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">C</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">面积</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">145 m<sup>2</sup></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，洁净区高</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.5m</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">；采用的空调方式为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">MAU+<span style=\"color: #3366ff\"><strong></strong></span>+DC</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">干盘管。新风由</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">MAU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">处理后直接送入洁净天花夹层，回风是通过洁净室两侧的回风夹道以及中间回风柱进入天花夹层。设计计算的主要数据如下：</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 洁净室内的温度要求</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2</font></span><span style=\"font-family: 宋体\" lang=\"EN-US\">2</span><span style=\"font-family: 宋体\">&plusmn;<span lang=\"EN-US\">2</span>℃，空气相对湿度为<span lang=\"EN-US\">55</span>&plusmn;<span lang=\"EN-US\">5%</span>；室外空气状态参数为广东省广州地区的空气参数；夏季干球湿度<span lang=\"EN-US\">33.5</span>℃，湿球温度<span lang=\"EN-US\">27.7</span>℃，空气相对湿度<span lang=\"EN-US\">67%</span>；冬季干球湿度<span lang=\"EN-US\">5</span>℃，湿球温度<span lang=\"EN-US\">3</span>℃，空气相对湿度<span lang=\"EN-US\">70%</span>。<span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体\">根据空调冷负荷计算得出洁净室<span lang=\"EN-US\">A</span>冷负荷为<span lang=\"EN-US\">103kw</span>；洁净室<span lang=\"EN-US\">B</span>冷负荷为<span lang=\"EN-US\">112 kw</span>；洁净室<span lang=\"EN-US\">C</span>冷负荷为<span lang=\"EN-US\">50 kw.</span>本工程采用<span lang=\"EN-US\">FFU</span>，其风量为<span lang=\"EN-US\">1200CMH/H</span>，功率为<span lang=\"EN-US\">0.17 kw</span>；洁净室<span lang=\"EN-US\">A</span>选用<span lang=\"EN-US\">FFU</span>数量为<span lang=\"EN-US\">44</span>个；洁净室<span lang=\"EN-US\">B</span>选用<span lang=\"EN-US\">FFU</span>数量为<span lang=\"EN-US\">54</span>个；洁净室<span lang=\"EN-US\">C</span>选用<span lang=\"EN-US\">FFU</span>数量为<span lang=\"EN-US\">24</span>个。新风机的风量分别为<span lang=\"EN-US\">MAU-A</span>风量<span lang=\"EN-US\">6000 CMH</span>，<span lang=\"EN-US\">MAU-B</span>风量<span lang=\"EN-US\">8000 CMH</span>，<span lang=\"EN-US\">MAU-C</span>风量<span lang=\"EN-US\">3000 CMH.</span>整个系统的风机总功率为<span lang=\"EN-US\">29.94 kw</span>。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统的总循环风量为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">146400 CMH</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，新风量为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">17000 CMH</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、总功率为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">29.94</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">；</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">AHU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统的总循环风量为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">117000CMH</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、新风量</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">12000CMH</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、总功率为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">80.5kw</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，且</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">AHU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统中的组合式风柜的风量大，风柜的外形尺寸大，占用的空调机房面积也大。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统的总功率节约</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">62.8%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。相比之下，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统循环风量大、耗低能、容易升级、占用空调机房的面积小。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">深圳市九鼎空调高效过滤器技术成熟，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统理论不断提高，实际应用经验积累达</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">12</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年之久，制造水平的发展，使得</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统满足空气洁净等级的洁净室使用要求的同时，为将来洁净室的升级安排上提供了过好的方向。</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('113','5','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span style=\"color: #3366ff\"><strong><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"></font></span></strong></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的特点：低能耗、低噪音、方便灵活、节约空间、易安装。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　方案</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统中：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">MAU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的全压损失为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">800Pa,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">功率为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.2kw</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">；</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">规格为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1200</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&times;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">600</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，风量</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1200CMH)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">有</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">14</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">个，单个</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的功率为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">190W,FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">总功率为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.66kw</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">；整个系统的总功率为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4.86kw</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">方案</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">AHU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统中：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">MAU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的全压损失为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">700Pa,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">功率为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.2kw;AHU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的全压损失为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1300Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，功率为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">15kw</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">；整个系统的总功率为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">17.2kw</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">通过对方案</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的功率比较，我们得出一个结论：</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;&mdash;方便灵活：</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">由于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">是自带微型风机的，它不受区域的限制，可根据需要分区控制。随着科学技术的不断进步，特别是集成电路技术的飞速发展，对洁净室空气洁净度等级的要求越来越高，因此洁净室空气洁净度等级升级是不可避免的趋势。如果原有的洁净空调方式是</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">MAU+AHU+HEPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的话，所谓洁净室升级就意味着重建，因为改造关系到施工难度以及在施工过程对原有的天花板及天花板管道的破坏，最后的投资与重建的投资相差不大，而且对洁净室温湿度的控制提出了更高的要求。另外，也不利于节能。但如果原系统采用的是</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">MAU+FFU+DC</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">干盘管的空调方式，由于洁净室循环风的总量是</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的风量总和，且</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的安装是配合吊顶骨架的，洁净室升级就是在洁净天花上增加相应的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">个数。由于系统风管很少，省掉了风管的制作与安装，施工的难度大大降低，施工工期也大幅度缩短。一种产品的市场占有率很大程度都取决于进入市场的时间，进入越早越容易占有市场、越早见到利润，而且任何一个投资者在都希望在最短的时间得到回报，这就更加能体现</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统的优势。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">另外，例如在某个生产工序上需要的空气洁净度等级是洁净室达不到的，且升级洁净室等级又过于浪费或者是没有必要时，我们就可以利用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的特性，制作一个提高局部洁净度等级的洁净室送风单元（例如</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">层流罩）。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;&mdash;低能耗：</span></b><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在系统充当循环风柜和高效过滤器的集合体，而且其消耗的功率远比循环风柜</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">AHU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">功率的要小，符合现在大力提倡节约型社会的主题，并给厂方在节约生产成本方面找到一个新的方向。深圳市九鼎空调正是认真贯彻这种思想的。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;&mdash;低噪音：</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">《中户人民共和国国家标准城市区域噪声标准》规定：工业区昼间</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">65db(A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、夜间</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">55db(A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。目前市场上风机的噪音值一般是在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">65</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">∽</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">90db(A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，有的甚至会达到</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">100db(A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以上，如果采用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">AHU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统就很容易噪声超标，造成噪声污染。而</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的噪音值一般是在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">45</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">∽</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">55db(A)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，这样就不会担心其噪声会超标。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;&mdash;节约空间：</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">由于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">AHU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统风管很多，再加上给排水、消防以及工艺等众多管线就使得洁净室天花内错综交杂，给检查维修得来很多不便。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统由于只有新风送风管且不多，这样天花内的空间就少了很多管线且整齐有序，自然占用的空间也就减少了，给日后的检查维修和洁净室升级改造留出了很多有效空间。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;&mdash;易安装：</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">通常采用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统的洁净室天花板都是用吊顶骨架来固定的，我们在选择洁净天花板时，只要将其尺寸、吊顶骨架的间距与</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的外形尺寸刚好吻合，这样安装时只要将</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">摆放在吊顶骨架上，不但安装简单快捷，而且是在洁净室内与天花板一致的尺寸，整齐美观。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">掌握了这五个窍门，相信你也能聪明利用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">创造优质洁净室，以上由深圳市九鼎空调和大家分享十几年的工作经验和技巧，希望可以帮助大家！</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('114','5','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　新华网天津频道３月１５日电天津将于今年４月起公布ＰＭ２．５检测数据。而到明年２月，全市２７个监测站的数据有望全部公开。此举给空气净化产业发展带来空前机遇，深圳市作为<strong></strong>厂家主要聚集城市，多家企业已经跃跃欲试，以期在空气净化市场开拓一片空间。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　位于深圳市沙井的九鼎空调设备技术有限公司，是从事空气净化设备研发、设计、制造一条龙的高新技术企业。产品适合公共场所、厂房、家居等多种环境。其负责人介绍，公司在空气净化领域拥有多项专利技术，符合美国联邦标准</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FS-209E</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、国际标准</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">ISO14644</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、《洁净厂房设计规范》</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">GB50073-2001</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、《医药工业洁净厂房设计规范》、《医院洁净手术部建筑技术规范》</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">GB50333-2002</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">WS233-2002</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">和《通风与空调工程施工质量验收规范》</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">GB50243-2002</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">等各种专业规范。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　空气净化技术，气体在通过设备时，经过荷电净化、光波等离子净化等环节，可充分过滤掉空气中的有害粉尘杂志，对ＰＭ２．５也具明显地过滤作用。高志远表示，其产品还曾通过权威部门的ＰＭ１０过滤检测，效果显著。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　空气的检测，说明了全球对空气质量的关注，越来越多的空气质量规范不断出台，对于正在发展空气净化设备行业的公司，这行具有广阔的市场前景。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\r\n<div style=\"text-align: center\"><img style=\"cursor: pointer\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120509/1_120509093021_1.jpg\')\" border=\"0\" alt=\"空气\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U293B3b40-14012.jpg\" width=\"399\" height=\"211\" /><br />\r\n&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('115','5','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统的控制有<b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\">计算机群控、多档开关控制、遥控控制</b>等多种控制方式。深圳市九鼎空调一般根据洁净厂房中央空调系统控制方式、洁净室内</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的数量以及甲方对</span><em><strong><span style=\"color: #3366ff\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"></font></span></span></strong></em><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">控制系统要求来选择经济、合理的控制方式。为客户提供最好的方案。现在来分析这主要三种控制方式的优缺点：</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span></b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统的控制&mdash;&mdash;计算机群控系统</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">是基于</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">RS485</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">总线设计，采用主机（</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">PC</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">机）&mdash;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">RS232/485</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">转换接口&mdash;主路由器</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　&mdash;从路由器&mdash;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">控制模块</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">层结构，主控（</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">PC</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">机）最多可管理</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">9</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">台主路由器，每台主路由器可管理</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">31</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">台从路由器，从路由器最多不超过</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">255</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">台，每台从路由器可控制</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">31</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">台</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">控制模块，系统最多可控制</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">7905</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">台</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风机。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">这类控制方式的优点：控制容易、调速范围宽、能实现较复杂的控制；采用集散式控制，能实现对</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的集中控制和监测；能实现对不同系统的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">分区分系统控制，并能实现对单台</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">进行监控；智能化控制系统具有节能功能。缺点：结构复杂、调试难度系数大、投资成本大。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\r\n<div style=\"text-align: center\"><img style=\"cursor: pointer\" border=\"0\" alt=\"FFU控制系统\" width=\"383\" height=\"243\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120510/1_120510082914_1.jpg\')\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U293DZ250-23Z7.jpg\" /><br />\r\n&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('116','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">深圳市九鼎空调透露，作为深圳专业的空气净化器制造商，九鼎看中的是中国消费者的理念革新。称：&ldquo;目前，中国的消费者对装修产生的污染越来越重视。有数据显示，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">93.2%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的被访者知道室内装饰装修会造成室内环境污染。同时，消费者对住宅和写字楼室内空气有害气体的认识在逐步提高，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">60.7%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的消费者知道室内存留甲醛是有害的，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">46%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的消费者知道室内残存苯也有害。所以，我们认为，这是中国空气净化器市场的最大机遇。&rdquo;</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　日前，中国家用电器服务维修协会在京召开了以&ldquo;创新家电产品，创建服务体验模式&mdash;&mdash;空气净化器免费体验大行动新闻发布会&rdquo;，可见<strong></strong>在生活应用中的重要性。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　对于工业，空气净化设备必不可少，设计很简单实用，对于一般家居室内，为了美观，商家们花了很多心思在包装设计上，力求美观，增加销量。九鼎空气净化器拥有的核心技术可将细菌、病毒有机生命体和有机挥发物去碳脱水，动态解离，对悬浮空气中的颗粒物，包括</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">PM2.5</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、粉尘等无机物进行吸附，是改善空气质量的创新型家电产品，并且属于节能型产品。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">据统计国内家用空气净化器总销量达</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">60%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，有一种装修卫士是一款专业除甲醛的空气净化设备，它所采取的&ldquo;分子络合技术&rdquo;是世界领先的除甲醛技术。很多有实力的厂家都会安装。空气净化技术不断地在提高！</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">深圳市九鼎空调生产空气净化器，专业致力于一系列空气净化设备主要部件</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，高效过滤器，初效过滤器等。期望与您合作愉快！</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\r\n<div><br />\r\n&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('117','5','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气质量一直被人们所关注，身边的空气影响着我们的身体健康！然而我们所使用的产品是否安全呢？比如我们吃的食品，我们用的脸盆等等生活用品。这就是今天所要讲的工业空气质量控制了。目前，国家出台过各种政策提高工业产品质量安全。伴随着市场的需求，正确的认识空气质量，并有效的控制和避免空气污染已经成为大众最为关注的社会性话题。<strong></strong>就诞生了。空气净化设备早在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">19</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">世纪就有应用。只不过工艺简单粗糙，现在科技进步，工艺更加的精细，因此有效的达到了控制厂房空气质量问题。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp; </font></span></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">家庭环境污染：家庭绿色环保产品比如空气净化器，据统计中国家庭绿色环保产品使用率不到</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0.03%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，</span><font face=\"Times New Roman\"> <span lang=\"EN-US\">70%</span></font><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以上的家庭装修存在污染现象，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">92.3%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的家庭对装修污染缺乏正确的认识，为此相关专家呼吁加大环保家装知识的普及。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\r\n<div style=\"text-align: center\"><img style=\"cursor: pointer\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120514/1_120514083554_1.jpg\')\" border=\"0\" alt=\"空气污染\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U293H044Z-33T9.jpg\" width=\"408\" height=\"407\" /><br />\r\n&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('118','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">不管是家居生活，办公生活，工业区生活。相信很多朋友都会处在一个空气污染的环境，不管程度大小，由于人们保健意识的提高，都会选择简单的植物替代空气净化设备达到空气净化的作用，可能没有效果，但是最起码在心理上有效果。而且事实证明不仅有净化效果，而且长久坚持，效果突出。工业主要使用<strong></strong>系列产品，我们这里就专门介绍适合家居的产品&mdash;&mdash;实惠植物！</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">蚊净香草</span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">（驱蚊草）是澳大利亚植物学家迪克小组经十多年通过生物工程技术，改变天竺葵植物的染色体结构。从而获得具有新的贵遗传结构的芳香类天竺属多年生观叶植物。我国金土地农业园率先引进并选育驯化获得适合我国各地栽培的新植株，并采用组培（克隆）育苗获得成功。该植物兼具澳洲天竺独物的释放功能和另一类植物中内含的香茅醛物质。它生长所散发的香茅醛气体不仅芳香益人，具有净化室内烟味等有害气体功能，而且是蚊虫的克星。一盆冠幅</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">20</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">－</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">30</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">厘米的蚊净香草（驱蚊草）驱蚊面积可达</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">10</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">－</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">20</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">平方米。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<div><img style=\"cursor: pointer\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120515/1_120515085435_1.jpg\')\" border=\"0\" alt=\"驱蚊草\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U293J50H0-42296.jpg\" width=\"400\" height=\"302\" /><br />\r\n&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('119','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\"></span></strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">：通常以滤除&ge;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">0.3um</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">微粒为目的，滤除效率符合相关条件的过滤器。一但无法达到要求就要立即更换。例如，医院洁净室技术是利用净化空调系统的多级过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">阻留空气中的尘埃实现空气净化功能</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">使洁净室的洁净等级达到使用要求。当过滤器容尘量过多</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">阻力达到一定数值后</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">就要进行更换</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">更换初、中效过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对洁净室的含尘浓度影响较小</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">通常由医院的维护人员操作。因此</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">更换高效过滤器非常必要和重要。否则，医院空气质量如何保证，病菌病毒如何控制。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">如何有效了解空气过滤器的更换时间，大大减少洁净室的损耗度和提高企业工作效率呢？深圳市九鼎空调介绍：采用中医&ldquo;望闻问切&rdquo;之法，我们能够从七方面来简单判断更换周期：</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 21.75pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">望</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;&mdash;用眼观察法空气过滤器滤料的颜色是否发生变化，如滤料颜色变黑需要改换</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">望</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;&mdash;如果检查到空气过滤器中的高效过滤器泄漏需立刻更换。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3.</font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">闻</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;&mdash;用手触摸法，触摸空气过滤器出风滤料，如手上是否有较多的灰尘杂质需要改换</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4.</font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">问</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;&mdash;初效和中效过滤器在正常的工作它们视阻止力两倍，每三个月为一更换周期。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5.</font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">问</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;&mdash;当整个洁净室它的总送风量的百分之七十时，需全部更换空气过滤器中的高效过滤器</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">6.</font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">问</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;&mdash;更换了初中效过滤器风速还达不到标准需更换高效过滤器</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">7.</font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">切</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&mdash;&mdash;用记录法，记录每一次的更换周期，以此准确把握下次的更换时间。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">正确的判断，要有相当丰富的经验。所以刚入这行的同事，还应该从其他方面着手判断，或者借助工具精确判断。以确保洁净室空气，温度，湿度保持良好状态。</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('120','5','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 过滤器的应用最早在欧洲，所以欧洲的过滤器技术当然是领先的。现在欧洲和亚洲在技术方面都遇到了相同的问题。如何降低风机损耗能量，延长寿命提高企业效率呢？在不断的提高下，<strong></strong>研发产生了。欧洲数据显示，在通风系统中，空气过滤器被认为会损耗风机的能量，使用高效的空气过滤器，可以降低压力损失，从而提高能效。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　工厂所有的空气都是通过通风系统输送的，因此高效过滤器是非常重要的建筑物中，风管系统是一个运输系统，它将处理过的空气运送到目的地。它的关键所在就是把所有的空气送达目的地</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">/</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">出风口而没有损失，即泄漏。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器的节能潜力分析：</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">欧洲平均</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">CO2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">换算量为</span><font face=\"Times New Roman\"><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"600\" unitname=\"g\"><span lang=\"EN-US\">600g</span></st1:chmetcnv><span lang=\"EN-US\"> CO2/kWh</span></font></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">欧洲风机能耗总量为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">197,000 GWh/</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">/</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤器的压力损失平均为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">800Pa/130Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，占</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">16%</font></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">总结：空气过滤器的能耗为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">31,500 GWh/</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年。如果减少</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">10%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的压力损失，意味着可以节约</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3,150GWh/</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年的能耗，相当于每年减少</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1,900,000</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">吨的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">CO2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">排放。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风管和风管系统分析：</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">根据计算和科学分析表明，在空调和通风系统安装时，以密闭性要求</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">CLASS B</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">为基准，则风管的能量损失为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">15%</font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">欧洲风机能耗总量为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">197,000 GWh/</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">总结：欧洲风管系统能耗为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">29,550 GWh/</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，相当于每年排放</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">17,730,000</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">吨</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">CO2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。因此，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">EUROVENT</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">得出结论：空气过滤器的节能潜力为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3,150GWh/</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，风管的节能潜力为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">29,550 GWh/</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年，总计为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">33,000 GWh/</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器未来将会发生更大变革，同时它也是提高风机能效的最有力的措施。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">PS</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">笑话一则：在每一个通风管道（通风系统）场景中，这些管道全都一尘不染，洁净如新，就好像每天都有一支庞大而专业的清洁队伍在擦拭和打扫一样。不知道什么过滤器这么高效，可以去除所有的灰尘，即便是在监狱里？</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('121','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"></font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">是净化系统必备的部件，净化设备在早期就已经发展，然而</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">停滞不前！</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在很长的时间没有得到广泛的发展呢？究其原因：</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 15.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt -0.1pt; mso-char-indent-count: 1.5; mso-para-margin-left: -.01gd\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">压力平衡问题</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，在很大的静压箱里，各不同角落的风机是否能得到均衡的压力，这在当时也是不能够得到保证的；</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 15.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 1.5\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">噪声较大问题</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">；</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 15.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt -0.1pt; mso-char-indent-count: 1.5; mso-para-margin-left: -.01gd\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3.</font></span><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">维护问题</span></b><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">本身造价就比较高，如果它的电机寿命不能保证的话，更换又会带来附加投资。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 15.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt -0.1pt; mso-char-indent-count: 1.5; mso-para-margin-left: -.01gd\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以上三大原因正是造成当时的企业不选择使用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的主要原因。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1984</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年通过研究发展。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 21pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">随着自动控制的发展，监测和调节各个角落的静压也变得容易起来。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">首先是噪声问题得到了控制，大规模的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">洁净厂房都可以把噪声控制在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">65dBA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以下，符合工业厂房的标准。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 21pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">最后电机的寿命随着技术的提高也得到了质的飞跃。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 21pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">科技没有止步，随着半导体电子技术的发展，越来越密集的集成电路也要求着越来越高的洁净等级。给</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">带来契机，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统越来越稳定，有了自身的优势特点：</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、缩短建设周期。使用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">省掉了风管的制作和安装，因为风管在洁净工程中，占掉很大的建设周期，任何一个投资者都希望投资能尽快带来收益，选用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">成为了一种可能。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、减少运行成本。虽然在选用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">时，初期投资要比使用风管通风高，但它在后期运行中，突出的表现出节能、免维护等特点。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．节约空间。相比较</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">RCU+HEPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU+DCC+MAU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">系统占用送风静压箱内较少层高，且基本不占用洁净室内空间。而</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">RCU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">不论是吊挂在天板上方还是设置在洁净室，均占用不少空间。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．灵活性。因为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">是自带动力的，它不受区域的限制。在一个偌大的洁净厂房里，可根据需要，分区控制。而且，随着半导体生产工艺的变化，厂房布局必然要作相应调整，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的灵活性使得这样的调整变得轻松，而且不会带来二次投资。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．可再利用性。从理论上讲，一时不用的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">设备，可以拆下来，密封好，妥善保管，留待下次使用。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">6</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">．负压通风。这是</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的独特特点。由于它本身能够提供静压，使得送风静压箱相对于洁静厂房负压。这样，静压箱内的颗粒就不会受到压力的作用泄漏到洁净区里，使得密封变得很简单而且安全。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\r\n<div style=\"text-align: center\"><img style=\"cursor: pointer\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120519/1_120519085249_1.jpg\')\" border=\"0\" alt=\"洁净室FFU的应用\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U293Qb020-19513.jpg\" width=\"310\" height=\"250\" /><br />\r\n&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('122','5','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"> </span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\"></span></strong><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">主要要应用在洁净室中，所以我们要讲的是，它的送风口出风效果在洁净室中的应用。高效过滤器送风口散流板对于扩散送风气流，形成均匀扩散的室内气流流型是非常重要的。目前工程中使用的不同规格型号的高效风口扩散板，形式存在着很大的差异。本文就是针对洁净室内高效过滤器送风口散流孔板形式对扩散效果的影响进行研究，也对今后不同工况下散流板形式选用有一定的参考依据。高效过滤器送风口作为洁净空调系统的末端送风装置，也是通风空调领域应用较多的一类风口。把通过高效过滤后的洁净空气送到室内，在洁净室内通过稀释作用，降低室内空气中污染物浓度，同时将污染空气从回风口或排风口排出。</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.</span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">数学模型和边界条件</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">在建立数学模型前对物理模型做如下简化和假设：过滤器内部及房间内部气体为常物性不可压缩流体；整体流动为稳态；模型中无热源，为等温流动。</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">流体流动要受物理守恒定律的支配，基本的守恒定律包括质量、动量和能量守恒定律。本文所研究的问题为常温下忽略能量传递的稳态流动。所以控制方程简化为：</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">&nbsp;&nbsp; </span></p>\r\n<div><img style=\"cursor: pointer\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120521/1_120521085156_1.jpg\')\" border=\"0\" alt=\"方程式\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U293T555Z-24P6.jpg\" width=\"382\" height=\"259\" />','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('123','5','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一、空气过滤器的相关行业标准</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>HG/T2061-1991</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">橡胶机械用空气过滤器</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>JB/T6417-1992</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空调用空气过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>JB/T7374-1994</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">气动空气过滤器技术条件</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>JG/T22-1999</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一般通风用空气过滤器性能试验方法</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">TB/T3135-2006</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">机车、动车用车体空气过滤器</span><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">GB/T13554-2008</font></span><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\"></span></strong><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">GB/T14295-2008</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空气过滤器</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">GB/T15187-2005</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">湿式除尘器性能测定方法</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">GB/T17939-2008</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">核级高效空气过滤器</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">GB/T6165-2008</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">二、空气过滤器的效率概念：</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">指空气过滤器从开始投入使用到使用一定时间后报废的加权平均过滤效率。空气过滤器效率，所谓的过滤器分级效率，指的是在某一种检测方法前提下，对空气过滤器过滤效率进行分类的一种方法。不同的过滤器检测方法，得出同种过滤器过滤效率会不一样，分类级别也会有所区别。目前在全世界被越来越多国家采用的标准对粗</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">初</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、中效过滤器而言是欧洲标准</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">EN799</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、对高效空气过滤器而言则是欧洲标准</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">EN1822</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。中国国家标准目前生产厂家很少采用了。</span></p>\r\n<p style=\"text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;<img style=\"cursor: pointer\" border=\"0\" alt=\"高效空气过滤器检测\" width=\"399\" height=\"256\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120523/1_120523081709_1.jpg\')\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U293VWB0-36004.jpg\" /></font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-align: left; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">三、额定使用风量控制：</span></p>\r\n<p style=\"text-align: left; text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤器在不同使用风量下有不同的阻力，一般在选择过滤器时要低于额定风量</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">10%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">左右。</span></p>\r\n<p style=\"text-align: left; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-align: left; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">四、阻力特点：</span></p>\r\n<p style=\"text-align: left; text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">如果能过滤掉污染物，就一定会产生阻力，而且，一个合格的过滤器随着使用时间的延长，其阻力会越来越大。</span></p>\r\n<p style=\"text-align: left; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-align: left; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">五、额定风量：</span></p>\r\n<p style=\"text-align: left; text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">额定风量是在过滤器达到设计效率时的最大风量。对于过滤器的选择，我们希望在它小于额定风量运行，这样可以保证其效率的稳定。需要说明的是，因市场的竞争，市面上有些厂家减少过滤器滤材的用量，以降低成本。制作出的过滤器达到额定风量情况下阻力增大且过滤效率降低，使送风系统负担加大，且主过滤器使用寿命大大减短。一台合格的过滤器需要在较小阻力下达到额定风量，就需要在滤材滤速一定的情况下增大滤材面积，使之达到设计的额定风量。</span></p>\r\n<p style=\"text-align: left; text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-align: left; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">六、使用寿命：</span></p>\r\n<p style=\"text-align: left; text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一个过滤器的实际使用寿命指的是过滤器在保持额定的效率前提下，达到一定阻力的使用时间；如果一个过滤器不能够在使用过程中保持一定的过滤效率，那么就谈不上有什么使用寿命。</span></p>\r\n<p style=\"text-align: left; text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></span><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></span></span></p>\r\n<p style=\"text-align: left; text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效空气过滤器的效率只能通过检测才能得知，国内目前一般粗、中、高中效过滤器在密封好的情况，均按供应商提供的滤材效率来定成品效率。亚高效、高效必须经过逐台检测，合格品才能出厂。深圳市九鼎净化专业检测，专业生产高效空气过滤器，保证质量和服务。</span></p>\r\n<p style=\"text-align: left; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('124','5','<br />\r\n                            <p style=\"line-height: 15pt; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">九鼎空调设备技术有限公司组织专业技术人员学习考察了国内同类钢厂热轧水处理系统。通过对比分析，并与国内过滤器设备制造厂家进行技术交流，九鼎空调设备公司制定了以下改造措施，对原有的<strong></strong>进行了相关改造。改造后的高速过滤器水处理能力明显增强，系统运行非常平稳，保证了热轧生产的稳定运行。</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"line-height: 15pt; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">一．过滤器本身改造：</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"line-height: 15pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1.</span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">采用新的滤料级配，以保证滤料有效的膨胀高度和过滤精度。</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"line-height: 15pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">滤料级配如下：</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"line-height: 15pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">卵石层：粒径</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">4</span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">～</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"8\" unitname=\"mm\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">8mm</span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">，厚</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"200\" unitname=\"mm\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">200mm</span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"line-height: 15pt; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">石英砂层：粒径</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">2.0</span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">～</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"2.5\" unitname=\"mm\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">2.5mm</span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">，厚</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"350\" unitname=\"mm\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">350mm</span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">石英砂层：粒径</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">1.2</span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">～</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"1.8\" unitname=\"mm\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">1.8mm</span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">，厚</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"650\" unitname=\"mm\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">650mm</span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">无烟煤层：粒径</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">3</span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">～</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"5\" unitname=\"mm\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">5mm</span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">，厚</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">1300mm<o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"line-height: 15pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;</span><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2.</span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">过滤器本体的改造（是最关键一个改造措施）</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"line-height: 15pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.</span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">在过滤器顶部反洗出水处加装不锈钢机械防跑滤料缓冲装置和液位振荡控制装置。</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"line-height: 15pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4.</span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">拆除过滤器内塔型</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">ABS</span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">材质的短柄滤帽，更换为圆柱型尼龙材质的长柄滤帽。</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"line-height: 15pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>5.</span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">改变反洗气管的结构，由环管式改为子母管鱼刺型结构，充分保证反洗布气的均匀性。</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"line-height: 15pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>6.</span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">过滤器编制新的</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\">PLC</span><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">伺服控制程序，实现全自动操作。</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"line-height: 15pt; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana\">改造前后的过滤器结构见图：</span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"line-height: 15pt; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Verdana; font-size: 9pt\" lang=\"EN-US\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>\r\n<div style=\"text-align: center\"><img style=\"cursor: pointer\" onclick=\"window.open(\'/uploads/allimg/120524/1_120524085619_1.jpg\')\" border=\"0\" alt=\"改造前后的过滤器结构比较\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U2940J4H0-1I09.jpg\" width=\"416\" height=\"348\" /><br />\r\n&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('125','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">免费曝光全自动风淋室工作原理，采用双门互锁的控制方式，完成必需有一道门完整闭合才干翻开另一道门。可使空气的流通量减少到最低水平。避免穿插感染。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一、产品特性：</span></strong><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">宁静的操作形式，坚持环境的安静</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">双门互锁，具有良好的隔音效果</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">可依据请求选择门体资料和颜色</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">可与<span style=\"color: #3366ff\"><strong></strong></span>衔接，完成风淋室自动化控制</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">全自动开启方式，无须接触，平安卫生</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">6.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">可选配运用密码电控锁，避免闲杂人员进入干净室</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">7.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">特殊情况下能手动开启门扇</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">二．风淋室应用范围</span></strong></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">全自动风淋室在无尘车间洁净厂房行业运用装置非常普遍和便当，适用于电子机械、食品卫生、精密化工、微电子、光磁技术、生物工程、医疗卫生、等高新技术产业范畴中不同类型、不同等级的洁净室、洗手间、更衣间、气闸间、无菌室等各种房门，是传统无尘室入口净化设备。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">三．风淋室工作原理</span></strong></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在内外侧非接触式手感应开关或微波感应探头的感应配合下，风淋室的进出两道门体能自动感应翻开，稍作延时</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">停留时间可调</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，又自动关回。当门开到快</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">90</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">度位或快关到零度位之前，系统自动停止缓动刹车，非常快捷而平稳。整个开关门的过程无需用手推拉接触，即可自动开闭。同时系统</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">PLC</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">控制器在门磁闭门信号的反应下，对感应探头或手感应开关信号的开放与切断控制，</span><font face=\"Times New Roman\"> </font><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">经过开门机和电控锁的配协作用，完成了两道进出门的互锁控制。到达既开关自动又稳固互锁。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">四．风淋室应用的地方</span></strong></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">请求进出房间不能用手推拉的无接触房间</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">双开的物料通道</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">有些场所装平移自动门空间不够，那么采用本全自动感应开门系统，在非接触式感应器的配合下，可便当完成。既可俭省空间、减少投资，密封效果又好。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">五．风淋室的好处</span></strong></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风淋室自动感应平移门能完成洁净室入口门的开闭便利、无接触，人员及货物进出非常流利高效，全面自动化，门体自动开启和关闭，无需用手推拉。进步了消费工艺和自动化程度。风淋室自动感应平移门在原风淋室配置基础上，特配有先进的自动开门机，取消了传统闭门器，而使得该系列风淋室真正完成了全自动。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"> </font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<div style=\"text-align: center\"><br />\r\n&nbsp;','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('126','5','<br />\r\n                            <p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">手术室分多种，大多是不需要安装<strong></strong>的。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">ICU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">（重症监护病房）就要用风淋室。医护人员进去的时候必须先通过风淋除尘。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风淋室工作原理：是利用有一定风速的空气，吹去人、物表面的沾尘，保证洁净空间洁净度有一定效果。风淋室是非洁净室与洁净室缓冲通道最好的空气净化设备之一，它利用高速的气流吹落并清除人身服装或物料表面上附着的粒子。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。主要由风机和<strong></strong>组成。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">但是在洁净手术室门口设置就不合适了，由于病人体弱，不能经受高速气流吹淋，同时风淋室底面高出地面，影响手术车的推行；一个手术部往往有多间至</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">20</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">间手术室，有数十至一、二百医护人员几乎同时工作，即使设几间风淋室也不够用，而且效果也不理想，而洗手后更不便风淋，所以建议不设风淋室。医生都会穿戴无尘用品，保持洁净度，时候消毒达到洁净的目的。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">虽然不是所有的手术室都是必须安装风淋室的，但是几乎所有产品生产厂家都会用到风淋室，高效过滤器，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">等空气净化设备产品，因为它不存在手术室的特殊性，在产品的每个环节都必须保证产品的洁净度，超过国家的标准就是&ldquo;废品&rdquo;。有很多违法商家为节约成本不设置任何空气净化设备，导致食品中毒情况不在少数，深圳市九鼎空调设备专业生产各类空气净化设备，如风淋室，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">FFU</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，高效过滤器，欢迎各大厂家采购，做一个良心企业。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\r\n<div style=\"text-align: center\"><img border=\"0\" alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/c120601/133U2941092C0-244Y.jpg\" width=\"400\" height=\"300\" />','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('127','5','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一．<b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\">风淋室主要作用：</b></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">为作业者或物品进入无尘室时用以吹除人体衣服设备、物料及工具上的尘埃</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">其中货淋室一般设计为无底板型，便于货物通过，随着目前吹淋要求的日益严格，门一般设计为手动不锈钢双开型或全自动</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">PVC</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">卷帘门型，便于开启。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">二．吹淋种类：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对人进行吹淋的装置一般称为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">------</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风淋室</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对货物进行吹淋的装置一般称为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">---</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">货淋室</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">三．材料分类：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">不锈钢板</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">主要分为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">SUS201</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">和</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">SUS304</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">两种</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，适用于食品加工，保健品加工行业，车间环境比较潮湿但不会生锈。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">彩钢板，适用于环境干燥，使用人数不多的车间，价格低。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">冷轧钢板</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">酸洗磷化静电喷涂</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，适用于电子工厂，使用人数比较多，由于门采用不锈钢制作，很耐用，但价格比较适中。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">四．一般风淋室由哪些部件组成：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤系统</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">---</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">采用初效过滤器和高效过滤器双过滤系统，由于初效过滤器是采用无纺布制作的，可清洗可拆卸所以大大延长高效滤器的寿命，节省成本。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">过滤效率</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">---99.99%,&gt;0.3Um</font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">控制系统</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">---</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">自动控制</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">兼可手动控制</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">)</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">配电源指示灯和工作指示灯</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">记忆性感应吹淋</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">红外光电感应到物体后启动风机</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">定时结束</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风淋停</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">.</font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风淋时间</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">---LED</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">显示吹淋时间</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">(0-99</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">秒可调</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">),</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一般设定为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">20-30</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">秒一次</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">照明灯</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">---</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">内置式桶灯或吸嵌式防爆灯</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">功率</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">:25W</font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">6.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">照度</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">---300LXS</font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">7.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风机</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">---</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">空调专用高压离心风机，型号：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DSX-200</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，全压：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1000Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，转速：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2800r/1400r/min</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，功率：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">600W</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，工作电压：</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">380V/50Hz</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，风机出现产品质量问题五年包换</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">8.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">风速</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">--<st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"True\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"25\" unitname=\"m\">-25M</st1:chmetcnv>/S</font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">9.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">喷嘴</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">---</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">全不锈钢材料制作，可</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">360</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">度调方向，埋入式设计</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">五．风淋室特殊功能：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">闭门器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">---</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">可以在进门出门安装闭门器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">可以实现</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">90</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">度内自动闭门</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">还可以</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">90</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">度自动停位</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">打扫卫生比较方便</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">自动感应门机</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">---</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在原有门的基础上加装</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">90</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">度自动感应门机</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">可以实现不需人工开门</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">通过非触摸手感应控制器或微波探头或指纹器或密码器控制开门</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">电子式连锁</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">---</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">进门和出门安装电子互联锁</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">可以实现通电状态下只能开启一个门</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">双门不能同时打开</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">确保洁净区的卫生</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">4.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">臭氧消毒器</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">---</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">内置式</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">臭氧产量为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">:100MG/H,</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">对风淋室内部的消毒灭菌</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">.</font></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">六．风淋室三种类型：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">三吹风淋室型：二个侧板和顶部都有喷嘴，适合出口加工企业，或高精密仪器等要求较高的行业。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">单吹风淋室型：一个侧板有喷嘴，适合要求不高的工厂，比如：食品包装或饮料加工、大桶水生产等</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">双吹风淋室型：二个侧板有喷嘴，适合国内食品加工企业，比如：糕点制作，干果等小规模企业</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('128','5','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一．<strong></strong>概述：指空气过滤装置，一般用于洁净车间，洁净厂房，实验室及洁净手术室。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">二．高效过滤器分类：</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">初效过滤器，中效过滤器，高效过滤器及亚高效等型号。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">三．三类特殊高效过滤器介绍：</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1.V</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">型密褶式过滤器</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　用于一般通风系统，具有过滤面积大，阻力低，使用寿命长等特点。它可做为高效过滤器的预过滤器使用，从而有效延长高效过滤器的使用寿命。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2.DC</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">DZ</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">型粗中效袋式过滤器</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　采用初、中效无纺布做滤料，冷板喷塑做框架，作为一、二级过滤，该产品具有容尘量大，阻力小及可清洗等优点，根据使用环境和选材不同，其过滤器效率等级分为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F5</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F6</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F7</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">、</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">F8</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">耐高温高效空气过滤器，一般用于烤房除尘，是</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">uv</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">房内的专用过滤器，能在</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">350</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">度之下使用，是用特殊材料精工制作，框架分别为镀锌、铝框、不锈钢，高效专用密封胶，玻璃纤维滤纸、铝箔隔板，从而达到了烤房的净化要求。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<div style=\"text-align: center\">','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('129','5','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">多管式高效过滤器简介：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一种新型结构的<span style=\"color: #3366ff\"><strong></strong></span>，除具有性能好、能耗低的优点外，其结构简单、制作容易、价格低，因此在同样技术性能下有一定的经济性优势。高效过滤器的最优设计对充分发挥其技术和经济上的优势有很大意义。过滤器的最优设计一般主要考虑在保证技术性能的前提下以其阻力最小为目的，以便降低能耗和运行费用。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></span></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">多管式高效过滤器缺点：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">多管式高效过滤器结构、材料的原因决定了它的体积和维护量均较大，因而其费用相对较高。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">研究多管式高效过滤器的必要性：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">由此可见，研究过滤器的技术经济性对最优设计结果的影响会有实际意义。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 20.65pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 1.96\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">实验结论：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">多管式高效过滤器阻力的理论公式为核心，实验研究确立，</span><font face=\"Times New Roman\"> </font><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">以寿命期总费用为目标函数建立了该型过滤器的最优设计数学模型。采用序列二次规划法求解此约束优化模型，</span><font face=\"Times New Roman\"> </font><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">得到了该种过滤器在寿命期总费用最小时的最优化结构设计参数。并与按阻力最小化得到的结果进行了比较分析，指出基于寿命期总费用的最优设计更合理。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 20.65pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 1.96\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">未来趋势：</span><span lang=\"EN-US\"><o:p></o:p></span></b></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">　　目前，越来越多的净化工程优化设计采用了寿命期总费用指标作为最优设计数学模型的目标函数，对问题进行技术经济分析。九鼎空调也采用这个方法，在大量实验研究得到的该型高效过滤器总阻力公式的基础上，建立了寿命期总费用最小的数学模型，尽可能大的降低企业成本同时提供客户高质量产品</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('130','5','<br />\r\n                            <p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一．高效过滤器行业简述：</span></strong></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\"></span></strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">产品在我国形成产业化是在上世纪七十年代末、八十年代初期，最早由核工业第五设计院进行科研攻关。至</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1987</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">年研制成功核级中效和高效空气过滤器，并于随后应用于秦山一期核电站，自此我国具备了核用和民用全系列高效过滤器的生产能力。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">二．高效过滤器的分类:</span></strong></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">同时消费市场也按照外形进行分类：</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">一般分为方形过滤器和异形过滤器，前者如通常所见的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">610</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&times;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">610</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&times;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">292</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">610</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&times;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">610</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">&times;</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">50</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">等尺寸，后者如圆形过滤器、多段过滤器等。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">高效过滤器一般按照效率进行分类：</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">分为高效（</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">HEPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">）、亚高效（</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">S-HEPA</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">）、中效（</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">M</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">）、初效（</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">C</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">）四个类别，欧洲国家按照最易穿透粒子径法将其分为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">G1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">至</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">U17</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">等</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">17</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">个级别。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">三．圆形高效过滤器的应用</span></strong></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">相对于传统的方形过滤器，圆形高效过滤器的进出风方向在一个相互垂直的维度上，由此在一些特定的环境下，更容易布置和安装。例如在一些坑道式的通风系统中，圆形高效过滤器可以通过绞索下送到很狭窄的通道内，然后在上侧施力压紧，非常便于安装和更换，具有其它形式过滤器无法比拟的优点。圆形高效过滤器在同样的安装条件下，还可以获得更大的过滤面积和更大的容尘量。由此，圆形高效过滤器较多的应用在核系统、航空工业，并且在汽车工业的应用也日益广泛。</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">四．圆形高效过滤器的结构形式</span></strong></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">：内进风（中心轴向进风、垂直方向出风）</span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21.75pt; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">外进风（垂直方向进风、中心轴向出风）。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><o:p><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;</font></o:p></span></p>\r\n<p style=\"text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0\" class=\"MsoNormal\"><strong><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">五．高效过滤器阻力研究：</span></strong></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">胶线形式对阻力的影响</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">全胶线时无论过滤器在何种进出风方式下测量，阻力接近于一致。但是一些偶然的原因，试验发现断续胶线对阻力产生了相当有趣的影响。</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">3#</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">样品的胶线处于滤料辙幅的高点，当系统采用正压时，即中心轴向进风、垂直方向出风，阻力相比全胶线样品上升了</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">6Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，而同台样品换用负压系统测量，阻力相比全胶线样品下降了</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">23Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，达到</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">174Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，甚至低于玻纤分隔样品</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">5%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">的阻力。试验在这个时期，顺其自然的临时增加了一项，将胶线涂在滤料辙幅的低点，即波谷的位置，每个辙幅高度上涂胶一半。样品采用同前的测量系统，该样品表现出于前者完全相反的特性，而且差距之大超出常规的理解。该台样品采用外进风方式测量时，阻力达到了惊人的</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">764Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，反复测量均在此上下范围，而采用内进风方式测量时，阻力仅为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">191Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span>2.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">护网对阻力的影响</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">护网是圆形过滤器不可或缺的一个部件，既起到支持过滤器壳体的作用，也对脆弱的玻纤滤料起到保护作用，但护网会增加空气过滤器的阻力。同上的试验证明，当护网的孔洞正对滤褶间隙、而且其间隔恰好等于褶间距时，增加的阻力最小，仅为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">7Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">左右，而当护网转动一定的角度时，阻力将额外增加</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">11Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span>3.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">辅助定型对阻力的影响</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span> </font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">圆形初效空滤的使用者很少关心这类产品的阻力，而且出于获得较大容尘量的考虑，初效滤芯的褶间距较大，自身定型能力较好，因此对初效产品的阻力问题不再赘述。而对于圆形高效空气过滤器，阻力的重要性获得提高，甚至于可以超过对容尘量的考虑。通过对高效产品的检测，得出结论认为，同等工况下，如果不采用辅助定型措施，产品的阻力将高的异常，以至于安装后随即系统就会报警要求更换。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span> </span>4.</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">定型材料对阻力的影响</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">正如前文所述，通常采用热熔胶胶线或玻纤滤料进行分隔。采用胶线分隔时，涂胶线处将无法通风，因此会造成过滤面积的损失，目前国内的设备基本上采用</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">1</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">英寸的间隔，胶线直径达到</span><st1:chmetcnv w:st=\"on\" tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\"2\" unitname=\"mm\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">2mm</font></span></st1:chmetcnv><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，采用同样度量标准换算后，理论上计算得到损失的比例为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">7.8%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。采用玻纤滤料分隔时，因分隔物和基础滤料相同，其通过性没有受到影响，因此没有阻力损失。</span></p>\r\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"><span lang=\"EN-US\"><span style=\"mso-spacerun: yes\"><font face=\"Times New Roman\"><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></font></span></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">在同卷滤料的情况下，采用胶线分隔样品阻力实测为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">197Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，而采用玻纤分隔的样品阻力实测为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">184Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，前者高出</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">13Pa</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">，换算为</span><span lang=\"EN-US\"><font face=\"Times New Roman\">6.6%</font></span><span style=\"font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: \'Times New Roman\'; mso-hansi-font-family: \'Times New Roman\'\">。接近理论计算值，同时也反映出玻纤滤料对阻力仍然产生了细微的损失。</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('131','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\"><FONT face=Verdana>销售电话：022-58052339&nbsp;&nbsp; 13516172787&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 天津天宏聚鑫管材有限公司专业经营各种进口、国产、不锈、碳钢管材、管道配件和焊接材料等，为石油化工和电力行业提供配套材料。推荐产品：12Cr1MovG，15CrMoG合金管，P11合金管，10CrMo910合金管，1Cr5Mov合金管，20#，流体管，合金管。公司仓库常年备有各种各种合金管、高压锅炉管、、不锈钢管、石油裂化管、无缝方管、无缝矩管、石油套管、化肥专用，铝合金管，不绣钢板、245R锅炉板、合金板等结构用钢管和其它特料12000多吨。　　公司可加工生产口径Ф6mm-1080mm、壁厚1.5mm-100mm的各种无缝钢管和管件，年产量可达18000吨， 产品广泛用于电厂、化工、石化、机械加工、桥梁、网架、高层建筑、机场、大型会展中心和体育场馆等钢结构、轧机辊道及大口径输送管道。公司配备全套理化和机械性能检测设备、进口手持直读光谱仪。是天津市重合同守信用企业、银行AA级信用企业。公司与日本住友金属、川崎制铁、德国瓦鲁瑞克-曼内斯曼等世界著名企业有着良好的合作关系，同时与天津钢管、包钢钢管、宝钢、鞍钢、衡钢、浙江永上、江苏巨星等国内大型钢管生产企业合作密切， 　　通过整整十年的努力，公司已成为国内较大规模的合金钢管、结构用钢管和特钢材料的销售基地。</FONT></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('132','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\"><FONT face=Verdana>销售电话：022-58052339&nbsp;&nbsp; 13516172787&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 天津天宏聚鑫管材有限公司专业经营各种进口、国产、不锈、碳钢管材、管道配件和焊接材料等，为石油化工和电力行业提供配套材料。推荐产品：12Cr1MovG，15CrMoG合金管，P11合金管，10CrMo910合金管，1Cr5Mov合金管，20#，流体管，合金管。公司仓库常年备有各种各种合金管、高压锅炉管、、不锈钢管、石油裂化管、无缝方管、无缝矩管、石油套管、化肥专用，铝合金管，不绣钢板、245R锅炉板、合金板等结构用钢管和其它特料12000多吨。　　公司可加工生产口径Ф6mm-1080mm、壁厚1.5mm-100mm的各种无缝钢管和管件，年产量可达18000吨， 产品广泛用于电厂、化工、石化、机械加工、桥梁、网架、高层建筑、机场、大型会展中心和体育场馆等钢结构、轧机辊道及大口径输送管道。公司配备全套理化和机械性能检测设备、进口手持直读光谱仪。是天津市重合同守信用企业、银行AA级信用企业。公司与日本住友金属、川崎制铁、德国瓦鲁瑞克-曼内斯曼等世界著名企业有着良好的合作关系，同时与天津钢管、包钢钢管、宝钢、鞍钢、衡钢、浙江永上、江苏巨星等国内大型钢管生产企业合作密切， 　　通过整整十年的努力，公司已成为国内较大规模的合金钢管、结构用钢管和特钢材料的销售基地。</FONT></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('133','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\"><FONT face=Verdana>销售电话：022-58052339&nbsp;&nbsp; 13516172787&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 天津天宏聚鑫管材有限公司专业经营各种进口、国产、不锈、碳钢管材、管道配件和焊接材料等，为石油化工和电力行业提供配套材料。推荐产品：12Cr1MovG，15CrMoG合金管，P11合金管，10CrMo910合金管，1Cr5Mov合金管，20#，流体管，合金管。公司仓库常年备有各种各种合金管、高压锅炉管、、不锈钢管、石油裂化管、无缝方管、无缝矩管、石油套管、化肥专用，铝合金管，不绣钢板、245R锅炉板、合金板等结构用钢管和其它特料12000多吨。　　公司可加工生产口径Ф6mm-1080mm、壁厚1.5mm-100mm的各种无缝钢管和管件，年产量可达18000吨， 产品广泛用于电厂、化工、石化、机械加工、桥梁、网架、高层建筑、机场、大型会展中心和体育场馆等钢结构、轧机辊道及大口径输送管道。公司配备全套理化和机械性能检测设备、进口手持直读光谱仪。是天津市重合同守信用企业、银行AA级信用企业。公司与日本住友金属、川崎制铁、德国瓦鲁瑞克-曼内斯曼等世界著名企业有着良好的合作关系，同时与天津钢管、包钢钢管、宝钢、鞍钢、衡钢、浙江永上、江苏巨星等国内大型钢管生产企业合作密切， 　　通过整整十年的努力，公司已成为国内较大规模的合金钢管、结构用钢管和特钢材料的销售基地。</FONT></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('134','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\"><P><FONT face=Verdana>本公司 长期生产 销售，带钢 广泛用于生产焊接，作冷弯型钢的坯料，制造自行车车架、轮圈、卡箍、垫圈、弹簧片、锯条、五金制品和刀片等。&nbsp; </FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>我公司代理天津 歧丰&nbsp; 保润达&nbsp; 利多丰等各大钢厂的带钢，可钢厂直发，规格齐全，有大量存货，材质：Q195 Q215 Q235 ，另对外可加工订做 镀锌带钢，镀锌板{代理宇润德} 质优保证，价格市场最低。我公司还经营首钢，唐钢，鞍钢，鞍崚，中铁等大钢厂的热卷，镀锌卷冷卷及中厚板开平板 材质有SS400 q235 q345 spcc dc01 等材质<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电话:022-58052339&nbsp; 022-58052338<BR>&nbsp;传真:022-26349377<BR>&nbsp;手机:13516172787&nbsp; 18902128039<BR>&nbsp;联系人:王经理&nbsp; 白经理 <BR>&nbsp;QQ:2529598955&nbsp; 2350407749</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>带钢新闻工艺流程<BR>　　冷轧带钢生产工艺流程一般为：酸洗→轧制→工艺润滑→退火→平整→剪切→包装。 　　冷轧带钢工艺：酸洗——轧制——退火——轧制尺寸同步润滑——上防锈油——平整定尺——抛光——包装</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>　带钢主要材质 Q195&nbsp; Q235　　镀锌彩色钢板(PPGI) 镀锌钢板(GI)、 镀铝锌彩色钢板(PPGL ） 镀铝锌钢板(GL)、 对原料生铁而言，进口生铁,熟铁,又名HR,CR。另外对钢板而言：热轧钢板(HR)、冷轧钢板(CR)、另还有Q、J系列</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>钢带公称厚度 1.2，1.4，1.5，1.8，2.0，2.5，2.8，3.0，3.2，3.5，3.8，4.0，4.5，5.0，5.5，6.0，6.5，7.0，8.0，10.<BR>0，11.0，13.0，14.0，15.0，16.0，18.0，19.0，20.0，22.0，25.0<BR>钢带公称宽度 600，650，700，800，850，900，950，1000，1050，1100，1150，1200，1250，1300，1350，1400，1450，1500，1550，1600，1700，1800，1900</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>热轧卷板是以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>带通过层流冷却至设定温度，由卷取机卷成钢带卷，冷却后的钢带</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>卷，根据用户的不同需求，经过不同的精整作业线（平整、矫直、</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>横切或纵切、检验、称重、包装及标志等）加工而成为钢板、平整</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>卷及纵切钢带产品。由于热连轧钢板产品具有强度高，韧性好，易</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>于加工成型及良好的可焊接性等优良性能，因而北广泛应用于船舶</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。<BR>&nbsp;随着热轧尺寸精度、板形、表面质量等控制新技术的日益</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>成熟以及新产品的不断问世，热连轧钢板、带产品得到了越来越广</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>泛的应用并在市场上具有越来越强的竞争力</FONT></P></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('135','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\"><P><FONT face=Verdana>本公司 长期生产 销售，带钢 广泛用于生产焊接，作冷弯型钢的坯料，制造自行车车架、轮圈、卡箍、垫圈、弹簧片、锯条、五金制品和刀片等。&nbsp; </FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>我公司代理天津 歧丰&nbsp; 保润达&nbsp; 利多丰等各大钢厂的带钢，可钢厂直发，规格齐全，有大量存货，材质：Q195 Q215 Q235 ，另对外可加工订做 镀锌带钢，镀锌板{代理宇润德} 质优保证，价格市场最低。我公司还经营首钢，唐钢，鞍钢，鞍崚，中铁等大钢厂的热卷，镀锌卷冷卷及中厚板开平板 材质有SS400 q235 q345 spcc dc01 等材质<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电话:022-58052339&nbsp; 022-58052338<BR>&nbsp;传真:022-26349377<BR>&nbsp;手机:13516172787&nbsp; 18902128039<BR>&nbsp;联系人:王经理&nbsp; 白经理 <BR>&nbsp;QQ:2529598955&nbsp; 2350407749</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>带钢新闻工艺流程<BR>　　冷轧带钢生产工艺流程一般为：酸洗→轧制→工艺润滑→退火→平整→剪切→包装。 　　冷轧带钢工艺：酸洗——轧制——退火——轧制尺寸同步润滑——上防锈油——平整定尺——抛光——包装</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>　带钢主要材质 Q195&nbsp; Q235　　镀锌彩色钢板(PPGI) 镀锌钢板(GI)、 镀铝锌彩色钢板(PPGL ） 镀铝锌钢板(GL)、 对原料生铁而言，进口生铁,熟铁,又名HR,CR。另外对钢板而言：热轧钢板(HR)、冷轧钢板(CR)、另还有Q、J系列</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>钢带公称厚度 1.2，1.4，1.5，1.8，2.0，2.5，2.8，3.0，3.2，3.5，3.8，4.0，4.5，5.0，5.5，6.0，6.5，7.0，8.0，10.<BR>0，11.0，13.0，14.0，15.0，16.0，18.0，19.0，20.0，22.0，25.0<BR>钢带公称宽度 600，650，700，800，850，900，950，1000，1050，1100，1150，1200，1250，1300，1350，1400，1450，1500，1550，1600，1700，1800，1900</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>热轧卷板是以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>带通过层流冷却至设定温度，由卷取机卷成钢带卷，冷却后的钢带</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>卷，根据用户的不同需求，经过不同的精整作业线（平整、矫直、</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>横切或纵切、检验、称重、包装及标志等）加工而成为钢板、平整</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>卷及纵切钢带产品。由于热连轧钢板产品具有强度高，韧性好，易</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>于加工成型及良好的可焊接性等优良性能，因而北广泛应用于船舶</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。<BR>&nbsp;随着热轧尺寸精度、板形、表面质量等控制新技术的日益</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>成熟以及新产品的不断问世，热连轧钢板、带产品得到了越来越广</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>泛的应用并在市场上具有越来越强的竞争力</FONT></P></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('136','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\"><P><FONT face=Verdana>本公司 长期生产 销售，带钢 广泛用于生产焊接，作冷弯型钢的坯料，制造自行车车架、轮圈、卡箍、垫圈、弹簧片、锯条、五金制品和刀片等。&nbsp; </FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>我公司代理天津 歧丰&nbsp; 保润达&nbsp; 利多丰等各大钢厂的带钢，可钢厂直发，规格齐全，有大量存货，材质：Q195 Q215 Q235 ，另对外可加工订做 镀锌带钢，镀锌板{代理宇润德} 质优保证，价格市场最低。我公司还经营首钢，唐钢，鞍钢，鞍崚，中铁等大钢厂的热卷，镀锌卷冷卷及中厚板开平板 材质有SS400 q235 q345 spcc dc01 等材质<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电话:022-58052339&nbsp; 022-58052338<BR>&nbsp;传真:022-26349377<BR>&nbsp;手机:13516172787&nbsp; 18902128039<BR>&nbsp;联系人:王经理&nbsp; 白经理 <BR>&nbsp;QQ:2529598955&nbsp; 2350407749</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>带钢新闻工艺流程<BR>　　冷轧带钢生产工艺流程一般为：酸洗→轧制→工艺润滑→退火→平整→剪切→包装。 　　冷轧带钢工艺：酸洗——轧制——退火——轧制尺寸同步润滑——上防锈油——平整定尺——抛光——包装</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>　带钢主要材质 Q195&nbsp; Q235　　镀锌彩色钢板(PPGI) 镀锌钢板(GI)、 镀铝锌彩色钢板(PPGL ） 镀铝锌钢板(GL)、 对原料生铁而言，进口生铁,熟铁,又名HR,CR。另外对钢板而言：热轧钢板(HR)、冷轧钢板(CR)、另还有Q、J系列</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>钢带公称厚度 1.2，1.4，1.5，1.8，2.0，2.5，2.8，3.0，3.2，3.5，3.8，4.0，4.5，5.0，5.5，6.0，6.5，7.0，8.0，10.<BR>0，11.0，13.0，14.0，15.0，16.0，18.0，19.0，20.0，22.0，25.0<BR>钢带公称宽度 600，650，700，800，850，900，950，1000，1050，1100，1150，1200，1250，1300，1350，1400，1450，1500，1550，1600，1700，1800，1900</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>热轧卷板是以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>带通过层流冷却至设定温度，由卷取机卷成钢带卷，冷却后的钢带</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>卷，根据用户的不同需求，经过不同的精整作业线（平整、矫直、</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>横切或纵切、检验、称重、包装及标志等）加工而成为钢板、平整</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>卷及纵切钢带产品。由于热连轧钢板产品具有强度高，韧性好，易</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>于加工成型及良好的可焊接性等优良性能，因而北广泛应用于船舶</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。<BR>&nbsp;随着热轧尺寸精度、板形、表面质量等控制新技术的日益</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>成熟以及新产品的不断问世，热连轧钢板、带产品得到了越来越广</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>泛的应用并在市场上具有越来越强的竞争力</FONT></P></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('137','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\"><P><FONT face=Verdana>本公司 长期生产 销售，带钢 广泛用于生产焊接，作冷弯型钢的坯料，制造自行车车架、轮圈、卡箍、垫圈、弹簧片、锯条、五金制品和刀片等。&nbsp; </FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>我公司代理天津 歧丰&nbsp; 保润达&nbsp; 利多丰等各大钢厂的带钢，可钢厂直发，规格齐全，有大量存货，材质：Q195 Q215 Q235 ，另对外可加工订做 镀锌带钢，镀锌板{代理宇润德} 质优保证，价格市场最低。我公司还经营首钢，唐钢，鞍钢，鞍崚，中铁等大钢厂的热卷，镀锌卷冷卷及中厚板开平板 材质有SS400 q235 q345 spcc dc01 等材质<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电话:022-58052339&nbsp; 022-58052338<BR>&nbsp;传真:022-26349377<BR>&nbsp;手机:13516172787&nbsp; 18902128039<BR>&nbsp;联系人:王经理&nbsp; 白经理 <BR>&nbsp;QQ:2529598955&nbsp; 2350407749</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>带钢新闻工艺流程<BR>　　冷轧带钢生产工艺流程一般为：酸洗→轧制→工艺润滑→退火→平整→剪切→包装。 　　冷轧带钢工艺：酸洗——轧制——退火——轧制尺寸同步润滑——上防锈油——平整定尺——抛光——包装</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>　带钢主要材质 Q195&nbsp; Q235　　镀锌彩色钢板(PPGI) 镀锌钢板(GI)、 镀铝锌彩色钢板(PPGL ） 镀铝锌钢板(GL)、 对原料生铁而言，进口生铁,熟铁,又名HR,CR。另外对钢板而言：热轧钢板(HR)、冷轧钢板(CR)、另还有Q、J系列</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>钢带公称厚度 1.2，1.4，1.5，1.8，2.0，2.5，2.8，3.0，3.2，3.5，3.8，4.0，4.5，5.0，5.5，6.0，6.5，7.0，8.0，10.<BR>0，11.0，13.0，14.0，15.0，16.0，18.0，19.0，20.0，22.0，25.0<BR>钢带公称宽度 600，650，700，800，850，900，950，1000，1050，1100，1150，1200，1250，1300，1350，1400，1450，1500，1550，1600，1700，1800，1900</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>热轧卷板是以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>带通过层流冷却至设定温度，由卷取机卷成钢带卷，冷却后的钢带</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>卷，根据用户的不同需求，经过不同的精整作业线（平整、矫直、</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>横切或纵切、检验、称重、包装及标志等）加工而成为钢板、平整</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>卷及纵切钢带产品。由于热连轧钢板产品具有强度高，韧性好，易</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>于加工成型及良好的可焊接性等优良性能，因而北广泛应用于船舶</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。<BR>&nbsp;随着热轧尺寸精度、板形、表面质量等控制新技术的日益</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>成熟以及新产品的不断问世，热连轧钢板、带产品得到了越来越广</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>泛的应用并在市场上具有越来越强的竞争力</FONT></P></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('138','5','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('139','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\"><P><FONT face=Verdana>本公司 长期生产 销售，带钢 广泛用于生产焊接，作冷弯型钢的坯料，制造自行车车架、轮圈、卡箍、垫圈、弹簧片、锯条、五金制品和刀片等。&nbsp; </FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>我公司代理天津 歧丰&nbsp; 保润达&nbsp; 利多丰等各大钢厂的带钢，可钢厂直发，规格齐全，有大量存货，材质：Q195 Q215 Q235 ，另对外可加工订做 镀锌带钢，镀锌板{代理宇润德} 质优保证，价格市场最低。我公司还经营首钢，唐钢，鞍钢，鞍崚，中铁等大钢厂的热卷，镀锌卷冷卷及中厚板开平板 材质有SS400 q235 q345 spcc dc01 等材质<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电话:022-58052339&nbsp; 022-58052338<BR>&nbsp;传真:022-26349377<BR>&nbsp;手机:13516172787&nbsp; 18902128039<BR>&nbsp;联系人:王经理&nbsp; 白经理 <BR>&nbsp;QQ:2529598955&nbsp; 2350407749</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>带钢新闻工艺流程<BR>　　冷轧带钢生产工艺流程一般为：酸洗→轧制→工艺润滑→退火→平整→剪切→包装。 　　冷轧带钢工艺：酸洗——轧制——退火——轧制尺寸同步润滑——上防锈油——平整定尺——抛光——包装</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>　带钢主要材质 Q195&nbsp; Q235　　镀锌彩色钢板(PPGI) 镀锌钢板(GI)、 镀铝锌彩色钢板(PPGL ） 镀铝锌钢板(GL)、 对原料生铁而言，进口生铁,熟铁,又名HR,CR。另外对钢板而言：热轧钢板(HR)、冷轧钢板(CR)、另还有Q、J系列</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>钢带公称厚度 1.2，1.4，1.5，1.8，2.0，2.5，2.8，3.0，3.2，3.5，3.8，4.0，4.5，5.0，5.5，6.0，6.5，7.0，8.0，10.<BR>0，11.0，13.0，14.0，15.0，16.0，18.0，19.0，20.0，22.0，25.0<BR>钢带公称宽度 600，650，700，800，850，900，950，1000，1050，1100，1150，1200，1250，1300，1350，1400，1450，1500，1550，1600，1700，1800，1900</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>热轧卷板是以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>带通过层流冷却至设定温度，由卷取机卷成钢带卷，冷却后的钢带</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>卷，根据用户的不同需求，经过不同的精整作业线（平整、矫直、</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>横切或纵切、检验、称重、包装及标志等）加工而成为钢板、平整</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>卷及纵切钢带产品。由于热连轧钢板产品具有强度高，韧性好，易</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>于加工成型及良好的可焊接性等优良性能，因而北广泛应用于船舶</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。<BR>&nbsp;随着热轧尺寸精度、板形、表面质量等控制新技术的日益</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>成熟以及新产品的不断问世，热连轧钢板、带产品得到了越来越广</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>泛的应用并在市场上具有越来越强的竞争力</FONT></P></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('140','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\">流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 烟管 冷拔 6180 - 详细 <BR></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('141','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\">流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 5100 -50 详细</td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('142','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\">流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 4900 -50 详细 <BR></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('143','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\">流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 4900 -50 详细</td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('144','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\">流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 烟管 热轧 5540 - 详细</td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('145','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\">流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山东 热轧 5000 -100 详细 <BR></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('146','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\">流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 山东 热轧 5000 -50 详细</td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('147','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\">流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 热轧 5250 - 详细</td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('148','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\">流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*7 鲁宝 热轧 6000 - 详细</td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('149','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\">流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 天津 热轧 5600 - 详细</td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('150','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\"><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 山东筑桥有限公司（www.lcqkwz.com）座落于风景秀丽的江北水城——聊城，这里地理位置优越，交通发达。是聊城地区钢管销售业的最大企业。是一家集生产、经营为一体的大型钢管企业，始建于2003年，现有员工158人，工程技术人员13人，其中，具有中级以上职称的工程技术人员8人。生产经营产品范围5mm*1mm—630mm*80mm。另外，公司拥有60、90穿孔机、冷拨钢管生产线六条，热轧无缝钢管生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。卷管机组可生产材质20#、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的厚壁钢管，可定尺到16米，适用于：输送、管道、桥梁、铁塔、制辊、工程支柱等。公司拥有现代化的科研中心，具备有力学性能测试、工艺性能测试、涡流探伤，超声波探伤、液压试验、金相检测、高精度碳硫分析等一整套的检测手段，以及一批高素质的工艺技术人员和检验人员。<BR>产品主要包括结构用无缝钢管、输送流体用无缝钢管、低中压锅炉用无缝钢管、高压锅炉用无缝钢管、地质钻探用无缝钢管、化肥专用无缝钢管、石油裂化用无缝钢管、汽车半轴套用无缝钢管、液压支柱用无缝钢管、气瓶用无缝钢管、精密钢管、吹氧钢管、不锈钢无缝钢管、厚壁钢管.结构用有：20#、35#、45#、20Cr、40Cr、Q345B、16Mn-50mn、20CrMo、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi 、30CrMnSiA、40CrNiMo；流体用无缝钢管：10#、20#、16Mn、Q345B ；高压锅炉用无缝钢管：20G、12CrMoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoVG、15CrMoG ；汽车半轴套管用无缝钢管：45＃、45Mn2、40Cr；液压支柱用无缝钢管：45#、27SiMn ；地质钻探用无缝钢管：DZ40、DZ50、DZ60、DZ70、R780 ；石油套管材质：K55、J55、N801、N80Q、L80、P110； 石油化工换热器用无缝钢管09CrMoAl、08Cr2A1Mo、07CrCuA1MoTi； 低温管道用无缝钢管09MnD、09MnNiD； 化肥设备用无缝钢管：10、16Mn、1Cr5Mo、15CrMo ；管线管L290、L320L、360L、390、L415 ；吹氧用钢管：Q195、20＃、45＃ ；<BR>&nbsp; 不锈钢无缝有：201、202、304、304L、316、316L、320、321、309S、310S； 进口无缝钢管材质有：C级、T12/P12、T22/P22、P11/T11、T5/P5、st45.8、13CrMo44、10CrMo910 。 　<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司实力雄厚，资源充足，重合同守信用，以质量求信誉，以信誉求发展，以低廉的价格赢得客户</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司名称：山东筑桥钢管有限公司 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 联 系 人：白经理</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 手&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机：13287556896</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 销售一部：0635-8590011&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 传&nbsp;&nbsp;&nbsp; 真：0635-8880284</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 联 系 人：周经理</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 手&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机：13475724167</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 销售二部：0635-8595161<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 传&nbsp;&nbsp;&nbsp; 真：0635-8880284</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地&nbsp;&nbsp;&nbsp; 址：聊城市新东外环与长江路交界处 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 网&nbsp;&nbsp;&nbsp; 址：www.lcqkwz.com<BR></FONT></P></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('151','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\"><H3 style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\"><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'楷体_GB2312\'; COLOR: rgb(0,128,0); FONT-SIZE: 15pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">20#</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'楷体_GB2312\'; COLOR: rgb(0,128,0); FONT-SIZE: 15pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\"><?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" /><o:p></o:p></SPAN></H3>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">牌号</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">20</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">钢</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'宋体\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">执行</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">标准</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">GB/T&nbsp;699-1988</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">特性及适用范围</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'宋体\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">　　强度比</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">15</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">未热处理：</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">≤156HB</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">，试样尺寸：试样尺寸</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">25mm</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">热处理规范及金相组织</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'宋体\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">热处理规范</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'宋体\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">：</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">正火</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">,910</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'宋体\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">℃</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">,</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">空冷。金相组织：铁素体</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">+</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">珠光体。</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">交货状态</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">20#</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">现货资源规格：</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<TABLE style=\"PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; PADDING-TOP: 0pt; mso-table-layout-alt: fixed\">\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 71.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=top width=94>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">194*20</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 71.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=top width=94>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">325*14</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 71.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=top width=94>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">377*26</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 71.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=top width=95>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">402*37</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 71.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=top width=94>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">219*18</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 71.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=top width=94>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">325*16</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 71.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=top width=94>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">377*30</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 71.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=top width=95>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">402*38</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 71.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=top width=94>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">245*12</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 71.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=top width=94>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">325*18</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 71.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=top width=94>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">377*32</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 71.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=top width=95>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">402*40</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE><!--EndFragment--></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('152','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\"><FONT face=Verdana>产品主要包括结构用、输送流体用无缝、低中压锅炉用无缝钢管、高压锅炉用无缝钢管、地质钻探用无缝钢管、化肥专用无缝钢管、石油裂化用无缝钢管、汽车半轴套用无缝钢管、液压支柱用无缝钢管、气瓶用无缝钢管、精密钢管、吹氧钢管、不锈钢无缝钢管、厚壁钢管.结构用有：20#、35#、45#、20Cr、40Cr、Q345B、16Mn-50mn、20CrMo、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi 、30CrMnSiA、40CrNiMo；流体用无缝钢管：10#、20#、16Mn、Q345B ；高压锅炉用无缝钢管：20G、12CrMoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoVG、15CrMoG ；汽车半轴套管用无缝钢管：45＃、45Mn2、40Cr；液压支柱用无缝钢管：45#、27SiMn ；地质钻探用无缝钢管：DZ40、DZ50、DZ60、DZ70、R780 ；石油套管材质：K55、J55、N801、N80Q、L80、P110； 石油化工换热器用无缝钢管09CrMoAl、08Cr2A1Mo、07CrCuA1MoTi； 低温管道用无缝钢管09MnD、09MnNiD； 化肥设备用无缝钢管：10、16Mn、1Cr5Mo、15CrMo ；管线管L290、L320L、360L、390、L415 ；吹氧用钢管：Q195、20＃、45＃ ；<BR>&nbsp; 不锈钢无缝有：201、202、304、304L、316、316L、320、321、309S、310S； 进口无缝钢管材质有：C级、T12/P12、T22/P22、P11/T11、T5/P5、st45.8、13CrMo44、10CrMo910 。 </FONT></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('153','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\"><FONT face=Verdana>20号<BR></FONT></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('154','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\"><FONT face=Verdana>20#流体管</FONT></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('155','5','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('156','5','</tr>\r\n													<tr>\r\n														<td colspan=\"6\" style=\"padding: 5px 5px 5px 8px; text-align:left;\"><DIV class=description>\r\n<P>山东筑桥有限公司（www.lcqkwz.com）适用于：输送、管道、桥梁、铁塔、制辊、工程支柱等。公司拥有现代化的科研中心，具备有力学性能测试、工艺性能测试、涡流探伤，超声波探伤、液压试验、金相检测、高精度碳硫分析等一整套的检测手段，以及一批高素质的工艺技术人员和检验人员。<BR>产品主要包括结构用、输送流体用无缝钢管、低中压锅炉用无缝钢管、高压锅炉用无缝钢管、地质钻探用无缝钢管、化肥专用无缝钢管、石油裂化用无缝钢管、汽车半轴套用无缝钢管、液压支柱用无缝钢管、气瓶用无缝钢管、精密钢管、吹氧钢管、不锈钢无缝钢管、厚壁钢管.结构用有：20#、35#、45#、20Cr、40Cr、Q345B、16Mn-50mn、20CrMo、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi 、30CrMnSiA、40CrNiMo；流体用无缝钢管：10#、20#、16Mn、Q345B ；高压锅炉用无缝钢管：20G、12CrMoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoVG、15CrMoG ；汽车半轴套管用无缝钢管：45＃、45Mn2、40Cr；液压支柱用无缝钢管：45#、27SiMn ；地质钻探用无缝钢管：DZ40、DZ50、DZ60、DZ70、R780 ；石油套管材质：K55、J55、N801、N80Q、L80、P110； 石油化工换热器用无缝钢管09CrMoAl、08Cr2A1Mo、07CrCuA1MoTi； 低温管道用无缝钢管09MnD、09MnNiD； 化肥设备用无缝钢管：10、16Mn、1Cr5Mo、15CrMo ；管线管L290、L320L、360L、390、L415 ；吹氧用钢管：Q195、20＃、45＃ ；<BR></P>不锈钢无缝有：201、202、304、304L、316、316L、320、321、309S、310S； 进口无缝钢管材质有：C级、T12/P12、T22/P22、P11/T11、T5/P5、st45.8、13CrMo44、10CrMo910 。 　<BR>公司实力雄厚，资源充足，重合同守信用，以质量求信誉，以信誉求发展，以低廉的价格赢得客户 \r\n<P>公司名称：山东筑桥钢管有限公司 <BR><BR>联 系 人：白经理</P>\r\n<P>手 机：13287556896</P>\r\n<P>销售一部：0635-8590011 <BR>传 真：0635-8880284</P>\r\n<P>联 系 人：周经理</P>\r\n<P>手 机：13863510063</P>\r\n<P>销售二部：0635-8595161<BR>传 真：0635-8880284</P>\r\n<P>地 址：聊城市新东外环与长江路交界处 <BR>网 址：www.lcqkwz.com<BR></P></td>\r\n													</tr>\r\n												</table>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('157','23','<b>迪庆无缝钢管厂 迪庆27simn无缝钢管  迪庆16mn无缝钢管价格 -湖南长沙无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>迪庆厂 迪庆27simn无缝  迪庆16mn无缝 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>迪庆20号无缝钢管<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#无缝管现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝钢管规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>迪庆45号<FONT face=Verdana>无缝钢管<BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>迪庆钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('158','23','<b>玉溪GB6479-2000 玉溪GB/T8162-2008 玉溪GB3087-2008 -四川成都镀锌钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>玉溪GB6479-2000 玉溪GB/T8162-2008 玉溪GB3087-2008 &nbsp;<BR></FONT></P><P>产品名称：、一般结构管、厚壁无缝、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>玉溪柴油机用高压无缝钢管的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;钢管应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>玉溪柴油机用高压无缝钢管（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝钢管的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>玉溪气动缸简用精密无缝钢管（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用无缝管。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>玉溪无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('159','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('160','23','<b>自贡冷拔无缝钢管 自贡X52无缝钢管价格 自贡103*7钢管价格 -四川成都镀锌钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>自贡美标API 5L X52管线管现货|自贡X52石油套管规格|自贡X52价格<BR></STRONG></FONT>天津 美标API 5L 管线管 89*6 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 103*7 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 114*8 X52 宝钢 8500 <BR>天津 美标API 5L管线管 133*10 X52 天津 8300 <BR>天津 美标API 5L 管线管 159*10 X52 宝钢 8200 <BR>天津 美标API 5L 管线管 168*10 X52 宝钢 8200 <BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>本公司是一家专业从事无缝，16mn无缝钢管,大口径无缝钢管,,热轧钢管,冷拔钢管，高压锅炉管,&nbsp; 本公司在无缝中也有较大的知名度和影响</FONT><FONT face=Verdana>力。有自己的科技研发中心和技术攻关团队。主要研究生产 无缝钢管,&nbsp; 精密无缝钢管,&nbsp; API无缝钢管,&nbsp; 机械用无缝钢管,&nbsp; 流体无缝钢管,&nbsp; 结构无缝钢管,&nbsp; </FONT><FONT face=Verdana>工业用无缝钢管,&nbsp; 化工(化肥)用无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 建筑用,&nbsp;&nbsp; 光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管,&nbsp; 退火(Annealed)无缝钢管, 正火(Normalized)无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管,&nbsp; 回火无缝钢管,&nbsp; 调质无缝钢管,&nbsp; 液压系统无缝钢管,&nbsp; 汽车用(精密)无缝钢管,&nbsp; 轴承(精密)无缝钢管,&nbsp; 合金无缝钢管,&nbsp; 碳素无缝钢管,&nbsp; 高温作业(锅炉</FONT><FONT face=Verdana>)无缝钢管,&nbsp; 低温作业(冷库)无缝钢管,&nbsp; 镀锌无缝钢管,&nbsp; 防腐涂层无缝钢管(产品开发中...),&nbsp; 自来水管道用无缝钢管,&nbsp; 输油用无缝钢管, GB/T====系列无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管, ASTM A====系列无缝钢管, EN====系列无缝钢管, JIS G====系列无缝钢管, DIN====系列无缝钢管, BS====系列无缝钢管,&nbsp; 公制(mm)无缝钢管,&nbsp; 英制</FONT><FONT face=Verdana>(inch\")无缝钢管,&nbsp; 石油裂化钢管,&nbsp; 锅炉(ASME)高压无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 热轧无缝钢管,&nbsp; 冷拔精密无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密钢管,&nbsp; 厚壁(WT20-</FONT><FONT face=Verdana>30mm)无缝钢管,&nbsp; 薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管,&nbsp; 等常用(标准)规格 和 特殊(非标)规格的无缝钢管。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>　　<FONT color=#3300ff size=4><STRONG>自贡冷拔无缝钢管的力学性能及抗拉强度<BR></STRONG></FONT>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示</FONT><FONT face=Verdana>金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②冷拔无缝钢管屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点</FONT><FONT face=Verdana>的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>&nbsp;　　屈服點的計算公式為： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　式中：Fs--試樣拉伸過程中屈服力（恆定），N（牛頓）So--試樣原始橫截面積，mm2。 <BR>　　③冷拔无缝鋼管斷後伸長率（σ） <BR>　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比，稱為伸長率。以σ表示，單位為%。計算公式為：<BR>　　式中：L1--試樣拉斷後的標距長度，mm； L0--試樣原始標距長度，mm。 <BR>　④冷拔鋼管斷面收縮率（ψ） <BR>　　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其縮徑處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比，稱為斷面收縮率。以ψ表示，單位為%。計算公式如下：<BR>　　⑤冷拔无缝钢管硬度指标 　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏</FONT><FONT face=Verdana>硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种<BR></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>自贡冷拔高压锅炉管的好处在哪里？<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能</FONT><FONT face=Verdana>（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0033ff>自贡冷拔无缝钢管 自贡X52无缝 自贡103*7钢管价格 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT></FONT></FONT></P><P></STRONG></FONT></FONT>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('161','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('162','15','<b>江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢管价格 -江西南昌其它焊管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351 <BR></FONT></P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>江西什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P>江西16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>江西内螺纹，内螺纹合金管执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('163','15','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('164','15','<b>38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价格 -河南郑州不锈钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>38*10价格-20号-最新规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>公司主营钢管规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P><P></FONT></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价格 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>38*10铁素体不锈钢/38*10奥氏体不锈钢/38*10双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>38*10砂模型离心铸铁钢管的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('165','15','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('166','15','<b>潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管  潜江无缝钢管厂 -江西南昌直缝焊管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>潜江45号<FONT face=Verdana><BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>潜江力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管  潜江无缝 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>潜江钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>潜江20号无缝钢管<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#无缝管现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝钢管规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('167','15','<b>桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢管价格 -湖南衡阳合金管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>桃園縣&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P><P>产品名称：无缝钢管、一般结构管、厚壁无缝钢管、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>桃園縣气动缸简用精密无缝钢管（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用无缝管。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>桃園縣柴油机用高压无缝钢管的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;钢管应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235 &nbsp;<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>桃園縣柴油机用高压无缝钢管（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝钢管的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('168','15','<b>延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢管规格表 -云南合金管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>延安内螺纹，内螺纹执行标准，换热器用内螺纹用途<BR>内螺纹钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>延安16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢管规格表 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>延安什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金钢管,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('169','15','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('170','15','<b>台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司 -其它行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>台州钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。 </FONT></P><P><FONT face=Verdana>台州精密无缝钢管供应 台州无缝 台州 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>台州45号<FONT face=Verdana>无缝钢管<BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>台州20号无缝钢管<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#无缝管现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝钢管规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('171','15','<b>泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7钢管价格 -贵州贵阳厚壁钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P></STRONG></FONT></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>泰安美标API 5L X52管线管现货|泰安X52石油套管规格|泰安X52价格<BR></STRONG></FONT>天津 美标API 5L 管线管 89*6 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 103*7 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 114*8 X52 宝钢 8500 <BR>天津 美标API 5L管线管 133*10 X52 天津 8300 <BR>天津 美标API 5L 管线管 159*10 X52 宝钢 8200 <BR>天津 美标API 5L 管线管 168*10 X52 宝钢 8200 <BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>　　<FONT color=#3300ff size=4><STRONG>泰安冷拔无缝的力学性能及抗拉强度<BR></STRONG></FONT>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示</FONT><FONT face=Verdana>金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②冷拔无缝钢管屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点</FONT><FONT face=Verdana>的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>&nbsp;　　屈服點的計算公式為： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　式中：Fs--試樣拉伸過程中屈服力（恆定），N（牛頓）So--試樣原始橫截面積，mm2。 <BR>　　③冷拔无缝鋼管斷後伸長率（σ） <BR>　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比，稱為伸長率。以σ表示，單位為%。計算公式為：<BR>　　式中：L1--試樣拉斷後的標距長度，mm； L0--試樣原始標距長度，mm。 <BR>　④冷拔鋼管斷面收縮率（ψ） <BR>　　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其縮徑處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比，稱為斷面收縮率。以ψ表示，單位為%。計算公式如下：<BR>　　⑤冷拔无缝钢管硬度指标 　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏</FONT><FONT face=Verdana>硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种<BR></P><P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>泰安冷拔高压锅炉管的好处在哪里？<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能</FONT><FONT face=Verdana>（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>本公司是一家专业从事无缝钢管，16mn无缝钢管,大口径无缝钢管,,热轧钢管,冷拔钢管，高压锅炉管,&nbsp; 本公司在无缝中也有较大的知名度和影响</FONT><FONT face=Verdana>力。有自己的科技研发中心和技术攻关团队。主要研究生产 无缝钢管,&nbsp; 精密无缝钢管,&nbsp; API无缝钢管,&nbsp; 机械用无缝钢管,&nbsp; 流体无缝钢管,&nbsp; 结构无缝钢管,&nbsp; </FONT><FONT face=Verdana>工业用无缝钢管,&nbsp; 化工(化肥)用无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 建筑用,&nbsp;&nbsp; 光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管,&nbsp; 退火(Annealed)无缝钢管, 正火(Normalized)无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管,&nbsp; 回火无缝钢管,&nbsp; 调质无缝钢管,&nbsp; 液压系统无缝钢管,&nbsp; 汽车用(精密)无缝钢管,&nbsp; 轴承(精密)无缝钢管,&nbsp; 合金无缝钢管,&nbsp; 碳素无缝钢管,&nbsp; 高温作业(锅炉</FONT><FONT face=Verdana>)无缝钢管,&nbsp; 低温作业(冷库)无缝钢管,&nbsp; 镀锌无缝钢管,&nbsp; 防腐涂层无缝钢管(产品开发中...),&nbsp; 自来水管道用无缝钢管,&nbsp; 输油用无缝钢管, GB/T====系列无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管, ASTM A====系列无缝钢管, EN====系列无缝钢管, JIS G====系列无缝钢管, DIN====系列无缝钢管, BS====系列无缝钢管,&nbsp; 公制(mm)无缝钢管,&nbsp; 英制</FONT><FONT face=Verdana>(inch\")无缝钢管,&nbsp; 石油裂化钢管,&nbsp; 锅炉(ASME)高压无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 热轧无缝钢管,&nbsp; 冷拔精密无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密钢管,&nbsp; 厚壁(WT20-</FONT><FONT face=Verdana>30mm)无缝钢管,&nbsp; 薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管,&nbsp; 等常用(标准)规格 和 特殊(非标)规格的无缝钢管。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0033ff>泰安X52无缝 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7钢管价格 <BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('172','15','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('173','15','<b>安顺直径48钢管价格 安顺圆管理论重量表 安顺Q195钢管价格 -云南昆明吹氧管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>安顺镀锌管定义<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯</FONT><FONT face=Verdana>化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷</FONT><FONT face=Verdana>镀)。只有规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，不准用冷镀锌管作水、煤气</FONT><FONT face=Verdana>管。 <BR>　　一般现在用的镀锌钢管都是热镀锌的，而电气上用的线槽等用的是冷镀锌，颜色有一定的区别　　冷镀---只在外管壁镀锌,热镀---内外都镀. <BR>　　镀锌焊管是在焊接钢管的基础上再热镀锌(即在锌锅内将锌溶化,再将钢管浸入液体锌中一段时间取出,再冷却吹干). 使钢管内外壁同时有一层锌层附着. 镀</FONT><FONT face=Verdana>锌管一般用于低压流体(即水,液体煤气)的输送. <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>安顺热轧钢板厚度允许偏差<BR>较高轧制精度公称厚度<BR>(钢板和钢带)/mm&nbsp;在下列宽度时的厚度允许偏差/mm<BR>&nbsp;600-750&nbsp;＞750-1000&nbsp;＞1000-1500&nbsp;1500-2000&nbsp;＞2000-2300&nbsp;＞2300-2700&nbsp;＞2700-3000<BR>＞0.35-0.50&nbsp;±0.05&nbsp;±0.05&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.50-0.60&nbsp;±0.06&nbsp;±0.06&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.60-0.75&nbsp;±0.07&nbsp;±0.07&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.75-0.90&nbsp;±0.08&nbsp;±0.08&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.90-1.10&nbsp;±0.09&nbsp;±0.09&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.10-1.20&nbsp;±0.10&nbsp;±0.11&nbsp;±0.11&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.20-1.30&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.30-1.40&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR><BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>安顺直径48 安顺圆管理论重量表 安顺Q195钢管价格 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>安顺材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR>　　安顺不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR>&nbsp;&nbsp; 安顺方管可以执行的技术标准：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 GB/T3094-2000 中国 冷拔异型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 GB/T6728-2002 中国 结构用冷弯空心型钢<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 ASTM A 500 美国 结构用碳素钢冷成型圆截面和异型截面焊接钢管和无缝管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 JIS G 3466 日本 一般构造用角型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 DIN EN 10210 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及热精加工结构空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 DIN EN 10219 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及冷弯成型空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 JG 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无</FONT><FONT face=Verdana>缝管、GB/T18984-2003低温管道用GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石</FONT><FONT face=Verdana>油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量、高压管、无缝方管、异型无缝钢管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、</FONT><FONT face=Verdana>电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量</FONT><FONT face=Verdana>大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力，丰富齐全的规格品种，完善的质量保证，合理的价格，优质的服务，不断地</FONT><FONT face=Verdana>受到新老用户及业内人士的肯定和信任，我们本着及用户之所及，想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏，进取，在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表</FONT><FONT face=Verdana>示由衷的感谢，愿我们今后的合作更加愉快！<BR><BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('174','15','<b>42*7流体管价格 42*7不锈钢价格 42*7薄壁管价格 -湖南永州冷拔钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>42*7流体管价格 42*7不锈钢价格 42*7薄壁管价格 <BR></FONT></P><P></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用无缝钢管：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝钢管：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>主营品种：钢管、无缝管、无缝钢管、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口合金管、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('175','15','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('176','15','<b>喀什圆管理论重量表 喀什Q195钢管价格 喀什直径48钢管价格 -重庆重庆直缝焊管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>喀什材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR>　　喀什不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR>&nbsp;&nbsp; 喀什方管可以执行的技术标准：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 GB/T3094-2000 中国 冷拔异型<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 GB/T6728-2002 中国 结构用冷弯空心型钢<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 ASTM A 500 美国 结构用碳素钢冷成型圆截面和异型截面焊接钢管和无缝管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 JIS G 3466 日本 一般构造用角型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 DIN EN 10210 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及热精加工结构空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 DIN EN 10219 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及冷弯成型空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 JG 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无</FONT><FONT face=Verdana>缝管、GB/T18984-2003低温管道用GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石</FONT><FONT face=Verdana>油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量、高压管、无缝方管、异型无缝钢管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、</FONT><FONT face=Verdana>电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量</FONT><FONT face=Verdana>大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力，丰富齐全的规格品种，完善的质量保证，合理的价格，优质的服务，不断地</FONT><FONT face=Verdana>受到新老用户及业内人士的肯定和信任，我们本着及用户之所及，想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏，进取，在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表</FONT><FONT face=Verdana>示由衷的感谢，愿我们今后的合作更加愉快！<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>喀什圆管理论重量表 喀什Q195 喀什直径48钢管价格 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>喀什镀锌管定义<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯</FONT><FONT face=Verdana>化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷</FONT><FONT face=Verdana>镀)。只有规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，不准用冷镀锌管作水、煤气</FONT><FONT face=Verdana>管。 <BR>　　一般现在用的镀锌钢管都是热镀锌的，而电气上用的线槽等用的是冷镀锌，颜色有一定的区别　　冷镀---只在外管壁镀锌,热镀---内外都镀. <BR>　　镀锌焊管是在焊接钢管的基础上再热镀锌(即在锌锅内将锌溶化,再将钢管浸入液体锌中一段时间取出,再冷却吹干). 使钢管内外壁同时有一层锌层附着. 镀</FONT><FONT face=Verdana>锌管一般用于低压流体(即水,液体煤气)的输送. <BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>喀什热轧钢板厚度允许偏差<BR>较高轧制精度公称厚度<BR>(钢板和钢带)/mm&nbsp;在下列宽度时的厚度允许偏差/mm<BR>&nbsp;600-750&nbsp;＞750-1000&nbsp;＞1000-1500&nbsp;1500-2000&nbsp;＞2000-2300&nbsp;＞2300-2700&nbsp;＞2700-3000<BR>＞0.35-0.50&nbsp;±0.05&nbsp;±0.05&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.50-0.60&nbsp;±0.06&nbsp;±0.06&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.60-0.75&nbsp;±0.07&nbsp;±0.07&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.75-0.90&nbsp;±0.08&nbsp;±0.08&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.90-1.10&nbsp;±0.09&nbsp;±0.09&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.10-1.20&nbsp;±0.10&nbsp;±0.11&nbsp;±0.11&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.20-1.30&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.30-1.40&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR><BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('177','15','<b>广州直缝钢管批发 广州精密无缝钢管供应 广州27simn无缝钢管  -湖北荆州无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>广州20号<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>广州45号<FONT face=Verdana>无缝钢管<BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P><FONT face=Verdana>广州直缝钢管批发 广州精密无缝钢管供应 广州27simn无缝钢管  我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有无缝管穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>广州钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('178','15','<b>拉萨钢管型号 拉萨有缝钢管 拉萨镀锌钢管厂家 -西藏拉萨无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>拉萨螺旋管及其标准分类<BR>　　承压流体输送用螺旋缝埋弧焊SY5036-83主要用于输送石油、天然气的管线；承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管SY5038-83，用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型；一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5037-83，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管 <BR>　　现在螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2000（部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管）、GB/T9711.1-1997（国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分：A级钢管(到目前要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管)）、API-5L（美国石油协会、也叫管线钢管；其中分为PSL1和PSL2两个级别）、SY/T5040-92（桩用螺旋缝埋弧焊钢管） <BR>螺旋管材质<BR>　　Q235A，Q235B.Q23b,0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb.　Q345 L245 L290 X42 X46 X70 X80 </FONT></P><P><FONT face=Verdana>拉萨镀锌管标准分类<BR>为提高钢管的耐腐蚀性能，对一般钢管(黑管)进行镀锌。<BR>镀锌钢管分热镀锌和电钢锌两种，热镀锌镀锌层厚，电镀锌成本低。<BR>吹氧焊管：用作炼钢吹氧用管，一般用小口径的焊接钢管，规格由3/8寸-2寸八种。用08、10、15、20或Q195-Q235钢带制成。为防蚀，有的进行渗铝处理。</FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>拉萨市场规格表<BR>规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格<BR>219*16&nbsp;273*36&nbsp;356*28&nbsp;426*12<BR>219*18&nbsp;273*40&nbsp;356*36&nbsp;426*13<BR>219*20&nbsp;273*42&nbsp;377*9&nbsp;426*14<BR>219*22&nbsp;273*45&nbsp;377*10&nbsp;426*17<BR>219*24&nbsp;298.5*36&nbsp;377*12&nbsp;426*20<BR>219*25&nbsp;325*8&nbsp;377*14&nbsp;426*22<BR>219*26&nbsp;325*9&nbsp;377*15&nbsp;426*30<BR>219*28&nbsp;325*10&nbsp;377*16&nbsp;426*36<BR>219*30&nbsp;325*11&nbsp;377*18&nbsp;426*40<BR>219*32&nbsp;325*12&nbsp;377*20&nbsp;426*50<BR>219*35&nbsp;325*13&nbsp;377*22&nbsp;457*9.5<BR>219*38&nbsp;325*14&nbsp;377*25&nbsp;457*14<BR>273*7&nbsp;325*15&nbsp;377*32&nbsp;457*16<BR>273*8&nbsp;325*16&nbsp;377*36&nbsp;457*19<BR>273*9&nbsp;325*17&nbsp;377*40&nbsp;457*24<BR>273*9.5&nbsp;325*18&nbsp;377*45&nbsp;457*65<BR>273*10&nbsp;325*20&nbsp;377*50&nbsp;508*13<BR>273*11&nbsp;325*22&nbsp;406*9.5&nbsp;508*16<BR>273*12&nbsp;325*23&nbsp;406*11&nbsp;508*20<BR>273*13&nbsp;325*25&nbsp;406*13&nbsp;508*22<BR>273*15&nbsp;325*28&nbsp;406*17&nbsp;558.8*14<BR>273*16&nbsp;325*30&nbsp;406*22&nbsp;530*13<BR>273*18&nbsp;325*32&nbsp;406*32&nbsp;530*20<BR>273*20&nbsp;325*36&nbsp;406*36&nbsp;570*12.5<BR>273*22&nbsp;325*40&nbsp;406*40&nbsp;610*13</FONT></P><P><FONT face=Verdana>拉萨钢管型号 拉萨有缝钢管 拉萨镀锌家 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana>拉萨高压管的主要生产流程<BR>　　高压管的主要生产流程：管坯及坯加热、管坯的穿孔、钢管的延伸。<BR>　　高压管的轧制、钢管定径与减径、钢管的冷却和精整 或者可以说是 钢胚的加热 穿孔 热扎 酸洗 冷拔 碳烧 切头 喷标 包装 成品一种无缝钢管的制造方法，其特征在于：设置将具有多个轧辊的轧制机座、以互相不同的轧制方向连续配置多台的芯棒式无缝管轧机，在这样的制造生产线上对无缝钢管进行轧制后，在多点上测定轧制后的钢管圆周方向上的壁厚，根据其测定结果，至少分别控制芯棒式无缝管轧机的最终轧制机座上的轧辊各个轴的两端位置，以便使壁厚不均达到最小。一般&gt;合金管&gt;合金管&gt;高压合金管简称无缝钢管，用普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢制造，用于制作输送液体管道或制作结构、零件用。高压管按外径和壁厚度供货，在同一外径下有多种壁厚，高压管承受的压力范围较大。通常钢管长度，热轧管为3-12.5m，冷拔（轧）管为1.5-9m。</FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana></FONT>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>镀锌钢管分冷镀管、热镀管，前者已被禁用，后者还被国家提倡暂时能用.<BR>热镀锌管<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。<BR>热镀锌钢管：钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。<BR>冷镀锌管<BR>冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷镀)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。<BR>冷镀锌钢管：锌层是电镀层，锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄，锌层简单附着在钢管基体上，容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中，禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。</FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('179','15','<b>68*7结构管用途 68*7薄壁管价格 68*7无缝管钢管价位 -河南郑州结构管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>主营品种：、、、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用无缝钢管：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝钢管：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压无缝管：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>68*7结构管用途 68*7薄壁管价格 68*7无缝管钢管价位 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('180','15','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('181','15','<b>38*7山东20号钢管价格 38*7不锈钢价格 38*7无缝钢管价格 -四川成都流体管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>38*7铁素体不锈钢/38*7奥氏体不锈钢/38*7双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>公司主营规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>38*7无缝-20号钢管价格-最新钢管规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>38*7砂模型离心铸铁钢管的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>38*7山东20号钢管价格 38*7不锈钢价格 38*7无缝钢管价格 <BR></FONT></P><P></FONT></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('182','15','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('183','15','<b>68*16钢管1米重量 68*16大口径无缝钢管 68*16大口径碳钢无缝管 -河南濮阳螺旋焊管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT color=#0000ff size=3><STRONG>68*16如何理论计算热扩每米重量<BR></STRONG></FONT>热扩无缝米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）速度：100000÷（原直径—厚度×厚度）厚度：扩后厚</FONT><FONT face=Verdana>度（1遍）=厚管厚度…扩后米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度<BR>原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）<BR>速&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：100000÷（原直径—厚度×厚度）<BR>厚&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：扩后厚度（1遍）=厚管厚度×0.92&nbsp; （2遍）=原管厚度*0.84<BR>口&nbsp;&nbsp;&nbsp; 外径：扩后口径=芯头尺寸+扩后厚度×2+1个铅粉<BR>芯头尺寸：扩后直径—2个壁厚+减壁<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana><FONT color=#ff00ff size=2><STRONG>68*16大口径无缝钢管&amp;68*16大口径合金无缝钢管@超大口径碳钢@68*16大口径原管<BR></STRONG></FONT>公司产品主要面向核电、火电、石油、石化、煤化工等能源装备领域，具备生产直径φ400～1200mm、壁厚16～ 200mm、长度4～12m的大口径特种钢管的能力，单</FONT><FONT face=Verdana>支钢管重量可达25吨。主要产品为高压锅炉管、石油石化大口径管、高压气瓶大口径管、军工大口径管、合金结构大口径管等。解决了国内能源装备领域及大型</FONT><FONT face=Verdana>装备行业对大口径厚壁特种管道的需求，实现国产化并替代进口。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司采用自主创新国内首创的挤压、锻轧、斜轧、均整优化组合生产工艺，技术装备精良，工艺布局合理。主要设备有各类工业炉、水压机、拔伸机、斜轧</FONT><FONT face=Verdana>孔机、均整机、定径机、矫直机、切管机、大型车镗床、内外磨床等一大批先进的重型生产设备，对于提升产品档次、满足市场需求、增强竞争能力具有很强</FONT><FONT face=Verdana>的适应性。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司质量保证体系健全，建有3000多平方米的理化检验中心，同时配备了水压试验机、无损探伤机（超声波涡流测厚联合探伤机）、微机控制高温电子万能</FONT><FONT face=Verdana>试验机、高温持久强度试验机、高持久蠕变试验机、微机控制电液伺服万能试验机、全自动冲击试验机、直读光谱仪、碳硫仪、金相显微镜（蔡司）等先进的</FONT><FONT face=Verdana>检验检测设备，公司科研和质量检测手段完备。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 面对新的发展机遇，公司本着以人为本、不拘一格的用人机制，坚持“质量第一、持续改进、顾客满意”的质量方针，秉承以诚相待、共同发展的管理理念</FONT><FONT face=Verdana>，开拓创新，不断进取，着力打造国内一流、 国际领先的大口径厚壁无缝钢管生产基地。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司愿与海内外朋友精诚合作，实现共赢与发展！<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>68*16高频直缝焊管一般用在哪些地方？焊接钢管都有什么优点？<BR></STRONG></FONT>1.低压流体输送用直缝焊接钢管（GB/T3092-2006）也称一般焊管，俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接</FONT><FONT face=Verdana>钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管；接管端形式分为不带螺纹钢管（光管）和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似</FONT><FONT face=Verdana>值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外，还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管（GB/T3091-2006）也称镀锌电焊钢管，俗称白管。是用于输送水、煤气、空气、油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力</FONT><FONT face=Verdana>流体或其他用途的热浸镀锌焊接（炉焊或电焊）钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管；接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。钢</FONT><FONT face=Verdana>的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.普通碳素鋼電線套管（GB3640-88）是產業與民用建築、安裝機器設備等電氣安裝工程頂用於保護電線的鋼管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.直縫電焊鋼管（YB242-63）是焊縫與鋼管縱向平行的鋼管。通常分為公制電焊鋼管、電焊薄壁管、變壓器冷卻油管等等。<BR></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#0066ff size=3><STRONG>68*16无缝<BR></STRONG></FONT>2 . 输送流体钢管 天津 25×2 20# 32 面议<BR>3 . 流体无缝钢管 天津 25×2.5 20# 32 面议<BR>4 . 合金无缝管 JFE精轧 25×4 T91/P91 0.08 面议<BR>5 . 高压 JFE精轧 25×7 T91/P91 1.3 面议<BR>6 . 石油裂化管 天津 25×5 20# 100 面议 <BR>7 .  天津 25×3 12Cr1MoVG 0.01 面议<BR>8 . 小口径无缝钢管 聊城 27*5 20# 100吨 面议<BR></FONT></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>68*16钢管1米重量 68*16大口径无缝钢管 68*16大口径碳钢无缝管 <BR></FONT></P><P></FONT>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('184','15','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('185','15','<b>63*7铁素体不锈钢 63*7球墨铸铁管 63*7无缝钢管价格 -四川德阳螺旋焊管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>63*7价格-20号-最新规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>63*7铁素体不锈钢/63*7奥氏体不锈钢/63*7双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>63*7铁素体不锈钢 63*7球墨铸铁管 63*7无缝钢管价格 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>公司主营钢管规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>63*7砂模型离心铸铁钢管的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('186','15','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('187','15','<b>甘孜直缝焊管厂 甘孜16mn无缝钢管规格表 甘孜3pe防腐无缝钢管 -湖南衡阳锅炉管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>甘孜内螺纹，内螺纹执行标准，换热器用内螺纹用途<BR>内螺纹钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>甘孜什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>甘孜直缝焊管厂 甘孜16mn无缝钢管规格表 甘孜3pe防腐无缝钢管 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金钢管,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>甘孜16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('188','15','<b> 57*7 流体管价格  57*7 不锈钢价格  57*7 无缝钢管价格 -云南大理合金管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P> 57*7 砂模型离心铸铁的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>公司主营钢管规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P> 57*7 铁素体不锈钢/ 57*7 奥氏体不锈钢/ 57*7 双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P>\r\n</P><P> 57*7 无缝-20号钢管价格-最新钢管规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P><P></FONT></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000> 57*7 流体管价格  57*7 不锈钢价格  57*7 无缝钢管价格 <BR></FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('189','15','<b>连云港无缝管价格 连云港Q235钢管价格 连云港GB5310-2008 -湖北武汉合金管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>连云港价格 连云港Q235 连云港GB5310-2008 &nbsp;<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>产品名称：、一般结构管、厚壁无缝、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质无缝管、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>连云港无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>连云港柴油机用高压无缝钢管（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝钢管的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>连云港气动缸简用精密无缝钢管（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用无缝管。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>连云港柴油机用高压无缝钢管的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;钢管应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('190','15','<b>黄石内螺纹无缝钢管 黄石壁厚6mm管价格 黄石螺旋钢管厂 -重庆重庆无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>黄石内螺纹无缝钢管 黄石壁厚6mm管价格 黄石螺旋 <BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>黄石内螺纹，内螺纹合金管执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>黄石什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P>黄石16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('191','15','<b>安庆299*8mm价格 安庆内螺纹合金管 安庆螺旋钢管厂 -河南郑州厚壁钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>安庆16mn规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>安庆内螺纹，内螺纹执行标准，换热器用内螺纹用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金钢管,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>安庆什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>安庆299*8mm价格 安庆内螺纹合金管 安庆螺旋 <BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('192','23','<b>宝山区一根6m钢管 宝山区扁钢理论重量表 宝山区镀锌方矩管 -贵州遵义无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>宝山区一根6m 宝山区扁钢理论重量表 宝山区镀锌方矩管 <BR></FONT></P><P>宝山区材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR>　　宝山区不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR>&nbsp;&nbsp; 宝山区方管可以执行的技术标准：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 GB/T3094-2000 中国 冷拔异型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 GB/T6728-2002 中国 结构用冷弯空心型钢<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 ASTM A 500 美国 结构用碳素钢冷成型圆截面和异型截面焊接钢管和无缝管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 JIS G 3466 日本 一般构造用角型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 DIN EN 10210 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及热精加工结构空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 DIN EN 10219 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及冷弯成型空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 JG 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无</FONT><FONT face=Verdana>缝管、GB/T18984-2003低温管道用GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石</FONT><FONT face=Verdana>油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量、高压管、无缝方管、异型无缝钢管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、</FONT><FONT face=Verdana>电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量</FONT><FONT face=Verdana>大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力，丰富齐全的规格品种，完善的质量保证，合理的价格，优质的服务，不断地</FONT><FONT face=Verdana>受到新老用户及业内人士的肯定和信任，我们本着及用户之所及，想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏，进取，在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表</FONT><FONT face=Verdana>示由衷的感谢，愿我们今后的合作更加愉快！<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>宝山区热轧钢板厚度允许偏差<BR>较高轧制精度公称厚度<BR>(钢板和钢带)/mm&nbsp;在下列宽度时的厚度允许偏差/mm<BR>&nbsp;600-750&nbsp;＞750-1000&nbsp;＞1000-1500&nbsp;1500-2000&nbsp;＞2000-2300&nbsp;＞2300-2700&nbsp;＞2700-3000<BR>＞0.35-0.50&nbsp;±0.05&nbsp;±0.05&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.50-0.60&nbsp;±0.06&nbsp;±0.06&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.60-0.75&nbsp;±0.07&nbsp;±0.07&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.75-0.90&nbsp;±0.08&nbsp;±0.08&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.90-1.10&nbsp;±0.09&nbsp;±0.09&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.10-1.20&nbsp;±0.10&nbsp;±0.11&nbsp;±0.11&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.20-1.30&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.30-1.40&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR><BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>宝山区镀锌管定义<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯</FONT><FONT face=Verdana>化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷</FONT><FONT face=Verdana>镀)。只有规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，不准用冷镀锌管作水、煤气</FONT><FONT face=Verdana>管。 <BR>　　一般现在用的镀锌钢管都是热镀锌的，而电气上用的线槽等用的是冷镀锌，颜色有一定的区别　　冷镀---只在外管壁镀锌,热镀---内外都镀. <BR>　　镀锌焊管是在焊接钢管的基础上再热镀锌(即在锌锅内将锌溶化,再将钢管浸入液体锌中一段时间取出,再冷却吹干). 使钢管内外壁同时有一层锌层附着. 镀</FONT><FONT face=Verdana>锌管一般用于低压流体(即水,液体煤气)的输送. <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('193','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('194','23','<b>阿拉善盟一根6m钢管 阿拉善盟外径273钢管价格 阿拉善盟冷拔管工艺 -湖北宜昌合金管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>阿拉善盟镀锌管定义<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯</FONT><FONT face=Verdana>化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷</FONT><FONT face=Verdana>镀)。只有规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，不准用冷镀锌管作水、煤气</FONT><FONT face=Verdana>管。 <BR>　　一般现在用的镀锌钢管都是热镀锌的，而电气上用的线槽等用的是冷镀锌，颜色有一定的区别　　冷镀---只在外管壁镀锌,热镀---内外都镀. <BR>　　镀锌焊管是在焊接钢管的基础上再热镀锌(即在锌锅内将锌溶化,再将钢管浸入液体锌中一段时间取出,再冷却吹干). 使钢管内外壁同时有一层锌层附着. 镀</FONT><FONT face=Verdana>锌管一般用于低压流体(即水,液体煤气)的输送. <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>阿拉善盟热轧钢板厚度允许偏差<BR>较高轧制精度公称厚度<BR>(钢板和钢带)/mm&nbsp;在下列宽度时的厚度允许偏差/mm<BR>&nbsp;600-750&nbsp;＞750-1000&nbsp;＞1000-1500&nbsp;1500-2000&nbsp;＞2000-2300&nbsp;＞2300-2700&nbsp;＞2700-3000<BR>＞0.35-0.50&nbsp;±0.05&nbsp;±0.05&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.50-0.60&nbsp;±0.06&nbsp;±0.06&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.60-0.75&nbsp;±0.07&nbsp;±0.07&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.75-0.90&nbsp;±0.08&nbsp;±0.08&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.90-1.10&nbsp;±0.09&nbsp;±0.09&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.10-1.20&nbsp;±0.10&nbsp;±0.11&nbsp;±0.11&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.20-1.30&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.30-1.40&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>阿拉善盟材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR>　　阿拉善盟不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR>&nbsp;&nbsp; 阿拉善盟方管可以执行的技术标准：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 GB/T3094-2000 中国 冷拔异型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 GB/T6728-2002 中国 结构用冷弯空心型钢<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 ASTM A 500 美国 结构用碳素钢冷成型圆截面和异型截面焊接钢管和无缝管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 JIS G 3466 日本 一般构造用角型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 DIN EN 10210 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及热精加工结构空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 DIN EN 10219 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及冷弯成型空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 JG 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无</FONT><FONT face=Verdana>缝管、GB/T18984-2003低温管道用GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石</FONT><FONT face=Verdana>油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量、高压管、无缝方管、异型无缝钢管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、</FONT><FONT face=Verdana>电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量</FONT><FONT face=Verdana>大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力，丰富齐全的规格品种，完善的质量保证，合理的价格，优质的服务，不断地</FONT><FONT face=Verdana>受到新老用户及业内人士的肯定和信任，我们本着及用户之所及，想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏，进取，在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表</FONT><FONT face=Verdana>示由衷的感谢，愿我们今后的合作更加愉快！<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>阿拉善盟一根6m钢管 阿拉善盟外径273 阿拉善盟冷拔管工艺 <BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('195','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('196','23','<b>63*5无缝钢管价格 63*5山东20号钢管价格 63*5奥氏体不锈钢 -西藏拉萨合金管行情</b><br /><br />\r\n									<P>63*5价格-20号-最新规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>63*5砂模型离心铸铁钢管的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>63*5无缝钢管价格 63*5山东20号钢管价格 63*5奥氏体不锈钢 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>63*5铁素体不锈钢/63*5奥氏体不锈钢/63*5双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>公司主营钢管规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('197','23','<b>恩施冷拔管工艺 恩施直径48钢管价格 恩施镀锌方矩管 -河南洛阳厚壁钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>恩施镀锌管定义<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯</FONT><FONT face=Verdana>化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷</FONT><FONT face=Verdana>镀)。只有规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，不准用冷镀锌管作水、煤气</FONT><FONT face=Verdana>管。 <BR>　　一般现在用的镀锌钢管都是热镀锌的，而电气上用的线槽等用的是冷镀锌，颜色有一定的区别　　冷镀---只在外管壁镀锌,热镀---内外都镀. <BR>　　镀锌焊管是在焊接钢管的基础上再热镀锌(即在锌锅内将锌溶化,再将钢管浸入液体锌中一段时间取出,再冷却吹干). 使钢管内外壁同时有一层锌层附着. 镀</FONT><FONT face=Verdana>锌管一般用于低压流体(即水,液体煤气)的输送. <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>恩施材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR>　　恩施不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR>&nbsp;&nbsp; 恩施方管可以执行的技术标准：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 GB/T3094-2000 中国 冷拔异型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 GB/T6728-2002 中国 结构用冷弯空心型钢<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 ASTM A 500 美国 结构用碳素钢冷成型圆截面和异型截面焊接钢管和无缝管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 JIS G 3466 日本 一般构造用角型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 DIN EN 10210 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及热精加工结构空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 DIN EN 10219 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及冷弯成型空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 JG 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无</FONT><FONT face=Verdana>缝管、GB/T18984-2003低温管道用GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石</FONT><FONT face=Verdana>油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量、高压管、无缝方管、异型无缝钢管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、</FONT><FONT face=Verdana>电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量</FONT><FONT face=Verdana>大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力，丰富齐全的规格品种，完善的质量保证，合理的价格，优质的服务，不断地</FONT><FONT face=Verdana>受到新老用户及业内人士的肯定和信任，我们本着及用户之所及，想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏，进取，在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表</FONT><FONT face=Verdana>示由衷的感谢，愿我们今后的合作更加愉快！<BR><BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>恩施冷拔管工艺 恩施直径48 恩施镀锌方矩管 <BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>恩施热轧钢板厚度允许偏差<BR>较高轧制精度公称厚度<BR>(钢板和钢带)/mm&nbsp;在下列宽度时的厚度允许偏差/mm<BR>&nbsp;600-750&nbsp;＞750-1000&nbsp;＞1000-1500&nbsp;1500-2000&nbsp;＞2000-2300&nbsp;＞2300-2700&nbsp;＞2700-3000<BR>＞0.35-0.50&nbsp;±0.05&nbsp;±0.05&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.50-0.60&nbsp;±0.06&nbsp;±0.06&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.60-0.75&nbsp;±0.07&nbsp;±0.07&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.75-0.90&nbsp;±0.08&nbsp;±0.08&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.90-1.10&nbsp;±0.09&nbsp;±0.09&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.10-1.20&nbsp;±0.10&nbsp;±0.11&nbsp;±0.11&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.20-1.30&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.30-1.40&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR><BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('198','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('199','23','<b>28*5保温管经销商 28*5薄壁管价格 28*5砂型离心铸铁管 -江西南昌冷拔钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT></P><P>主营品种：、、、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用无缝钢管：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝钢管：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压无缝管：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>28*5保温管经销商 28*5薄壁管价格 28*5砂型离心铸铁管 <BR></FONT></P><P></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('200','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('201','23','<b>厦门镀锌钢管加工 厦门热镀锌钢管厂 厦门陶瓷钢管 -四川成都船舶管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>厦门镀锌加工 厦门热镀锌 厦门陶瓷钢管 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>镀锌钢管分冷镀管、热镀管，前者已被禁用，后者还被国家提倡暂时能用.<BR>热镀锌管<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。<BR>热镀锌钢管：钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。<BR>冷镀锌管<BR>冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷镀)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。<BR>冷镀锌钢管：锌层是电镀层，锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄，锌层简单附着在钢管基体上，容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中，禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。</FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>厦门无缝钢管市场规格表<BR>规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格<BR>219*16&nbsp;273*36&nbsp;356*28&nbsp;426*12<BR>219*18&nbsp;273*40&nbsp;356*36&nbsp;426*13<BR>219*20&nbsp;273*42&nbsp;377*9&nbsp;426*14<BR>219*22&nbsp;273*45&nbsp;377*10&nbsp;426*17<BR>219*24&nbsp;298.5*36&nbsp;377*12&nbsp;426*20<BR>219*25&nbsp;325*8&nbsp;377*14&nbsp;426*22<BR>219*26&nbsp;325*9&nbsp;377*15&nbsp;426*30<BR>219*28&nbsp;325*10&nbsp;377*16&nbsp;426*36<BR>219*30&nbsp;325*11&nbsp;377*18&nbsp;426*40<BR>219*32&nbsp;325*12&nbsp;377*20&nbsp;426*50<BR>219*35&nbsp;325*13&nbsp;377*22&nbsp;457*9.5<BR>219*38&nbsp;325*14&nbsp;377*25&nbsp;457*14<BR>273*7&nbsp;325*15&nbsp;377*32&nbsp;457*16<BR>273*8&nbsp;325*16&nbsp;377*36&nbsp;457*19<BR>273*9&nbsp;325*17&nbsp;377*40&nbsp;457*24<BR>273*9.5&nbsp;325*18&nbsp;377*45&nbsp;457*65<BR>273*10&nbsp;325*20&nbsp;377*50&nbsp;508*13<BR>273*11&nbsp;325*22&nbsp;406*9.5&nbsp;508*16<BR>273*12&nbsp;325*23&nbsp;406*11&nbsp;508*20<BR>273*13&nbsp;325*25&nbsp;406*13&nbsp;508*22<BR>273*15&nbsp;325*28&nbsp;406*17&nbsp;558.8*14<BR>273*16&nbsp;325*30&nbsp;406*22&nbsp;530*13<BR>273*18&nbsp;325*32&nbsp;406*32&nbsp;530*20<BR>273*20&nbsp;325*36&nbsp;406*36&nbsp;570*12.5<BR>273*22&nbsp;325*40&nbsp;406*40&nbsp;610*13</FONT></P><P>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana></FONT>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>厦门螺旋管及其标准分类<BR>　　承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5036-83主要用于输送石油、天然气的管线；承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管SY5038-83，用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型；一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5037-83，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管 <BR>　　现在螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2000（部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管）、GB/T9711.1-1997（国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分：A级钢管(到目前要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管)）、API-5L（美国石油协会、也叫管线钢管；其中分为PSL1和PSL2两个级别）、SY/T5040-92（桩用螺旋缝埋弧焊钢管） <BR>螺旋管材质<BR>　　Q235A，Q235B.Q23b,0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb.　Q345 L245 L290 X42 X46 X70 X80 </FONT></P><P><FONT face=Verdana>厦门高压管的主要生产流程<BR>　　高压管的主要生产流程：管坯及坯加热、管坯的穿孔、钢管的延伸。<BR>　　高压管的轧制、钢管定径与减径、钢管的冷却和精整 或者可以说是 钢胚的加热 穿孔 热扎 酸洗 冷拔 碳烧 切头 喷标 包装 成品一种无缝钢管的制造方法，其特征在于：设置将具有多个轧辊的轧制机座、以互相不同的轧制方向连续配置多台的芯棒式无缝管轧机，在这样的制造生产线上对无缝钢管进行轧制后，在多点上测定轧制后的钢管圆周方向上的壁厚，根据其测定结果，至少分别控制芯棒式无缝管轧机的最终轧制机座上的轧辊各个轴的两端位置，以便使壁厚不均达到最小。一般&gt;合金管&gt;合金管&gt;高压合金管简称无缝钢管，用普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢制造，用于制作输送液体管道或制作结构、零件用。高压管按外径和壁厚度供货，在同一外径下有多种壁厚，高压管承受的压力范围较大。通常钢管长度，热轧管为3-12.5m，冷拔（轧）管为1.5-9m。</FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>厦门镀锌管标准分类<BR>为提高钢管的耐腐蚀性能，对一般钢管(黑管)进行镀锌。<BR>镀锌钢管分热镀锌和电钢锌两种，热镀锌镀锌层厚，电镀锌成本低。<BR>吹氧焊管：用作炼钢吹氧用管，一般用小口径的焊接钢管，规格由3/8寸-2寸八种。用08、10、15、20或Q195-Q235钢带制成。为防蚀，有的进行渗铝处理。</FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('202','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('203','23','<b>四平GB/T8163-2008 四平GB6479-2000 四平GB5310-2008 -湖北宜昌结构管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>四平气动缸简用精密（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>四平柴油机用高压无缝钢管的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;钢管应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>四平柴油机用高压无缝钢管（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝钢管的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P>产品名称：无缝钢管、一般结构管、厚壁无缝钢管、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质无缝管、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>四平GB/T8163-2008 四平GB6479-2000 四平GB5310-2008 &nbsp;<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>四平无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('204','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('205','23','<b>黑龙江89*6钢管价格 黑龙江API 5L X52管线管 黑龙江103*7钢管价格 -重庆重庆厚壁钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P></STRONG></FONT></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>黑龙江冷拔高压锅炉管的好处在哪里？<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能</FONT><FONT face=Verdana>（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR><BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0033ff>黑龙江89*6 黑龙江API 5L X52管线管 黑龙江103*7钢管价格 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>黑龙江美标API 5L X52管线管现货|黑龙江X52石油套管规格|黑龙江X52价格<BR></STRONG></FONT>天津 美标API 5L 管线管 89*6 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 103*7 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 114*8 X52 宝钢 8500 <BR>天津 美标API 5L管线管 133*10 X52 天津 8300 <BR>天津 美标API 5L 管线管 159*10 X52 宝钢 8200 <BR>天津 美标API 5L 管线管 168*10 X52 宝钢 8200 <BR></FONT></FONT></P><P></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>本公司是一家专业从事无缝钢管，16mn无缝钢管,大口径无缝钢管,,热轧钢管,冷拔钢管，高压锅炉管,&nbsp; 本公司在无缝中也有较大的知名度和影响</FONT><FONT face=Verdana>力。有自己的科技研发中心和技术攻关团队。主要研究生产 无缝钢管,&nbsp; 精密无缝钢管,&nbsp; API无缝钢管,&nbsp; 机械用无缝钢管,&nbsp; 流体无缝钢管,&nbsp; 结构无缝钢管,&nbsp; </FONT><FONT face=Verdana>工业用无缝钢管,&nbsp; 化工(化肥)用无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 建筑用,&nbsp;&nbsp; 光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管,&nbsp; 退火(Annealed)无缝钢管, 正火(Normalized)无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管,&nbsp; 回火无缝钢管,&nbsp; 调质无缝钢管,&nbsp; 液压系统无缝钢管,&nbsp; 汽车用(精密)无缝钢管,&nbsp; 轴承(精密)无缝钢管,&nbsp; 合金无缝钢管,&nbsp; 碳素无缝钢管,&nbsp; 高温作业(锅炉</FONT><FONT face=Verdana>)无缝钢管,&nbsp; 低温作业(冷库)无缝钢管,&nbsp; 镀锌无缝钢管,&nbsp; 防腐涂层无缝钢管(产品开发中...),&nbsp; 自来水管道用无缝钢管,&nbsp; 输油用无缝钢管, GB/T====系列无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管, ASTM A====系列无缝钢管, EN====系列无缝钢管, JIS G====系列无缝钢管, DIN====系列无缝钢管, BS====系列无缝钢管,&nbsp; 公制(mm)无缝钢管,&nbsp; 英制</FONT><FONT face=Verdana>(inch\")无缝钢管,&nbsp; 石油裂化钢管,&nbsp; 锅炉(ASME)高压无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 热轧无缝钢管,&nbsp; 冷拔精密无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密钢管,&nbsp; 厚壁(WT20-</FONT><FONT face=Verdana>30mm)无缝钢管,&nbsp; 薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管,&nbsp; 等常用(标准)规格 和 特殊(非标)规格的无缝钢管。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>　　<FONT color=#3300ff size=4><STRONG>黑龙江冷拔无缝钢管的力学性能及抗拉强度<BR></STRONG></FONT>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示</FONT><FONT face=Verdana>金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②冷拔无缝钢管屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点</FONT><FONT face=Verdana>的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>&nbsp;　　屈服點的計算公式為： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　式中：Fs--試樣拉伸過程中屈服力（恆定），N（牛頓）So--試樣原始橫截面積，mm2。 <BR>　　③冷拔无缝鋼管斷後伸長率（σ） <BR>　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比，稱為伸長率。以σ表示，單位為%。計算公式為：<BR>　　式中：L1--試樣拉斷後的標距長度，mm； L0--試樣原始標距長度，mm。 <BR>　④冷拔鋼管斷面收縮率（ψ） <BR>　　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其縮徑處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比，稱為斷面收縮率。以ψ表示，單位為%。計算公式如下：<BR>　　⑤冷拔无缝钢管硬度指标 　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏</FONT><FONT face=Verdana>硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种<BR></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('206','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('207','23','<b>114*12结构管用途 114*12无缝管钢管价位 114*12保温管经销商 -湖南衡阳厚壁钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>主营品种：钢管、无缝管、无缝钢管、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口合金管、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>114*12结构管用途 114*12无缝管钢管价位 114*12保温管经销商 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('208','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('209','23','<b>山东无缝钢管壁厚表 山东大口径钢管销售 山东石油裂化管批发 -贵州贵阳无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>精密规格<BR>规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格<BR>8*2&nbsp;23*3&nbsp;30*6&nbsp;38*2.5&nbsp;50*2&nbsp;58*3&nbsp;68*3&nbsp;78*8<BR>10*2.5&nbsp;23*4&nbsp;32*2&nbsp;38*3&nbsp;50*2.5&nbsp;58*4&nbsp;68*4&nbsp;80*2<BR>16*2&nbsp;24*2&nbsp;32*2.5&nbsp;38*3.5&nbsp;50*3&nbsp;58*6&nbsp;68*6&nbsp;80*3<BR>16*2.5&nbsp;24*3&nbsp;32*3&nbsp;38*4&nbsp;50*4&nbsp;59*2&nbsp;70*2&nbsp;80*4<BR>16*3&nbsp;24*4&nbsp;32*3.5&nbsp;38*6&nbsp;50*6&nbsp;59*3&nbsp;70*3&nbsp;80*6<BR>17*2&nbsp;25*2&nbsp;32*4&nbsp;40*2&nbsp;51*2&nbsp;59*4&nbsp;70*4&nbsp;80*8<BR>17*2.5&nbsp;25*3&nbsp;32*5&nbsp;40*3&nbsp;51*3&nbsp;59*6&nbsp;70*6&nbsp;80*12<BR>17*3&nbsp;25*4&nbsp;32*6&nbsp;40*4&nbsp;51*4&nbsp;60*2&nbsp;72*2&nbsp;81*2<BR>18*2&nbsp;27*2&nbsp;34*2&nbsp;40*5&nbsp;52*2&nbsp;60*3&nbsp;72*3&nbsp;81*4<BR>18*2.5&nbsp;27*3&nbsp;34*2.5&nbsp;40*6&nbsp;52*3&nbsp;60*4&nbsp;72*4&nbsp;81*6<BR>18*3&nbsp;27*4&nbsp;34*3&nbsp;42*2&nbsp;52*4&nbsp;60*6&nbsp;72*6&nbsp;81*8<BR>19*2&nbsp;28*2&nbsp;34*4&nbsp;42*3&nbsp;52*6&nbsp;62*2&nbsp;75*2&nbsp;81*12<BR>19*2.5&nbsp;28*2.5&nbsp;34*5&nbsp;42*4&nbsp;53*2&nbsp;62*3&nbsp;75*3&nbsp;82*4<BR>19*3&nbsp;28*3&nbsp;34*6&nbsp;42*6&nbsp;53*3&nbsp;62*4&nbsp;75*4&nbsp;82*6<BR>19*3.5&nbsp;28*3.5&nbsp;35*2&nbsp;45*2&nbsp;53*4&nbsp;62*6&nbsp;75*6&nbsp;82*8<BR>20*2&nbsp;28*4&nbsp;35*2.5&nbsp;45*3&nbsp;53*6&nbsp;64*2&nbsp;75*8&nbsp;82*12<BR>20*2.5&nbsp;29*2&nbsp;35*3&nbsp;45*4&nbsp;55*2&nbsp;64*3&nbsp;76*2&nbsp;83*4<BR>20*3&nbsp;29*3&nbsp;35*4&nbsp;45*6&nbsp;55*3&nbsp;64*4&nbsp;76*3&nbsp;83*6<BR>21*2&nbsp;29*4&nbsp;35*5&nbsp;46*2&nbsp;55*4&nbsp;64*6&nbsp;76*4&nbsp;83*8<BR>21*3&nbsp;30*2&nbsp;35*6&nbsp;46*3&nbsp;55*6&nbsp;65*2&nbsp;76*6&nbsp;83*12<BR>21*4&nbsp;30*2.5&nbsp;36*2&nbsp;46*4&nbsp;57*2&nbsp;65*3&nbsp;76*8&nbsp;85*4<BR>22*2&nbsp;30*3&nbsp;36*2.5&nbsp;48*2&nbsp;57*3&nbsp;65*4&nbsp;78*2&nbsp;85*6<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 公司专业经营各种规格的精密，冷拔钢管，精密无缝钢管，20#冷拔钢管。40Cr精密钢管20Cr精密管 20cr精密钢管摩托车汽车配件钢管 汽车摩托车配件用20Cr精密管 40Cr精密管 20Cr精密钢管精密家，量大优惠。冷轧精密精密钢管是由成品精密管或精密毛管，经酸洗，磷化，皂化处理后，然后经冷轧管机轧制而成钢管精密度极高一般可控制在0.02(2丝)-0.05MM(5丝)范围之内，其标准为：GB3639-83内径允许偏差为0.03mm(3丝)，内表面粗糙度：Ra 0.2～0.8μm，钢管直线度：0.3～1.5mm/m。优钢管业是聊城市专业精密钢管厂家，拥有250B、750B棒料剪断机各1台；LB20—KB150吨冷拔机12台；35米连续退火炉2台；Φ40、Φ100、Φ60矫直机各1台； 20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管Φ50 Φ160涡流探伤机各1台；Φ2.5—Φ3m煤气发生炉5台；引进Φ60、Φ76、Φ100穿孔生产线各1条；理化实验室1处模具钢材各种优质塑胶/五金/磨料磨具压铸模具钢、合结钢、碳结钢、冷热模具钢、合工钢、合结钢、40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管不锈钢、轧辊钢、塑模钢、轴承钢、碳工钢、军工钢规格齐全备有大型锯床，可零锯割承接钢锭、方坯、模条、锻件制造、轧辊毛坯制作。每年可向用户提供Φ20mm-Φ400mm，壁厚3mm-50mm的冷拔精密管2万吨。<BR>&nbsp;&nbsp; 主营：气弹簧专用冷轧工业合金冷拔精密光亮精密钢管 ，汽车减振器用冷轧工业合金冷拔精密光亮精密钢管 ，摩托车减振器用冷轧工业合金冷拔精密光亮精密钢管 ，重型汽车及柴油机用高压油管，液压用精密精密轴承钢管，千斤顶专用冷轧精密钢管，20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管不锈钢极薄壁精密轴承钢管，冷轧精密不锈轴承钢管，不锈钢毛细管，不绣钢小直径轴承钢管，输送流体用精密轴承钢管，工电机外壳专用精密钢管 、液压和气动缸筒用精密内径精密钢管显著特点是：1、40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管精轧钢管/冷轧精密钢管公差尺寸精度高，产品精度控制±0.05mm；光洁度好；内外表面无氧化层，内壁清洁度好。2、油泵油枪钢管 摩托车汽车配件钢管 汽车摩托车配件用用精轧钢管/冷轧精密钢管的综合性能优良，能承受高压，冷弯、扩口、压扁不开裂，不皱皮，能作各种复杂变形及机械加工处理。3、精轧钢管/冷轧精密钢管精密精密管的推广应用可以节约钢材，提高加工工效，减少加工工序和设备投资，可以节约费用和大大节约机械加工工时，提高生产量和材料利用率，同时有利于提高产品质量，降低成本规格型号合金精密轴承冷轧精密钢管材料外圆及孔的尺寸偏差较大，而且还存在一定的形状误差和表面锈蚀，因而在确定毛坯尺寸时都留有较大的余量。使各种规格组合泵缸套的材料平均利用率车削加工带来许多困难，材料成本20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管和加工成本居高不下油泵油枪钢管 油枪油泵用。各种规格缸套近生产规模属于大批量生产。确定工艺方案时应选用专用机床、自动机床或自动生产线，而各生产厂均采用通用机床和部分专用工装，生产工艺落后，工序繁多。由于目前资金紧张，组合泵40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管又有被整筒泵现采用冷精轧精密钢管后缸套形状简单，是最典型的套类零件。零件的形状与毛坯形状又十分接近，这就为毛坯全的精化、实现少屑和无屑加工提供了极为有利的条件。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不锈钢管规格型号6mm-630mm×1-30mm合金钢管规格型号16mm-820mm×2mm-50mm精密钢管规格型号6mm-1340Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管20mm×1mm-200mm精密钢管规格型号18mm-89mm×2mm-14mm钢管，月产150吨-200吨。碳结钢钢管，合金钢钢管，模具钢类材质：钢管等缸套的数量之大（变直径异型精密钢 山东省聊城市冷拔精密精密钢40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管管厂20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管摩托车汽车配件冷拔钢管精密钢管精拔精密钢管表面光洁、光亮、公称尺寸公差小、椭圆度小、壁厚误差小精密管轴承钢管精密管冷轧精密钢管。</FONT></P><P>\r\n<H3>精密无缝钢管</H3>\r\n<DIV><B>标准</B>： \r\n<DIV>GB/T3639---------中国国家标准 <BR>GB/T8713---------中国国家标准 \r\n<DIV><B>用途</B>：\r\n<DIV>用于机械结构、液压设备、液压和气动缸筒的制造。 \r\n<DIV><B>主要生产钢管牌号</B>：\r\n<DIV>10、20、35、45 等\r\n<DIV>经协商，也可供应其它牌号的钢管。 \r\n<DIV><B>机械性能</B>：\r\n<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1018>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top rowSpan=4 width=57>\r\n<DIV align=center>牌号<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=961 colSpan=9>\r\n<DIV align=center>交货状态<B></B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=210 colSpan=2>\r\n<DIV align=center>BK<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=210 colSpan=2>\r\n<DIV align=center>BKW<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=210 colSpan=2>\r\n<DIV align=center>BKS<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=331 colSpan=3>\r\n<DIV align=center>NBK<B></B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>屈服强度(MPa)</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=961 colSpan=9>\r\n<DIV align=center>≥<B></B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>10</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>410</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>6</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>375</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>10</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>335</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>12</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>335</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>24</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>20</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>510</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>5</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>450</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>8</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>430</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>10</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>410</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>20</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>35</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>590</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>4</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>550</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>6</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>520</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>8</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>530</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>17</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>45</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>645</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>4</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>630</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>5</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>610</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>7</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>600</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>14</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>40Cr</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>≥784</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>≥12</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>37Mn5</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>≥784</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>≥12</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>无缝钢管的硬度检测方法<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝钢管要进行力学性能测试。力学性能测试方法主要分两类，一类是拉伸试验，一类是硬度试验。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 拉伸试验是将无缝钢管制成试样，在拉伸试验机上将试样拉至断裂，然后测定一项或几项力学性能，通常仅测定抗拉强度、屈服强度、断后伸长率和断面收缩率。拉伸试验是金属材料最基本的力学性能试验方法，几乎所有的金属材料，只要对力学性能有要求，都规定了拉伸试验。特别是那些形状不便于进行硬度试验的材料，拉伸试验成为唯一的力学性能检测手段。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 硬度试验是将一个硬质压头按规定条件缓慢压入试样表面、然后测试压痕深度或尺寸，以此确定材料硬度的大小。硬度试验是材料力学性能试验中最简单、最迅速、最易于实施的方法。硬度试验是非破坏性的，材料硬度值与抗拉强度值之间有近似的换算关系。材料的硬度值可以换算成抗拉强度值，这一点具有很大的实用意义。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于拉伸试验不便于测试，并且由硬度换算到强度很方便，因此人们越来越多地只测试材料硬度而较少测试其强度。特别是由于硬度计制造技术的不断进步和推陈出新，一些原来无法直接测试硬度的材料，如无缝钢管、不锈钢板和不锈钢带等，现在都已经可能直接测试硬度了。所以，存在一个硬度试验逐渐代替拉伸试验的趋势。</FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('210','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('211','23','<b>63*3.5流体管价格 63*3.5钢管规格表 63*3.5无缝钢管价格 -河南其他无缝管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>63*3.5铁素体不锈钢/63*3.5奥氏体不锈钢/63*3.5双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>公司主营规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>63*3.5无缝-20号钢管价格-最新钢管规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P><P></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>63*3.5流体管价格 63*3.5钢管规格表 63*3.5无缝钢管价格 <BR></FONT></P><P>63*3.5砂模型离心铸铁钢管的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('212','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('213','23','<b>东营16mn无缝钢管价格 东营钢管力学性能介绍 东营精密无缝钢管供应 -湖北宜昌镀锌钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>东营16mn价格 东营力学性能介绍 东营精密无缝钢管供应 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>东营钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>东营45号<FONT face=Verdana>无缝钢管<BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>东营20号无缝钢管<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#无缝管现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝钢管规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('214','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('215','23','<b>防城港45号无缝钢管 防城港那里钢管价钱低 防城港钢管力学性能介绍 -四川不锈钢无缝管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>防城港20号<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>防城港45号无缝钢管 防城港那里钢管价钱低 防城港钢管力学性能介绍 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有无缝管穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>防城港45号<FONT face=Verdana>无缝钢管<BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>防城港钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('216','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('217','23','<b>塔城地区GB6479-2000 塔城地区Q235钢管价格 塔城地区高压无缝管用途 -云南大理不锈钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>塔城地区气动缸简用精密（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>塔城地区无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>塔城地区柴油机用高压无缝钢管的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;钢管应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>产品名称：无缝钢管、一般结构管、厚壁无缝钢管、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质无缝管、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>塔城地区柴油机用高压无缝钢管（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝钢管的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>塔城地区GB6479-2000 塔城地区Q235 塔城地区高压无缝管用途 &nbsp;<BR></FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('218','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('219','23','<b>漯河GB/T8162-2008 漯河柴油机用无缝管 漯河GB/T8163-2008 -湖北襄樊无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>漯河GB/T8162-2008 漯河柴油机用 漯河GB/T8163-2008 &nbsp;<BR></FONT></P><P>产品名称：、一般结构管、厚壁无缝、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质无缝管、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>漯河柴油机用高压无缝钢管（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝钢管的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>漯河柴油机用高压无缝钢管的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;钢管应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>漯河无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>漯河气动缸简用精密无缝钢管（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用无缝管。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('220','23','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('221','23','<b>张家界X52石油套管 张家界133*10钢管价格 张家界114*8钢管价格 -重庆重庆液压支架管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>本公司是一家专业从事，16mn无缝,大口径无缝钢管,,热轧钢管,冷拔钢管，高压锅炉管,&nbsp; 本公司在无缝中也有较大的知名度和影响</FONT><FONT face=Verdana>力。有自己的科技研发中心和技术攻关团队。主要研究生产 无缝钢管,&nbsp; 精密无缝钢管,&nbsp; API无缝钢管,&nbsp; 机械用无缝钢管,&nbsp; 流体无缝钢管,&nbsp; 结构无缝钢管,&nbsp; </FONT><FONT face=Verdana>工业用无缝钢管,&nbsp; 化工(化肥)用无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 建筑用,&nbsp;&nbsp; 光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管,&nbsp; 退火(Annealed)无缝钢管, 正火(Normalized)无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管,&nbsp; 回火无缝钢管,&nbsp; 调质无缝钢管,&nbsp; 液压系统无缝钢管,&nbsp; 汽车用(精密)无缝钢管,&nbsp; 轴承(精密)无缝钢管,&nbsp; 合金无缝钢管,&nbsp; 碳素无缝钢管,&nbsp; 高温作业(锅炉</FONT><FONT face=Verdana>)无缝钢管,&nbsp; 低温作业(冷库)无缝钢管,&nbsp; 镀锌无缝钢管,&nbsp; 防腐涂层无缝钢管(产品开发中...),&nbsp; 自来水管道用无缝钢管,&nbsp; 输油用无缝钢管, GB/T====系列无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管, ASTM A====系列无缝钢管, EN====系列无缝钢管, JIS G====系列无缝钢管, DIN====系列无缝钢管, BS====系列无缝钢管,&nbsp; 公制(mm)无缝钢管,&nbsp; 英制</FONT><FONT face=Verdana>(inch\")无缝钢管,&nbsp; 石油裂化钢管,&nbsp; 锅炉(ASME)高压无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 热轧无缝钢管,&nbsp; 冷拔精密无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密钢管,&nbsp; 厚壁(WT20-</FONT><FONT face=Verdana>30mm)无缝钢管,&nbsp; 薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管,&nbsp; 等常用(标准)规格 和 特殊(非标)规格的无缝钢管。<BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0033ff>张家界X52石油套管 张家界133*10 张家界114*8钢管价格 <BR></FONT></P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>张家界美标API 5L X52管线管现货|张家界X52石油套管规格|张家界X52无缝钢管价格<BR></STRONG></FONT>天津 美标API 5L 管线管 89*6 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 103*7 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 114*8 X52 宝钢 8500 <BR>天津 美标API 5L管线管 133*10 X52 天津 8300 <BR>天津 美标API 5L 管线管 159*10 X52 宝钢 8200 <BR>天津 美标API 5L 管线管 168*10 X52 宝钢 8200 <BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>　　<FONT color=#3300ff size=4><STRONG>张家界冷拔无缝钢管的力学性能及抗拉强度<BR></STRONG></FONT>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示</FONT><FONT face=Verdana>金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②冷拔无缝钢管屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点</FONT><FONT face=Verdana>的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>&nbsp;　　屈服點的計算公式為： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　式中：Fs--試樣拉伸過程中屈服力（恆定），N（牛頓）So--試樣原始橫截面積，mm2。 <BR>　　③冷拔无缝鋼管斷後伸長率（σ） <BR>　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比，稱為伸長率。以σ表示，單位為%。計算公式為：<BR>　　式中：L1--試樣拉斷後的標距長度，mm； L0--試樣原始標距長度，mm。 <BR>　④冷拔鋼管斷面收縮率（ψ） <BR>　　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其縮徑處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比，稱為斷面收縮率。以ψ表示，單位為%。計算公式如下：<BR>　　⑤冷拔无缝钢管硬度指标 　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏</FONT><FONT face=Verdana>硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种<BR></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>张家界冷拔高压锅炉管的好处在哪里？<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能</FONT><FONT face=Verdana>（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('222','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('223','22','<b>临夏直径48钢管价格 临夏Q195钢管价格 临夏20厚不锈钢价格 -广西柳州冷拔钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>临夏材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR>　　临夏不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR>&nbsp;&nbsp; 临夏方管可以执行的技术标准：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 GB/T3094-2000 中国 冷拔异型<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 GB/T6728-2002 中国 结构用冷弯空心型钢<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 ASTM A 500 美国 结构用碳素钢冷成型圆截面和异型截面焊接钢管和无缝管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 JIS G 3466 日本 一般构造用角型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 DIN EN 10210 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及热精加工结构空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 DIN EN 10219 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及冷弯成型空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 JG 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无</FONT><FONT face=Verdana>缝管、GB/T18984-2003低温管道用GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石</FONT><FONT face=Verdana>油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量、高压管、无缝方管、异型无缝钢管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、</FONT><FONT face=Verdana>电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量</FONT><FONT face=Verdana>大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力，丰富齐全的规格品种，完善的质量保证，合理的价格，优质的服务，不断地</FONT><FONT face=Verdana>受到新老用户及业内人士的肯定和信任，我们本着及用户之所及，想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏，进取，在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表</FONT><FONT face=Verdana>示由衷的感谢，愿我们今后的合作更加愉快！<BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>临夏直径48 临夏Q195钢管价格 临夏20厚不锈钢价格 <BR></FONT></P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>临夏镀锌管定义<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯</FONT><FONT face=Verdana>化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷</FONT><FONT face=Verdana>镀)。只有规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，不准用冷镀锌管作水、煤气</FONT><FONT face=Verdana>管。 <BR>　　一般现在用的镀锌钢管都是热镀锌的，而电气上用的线槽等用的是冷镀锌，颜色有一定的区别　　冷镀---只在外管壁镀锌,热镀---内外都镀. <BR>　　镀锌焊管是在焊接钢管的基础上再热镀锌(即在锌锅内将锌溶化,再将钢管浸入液体锌中一段时间取出,再冷却吹干). 使钢管内外壁同时有一层锌层附着. 镀</FONT><FONT face=Verdana>锌管一般用于低压流体(即水,液体煤气)的输送. <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>临夏热轧钢板厚度允许偏差<BR>较高轧制精度公称厚度<BR>(钢板和钢带)/mm&nbsp;在下列宽度时的厚度允许偏差/mm<BR>&nbsp;600-750&nbsp;＞750-1000&nbsp;＞1000-1500&nbsp;1500-2000&nbsp;＞2000-2300&nbsp;＞2300-2700&nbsp;＞2700-3000<BR>＞0.35-0.50&nbsp;±0.05&nbsp;±0.05&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.50-0.60&nbsp;±0.06&nbsp;±0.06&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.60-0.75&nbsp;±0.07&nbsp;±0.07&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.75-0.90&nbsp;±0.08&nbsp;±0.08&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.90-1.10&nbsp;±0.09&nbsp;±0.09&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.10-1.20&nbsp;±0.10&nbsp;±0.11&nbsp;±0.11&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.20-1.30&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.30-1.40&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('224','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('225','22','<b>丰台区高压无缝管用途 丰台区GB/T8163-2008 丰台区GB3087-2008 -陕西西安合金管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>丰台区高压用途 丰台区GB/T8163-2008 丰台区GB3087-2008 &nbsp;<BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>丰台区柴油机用高压的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><BR>&nbsp;</P><P>产品名称：无缝钢管、一般结构管、厚壁无缝钢管、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质无缝管、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>丰台区柴油机用高压无缝钢管（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝钢管的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>丰台区无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>丰台区气动缸简用精密无缝钢管（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用无缝管。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('226','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('227','22','<b>127*8套管每米重量 127*8结构管用途 127*8壁厚怎么算 -甘肃兰州不锈钢方管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>127*8套管每米重量 127*8结构管用途 127*8壁厚怎么算 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P>主营品种：钢管、无缝管、无缝钢管、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口合金管、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('228','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('229','22','<b>63*3.5流体管价格 63*3.5钢管规格表 63*3.5无缝钢管价格 -河南其他无缝管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>63*3.5铁素体不锈钢/63*3.5奥氏体不锈钢/63*3.5双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>公司主营规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>63*3.5无缝-20号钢管价格-最新钢管规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P><P></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>63*3.5流体管价格 63*3.5钢管规格表 63*3.5无缝钢管价格 <BR></FONT></P><P>63*3.5砂模型离心铸铁钢管的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('230','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('231','22','<b>东营16mn无缝钢管价格 东营钢管力学性能介绍 东营精密无缝钢管供应 -湖北宜昌镀锌钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>东营16mn价格 东营力学性能介绍 东营精密无缝钢管供应 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>东营钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>东营45号<FONT face=Verdana>无缝钢管<BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>东营20号无缝钢管<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#无缝管现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝钢管规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('232','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('233','22','<b>防城港45号无缝钢管 防城港那里钢管价钱低 防城港钢管力学性能介绍 -四川不锈钢无缝管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>防城港20号<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>防城港45号无缝钢管 防城港那里钢管价钱低 防城港钢管力学性能介绍 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有无缝管穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>防城港45号<FONT face=Verdana>无缝钢管<BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>防城港钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('234','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('235','22','<b>塔城地区GB6479-2000 塔城地区Q235钢管价格 塔城地区高压无缝管用途 -云南大理不锈钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>塔城地区气动缸简用精密（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>塔城地区无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>塔城地区柴油机用高压无缝钢管的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;钢管应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>产品名称：无缝钢管、一般结构管、厚壁无缝钢管、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质无缝管、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>塔城地区柴油机用高压无缝钢管（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝钢管的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>塔城地区GB6479-2000 塔城地区Q235 塔城地区高压无缝管用途 &nbsp;<BR></FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('236','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('237','22','<b>漯河16mn无缝钢管规格表 漯河直缝焊管厂 漯河壁厚6mm管价格 -重庆无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>漯河16mn规格表 漯河直缝焊管厂 漯河壁厚6mm管价格 <BR></FONT></P><P>漯河16mn无缝规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金钢管,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>漯河内螺纹，内螺纹合金管执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>漯河什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('238','22','<b>沈阳无缝钢管品牌 沈阳无缝钢管市场 沈阳钢管直销处 -其它知识</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>沈阳材质大全<BR>汽车用管（别克 轿车 专用）&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;小口径高压 锅炉 管&nbsp; <BR>按国内外标准或行业标准 生产210C、15CrMoG、12Cr1MoVG、&nbsp; <BR>T12～T91系列&nbsp; <BR>西气东输 站场用管线管 GB/T9711.2 L245NB Φ1146、&nbsp; <BR>Φ895等&nbsp; <BR>&nbsp;海底输 油管 线管 API5L X52 PSL2 Φ8910、Φ114.311.1&nbsp; <BR>&nbsp;油田用管 N80非调质管 API 5CT Φ139.77.72 J55油管 API 5CT Φ735.51&nbsp; <BR>&nbsp;桁架臂专用管（整体调质管） 协议标准，20Mn2B、 20Mn2、Φ14615等，用于履带式塔吊用起重设备&nbsp; <BR>专用缸筒和支架用管&nbsp; <BR>&nbsp;T91、钢102系列高压锅炉管 GB5310-1995，用于热 电 站高温、高压环境&nbsp; <BR>&nbsp;拖拉机后轴管 35MnVN，履带式拖拉机的后轴&nbsp; <BR>&nbsp;超高强度结构管 35CrMnsi、30CrMnSiNi2A，用于军工、飞机起落架用管&nbsp; <BR>&nbsp;车桥管 20Mn2、Φ17812、Φ12719等&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;岩矸管 协议标准 J55、Φ266、Φ316等，用于高速公路、大&nbsp; <BR>型水电站大坝加固用&nbsp; <BR>&nbsp;液压支柱管 GB/T17396-1998、27SiMn，用于煤机井下作业支撑&nbsp; <BR>固定&nbsp; <BR>&nbsp;按美标生产的锅炉和过热器用中碳钢 ASTM A210、&nbsp; <BR>210C、Φ606&nbsp; <BR>&nbsp;汽车半轴套管 YB/T5035-1996、45Mn2\\45&nbsp; <BR>&nbsp;超长换热器管 20，Φ19216000-21000，用于换热器&nbsp; <BR>&nbsp;叉杆用无缝管 CR-1、Φ485，用于火车提速用的CR转向架交叉杆&nbsp; <BR>&nbsp;火箭炮用定向螺旋异型无缝管 Φ1232.2、MP16Mn、GJB459-88&nbsp; <BR>&nbsp;抗海水腐蚀管Q/CG41-1994、10CrMoA1、Φ1084、Φ252.5&nbsp; <BR>&nbsp;潜油电机轴管 协议标准 Φ3111、Φ3613.5、40Cr、35CrMo、35CrMoV，用于抽油泵的电机轴&nbsp; <BR>&nbsp;低温管道用管 GB/T18984-2003、09DG、10MnDG、09Mn2VDG、B655，用于石化行业处于低温环境的流体&nbsp; </FONT></P><P>\r\n<DIV>沈阳无缝管市场常备货品规格：\r\n<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=622>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>12×1</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>68×4-4.5-10-12-14-16</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>203×6-15-20-25-30-32-45-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>14×1.5-2.5-3</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>70×4-4.5--12-15-16</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>16×1.5-2.5-4</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>73×4-4.5-9-10-12-15</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>245×8--20-22-25-30-34-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>18×2.4-5</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>76×4-47-8-9-10-12-14</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>273×7-9-18-20-25-30-40-45-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>20×2.-3-5</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>83×4.5-5-10-12-14-16-18-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>299×8-24-28-30-38-40-45</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>24×2.-4-5-6</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>89×4.5-8--18-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>325×8-18-38-42</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>25×2.54-5-6</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>95×4.5-6-8--16-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>351×25-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>28-4-5-6</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>102×4.5-5--12-14-16-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>355×6-25-30-40/52</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>32×4-5-6-8</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>108×4.5-510-12-14-18-20-22</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>377×20-24-28-30-45-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>34.5-6-8</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>114×4.5-5--12-14-18-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>402×10-15-20-25-30-35</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>36×3.5-5-6-8</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>121×4.5-5--12-14-16-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>406×10-20-35-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>38×4-5-6-7-8-9-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>127×4.5-5-10-12-14-16-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>426×10-12-20-25-30-35-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>39×3.5-5-8-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>133×4.5--14-16-18-20-25-30</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>450×10--20-25-34-40-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>42×3.5-8-9-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>140×5-6-7-12-14-16-20-22</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>480×10-12-18-20-25-30-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>45×3.5--8-9</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>146×4.5-6-16-18-20-25-30</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>500×10-16-20-25-34-40-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>48×3.5-7-8-9-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>152×4.5-6--16-18-20-25-30</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>510×10--16-20-25-34-40-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>51×3.57-8-9-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>159×4.5-6--14</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>530×-14-16-18-20-30-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>56×6-7-8-9-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>159×16-22-25-30</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>560-16-20-25-30-40-50-60</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>57×3.5-5-10-12</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>168×814-20-25-30-35</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>580×10-14-16-20-30-40-50-70</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>60×3.5-8-9-12-14</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>180×8-25-30-38-40-45-50</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>600×10-14-18-25-20-30-50-60</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>63×3.5-4.59-10-12-14</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>194×6-20-25-30-40-45-50</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>610×10-14-18-25-20-30-50-60</TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n<DIV>备注：如表中有未注明的钢管规格，请直接电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求!</P><P><FONT face=Verdana>沈阳无缝管工艺流程<BR>　　卫生级镜面管工艺流程： <BR>　　管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修磨——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验——冷轧——去油——切头——风干——内抛光——外抛光——检验——标识——成品包装 <BR>　　工业管工艺流程 <BR>　　管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修蘑——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验 </FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>沈阳无缝钢管品牌 沈阳无缝钢管市场 沈阳钢管直销处 我公司专业经营钢管规格：5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金无缝管、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>　　公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-99结构管、GB/T8163-99流体管、GB/T3087-99中低压锅炉管、GB/T5310-95高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、27SiMn液压支架管、高压、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司本着低价经营，质量第一的销售原则，让客户买的放心，用的舒心！诚信、专业、高效是我们的服务宗旨，我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！</FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('239','22','<b>73*12双相不锈钢 73*12钢管规格表 73*12山东20号钢管价格 -其它知识</b><br /><br />\r\n									<P>73*12价格-20号-最新规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>73*12铁素体不锈钢/73*12奥氏体不锈钢/73*12双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>公司主营钢管规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P><P></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>73*12砂模型离心铸铁钢管的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>73*12双相不锈钢 73*12钢管规格表 73*12山东20号钢管价格 <BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('240','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('241','22','<b>韶关133*10钢管价格 韶关114*8钢管价格 韶关冷拔高压锅炉管 -其它知识</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0033ff>韶关133*10 韶关114*8价格 韶关冷拔高压锅炉管 <BR></FONT></P><P></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>本公司是一家专业从事，16mn无缝钢管,大口径无缝钢管,,热轧钢管,冷拔钢管，高压锅炉管,&nbsp; 本公司在无缝中也有较大的知名度和影响</FONT><FONT face=Verdana>力。有自己的科技研发中心和技术攻关团队。主要研究生产 无缝钢管,&nbsp; 精密无缝钢管,&nbsp; API无缝钢管,&nbsp; 机械用无缝钢管,&nbsp; 流体无缝钢管,&nbsp; 结构无缝钢管,&nbsp; </FONT><FONT face=Verdana>工业用无缝钢管,&nbsp; 化工(化肥)用无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 建筑用,&nbsp;&nbsp; 光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管,&nbsp; 退火(Annealed)无缝钢管, 正火(Normalized)无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管,&nbsp; 回火无缝钢管,&nbsp; 调质无缝钢管,&nbsp; 液压系统无缝钢管,&nbsp; 汽车用(精密)无缝钢管,&nbsp; 轴承(精密)无缝钢管,&nbsp; 合金无缝钢管,&nbsp; 碳素无缝钢管,&nbsp; 高温作业(锅炉</FONT><FONT face=Verdana>)无缝钢管,&nbsp; 低温作业(冷库)无缝钢管,&nbsp; 镀锌无缝钢管,&nbsp; 防腐涂层无缝钢管(产品开发中...),&nbsp; 自来水管道用无缝钢管,&nbsp; 输油用无缝钢管, GB/T====系列无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管, ASTM A====系列无缝钢管, EN====系列无缝钢管, JIS G====系列无缝钢管, DIN====系列无缝钢管, BS====系列无缝钢管,&nbsp; 公制(mm)无缝钢管,&nbsp; 英制</FONT><FONT face=Verdana>(inch\")无缝钢管,&nbsp; 石油裂化钢管,&nbsp; 锅炉(ASME)高压无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 热轧无缝钢管,&nbsp; 冷拔精密无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密钢管,&nbsp; 厚壁(WT20-</FONT><FONT face=Verdana>30mm)无缝钢管,&nbsp; 薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管,&nbsp; 等常用(标准)规格 和 特殊(非标)规格的无缝钢管。<BR></FONT></P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>　　<FONT color=#3300ff size=4><STRONG>韶关冷拔无缝钢管的力学性能及抗拉强度<BR></STRONG></FONT>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示</FONT><FONT face=Verdana>金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②冷拔无缝钢管屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点</FONT><FONT face=Verdana>的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>&nbsp;　　屈服點的計算公式為： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　式中：Fs--試樣拉伸過程中屈服力（恆定），N（牛頓）So--試樣原始橫截面積，mm2。 <BR>　　③冷拔无缝鋼管斷後伸長率（σ） <BR>　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比，稱為伸長率。以σ表示，單位為%。計算公式為：<BR>　　式中：L1--試樣拉斷後的標距長度，mm； L0--試樣原始標距長度，mm。 <BR>　④冷拔鋼管斷面收縮率（ψ） <BR>　　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其縮徑處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比，稱為斷面收縮率。以ψ表示，單位為%。計算公式如下：<BR>　　⑤冷拔无缝钢管硬度指标 　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏</FONT><FONT face=Verdana>硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种<BR></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>韶关美标API 5L X52管线管现货|韶关X52石油套管规格|韶关X52无缝钢管价格<BR></STRONG></FONT>天津 美标API 5L 管线管 89*6 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 103*7 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 114*8 X52 宝钢 8500 <BR>天津 美标API 5L管线管 133*10 X52 天津 8300 <BR>天津 美标API 5L 管线管 159*10 X52 宝钢 8200 <BR>天津 美标API 5L 管线管 168*10 X52 宝钢 8200 <BR></FONT></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>韶关冷拔高压锅炉管的好处在哪里？<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能</FONT><FONT face=Verdana>（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('242','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('243','22','<b>78*4不锈钢价格 78*4双相不锈钢 78*4山东20号钢管价格 -江苏镇江无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></P><P>78*4砂模型离心铸铁的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>公司主营钢管规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>78*4不锈钢价格 78*4双相不锈钢 78*4山东20号 <BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>78*4铁素体不锈钢/78*4奥氏体不锈钢/78*4双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P>78*4无缝钢管价格-20号钢管价格-最新钢管规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('244','22','<b>133*8钢管多少钱 133*8无缝管价格 133*8无缝钢管价格 -山西太原不锈钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>133*8高频直缝焊管一般用在哪些地方？焊接都有什么优点？<BR></STRONG></FONT>1.低压流体输送用直缝焊接钢管（GB/T3092-2006）也称一般焊管，俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接</FONT><FONT face=Verdana>钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管；接管端形式分为不带螺纹钢管（光管）和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似</FONT><FONT face=Verdana>值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外，还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管（GB/T3091-2006）也称镀锌电焊钢管，俗称白管。是用于输送水、煤气、空气、油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力</FONT><FONT face=Verdana>流体或其他用途的热浸镀锌焊接（炉焊或电焊）钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管；接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。钢</FONT><FONT face=Verdana>的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.普通碳素鋼電線套管（GB3640-88）是產業與民用建築、安裝機器設備等電氣安裝工程頂用於保護電線的鋼管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.直縫電焊鋼管（YB242-63）是焊縫與鋼管縱向平行的鋼管。通常分為公制電焊鋼管、電焊薄壁管、變壓器冷卻油管等等。<BR></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT color=#0000ff size=3><STRONG>133*8如何理论计算热扩每米重量<BR></STRONG></FONT>热扩无缝钢管米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）速度：100000÷（原直径—厚度×厚度）厚度：扩后厚</FONT><FONT face=Verdana>度（1遍）=厚管厚度…扩后米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度<BR>原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）<BR>速&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：100000÷（原直径—厚度×厚度）<BR>厚&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：扩后厚度（1遍）=厚管厚度×0.92&nbsp; （2遍）=原管厚度*0.84<BR>口&nbsp;&nbsp;&nbsp; 外径：扩后口径=芯头尺寸+扩后厚度×2+1个铅粉<BR>芯头尺寸：扩后直径—2个壁厚+减壁<BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>133*8钢管多少钱 133*8价格 133*8无缝 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#0066ff size=3><STRONG>133*8无缝钢管价格<BR></STRONG></FONT>2 . 输送流体钢管 天津 25×2 20# 32 面议<BR>3 . 流体无缝钢管 天津 25×2.5 20# 32 面议<BR>4 . 合金无缝管 JFE精轧 25×4 T91/P91 0.08 面议<BR>5 . 高压 JFE精轧 25×7 T91/P91 1.3 面议<BR>6 . 石油裂化管 天津 25×5 20# 100 面议 <BR>7 .  天津 25×3 12Cr1MoVG 0.01 面议<BR>8 . 小口径无缝钢管 聊城 27*5 20# 100吨 面议<BR></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT color=#ff00ff size=2><STRONG>133*8大口径无缝钢管&amp;133*8大口径合金无缝钢管@超大口径碳钢无缝管@133*8大口径原管<BR></STRONG></FONT>公司产品主要面向核电、火电、石油、石化、煤化工等能源装备领域，具备生产直径φ400～1200mm、壁厚16～ 200mm、长度4～12m的大口径特种钢管的能力，单</FONT><FONT face=Verdana>支钢管重量可达25吨。主要产品为高压锅炉管、石油石化大口径管、高压气瓶大口径管、军工大口径管、合金结构大口径管等。解决了国内能源装备领域及大型</FONT><FONT face=Verdana>装备行业对大口径厚壁特种管道的需求，实现国产化并替代进口。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司采用自主创新国内首创的挤压、锻轧、斜轧、均整优化组合生产工艺，技术装备精良，工艺布局合理。主要设备有各类工业炉、水压机、拔伸机、斜轧</FONT><FONT face=Verdana>孔机、均整机、定径机、矫直机、切管机、大型车镗床、内外磨床等一大批先进的重型生产设备，对于提升产品档次、满足市场需求、增强竞争能力具有很强</FONT><FONT face=Verdana>的适应性。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司质量保证体系健全，建有3000多平方米的理化检验中心，同时配备了水压试验机、无损探伤机（超声波涡流测厚联合探伤机）、微机控制高温电子万能</FONT><FONT face=Verdana>试验机、高温持久强度试验机、高持久蠕变试验机、微机控制电液伺服万能试验机、全自动冲击试验机、直读光谱仪、碳硫仪、金相显微镜（蔡司）等先进的</FONT><FONT face=Verdana>检验检测设备，公司科研和质量检测手段完备。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 面对新的发展机遇，公司本着以人为本、不拘一格的用人机制，坚持“质量第一、持续改进、顾客满意”的质量方针，秉承以诚相待、共同发展的管理理念</FONT><FONT face=Verdana>，开拓创新，不断进取，着力打造国内一流、 国际领先的大口径厚壁无缝钢管生产基地。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司愿与海内外朋友精诚合作，实现共赢与发展！<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('245','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('246','22','<b>南宁拖拉机后轴管 南宁抗海水腐蚀管 南宁海底输油管 -安徽宣城合金管价格</b><br /><br />\r\n									<P>南宁拖拉机后轴管 南宁抗海水腐蚀管 南宁海底输油管 </P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT size=3><STRONG>南宁种类介绍<BR></STRONG></FONT>输送流体用&nbsp; GB/T8163-1999&nbsp; 10、20、09MnV、16Mn&nbsp; 冷轧（拔） 热轧&nbsp; <BR>高压锅炉用无缝钢管&nbsp; GB5310-1995&nbsp; 20G、15CrMoG、12Cr1MoVG、12CrMoG <BR>10CrMo910、12Cr2MoWVTiB <BR>&nbsp;冷轧（拔） 热轧&nbsp; <BR>低中压锅炉用无方钢管&nbsp; GB3087-1999&nbsp; 10、20&nbsp; 冷轧（拔） 热轧&nbsp; <BR>石油裂化用无缝钢管&nbsp; GB9948-1988&nbsp; 10、20、15CrMo、1Cr5Mo&nbsp; 冷轧（拔） 热轧&nbsp; <BR>冷拔无缝异型钢管&nbsp; GB/T3094-2000&nbsp; 10-45#、09MnV、16Mn&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>结构用不锈钢无缝钢管&nbsp; GB/T14975-2002&nbsp; 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、1Cr13&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>流体输送用不锈钢无缝钢管&nbsp; GB/T14976-2002&nbsp; 1Cr18Ni9Ti、0Cr13&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管&nbsp; GB13296-1991&nbsp; 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、1Cr17&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>化肥设备用无缝钢管&nbsp; GB6479-2000&nbsp; 10、16Mn、1Cr5Mo、15CrMo&nbsp; 冷轧（拔）热轧&nbsp; <BR>冷拔或冷轧精密无缝钢管&nbsp; GB/T3639-2002&nbsp; 10、20、35CrMo、15CrMo、30CrMnSi&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>液压支柱用热轧无缝钢管&nbsp; GB/T17396-1998&nbsp; 27SiMn&nbsp; 热轧&nbsp; <BR>船舶用碳钢无缝钢管&nbsp; GB/T5312-1999&nbsp; C10、C20&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>汽车半轴套用无缝钢管&nbsp; YB/T5035-1996&nbsp; 45Mn2、45#&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>地质钻探用无缝钢管&nbsp; YB/T5052-1993 <BR>YB/235-1970 <BR>&nbsp;DZ40、DZ50&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>油井用油管、接箍管&nbsp; API5CT&nbsp; J55、N80&nbsp; 冷轧（拔）热轧&nbsp; <BR>管线用管&nbsp; API5L&nbsp; A、B、X42、X52&nbsp; 冷轧（拔）热轧&nbsp; <BR>航空用结构钢厚壁无缝钢管&nbsp; GJB2608-1996&nbsp; 30CrMnSiA&nbsp; 冷轧（拔&nbsp; <BR>航空用结构薄壁无缝钢管&nbsp; GJB2609-1996&nbsp; 30CrMnSiA&nbsp; 冷轧（拔&nbsp; <BR>火箭炮用定向螺旋异型无缝钢管&nbsp; GJB459-1988&nbsp; MP16Mn&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>低温管道用无缝钢管&nbsp; GB/T18984-2003&nbsp; 09DG、09Mn2VDG、B655、10MNDG&nbsp; 冷轧（拔）热轧&nbsp; <BR>抗海水腐蚀无缝钢管&nbsp; Q/CG41-2003&nbsp; 10CrMoA1&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>曳光破甲弹压环用冷拔无缝钢管&nbsp; Q/CG35-2002&nbsp; SAE1035&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>炮弹用无缝钢管&nbsp; YBn1-1986&nbsp; 40Mn2、45MnB、D60、30CrMnSiA&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>火炮零件用无缝钢管&nbsp; YBn2-1986&nbsp; 40Cr、30CrMnSiA、40CrNi&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>高压容器用无缝钢管&nbsp; Q/CG94-2001&nbsp; 37Mn、30CrMo、35CrMoA、30CrMnSiA&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>双35弹导带用无缝钢管&nbsp; Q/CG90-1998&nbsp; S35PD&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>液压件和机加工用无缝钢管&nbsp; Q/CG68-2003&nbsp; JS10、JS20、JS35、JS45、JS35Cr、JS40Cr、JS45CrMo、27SiMn&nbsp;&nbsp; <BR>电机轴管&nbsp; GB/T8162-1999+协议&nbsp; 35CrMo、40Cr&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>岩纤管&nbsp; 协议&nbsp; J55&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; </P><P>\r\n<DIV><B>南宁无缝钢管尺寸及允许偏差</B><B></B>\r\n<DIV>　　 \r\n<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>偏差等级</B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>标准化外径允许偏差</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>D1</B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>±1.5%</B><B>，最小</B><B>±0.75 mm</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>D2</B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>±1.0%</B><B>。最小</B><B>±0.50 mm</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>D3</B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>±0.75%</B><B>．最小</B><B>±0.30 mm</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>D4</B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>±0.50%</B><B>。最小</B><B>±0.10 mm</B></TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n<DIV><B>无缝钢管重量公式</B><B></B>\r\n<DIV>　　[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米（每米的重量） \r\n<DIV>　　 \r\n</P><P></FONT></P><P>\r\n<H4>南宁 </H4>\r\n<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>单位：Kg/m</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>壁 厚</TD>\r\n<TD width=584 colSpan=6>\r\n<DIV>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>外 径</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>3</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>3.5</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>4</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.5</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>5</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.5</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>6</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>32</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>2.146</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>2.460</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>2.762</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>3.052</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>3.329</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>3.594</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>3.847</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>38</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>2.589</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>2.978</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>3.354</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>3.718</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.069</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.408</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>4.735</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>42</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>2.885</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>3.323</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>3.749</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.162</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.562</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.951</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>5.327</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>45</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>3.107</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>3.582</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>4.044</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.495</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.932</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.358</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>5.771</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>50</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>3.477</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.014</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>4.538</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>5.049</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>5.549</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>6.036</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>6.511</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>54</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>3.773</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.359</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>4.932</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>5.493</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>6.042</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>6.578</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>7.103</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>57</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>3.995</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.618</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>5.228</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>5.826</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>6.412</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>6.985</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>7.546</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>60</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>4.217</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.877</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>5.524</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>6.159</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>6.782</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>7.392</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>7.990</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>63.5</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>4.476</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.179</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>5.869</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>6.548</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.214</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>7.867</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>8.508</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>68</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>4.809</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.567</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>6.313</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.047</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.768</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>8.477</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>9.174</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>70</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>4.957</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.740</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>6.511</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.269</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>8.015</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>8.749</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>9.470</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>73</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>5.179</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.999</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>6.807</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.602</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>8.385</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>9.156</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>9.914</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>76</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>5.401</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>6.258</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>7.103</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.935</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>8.755</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>9.563</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>10.358</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>89</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>6.363</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>7.380</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>8.385</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>9.378</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>10.358</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>11.326</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>12.281</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>108</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>7.768</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>9.020</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>10.259</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>11.486</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>12.701</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>13.903</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>15.093</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>133</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>11.178</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>12.725</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>14.261</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>15.783</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>17.294</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>18.792</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>159</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>13.422</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>15.290</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>17.146</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>18.989</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>20.821</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>22.639</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>219</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>18.601</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>21.209</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>23.805</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>26.388</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>28.959</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>31.517</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>273</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>23.262</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>26.536</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>29.797</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>33.046</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>36.283</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>39.508</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>325</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>27.750</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>31.665</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>35.568</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>39.458</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>43.337</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>47.202</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>355</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>38.897</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>43.158</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>47.406</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>51.641</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>377</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>41.339</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>45.871</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>50.390</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>54.897</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>426</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>46.777</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>51.913</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>57.036</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>62.147</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>450</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>480</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>530</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>630</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT size=4><STRONG>南宁气瓶用无缝钢管介绍<BR></STRONG></FONT>标准<BR>GB18248-2000 —— 气瓶用无缝钢管<BR>Q/BQB 250-2003—— 氧气瓶用无缝钢管<BR>ASTM A519 —— Seamless Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing<BR>用途<BR>用于制造气瓶用热轧无缝钢管<BR>主要生产钢管牌号<BR>37Mn、34CrMo4</FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('247','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('248','22','<b>56*3.5大口径原管价格 56*3.5大口径无缝钢管 56*3.5钢管1米重量 -天津天津不锈钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#0066ff size=3><STRONG>56*3.5价格<BR></STRONG></FONT>2 . 输送流体 天津 25×2 20# 32 面议<BR>3 . 流体无缝钢管 天津 25×2.5 20# 32 面议<BR>4 . 合金 JFE精轧 25×4 T91/P91 0.08 面议<BR>5 . 高压 JFE精轧 25×7 T91/P91 1.3 面议<BR>6 . 石油裂化管 天津 25×5 20# 100 面议 <BR>7 .  天津 25×3 12Cr1MoVG 0.01 面议<BR>8 . 小口径无缝钢管 聊城 27*5 20# 100吨 面议<BR></FONT></FONT></P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT color=#0000ff size=3><STRONG>56*3.5如何理论计算热扩无缝钢管每米重量<BR></STRONG></FONT>热扩无缝钢管米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）速度：100000÷（原直径—厚度×厚度）厚度：扩后厚</FONT><FONT face=Verdana>度（1遍）=厚管厚度…扩后米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度<BR>原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）<BR>速&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：100000÷（原直径—厚度×厚度）<BR>厚&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：扩后厚度（1遍）=厚管厚度×0.92&nbsp; （2遍）=原管厚度*0.84<BR>口&nbsp;&nbsp;&nbsp; 外径：扩后口径=芯头尺寸+扩后厚度×2+1个铅粉<BR>芯头尺寸：扩后直径—2个壁厚+减壁<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>56*3.5高频直缝焊管一般用在哪些地方？焊接钢管都有什么优点？<BR></STRONG></FONT>1.低压流体输送用直缝焊接钢管（GB/T3092-2006）也称一般焊管，俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接</FONT><FONT face=Verdana>钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管；接管端形式分为不带螺纹钢管（光管）和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似</FONT><FONT face=Verdana>值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外，还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管（GB/T3091-2006）也称镀锌电焊钢管，俗称白管。是用于输送水、煤气、空气、油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力</FONT><FONT face=Verdana>流体或其他用途的热浸镀锌焊接（炉焊或电焊）钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管；接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。钢</FONT><FONT face=Verdana>的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.普通碳素鋼電線套管（GB3640-88）是產業與民用建築、安裝機器設備等電氣安裝工程頂用於保護電線的鋼管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.直縫電焊鋼管（YB242-63）是焊縫與鋼管縱向平行的鋼管。通常分為公制電焊鋼管、電焊薄壁管、變壓器冷卻油管等等。<BR></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>56*3.5大口径原管价格 56*3.5大口径无缝钢管 56*3.5钢管1米重量 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT color=#ff00ff size=2><STRONG>56*3.5大口径无缝钢管&amp;56*3.5大口径合金无缝钢管@超大口径碳钢无缝管@56*3.5大口径原管<BR></STRONG></FONT>公司产品主要面向核电、火电、石油、石化、煤化工等能源装备领域，具备生产直径φ400～1200mm、壁厚16～ 200mm、长度4～12m的大口径特种钢管的能力，单</FONT><FONT face=Verdana>支钢管重量可达25吨。主要产品为高压锅炉管、石油石化大口径管、高压气瓶大口径管、军工大口径管、合金结构大口径管等。解决了国内能源装备领域及大型</FONT><FONT face=Verdana>装备行业对大口径厚壁特种管道的需求，实现国产化并替代进口。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司采用自主创新国内首创的挤压、锻轧、斜轧、均整优化组合生产工艺，技术装备精良，工艺布局合理。主要设备有各类工业炉、水压机、拔伸机、斜轧</FONT><FONT face=Verdana>孔机、均整机、定径机、矫直机、切管机、大型车镗床、内外磨床等一大批先进的重型生产设备，对于提升产品档次、满足市场需求、增强竞争能力具有很强</FONT><FONT face=Verdana>的适应性。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司质量保证体系健全，建有3000多平方米的理化检验中心，同时配备了水压试验机、无损探伤机（超声波涡流测厚联合探伤机）、微机控制高温电子万能</FONT><FONT face=Verdana>试验机、高温持久强度试验机、高持久蠕变试验机、微机控制电液伺服万能试验机、全自动冲击试验机、直读光谱仪、碳硫仪、金相显微镜（蔡司）等先进的</FONT><FONT face=Verdana>检验检测设备，公司科研和质量检测手段完备。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 面对新的发展机遇，公司本着以人为本、不拘一格的用人机制，坚持“质量第一、持续改进、顾客满意”的质量方针，秉承以诚相待、共同发展的管理理念</FONT><FONT face=Verdana>，开拓创新，不断进取，着力打造国内一流、 国际领先的大口径厚壁无缝钢管生产基地。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司愿与海内外朋友精诚合作，实现共赢与发展！<BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('249','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('250','22','<b>毕节地区钢管公司 毕节地区钢管力学性能介绍 毕节地区45号无缝钢管 -河北秦皇岛镀锌钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>毕节地区 毕节地区力学性能介绍 毕节地区45号 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>毕节地区45号<FONT face=Verdana>无缝钢管<BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>毕节地区20号无缝钢管<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#无缝管现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝钢管规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>毕节地区钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('251','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('252','22','<b>68*9冷轧精密管 68*9保温管经销商 68*9无缝管钢管价位 -陕西西安合金管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>主营品种：、、、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用无缝钢管：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝钢管：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压无缝管：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>68*9冷轧精密管 68*9保温管经销商 68*9无缝管钢管价位 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('253','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('254','22','<b>89*10钢管多少钱 89*10大口径碳钢无缝管 89*10大口径原管价格 -河南南阳锅炉管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT color=#0000ff size=3><STRONG>89*10如何理论计算热扩每米重量<BR></STRONG></FONT>热扩无缝米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）速度：100000÷（原直径—厚度×厚度）厚度：扩后厚</FONT><FONT face=Verdana>度（1遍）=厚管厚度…扩后米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度<BR>原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）<BR>速&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：100000÷（原直径—厚度×厚度）<BR>厚&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：扩后厚度（1遍）=厚管厚度×0.92&nbsp; （2遍）=原管厚度*0.84<BR>口&nbsp;&nbsp;&nbsp; 外径：扩后口径=芯头尺寸+扩后厚度×2+1个铅粉<BR>芯头尺寸：扩后直径—2个壁厚+减壁<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>89*10高频直缝焊管一般用在哪些地方？焊接钢管都有什么优点？<BR></STRONG></FONT>1.低压流体输送用直缝焊接钢管（GB/T3092-2006）也称一般焊管，俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接</FONT><FONT face=Verdana>钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管；接管端形式分为不带螺纹钢管（光管）和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似</FONT><FONT face=Verdana>值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外，还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管（GB/T3091-2006）也称镀锌电焊钢管，俗称白管。是用于输送水、煤气、空气、油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力</FONT><FONT face=Verdana>流体或其他用途的热浸镀锌焊接（炉焊或电焊）钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管；接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。钢</FONT><FONT face=Verdana>的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.普通碳素鋼電線套管（GB3640-88）是產業與民用建築、安裝機器設備等電氣安裝工程頂用於保護電線的鋼管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.直縫電焊鋼管（YB242-63）是焊縫與鋼管縱向平行的鋼管。通常分為公制電焊鋼管、電焊薄壁管、變壓器冷卻油管等等。<BR></P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#0066ff size=3><STRONG>89*10无缝<BR></STRONG></FONT>2 . 输送流体钢管 天津 25×2 20# 32 面议<BR>3 . 流体无缝钢管 天津 25×2.5 20# 32 面议<BR>4 . 合金 JFE精轧 25×4 T91/P91 0.08 面议<BR>5 . 高压 JFE精轧 25×7 T91/P91 1.3 面议<BR>6 . 石油裂化管 天津 25×5 20# 100 面议 <BR>7 .  天津 25×3 12Cr1MoVG 0.01 面议<BR>8 . 小口径无缝钢管 聊城 27*5 20# 100吨 面议<BR></FONT></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>89*10钢管多少钱 89*10大口径碳钢无缝管 89*10大口径原管价格 <BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT color=#ff00ff size=2><STRONG>89*10大口径无缝钢管&amp;89*10大口径合金无缝钢管@超大口径碳钢无缝管@89*10大口径原管<BR></STRONG></FONT>公司产品主要面向核电、火电、石油、石化、煤化工等能源装备领域，具备生产直径φ400～1200mm、壁厚16～ 200mm、长度4～12m的大口径特种钢管的能力，单</FONT><FONT face=Verdana>支钢管重量可达25吨。主要产品为高压锅炉管、石油石化大口径管、高压气瓶大口径管、军工大口径管、合金结构大口径管等。解决了国内能源装备领域及大型</FONT><FONT face=Verdana>装备行业对大口径厚壁特种管道的需求，实现国产化并替代进口。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司采用自主创新国内首创的挤压、锻轧、斜轧、均整优化组合生产工艺，技术装备精良，工艺布局合理。主要设备有各类工业炉、水压机、拔伸机、斜轧</FONT><FONT face=Verdana>孔机、均整机、定径机、矫直机、切管机、大型车镗床、内外磨床等一大批先进的重型生产设备，对于提升产品档次、满足市场需求、增强竞争能力具有很强</FONT><FONT face=Verdana>的适应性。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司质量保证体系健全，建有3000多平方米的理化检验中心，同时配备了水压试验机、无损探伤机（超声波涡流测厚联合探伤机）、微机控制高温电子万能</FONT><FONT face=Verdana>试验机、高温持久强度试验机、高持久蠕变试验机、微机控制电液伺服万能试验机、全自动冲击试验机、直读光谱仪、碳硫仪、金相显微镜（蔡司）等先进的</FONT><FONT face=Verdana>检验检测设备，公司科研和质量检测手段完备。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 面对新的发展机遇，公司本着以人为本、不拘一格的用人机制，坚持“质量第一、持续改进、顾客满意”的质量方针，秉承以诚相待、共同发展的管理理念</FONT><FONT face=Verdana>，开拓创新，不断进取，着力打造国内一流、 国际领先的大口径厚壁无缝钢管生产基地。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司愿与海内外朋友精诚合作，实现共赢与发展！<BR></FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('255','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('256','22','<b>汉中3pe防腐无缝钢管 汉中螺旋钢管厂 汉中36*3.5钢管价格 -直缝焊管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><BR>&nbsp;</P><P>汉中16mn规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P><FONT face=Verdana>汉中什么是3pe防腐无缝,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>汉中内螺纹，内螺纹执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金钢管,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>汉中3pe防腐无缝钢管 汉中螺旋 汉中36*3.5 <BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('257','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('258','22','<b>嘉義27simn无缝钢管  嘉義精密无缝钢管供应 嘉義20号无缝钢管 -天津天津无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>嘉義45号<FONT face=Verdana><BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>嘉義钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>嘉義27simn无缝钢管  嘉義精密无缝钢管供应 嘉義20号无缝钢管 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>嘉義20号无缝钢管<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#无缝管现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝钢管规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('259','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('260','22','<b>83*20钢管1米重量 83*20大口径碳钢无缝管 83*20精轧管价格 -辽宁抚顺不锈钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT color=#0000ff size=3><STRONG>83*20如何理论计算热扩每米重量<BR></STRONG></FONT>热扩无缝米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）速度：100000÷（原直径—厚度×厚度）厚度：扩后厚</FONT><FONT face=Verdana>度（1遍）=厚管厚度…扩后米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度<BR>原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）<BR>速&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：100000÷（原直径—厚度×厚度）<BR>厚&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：扩后厚度（1遍）=厚管厚度×0.92&nbsp; （2遍）=原管厚度*0.84<BR>口&nbsp;&nbsp;&nbsp; 外径：扩后口径=芯头尺寸+扩后厚度×2+1个铅粉<BR>芯头尺寸：扩后直径—2个壁厚+减壁<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT color=#ff00ff size=2><STRONG>83*20大口径无缝钢管&amp;83*20大口径合金无缝钢管@超大口径碳钢@83*20大口径原管<BR></STRONG></FONT>公司产品主要面向核电、火电、石油、石化、煤化工等能源装备领域，具备生产直径φ400～1200mm、壁厚16～ 200mm、长度4～12m的大口径特种钢管的能力，单</FONT><FONT face=Verdana>支钢管重量可达25吨。主要产品为高压锅炉管、石油石化大口径管、高压气瓶大口径管、军工大口径管、合金结构大口径管等。解决了国内能源装备领域及大型</FONT><FONT face=Verdana>装备行业对大口径厚壁特种管道的需求，实现国产化并替代进口。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司采用自主创新国内首创的挤压、锻轧、斜轧、均整优化组合生产工艺，技术装备精良，工艺布局合理。主要设备有各类工业炉、水压机、拔伸机、斜轧</FONT><FONT face=Verdana>孔机、均整机、定径机、矫直机、切管机、大型车镗床、内外磨床等一大批先进的重型生产设备，对于提升产品档次、满足市场需求、增强竞争能力具有很强</FONT><FONT face=Verdana>的适应性。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司质量保证体系健全，建有3000多平方米的理化检验中心，同时配备了水压试验机、无损探伤机（超声波涡流测厚联合探伤机）、微机控制高温电子万能</FONT><FONT face=Verdana>试验机、高温持久强度试验机、高持久蠕变试验机、微机控制电液伺服万能试验机、全自动冲击试验机、直读光谱仪、碳硫仪、金相显微镜（蔡司）等先进的</FONT><FONT face=Verdana>检验检测设备，公司科研和质量检测手段完备。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 面对新的发展机遇，公司本着以人为本、不拘一格的用人机制，坚持“质量第一、持续改进、顾客满意”的质量方针，秉承以诚相待、共同发展的管理理念</FONT><FONT face=Verdana>，开拓创新，不断进取，着力打造国内一流、 国际领先的大口径厚壁无缝钢管生产基地。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司愿与海内外朋友精诚合作，实现共赢与发展！<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>83*20高频直缝焊管一般用在哪些地方？焊接钢管都有什么优点？<BR></STRONG></FONT>1.低压流体输送用直缝焊接钢管（GB/T3092-2006）也称一般焊管，俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接</FONT><FONT face=Verdana>钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管；接管端形式分为不带螺纹钢管（光管）和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似</FONT><FONT face=Verdana>值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外，还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管（GB/T3091-2006）也称镀锌电焊钢管，俗称白管。是用于输送水、煤气、空气、油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力</FONT><FONT face=Verdana>流体或其他用途的热浸镀锌焊接（炉焊或电焊）钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管；接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。钢</FONT><FONT face=Verdana>的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.普通碳素鋼電線套管（GB3640-88）是產業與民用建築、安裝機器設備等電氣安裝工程頂用於保護電線的鋼管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.直縫電焊鋼管（YB242-63）是焊縫與鋼管縱向平行的鋼管。通常分為公制電焊鋼管、電焊薄壁管、變壓器冷卻油管等等。<BR></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#0066ff size=3><STRONG>83*20无缝<BR></STRONG></FONT>2 . 输送流体钢管 天津 25×2 20# 32 面议<BR>3 . 流体无缝钢管 天津 25×2.5 20# 32 面议<BR>4 . 合金无缝管 JFE精轧 25×4 T91/P91 0.08 面议<BR>5 . 高压 JFE精轧 25×7 T91/P91 1.3 面议<BR>6 . 石油裂化管 天津 25×5 20# 100 面议 <BR>7 .  天津 25×3 12Cr1MoVG 0.01 面议<BR>8 . 小口径无缝钢管 聊城 27*5 20# 100吨 面议<BR></FONT></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>83*20钢管1米重量 83*20大口径碳钢无缝管 83*20精轧管价格 <BR></FONT></P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('261','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('262','22','<b>大兴区外径351钢管价格&nbsp;大兴区壁厚6mm管价格&nbsp;大兴区36*3.5钢管价格-吉林白城无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧</a>,方矩管,</a>,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金</a>,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的</a>，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、</a>、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>大兴区什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>大兴区外径351</a> 大兴区壁厚6mm管价格 大兴区36*3.5钢管价格 <BR></FONT></P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P>大兴区16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>大兴区内螺纹</a>，内螺纹合金管执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝</a>： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('263','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('264','22','<b>抚顺GB/T8162-2008 抚顺柴油机用无缝管 抚顺GB6479-2000 -内蒙古包头化肥设备用管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>抚顺柴油机用高压（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P>产品名称：无缝钢管、一般结构管、厚壁无缝钢管、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>抚顺气动缸简用精密无缝钢管（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用无缝管。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>抚顺无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>抚顺柴油机用高压无缝钢管的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;钢管应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>抚顺GB/T8162-2008 抚顺柴油机用无缝管 抚顺GB6479-2000 &nbsp;<BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('265','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('266','22','<b>银川219*6每米多少 银川直径108管价格 银川无缝管加工厂 -上海上海其它钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>银川热交换器用不锈钢（GBl3296-1991）<BR>　不锈钢无缝是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。<BR>编辑本段不锈钢的特点：<BR>　　其一、该产品的壁厚越厚，它就越具有经济性和实用性，壁厚越薄，它的加工成本就会大幅度的上升；其次、该产品的工艺决定它的局限性能，一般无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管精度低：壁厚不均匀、管内外表光亮度低、定尺成本高，且内外表还有麻点、黑点不易去除；其三、它的检测及整形必须离线处理。因此它在高压、高强度、</FONT><FONT face=Verdana>机械结构用材方面体现了它的优越性。 　　不锈钢管的种类： 　　接轧制方法分热轧、热挤压和冷拔(轧)不锈钢管。 　　按不锈钢金相组织不同分半铁素体半</FONT><FONT face=Verdana>马氏体系不锈钢管、马氏体不锈钢管、奥氏体系不锈钢管、奥氏体-铁素铁系不锈钢管等。 　　不锈钢管规格及外观质量： 　　A、按B14975-94《不锈钢无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管》规定，钢管常长度(不定尺)热轧钢管1.5～10m，热挤压钢管等于和大于1m。冷拔(轧)钢管壁厚0.5～1.0mm者，1.0～7m；壁厚大于1.0mm者，1.5～8m。</FONT><FONT face=Verdana>　　B、热轧(热挤压)钢管的直径54～480mm共45种；壁厚4.5～45mm共36种。冷拔(轧)钢管的直径6～200mm共65种；壁厚0.5～21mm共39种。 　　C、钢管内外表</FONT><FONT face=Verdana>面不得有裂缝、折叠、龟裂、裂纹、轧折、离层和结疤缺陷存在，这些缺陷应完全清除掉(供机械加工用管除外)，清除后不得使壁厚和外径超过负偏差。凡不超</FONT><FONT face=Verdana>过允许负偏差的其他轻微表面缺陷可不清除。 　　D、直道允许深度。热轧、热挤压钢管、直径小于和等于140mm的不大于公称壁厚的5%，最大深度不大于0.5mm</FONT><FONT face=Verdana>；冷拔(轧)钢管不大于公称壁厚的4%，最大深度不大于0.3mm。 <BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>银川不锈钢无缝管的的生产工艺<BR>　　ａ．圆钢准备；ｂ．加热；ｃ．热轧穿孔；ｄ．切头；ｅ．酸洗；ｆ．修磨；ｇ．润滑；ｈ．冷轧加工；ｉ．脱脂；ｊ．固溶热处理；ｋ．矫直；ｌ．切管</FONT><FONT face=Verdana>；ｍ．酸洗；ｎ．成品检验。 　　不锈钢焊管生产工艺： 　　原料--分条--焊接制管--修端--抛光--检验（喷印）--包装--出货（入仓）（装饰焊管） 　　原</FONT><FONT face=Verdana>料--分条--焊接制管--热处理--矫正--矫直--修端--酸洗--水压测试--检验（喷印）-包装--出货（入仓）（焊管工业配管用管）<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的</FONT><FONT face=Verdana>服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需</FONT><FONT face=Verdana>要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#9900ff>银川219*6每米多少 银川直径108管价格 银川无缝管加工厂 <BR></FONT></P><P>银川公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型</FONT><FONT face=Verdana>管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无</FONT><FONT face=Verdana>缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A</FONT><FONT face=Verdana>、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、</FONT><FONT face=Verdana>38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、</FONT><FONT face=Verdana>12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、</FONT><FONT face=Verdana>GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管</FONT><FONT face=Verdana>YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、</FONT><FONT face=Verdana>精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR><BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('267','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('268','22','<b>36*6无缝钢管价格&nbsp;36*6大口径原管价格&nbsp;36*6钢管1米重量-浙江宁波无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><FONT color=#ff00ff size=2><STRONG>36*6大口径</A>&amp;36*6大口径合金无缝</A>@超大口径碳钢</A>@36*6大口径原管<BR></STRONG></FONT>公司产品主要面向核电、火电、石油、石化、煤化工等能源装备领域，具备生产直径φ400～1200mm、壁厚16～ 200mm、长度4～12m的大口径特种钢管的能力，单</FONT><FONT face=Verdana>支钢管重量可达25吨。主要产品为高压锅炉管、石油石化大口径管、高压气瓶大口径管、军工大口径管、合金结构大口径管等。解决了国内能源装备领域及大型</FONT><FONT face=Verdana>装备行业对大口径厚壁特种管道的需求，实现国产化并替代进口。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司采用自主创新国内首创的挤压、锻轧、斜轧、均整优化组合生产工艺，技术装备精良，工艺布局合理。主要设备有各类工业炉、水压机、拔伸机、斜轧</FONT><FONT face=Verdana>孔机、均整机、定径机、矫直机、切管机、大型车镗床、内外磨床等一大批先进的重型生产设备，对于提升产品档次、满足市场需求、增强竞争能力具有很强</FONT><FONT face=Verdana>的适应性。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司质量保证体系健全，建有3000多平方米的理化检验中心，同时配备了水压试验机、无损探伤机（超声波涡流测厚联合探伤机）、微机控制高温电子万能</FONT><FONT face=Verdana>试验机、高温持久强度试验机、高持久蠕变试验机、微机控制电液伺服万能试验机、全自动冲击试验机、直读光谱仪、碳硫仪、金相显微镜（蔡司）等先进的</FONT><FONT face=Verdana>检验检测设备，公司科研和质量检测手段完备。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 面对新的发展机遇，公司本着以人为本、不拘一格的用人机制，坚持“质量第一、持续改进、顾客满意”的质量方针，秉承以诚相待、共同发展的管理理念</FONT><FONT face=Verdana>，开拓创新，不断进取，着力打造国内一流、 国际领先的大口径厚壁无缝钢管生产基地。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司愿与海内外朋友精诚合作，实现共赢与发展！<BR></FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana></P>\r\n<P></P>\r\n<P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>36*6高频直缝焊管一般用在哪些地方？焊接钢管都有什么优点？<BR></STRONG></FONT>1.低压流体输送用直缝焊接钢管（GB/T3092-2006）也称一般焊管，俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接</FONT><FONT face=Verdana>钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管；接管端形式分为不带螺纹钢管（光管）和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似</FONT><FONT face=Verdana>值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外，还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管（GB/T3091-2006）也称镀锌电焊钢管，俗称白管。是用于输送水、煤气、空气、油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力</FONT><FONT face=Verdana>流体或其他用途的热浸镀锌焊接（炉焊或电焊）钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管；接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。钢</FONT><FONT face=Verdana>的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.普通碳素鋼電線套管（GB3640-88）是產業與民用建築、安裝機器設備等電氣安裝工程頂用於保護電線的鋼管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.直縫電焊鋼管（YB242-63）是焊縫與鋼管縱向平行的鋼管。通常分為公制電焊鋼管、電焊薄壁管、變壓器冷卻油管等等。<BR></P>\r\n<P></FONT></P>\r\n<P></STRONG></FONT></P>\r\n<P></FONT></FONT></FONT></FONT></P>\r\n<P><FONT color=#0000ff size=3><STRONG>36*6如何理论计算热扩无缝钢管每米重量<BR></STRONG></FONT>热扩无缝钢管米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）速度：100000÷（原直径—厚度×厚度）厚度：扩后厚</FONT><FONT face=Verdana>度（1遍）=厚管厚度…扩后米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度<BR>原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）<BR>速&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：100000÷（原直径—厚度×厚度）<BR>厚&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：扩后厚度（1遍）=厚管厚度×0.92&nbsp; （2遍）=原管厚度*0.84<BR>口&nbsp;&nbsp;&nbsp; 外径：扩后口径=芯头尺寸+扩后厚度×2+1个铅粉<BR>芯头尺寸：扩后直径—2个壁厚+减壁<BR><BR></FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P>\r\n<P><FONT face=Verdana></P>\r\n<P>\r\n<P align=center><FONT size=4 face=Verdana><STRONG><FONT color=#ff0000>36*6无缝</A> 36*6大口径原管价格 36*6钢管1米重量 <BR></FONT></P>\r\n<P><BR>&nbsp;</P>\r\n<P></P>\r\n<P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#0066ff size=3><STRONG>36*6无缝钢管价格<BR></STRONG></FONT>2 . 输送流体钢管 天津 25×2 20# 32 面议<BR>3 . 流体无缝钢管 天津 25×2.5 20# 32 面议<BR>4 . 合金无缝管 JFE精轧 25×4 T91/P91 0.08 面议<BR>5 . 高压</A> JFE精轧 25×7 T91/P91 1.3 面议<BR>6 . 石油裂化管 天津 25×5 20# 100 面议 <BR>7 . </A> 天津 25×3 12Cr1MoVG 0.01 面议<BR>8 . 小口径无缝钢管 聊城 27*5 20# 100吨 面议<BR></FONT></FONT></P></STRONG></FONT></FONT></FONT>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('269','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('270','22','<b>148*12结构管用途 148*12无缝管钢管价位 148*12薄壁管价格 -广东佛山流体管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>148*12结构管用途 148*12价位 148*12薄壁管价格 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用无缝钢管：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝钢管：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压无缝管：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P>主营品种：钢管、无缝管、无缝钢管、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口合金管、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('271','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('272','22','<b>泰州壁厚6mm管价格 泰州16mn无缝钢管规格表 泰州螺旋钢管厂 -广西南宁合金管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>泰州壁厚6mm管价格 泰州16mn规格表 泰州螺旋 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>泰州内螺纹，内螺纹合金管执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>泰州什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P>泰州16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('273','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('274','22','<b>驻马店壁厚6mm管价格 驻马店螺旋钢管厂 驻马店内螺纹无缝钢管 -宁夏银川冷拔钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>驻马店壁厚6mm管价格 驻马店螺旋 驻马店内螺纹 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>驻马店内螺纹，内螺纹合金管执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>驻马店什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>驻马店16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('275','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('276','22','<b>福建外径273钢管价格 福建镀锌方矩管 福建20厚不锈钢价格 -新疆乌鲁木齐锅炉管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>福建镀锌管定义<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯</FONT><FONT face=Verdana>化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷</FONT><FONT face=Verdana>镀)。只有规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，不准用冷镀锌管作水、煤气</FONT><FONT face=Verdana>管。 <BR>　　一般现在用的镀锌钢管都是热镀锌的，而电气上用的线槽等用的是冷镀锌，颜色有一定的区别　　冷镀---只在外管壁镀锌,热镀---内外都镀. <BR>　　镀锌焊管是在焊接钢管的基础上再热镀锌(即在锌锅内将锌溶化,再将钢管浸入液体锌中一段时间取出,再冷却吹干). 使钢管内外壁同时有一层锌层附着. 镀</FONT><FONT face=Verdana>锌管一般用于低压流体(即水,液体煤气)的输送. <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>福建材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR>　　福建不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR>&nbsp;&nbsp; 福建方管可以执行的技术标准：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 GB/T3094-2000 中国 冷拔异型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 GB/T6728-2002 中国 结构用冷弯空心型钢<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 ASTM A 500 美国 结构用碳素钢冷成型圆截面和异型截面焊接钢管和无缝管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 JIS G 3466 日本 一般构造用角型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 DIN EN 10210 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及热精加工结构空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 DIN EN 10219 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及冷弯成型空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 JG 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无</FONT><FONT face=Verdana>缝管、GB/T18984-2003低温管道用GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石</FONT><FONT face=Verdana>油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量、高压管、无缝方管、异型无缝钢管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、</FONT><FONT face=Verdana>电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量</FONT><FONT face=Verdana>大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力，丰富齐全的规格品种，完善的质量保证，合理的价格，优质的服务，不断地</FONT><FONT face=Verdana>受到新老用户及业内人士的肯定和信任，我们本着及用户之所及，想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏，进取，在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表</FONT><FONT face=Verdana>示由衷的感谢，愿我们今后的合作更加愉快！<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>福建外径273 福建镀锌方矩管 福建20厚不锈钢价格 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>福建热轧钢板厚度允许偏差<BR>较高轧制精度公称厚度<BR>(钢板和钢带)/mm&nbsp;在下列宽度时的厚度允许偏差/mm<BR>&nbsp;600-750&nbsp;＞750-1000&nbsp;＞1000-1500&nbsp;1500-2000&nbsp;＞2000-2300&nbsp;＞2300-2700&nbsp;＞2700-3000<BR>＞0.35-0.50&nbsp;±0.05&nbsp;±0.05&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.50-0.60&nbsp;±0.06&nbsp;±0.06&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.60-0.75&nbsp;±0.07&nbsp;±0.07&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.75-0.90&nbsp;±0.08&nbsp;±0.08&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.90-1.10&nbsp;±0.09&nbsp;±0.09&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.10-1.20&nbsp;±0.10&nbsp;±0.11&nbsp;±0.11&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.20-1.30&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.30-1.40&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('277','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('278','22','<b>漯河GB/T8162-2008 漯河柴油机用无缝管 漯河GB/T8163-2008 -湖北襄樊无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>漯河GB/T8162-2008 漯河柴油机用 漯河GB/T8163-2008 &nbsp;<BR></FONT></P><P>产品名称：、一般结构管、厚壁无缝、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质无缝管、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>漯河柴油机用高压无缝钢管（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝钢管的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>漯河柴油机用高压无缝钢管的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;钢管应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>漯河无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>漯河气动缸简用精密无缝钢管（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用无缝管。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('279','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('280','22','<b>张家界X52石油套管 张家界133*10钢管价格 张家界114*8钢管价格 -重庆重庆液压支架管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>本公司是一家专业从事，16mn无缝,大口径无缝钢管,,热轧钢管,冷拔钢管，高压锅炉管,&nbsp; 本公司在无缝中也有较大的知名度和影响</FONT><FONT face=Verdana>力。有自己的科技研发中心和技术攻关团队。主要研究生产 无缝钢管,&nbsp; 精密无缝钢管,&nbsp; API无缝钢管,&nbsp; 机械用无缝钢管,&nbsp; 流体无缝钢管,&nbsp; 结构无缝钢管,&nbsp; </FONT><FONT face=Verdana>工业用无缝钢管,&nbsp; 化工(化肥)用无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 建筑用,&nbsp;&nbsp; 光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管,&nbsp; 退火(Annealed)无缝钢管, 正火(Normalized)无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管,&nbsp; 回火无缝钢管,&nbsp; 调质无缝钢管,&nbsp; 液压系统无缝钢管,&nbsp; 汽车用(精密)无缝钢管,&nbsp; 轴承(精密)无缝钢管,&nbsp; 合金无缝钢管,&nbsp; 碳素无缝钢管,&nbsp; 高温作业(锅炉</FONT><FONT face=Verdana>)无缝钢管,&nbsp; 低温作业(冷库)无缝钢管,&nbsp; 镀锌无缝钢管,&nbsp; 防腐涂层无缝钢管(产品开发中...),&nbsp; 自来水管道用无缝钢管,&nbsp; 输油用无缝钢管, GB/T====系列无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管, ASTM A====系列无缝钢管, EN====系列无缝钢管, JIS G====系列无缝钢管, DIN====系列无缝钢管, BS====系列无缝钢管,&nbsp; 公制(mm)无缝钢管,&nbsp; 英制</FONT><FONT face=Verdana>(inch\")无缝钢管,&nbsp; 石油裂化钢管,&nbsp; 锅炉(ASME)高压无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 热轧无缝钢管,&nbsp; 冷拔精密无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密钢管,&nbsp; 厚壁(WT20-</FONT><FONT face=Verdana>30mm)无缝钢管,&nbsp; 薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管,&nbsp; 等常用(标准)规格 和 特殊(非标)规格的无缝钢管。<BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0033ff>张家界X52石油套管 张家界133*10 张家界114*8钢管价格 <BR></FONT></P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>张家界美标API 5L X52管线管现货|张家界X52石油套管规格|张家界X52无缝钢管价格<BR></STRONG></FONT>天津 美标API 5L 管线管 89*6 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 103*7 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 114*8 X52 宝钢 8500 <BR>天津 美标API 5L管线管 133*10 X52 天津 8300 <BR>天津 美标API 5L 管线管 159*10 X52 宝钢 8200 <BR>天津 美标API 5L 管线管 168*10 X52 宝钢 8200 <BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>　　<FONT color=#3300ff size=4><STRONG>张家界冷拔无缝钢管的力学性能及抗拉强度<BR></STRONG></FONT>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示</FONT><FONT face=Verdana>金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②冷拔无缝钢管屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点</FONT><FONT face=Verdana>的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>&nbsp;　　屈服點的計算公式為： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　式中：Fs--試樣拉伸過程中屈服力（恆定），N（牛頓）So--試樣原始橫截面積，mm2。 <BR>　　③冷拔无缝鋼管斷後伸長率（σ） <BR>　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比，稱為伸長率。以σ表示，單位為%。計算公式為：<BR>　　式中：L1--試樣拉斷後的標距長度，mm； L0--試樣原始標距長度，mm。 <BR>　④冷拔鋼管斷面收縮率（ψ） <BR>　　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其縮徑處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比，稱為斷面收縮率。以ψ表示，單位為%。計算公式如下：<BR>　　⑤冷拔无缝钢管硬度指标 　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏</FONT><FONT face=Verdana>硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种<BR></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>张家界冷拔高压锅炉管的好处在哪里？<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能</FONT><FONT face=Verdana>（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('281','22','<b>桃園縣壁厚6mm管价格 桃園縣16mn无缝钢管规格表 桃園縣直缝焊管厂 -无缝钢管知识</b><br /><br />\r\n									<P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>桃園縣什么是3pe防腐,直缝焊管,螺旋？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>桃園縣内螺纹，内螺纹执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>桃園縣16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>桃園縣壁厚6mm管价格 桃園縣16mn无缝钢管规格表 桃園縣直缝焊管厂 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金钢管,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('282','22','<b>鄂尔多斯16mn无缝钢管价格 鄂尔多斯无缝钢管厂 鄂尔多斯那里钢管价钱低 -无缝钢管知识</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>鄂尔多斯20号<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P><P><FONT face=Verdana>鄂尔多斯16mn无缝 鄂尔多斯无缝 鄂尔多斯那里钢管价钱低 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有无缝管穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>鄂尔多斯钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>鄂尔多斯45号<FONT face=Verdana>无缝钢管<BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('283','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('284','22','<b>昆明内螺纹无缝钢管 昆明16mn无缝钢管规格表 昆明内螺纹合金管 -无缝钢管知识</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>昆明内螺纹，内螺纹合金管执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>昆明什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>昆明内螺纹无缝钢管 昆明16mn无缝钢管规格表 昆明内螺纹合金管 <BR></FONT></P><P>昆明16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('285','22','<b>定西API 5L X52管线管 定西103*7钢管价格 定西冷拔高压锅炉管 -合金管知识</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>　　<FONT color=#3300ff size=4><STRONG>定西冷拔的力学性能及抗拉强度<BR></STRONG></FONT>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示</FONT><FONT face=Verdana>金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②冷拔无缝屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点</FONT><FONT face=Verdana>的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>&nbsp;　　屈服點的計算公式為： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　式中：Fs--試樣拉伸過程中屈服力（恆定），N（牛頓）So--試樣原始橫截面積，mm2。 <BR>　　③冷拔无缝鋼管斷後伸長率（σ） <BR>　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比，稱為伸長率。以σ表示，單位為%。計算公式為：<BR>　　式中：L1--試樣拉斷後的標距長度，mm； L0--試樣原始標距長度，mm。 <BR>　④冷拔鋼管斷面收縮率（ψ） <BR>　　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其縮徑處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比，稱為斷面收縮率。以ψ表示，單位為%。計算公式如下：<BR>　　⑤冷拔无缝钢管硬度指标 　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏</FONT><FONT face=Verdana>硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种<BR></P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>本公司是一家专业从事无缝钢管，16mn无缝钢管,大口径无缝钢管,,热轧钢管,冷拔钢管，高压锅炉管,&nbsp; 本公司在无缝中也有较大的知名度和影响</FONT><FONT face=Verdana>力。有自己的科技研发中心和技术攻关团队。主要研究生产 无缝钢管,&nbsp; 精密无缝钢管,&nbsp; API无缝钢管,&nbsp; 机械用无缝钢管,&nbsp; 流体无缝钢管,&nbsp; 结构无缝钢管,&nbsp; </FONT><FONT face=Verdana>工业用无缝钢管,&nbsp; 化工(化肥)用无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 建筑用,&nbsp;&nbsp; 光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管,&nbsp; 退火(Annealed)无缝钢管, 正火(Normalized)无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管,&nbsp; 回火无缝钢管,&nbsp; 调质无缝钢管,&nbsp; 液压系统无缝钢管,&nbsp; 汽车用(精密)无缝钢管,&nbsp; 轴承(精密)无缝钢管,&nbsp; 合金无缝钢管,&nbsp; 碳素无缝钢管,&nbsp; 高温作业(锅炉</FONT><FONT face=Verdana>)无缝钢管,&nbsp; 低温作业(冷库)无缝钢管,&nbsp; 镀锌无缝钢管,&nbsp; 防腐涂层无缝钢管(产品开发中...),&nbsp; 自来水管道用无缝钢管,&nbsp; 输油用无缝钢管, GB/T====系列无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管, ASTM A====系列无缝钢管, EN====系列无缝钢管, JIS G====系列无缝钢管, DIN====系列无缝钢管, BS====系列无缝钢管,&nbsp; 公制(mm)无缝钢管,&nbsp; 英制</FONT><FONT face=Verdana>(inch\")无缝钢管,&nbsp; 石油裂化钢管,&nbsp; 锅炉(ASME)高压无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 热轧无缝钢管,&nbsp; 冷拔精密无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密钢管,&nbsp; 厚壁(WT20-</FONT><FONT face=Verdana>30mm)无缝钢管,&nbsp; 薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管,&nbsp; 等常用(标准)规格 和 特殊(非标)规格的无缝钢管。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT></FONT>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0033ff>定西API 5L X52管线管 定西103*7 定西冷拔高压锅炉管 <BR></FONT></P><P></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>定西美标API 5L X52管线管现货|定西X52石油套管规格|定西X52无缝钢管价格<BR></STRONG></FONT>天津 美标API 5L 管线管 89*6 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 103*7 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 114*8 X52 宝钢 8500 <BR>天津 美标API 5L管线管 133*10 X52 天津 8300 <BR>天津 美标API 5L 管线管 159*10 X52 宝钢 8200 <BR>天津 美标API 5L 管线管 168*10 X52 宝钢 8200 <BR></FONT></FONT></P><P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>定西冷拔高压锅炉管的好处在哪里？<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能</FONT><FONT face=Verdana>（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('286','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('287','22','<b>140*10高频直缝焊管价格 140*10大口径碳钢无缝管 140*10无缝钢管价格 -合金管知识</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>140*10高频直缝焊管价格 140*10大口径碳钢 140*10价格 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#0066ff size=3><STRONG>140*10无缝<BR></STRONG></FONT>2 . 输送流体 天津 25×2 20# 32 面议<BR>3 . 流体无缝钢管 天津 25×2.5 20# 32 面议<BR>4 . 合金无缝管 JFE精轧 25×4 T91/P91 0.08 面议<BR>5 . 高压 JFE精轧 25×7 T91/P91 1.3 面议<BR>6 . 石油裂化管 天津 25×5 20# 100 面议 <BR>7 .  天津 25×3 12Cr1MoVG 0.01 面议<BR>8 . 小口径无缝钢管 聊城 27*5 20# 100吨 面议<BR></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT color=#0000ff size=3><STRONG>140*10如何理论计算热扩无缝钢管每米重量<BR></STRONG></FONT>热扩无缝钢管米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）速度：100000÷（原直径—厚度×厚度）厚度：扩后厚</FONT><FONT face=Verdana>度（1遍）=厚管厚度…扩后米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度<BR>原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）<BR>速&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：100000÷（原直径—厚度×厚度）<BR>厚&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：扩后厚度（1遍）=厚管厚度×0.92&nbsp; （2遍）=原管厚度*0.84<BR>口&nbsp;&nbsp;&nbsp; 外径：扩后口径=芯头尺寸+扩后厚度×2+1个铅粉<BR>芯头尺寸：扩后直径—2个壁厚+减壁<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>140*10高频直缝焊管一般用在哪些地方？焊接钢管都有什么优点？<BR></STRONG></FONT>1.低压流体输送用直缝焊接钢管（GB/T3092-2006）也称一般焊管，俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接</FONT><FONT face=Verdana>钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管；接管端形式分为不带螺纹钢管（光管）和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似</FONT><FONT face=Verdana>值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外，还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管（GB/T3091-2006）也称镀锌电焊钢管，俗称白管。是用于输送水、煤气、空气、油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力</FONT><FONT face=Verdana>流体或其他用途的热浸镀锌焊接（炉焊或电焊）钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管；接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。钢</FONT><FONT face=Verdana>的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.普通碳素鋼電線套管（GB3640-88）是產業與民用建築、安裝機器設備等電氣安裝工程頂用於保護電線的鋼管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.直縫電焊鋼管（YB242-63）是焊縫與鋼管縱向平行的鋼管。通常分為公制電焊鋼管、電焊薄壁管、變壓器冷卻油管等等。<BR></P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT color=#ff00ff size=2><STRONG>140*10大口径无缝钢管&amp;140*10大口径合金无缝钢管@超大口径碳钢无缝管@140*10大口径原管<BR></STRONG></FONT>公司产品主要面向核电、火电、石油、石化、煤化工等能源装备领域，具备生产直径φ400～1200mm、壁厚16～ 200mm、长度4～12m的大口径特种钢管的能力，单</FONT><FONT face=Verdana>支钢管重量可达25吨。主要产品为高压锅炉管、石油石化大口径管、高压气瓶大口径管、军工大口径管、合金结构大口径管等。解决了国内能源装备领域及大型</FONT><FONT face=Verdana>装备行业对大口径厚壁特种管道的需求，实现国产化并替代进口。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司采用自主创新国内首创的挤压、锻轧、斜轧、均整优化组合生产工艺，技术装备精良，工艺布局合理。主要设备有各类工业炉、水压机、拔伸机、斜轧</FONT><FONT face=Verdana>孔机、均整机、定径机、矫直机、切管机、大型车镗床、内外磨床等一大批先进的重型生产设备，对于提升产品档次、满足市场需求、增强竞争能力具有很强</FONT><FONT face=Verdana>的适应性。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司质量保证体系健全，建有3000多平方米的理化检验中心，同时配备了水压试验机、无损探伤机（超声波涡流测厚联合探伤机）、微机控制高温电子万能</FONT><FONT face=Verdana>试验机、高温持久强度试验机、高持久蠕变试验机、微机控制电液伺服万能试验机、全自动冲击试验机、直读光谱仪、碳硫仪、金相显微镜（蔡司）等先进的</FONT><FONT face=Verdana>检验检测设备，公司科研和质量检测手段完备。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 面对新的发展机遇，公司本着以人为本、不拘一格的用人机制，坚持“质量第一、持续改进、顾客满意”的质量方针，秉承以诚相待、共同发展的管理理念</FONT><FONT face=Verdana>，开拓创新，不断进取，着力打造国内一流、 国际领先的大口径厚壁无缝钢管生产基地。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司愿与海内外朋友精诚合作，实现共赢与发展！<BR></FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('288','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('289','22','<b>12月1日聊城结构用钢管市场指导价详解-山东聊城结构管行情</b><br /><br />\r\n									<STRONG>12月1日聊城结构用市场指导价详解 <BR></STRONG><BR>\r\n<TABLE class=newsTable style=\"WIDTH: 501px; HEIGHT: 259px\" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>\r\n<TBODY>\r\n<TR class=head>\r\n<TH>地区</TH>\r\n<TH>品名</TH>\r\n<TH>规格型号</TH>\r\n<TH>材质</TH>\r\n<TH>价格</TH>\r\n<TH>涨跌</TH>\r\n<TH>代表厂家</TH></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>Ф108*4.5</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>5030</TD>\r\n<TD>-</TD>\r\n<TD rowSpan=12>杭州<BR>新余<BR>无锡<BR>新冶特<BR>山东<BR>西姆莱斯<BR>振达</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>Ф133*4.5</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>5030</TD>\r\n<TD>-</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>Ф168*8</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>5180</TD>\r\n<TD>-</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>Ф219*6</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>5480</TD>\r\n<TD>-</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>Ф25*2.5</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>6780</TD>\r\n<TD>-</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>Ф273*7</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>5530</TD>\r\n<TD>-</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>Ф325*8</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>5730</TD>\r\n<TD>-</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>Ф38*3.5</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>5630</TD>\r\n<TD>-</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>Ф48*4</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>5280</TD>\r\n<TD>-</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>Ф57*3.5</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>5230</TD>\r\n<TD>-</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>Ф60*4</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>5230</TD>\r\n<TD>-</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>Ф89*4.5</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>5030</TD>\r\n<TD>-</TD></TR></TBODY></TABLE>模具钢,碳钢管、304不锈钢管','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('290','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('291','22','<b>华东区上海今日热轧钢管价格表先知道-上海上海热轧钢管价格</b><br /><br />\r\n									<STRONG><FONT size=4><FONT face=Verdana>华东区上海今日热轧表先知道-（碳）</FONT><BR></FONT></STRONG>\r\n<TABLE class=newsTable style=\"WIDTH: 551px; HEIGHT: 321px\" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>\r\n<TBODY>\r\n<TR class=head>\r\n<TD><STRONG>名 称</STRONG></TD>\r\n<TD><STRONG>材质</STRONG></TD>\r\n<TD><STRONG>规格（mm）</STRONG></TD>\r\n<TD><STRONG>钢厂/产地</STRONG></TD>\r\n<TD><STRONG>交货状态</STRONG></TD>\r\n<TD><STRONG>价格（元/吨）</STRONG></TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф25*2.5</TD>\r\n<TD>无锡</TD>\r\n<TD>冷拔</TD>\r\n<TD>6750</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф38*3.5</TD>\r\n<TD>无锡</TD>\r\n<TD>冷拔</TD>\r\n<TD>5600</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф48*4</TD>\r\n<TD>无锡</TD>\r\n<TD>冷拔</TD>\r\n<TD>5250</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф57*3.5</TD>\r\n<TD>山东</TD>\r\n<TD>冷拔</TD>\r\n<TD>5200</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф60*4</TD>\r\n<TD>山东</TD>\r\n<TD>冷拔</TD>\r\n<TD>5200</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф89*4.5</TD>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5000</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф108*4.5</TD>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5000</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф133*4.5</TD>\r\n<TD>新余</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5000</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф168*8</TD>\r\n<TD>新余</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5150</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф219*6</TD>\r\n<TD>无锡</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5450</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф219*6</TD>\r\n<TD>新冶特</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5450</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф273*7</TD>\r\n<TD>山东</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5500</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф273*7</TD>\r\n<TD>振达</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5500</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф273*7</TD>\r\n<TD>西姆莱斯</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5500</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф325*8</TD>\r\n<TD>振达</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5700</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф325*8</TD>\r\n<TD>新冶特</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5700</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>流体管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8163-1999</TD>\r\n<TD>Ф377*10</TD>\r\n<TD>包钢</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>-</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф426*11</TD>\r\n<TD>包钢</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>球扁钢,合金钢板<BR>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('292','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('293','22','<b>热烈祝贺钢管在线成立一周年-山东聊城螺旋焊管资讯</b><br /><br />\r\n									<FONT face=Verdana>热烈祝贺成立一周年</FONT>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('294','22','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('295','22','<b>钢材百科：化肥用无缝钢管介绍-辽宁沈阳化肥设备用管知识</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>百科：化肥用介</FONT></P>\r\n<H3 style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\"><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'楷体_GB2312\'; COLOR: rgb(0,128,0); FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">化肥专用管</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'楷体_GB2312\'; COLOR: rgb(0,128,0); FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">(</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'楷体_GB2312\'; COLOR: rgb(0,128,0); FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">GB6479-2000</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'楷体_GB2312\'; COLOR: rgb(0,128,0); FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">)</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'楷体_GB2312\'; COLOR: rgb(0,128,0); FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\"><?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" /><o:p></o:p></SPAN></H3>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">化肥专用管：</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">GB6479-2000</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">(<FONT face=宋体>高压化肥设备用无缝</FONT><FONT face=Arial>)</FONT></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'宋体\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">，</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">主要用于化肥设备上输送高温高压流体管道。</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'宋体\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">代表材质</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'宋体\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">：</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">20</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">、</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">16Mn</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">、</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">12CrMo</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">、</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">12Cr2Mo</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">等。</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">&nbsp;</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">化肥设备用高压<FONT face=Arial>(GB6479-86)</FONT><FONT face=宋体>是适用于工作温度为</FONT><FONT face=Arial>-40-400</FONT></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">℃</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">、工作压力为<FONT face=Arial>10-30Ma</FONT><FONT face=宋体>的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。</FONT></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">产品名称</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">：高压化肥用无缝钢管</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">执行标准</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">：<FONT face=Arial>GB6479-2000</FONT><FONT face=宋体>，</FONT><FONT face=Arial>ASTM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIN&nbsp;&nbsp;&nbsp;JIS</FONT></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">牌号和钢级</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">：</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">20#</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">、</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">16Mn</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">、</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">15CrMo</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">、</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">12CrMo</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">、</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">12Cr2Mo</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">等</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\">化肥设备用高压</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; VISIBILITY: hidden; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\"><o:p></o:p></SPAN></P>\r\n<P>\r\n<TABLE style=\"PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; PADDING-TOP: 0pt; mso-table-layout-alt: fixed\">\r\n<TBODY>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 8.25pt\">\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 531.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: rgb(204,255,255); BORDER-TOP: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=top width=709 colSpan=3>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">化肥设备用</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'宋体\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: rgb(153,204,255); BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">规格</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: rgb(153,204,255); BORDER-TOP: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">规格</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: rgb(153,204,255); BORDER-TOP: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">规格</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">25×6</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">83×10-12-14-16-18-20</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">203×32-36-40</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">28×6</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">89×8-10-12-14-16-18-20</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">219×6-8-12-16-18-20-25</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">32×6-8</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">95×6-8-10-12-14-16-20</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">219×30-40</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">34×6-8</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">102×6-7-8-10-12-14-16-20&nbsp;</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">245×8-10-14-17-20-22</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">36×6-8</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">108×6-7-8-10-12-14-18-20-22</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">245×25-28-30-34-40</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">38×6-7-8-9-10</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">114×6-7-8-10-12-14-18-20</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">273×7-9-12-15-18-20-25</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">39×8-10</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">121×6-7-8-10-12-14-16-20</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">273×30-35-38-40</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">42×6-7-8-9-10</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">127×-6-7-8-10-12-14-16-20</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">299×8-12-16-20-24-28</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">45×6-7-8-9</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">133×6-8-12-14-16-18-20-25-30</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'宋体\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'宋体\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">299×30-32-36-38-40</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">48×6-7-8-9-10</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">140×6-7-8-9-10-12-14-16-20-22</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">325×8-12-14-18-38</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">51×6-7-8-9-10</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">146×6-8-12-14-16-18-20-25-30</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">325×28-32-34-38</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">56×6-7-8-9-10</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">152×6-8-12-14-16-18-20-25-30</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">351×10-16-20-25-40</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">57×6-7-8-9-10-12</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">159×6-10-12-14</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">355×6-18-20-25-30-40</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">60×6-7-8-9-12-14</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">159×16-18-20-22-25-30</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">377×8-12-15-20-24-28</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">63×6-7-8-9-10-12-14</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">168×8-10-12-14-20-25-30-35</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">377×30-37-40</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">68×6-7-8-9-10-12-14-16</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">180×8-12-16-25-30</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">402×10-15-20-25-30-35</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">70×6-7-8-9-10-12-15-16</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">180×32-34-38-40</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">406×10-20-25-28-35-40</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">73×6-7-8-9-10-12-15</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">194×6-8-12-16-20-25-30-40</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">426×10-12-14-16-20-25-30-35-40</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 168.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=225>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">76×6-7-8-9-10-12-14</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p>, </o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 186.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=248>\r\n<P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: \'yes\'\">203×6-7-10-15-20-25-30</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>\r\n<TD style=\"BORDER-BOTTOM: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 176.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(192,192,192) 0.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(192,192,192)\" vAlign=center width=235>\r\n<P style=\"MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt\" class=p0><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'Arial\'; FONT-SIZE: 10.5pt\"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('296','7','<b>68*4不锈钢价格 68*4双相不锈钢 68*4球墨铸铁管 -河北沧州流体管行情</b><br /><br />\r\n									<P>68*4价格-20号-最新规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>68*4不锈钢价格 68*4双相不锈钢 68*4球墨铸铁管 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P>68*4铁素体不锈钢/68*4奥氏体不锈钢/68*4双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>公司主营钢管规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>68*4砂模型离心铸铁钢管的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('297','7','<b>台湾陶瓷钢管 台湾钢管市场 台湾镀锌钢管加工 -山西太原其它焊管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>台湾高压管的主要生产流程<BR>　　高压管的主要生产流程：管坯及坯加热、管坯的穿孔、的延伸。<BR>　　高压管的轧制、钢管定径与减径、钢管的冷却和精整 或者可以说是 钢胚的加热 穿孔 热扎 酸洗 冷拔 碳烧 切头 喷标 包装 成品一种的制造方法，其特征在于：设置将具有多个轧辊的轧制机座、以互相不同的轧制方向连续配置多台的芯棒式轧机，在这样的制造生产线上对无缝钢管进行轧制后，在多点上测定轧制后的钢管圆周方向上的壁厚，根据其测定结果，至少分别控制芯棒式无缝管轧机的最终轧制机座上的轧辊各个轴的两端位置，以便使壁厚不均达到最小。一般&gt;合金管&gt;合金管&gt;高压合金管简称无缝钢管，用普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢制造，用于制作输送液体管道或制作结构、零件用。高压管按外径和壁厚度供货，在同一外径下有多种壁厚，高压管承受的压力范围较大。通常钢管长度，热轧管为3-12.5m，冷拔（轧）管为1.5-9m。</FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>台湾无缝钢管市场规格表<BR>规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格<BR>219*16&nbsp;273*36&nbsp;356*28&nbsp;426*12<BR>219*18&nbsp;273*40&nbsp;356*36&nbsp;426*13<BR>219*20&nbsp;273*42&nbsp;377*9&nbsp;426*14<BR>219*22&nbsp;273*45&nbsp;377*10&nbsp;426*17<BR>219*24&nbsp;298.5*36&nbsp;377*12&nbsp;426*20<BR>219*25&nbsp;325*8&nbsp;377*14&nbsp;426*22<BR>219*26&nbsp;325*9&nbsp;377*15&nbsp;426*30<BR>219*28&nbsp;325*10&nbsp;377*16&nbsp;426*36<BR>219*30&nbsp;325*11&nbsp;377*18&nbsp;426*40<BR>219*32&nbsp;325*12&nbsp;377*20&nbsp;426*50<BR>219*35&nbsp;325*13&nbsp;377*22&nbsp;457*9.5<BR>219*38&nbsp;325*14&nbsp;377*25&nbsp;457*14<BR>273*7&nbsp;325*15&nbsp;377*32&nbsp;457*16<BR>273*8&nbsp;325*16&nbsp;377*36&nbsp;457*19<BR>273*9&nbsp;325*17&nbsp;377*40&nbsp;457*24<BR>273*9.5&nbsp;325*18&nbsp;377*45&nbsp;457*65<BR>273*10&nbsp;325*20&nbsp;377*50&nbsp;508*13<BR>273*11&nbsp;325*22&nbsp;406*9.5&nbsp;508*16<BR>273*12&nbsp;325*23&nbsp;406*11&nbsp;508*20<BR>273*13&nbsp;325*25&nbsp;406*13&nbsp;508*22<BR>273*15&nbsp;325*28&nbsp;406*17&nbsp;558.8*14<BR>273*16&nbsp;325*30&nbsp;406*22&nbsp;530*13<BR>273*18&nbsp;325*32&nbsp;406*32&nbsp;530*20<BR>273*20&nbsp;325*36&nbsp;406*36&nbsp;570*12.5<BR>273*22&nbsp;325*40&nbsp;406*40&nbsp;610*13</FONT></P><P><FONT face=Verdana>台湾陶瓷钢管 台湾钢管市场 台湾镀锌钢管加工 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有无缝管穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>台湾镀锌管标准分类<BR>为提高钢管的耐腐蚀性能，对一般钢管(黑管)进行镀锌。<BR>镀锌钢管分热镀锌和电钢锌两种，热镀锌镀锌层厚，电镀锌成本低。<BR>吹氧焊管：用作炼钢吹氧用管，一般用小口径的焊接钢管，规格由3/8寸-2寸八种。用08、10、15、20或Q195-Q235钢带制成。为防蚀，有的进行渗铝处理。</FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>台湾螺旋管及其标准分类<BR>　　承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5036-83主要用于输送石油、天然气的管线；承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管SY5038-83，用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型；一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5037-83，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管 <BR>　　现在螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2000（部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管）、GB/T9711.1-1997（国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分：A级钢管(到目前要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管)）、API-5L（美国石油协会、也叫管线钢管；其中分为PSL1和PSL2两个级别）、SY/T5040-92（桩用螺旋缝埋弧焊钢管） <BR>螺旋管材质<BR>　　Q235A，Q235B.Q23b,0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb.　Q345 L245 L290 X42 X46 X70 X80 </FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana></FONT>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>镀锌钢管分冷镀管、热镀管，前者已被禁用，后者还被国家提倡暂时能用.<BR>热镀锌管<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。<BR>热镀锌钢管：钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。<BR>冷镀锌管<BR>冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷镀)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。<BR>冷镀锌钢管：锌层是电镀层，锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄，锌层简单附着在钢管基体上，容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中，禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。</FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('298','7','<b>淮北直缝钢管批发 淮北20号无缝钢管 淮北无缝钢管厂 -河北廊坊无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>淮北钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。 </FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>淮北直缝钢管批发 淮北20号无缝钢管 淮北无缝 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>淮北45号<FONT face=Verdana>无缝钢管<BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>淮北20号无缝钢管<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#无缝管现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝钢管规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('299','7','<b>双鸭3pe防腐无缝钢管 双鸭内螺纹无缝钢管 双鸭36*3.5钢管价格 -河北唐山其它焊管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>双鸭什么是3pe防腐,直缝焊管,螺旋？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金钢管,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>双鸭内螺纹，内螺纹合金管执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>双鸭3pe防腐无缝钢管 双鸭内螺纹无缝钢管 双鸭36*3.5 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P>双鸭16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('300','7','<b>阳江直缝钢管批发 阳江精密无缝钢管供应 阳江45号无缝钢管 -河北螺旋焊管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>阳江45号<FONT face=Verdana><BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>阳江直缝批发 阳江精密无缝钢管供应 阳江45号无缝钢管 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>阳江钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>阳江20号无缝钢管<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#无缝管现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝钢管规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('301','7','<b>惠州3pe防腐无缝钢管 惠州16mn无缝钢管规格表 惠州螺旋钢管厂 -河北廊坊镀锌钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>惠州16mn规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P><FONT face=Verdana>惠州什么是3pe防腐无缝,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>惠州内螺纹，内螺纹执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金钢管,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>惠州3pe防腐无缝钢管 惠州16mn无缝钢管规格表 惠州螺旋 <BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('302','7','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('303','7','<b>东方冷拔高压锅炉管 东方133*10钢管价格 东方X52无缝钢管价格 -天津天津矩管行情</b><br /><br />\r\n									<P></STRONG></FONT></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>本公司是一家专业从事，16mn无缝,大口径无缝钢管,,热轧钢管,冷拔钢管，高压锅炉管,&nbsp; 本公司在无缝中也有较大的知名度和影响</FONT><FONT face=Verdana>力。有自己的科技研发中心和技术攻关团队。主要研究生产 无缝钢管,&nbsp; 精密无缝钢管,&nbsp; API无缝钢管,&nbsp; 机械用无缝钢管,&nbsp; 流体无缝钢管,&nbsp; 结构无缝钢管,&nbsp; </FONT><FONT face=Verdana>工业用无缝钢管,&nbsp; 化工(化肥)用无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 建筑用,&nbsp;&nbsp; 光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管,&nbsp; 退火(Annealed)无缝钢管, 正火(Normalized)无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管,&nbsp; 回火无缝钢管,&nbsp; 调质无缝钢管,&nbsp; 液压系统无缝钢管,&nbsp; 汽车用(精密)无缝钢管,&nbsp; 轴承(精密)无缝钢管,&nbsp; 合金无缝钢管,&nbsp; 碳素无缝钢管,&nbsp; 高温作业(锅炉</FONT><FONT face=Verdana>)无缝钢管,&nbsp; 低温作业(冷库)无缝钢管,&nbsp; 镀锌无缝钢管,&nbsp; 防腐涂层无缝钢管(产品开发中...),&nbsp; 自来水管道用无缝钢管,&nbsp; 输油用无缝钢管, GB/T====系列无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管, ASTM A====系列无缝钢管, EN====系列无缝钢管, JIS G====系列无缝钢管, DIN====系列无缝钢管, BS====系列无缝钢管,&nbsp; 公制(mm)无缝钢管,&nbsp; 英制</FONT><FONT face=Verdana>(inch\")无缝钢管,&nbsp; 石油裂化钢管,&nbsp; 锅炉(ASME)高压无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 热轧无缝钢管,&nbsp; 冷拔精密无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密钢管,&nbsp; 厚壁(WT20-</FONT><FONT face=Verdana>30mm)无缝钢管,&nbsp; 薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管,&nbsp; 等常用(标准)规格 和 特殊(非标)规格的无缝钢管。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>　　<FONT color=#3300ff size=4><STRONG>东方冷拔无缝钢管的力学性能及抗拉强度<BR></STRONG></FONT>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示</FONT><FONT face=Verdana>金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②冷拔无缝钢管屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点</FONT><FONT face=Verdana>的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>&nbsp;　　屈服點的計算公式為： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　式中：Fs--試樣拉伸過程中屈服力（恆定），N（牛頓）So--試樣原始橫截面積，mm2。 <BR>　　③冷拔无缝鋼管斷後伸長率（σ） <BR>　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比，稱為伸長率。以σ表示，單位為%。計算公式為：<BR>　　式中：L1--試樣拉斷後的標距長度，mm； L0--試樣原始標距長度，mm。 <BR>　④冷拔鋼管斷面收縮率（ψ） <BR>　　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其縮徑處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比，稱為斷面收縮率。以ψ表示，單位為%。計算公式如下：<BR>　　⑤冷拔无缝钢管硬度指标 　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏</FONT><FONT face=Verdana>硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种<BR></P><P></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>东方美标API 5L X52管线管现货|东方X52石油套管规格|东方X52无缝<BR></STRONG></FONT>天津 美标API 5L 管线管 89*6 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 103*7 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 114*8 X52 宝钢 8500 <BR>天津 美标API 5L管线管 133*10 X52 天津 8300 <BR>天津 美标API 5L 管线管 159*10 X52 宝钢 8200 <BR>天津 美标API 5L 管线管 168*10 X52 宝钢 8200 <BR></FONT></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0033ff>东方冷拔高压锅炉管 东方133*10钢管价格 东方X52无缝钢管价格 <BR></FONT></P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>东方冷拔高压锅炉管的好处在哪里？<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能</FONT><FONT face=Verdana>（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR><BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('304','7','<b>西沙群岛Q345b钢管价格 西沙群岛Q195钢管价格 西沙群岛外径273钢管价格 -河北唐山流体管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>西沙群岛材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR>　　西沙群岛不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR>&nbsp;&nbsp; 西沙群岛方管可以执行的技术标准：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 GB/T3094-2000 中国 冷拔异型<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 GB/T6728-2002 中国 结构用冷弯空心型钢<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 ASTM A 500 美国 结构用碳素钢冷成型圆截面和异型截面焊接钢管和无缝管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 JIS G 3466 日本 一般构造用角型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 DIN EN 10210 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及热精加工结构空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 DIN EN 10219 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及冷弯成型空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 JG 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无</FONT><FONT face=Verdana>缝管、GB/T18984-2003低温管道用GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石</FONT><FONT face=Verdana>油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量、高压管、无缝方管、异型无缝钢管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、</FONT><FONT face=Verdana>电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量</FONT><FONT face=Verdana>大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力，丰富齐全的规格品种，完善的质量保证，合理的价格，优质的服务，不断地</FONT><FONT face=Verdana>受到新老用户及业内人士的肯定和信任，我们本着及用户之所及，想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏，进取，在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表</FONT><FONT face=Verdana>示由衷的感谢，愿我们今后的合作更加愉快！<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>西沙群岛镀锌管定义<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯</FONT><FONT face=Verdana>化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷</FONT><FONT face=Verdana>镀)。只有规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，不准用冷镀锌管作水、煤气</FONT><FONT face=Verdana>管。 <BR>　　一般现在用的镀锌钢管都是热镀锌的，而电气上用的线槽等用的是冷镀锌，颜色有一定的区别　　冷镀---只在外管壁镀锌,热镀---内外都镀. <BR>　　镀锌焊管是在焊接钢管的基础上再热镀锌(即在锌锅内将锌溶化,再将钢管浸入液体锌中一段时间取出,再冷却吹干). 使钢管内外壁同时有一层锌层附着. 镀</FONT><FONT face=Verdana>锌管一般用于低压流体(即水,液体煤气)的输送. <BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>西沙群岛Q345b 西沙群岛Q195钢管价格 西沙群岛外径273钢管价格 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>西沙群岛热轧钢板厚度允许偏差<BR>较高轧制精度公称厚度<BR>(钢板和钢带)/mm&nbsp;在下列宽度时的厚度允许偏差/mm<BR>&nbsp;600-750&nbsp;＞750-1000&nbsp;＞1000-1500&nbsp;1500-2000&nbsp;＞2000-2300&nbsp;＞2300-2700&nbsp;＞2700-3000<BR>＞0.35-0.50&nbsp;±0.05&nbsp;±0.05&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.50-0.60&nbsp;±0.06&nbsp;±0.06&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.60-0.75&nbsp;±0.07&nbsp;±0.07&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.75-0.90&nbsp;±0.08&nbsp;±0.08&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.90-1.10&nbsp;±0.09&nbsp;±0.09&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.10-1.20&nbsp;±0.10&nbsp;±0.11&nbsp;±0.11&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.20-1.30&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.30-1.40&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR><BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('305','7','<b>桃園縣扁钢理论重量表 桃園縣冷拔管工艺 桃園縣20厚不锈钢价格 -河北廊坊镀锌钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>桃園縣镀锌管定义<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯</FONT><FONT face=Verdana>化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷</FONT><FONT face=Verdana>镀)。只有规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，不准用冷镀锌管作水、煤气</FONT><FONT face=Verdana>管。 <BR>　　一般现在用的镀锌钢管都是热镀锌的，而电气上用的线槽等用的是冷镀锌，颜色有一定的区别　　冷镀---只在外管壁镀锌,热镀---内外都镀. <BR>　　镀锌焊管是在焊接钢管的基础上再热镀锌(即在锌锅内将锌溶化,再将钢管浸入液体锌中一段时间取出,再冷却吹干). 使钢管内外壁同时有一层锌层附着. 镀</FONT><FONT face=Verdana>锌管一般用于低压流体(即水,液体煤气)的输送. <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>桃園縣材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR>　　桃園縣不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR>&nbsp;&nbsp; 桃園縣方管可以执行的技术标准：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 GB/T3094-2000 中国 冷拔异型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 GB/T6728-2002 中国 结构用冷弯空心型钢<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 ASTM A 500 美国 结构用碳素钢冷成型圆截面和异型截面焊接钢管和无缝管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 JIS G 3466 日本 一般构造用角型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 DIN EN 10210 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及热精加工结构空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 DIN EN 10219 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及冷弯成型空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 JG 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无</FONT><FONT face=Verdana>缝管、GB/T18984-2003低温管道用GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石</FONT><FONT face=Verdana>油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量、高压管、无缝方管、异型无缝钢管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、</FONT><FONT face=Verdana>电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量</FONT><FONT face=Verdana>大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力，丰富齐全的规格品种，完善的质量保证，合理的价格，优质的服务，不断地</FONT><FONT face=Verdana>受到新老用户及业内人士的肯定和信任，我们本着及用户之所及，想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏，进取，在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表</FONT><FONT face=Verdana>示由衷的感谢，愿我们今后的合作更加愉快！<BR><BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>桃園縣扁钢理论重量表 桃園縣冷拔管工艺 桃園縣20厚不锈钢价格 <BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>桃園縣热轧钢板厚度允许偏差<BR>较高轧制精度公称厚度<BR>(钢板和钢带)/mm&nbsp;在下列宽度时的厚度允许偏差/mm<BR>&nbsp;600-750&nbsp;＞750-1000&nbsp;＞1000-1500&nbsp;1500-2000&nbsp;＞2000-2300&nbsp;＞2300-2700&nbsp;＞2700-3000<BR>＞0.35-0.50&nbsp;±0.05&nbsp;±0.05&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.50-0.60&nbsp;±0.06&nbsp;±0.06&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.60-0.75&nbsp;±0.07&nbsp;±0.07&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.75-0.90&nbsp;±0.08&nbsp;±0.08&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.90-1.10&nbsp;±0.09&nbsp;±0.09&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.10-1.20&nbsp;±0.10&nbsp;±0.11&nbsp;±0.11&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.20-1.30&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.30-1.40&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR><BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('306','7','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('307','7','<b>迪庆133*10钢管价格 迪庆X52石油套管 迪庆103*7钢管价格 -河北其它焊管行情</b><br /><br />\r\n									<P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>本公司是一家专业从事，16mn无缝,大口径无缝钢管,,热轧钢管,冷拔钢管，高压锅炉管,&nbsp; 本公司在无缝中也有较大的知名度和影响</FONT><FONT face=Verdana>力。有自己的科技研发中心和技术攻关团队。主要研究生产 无缝钢管,&nbsp; 精密无缝钢管,&nbsp; API无缝钢管,&nbsp; 机械用无缝钢管,&nbsp; 流体无缝钢管,&nbsp; 结构无缝钢管,&nbsp; </FONT><FONT face=Verdana>工业用无缝钢管,&nbsp; 化工(化肥)用无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 建筑用,&nbsp;&nbsp; 光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管,&nbsp; 退火(Annealed)无缝钢管, 正火(Normalized)无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管,&nbsp; 回火无缝钢管,&nbsp; 调质无缝钢管,&nbsp; 液压系统无缝钢管,&nbsp; 汽车用(精密)无缝钢管,&nbsp; 轴承(精密)无缝钢管,&nbsp; 合金无缝钢管,&nbsp; 碳素无缝钢管,&nbsp; 高温作业(锅炉</FONT><FONT face=Verdana>)无缝钢管,&nbsp; 低温作业(冷库)无缝钢管,&nbsp; 镀锌无缝钢管,&nbsp; 防腐涂层无缝钢管(产品开发中...),&nbsp; 自来水管道用无缝钢管,&nbsp; 输油用无缝钢管, GB/T====系列无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管, ASTM A====系列无缝钢管, EN====系列无缝钢管, JIS G====系列无缝钢管, DIN====系列无缝钢管, BS====系列无缝钢管,&nbsp; 公制(mm)无缝钢管,&nbsp; 英制</FONT><FONT face=Verdana>(inch\")无缝钢管,&nbsp; 石油裂化钢管,&nbsp; 锅炉(ASME)高压无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 热轧无缝钢管,&nbsp; 冷拔精密无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密钢管,&nbsp; 厚壁(WT20-</FONT><FONT face=Verdana>30mm)无缝钢管,&nbsp; 薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管,&nbsp; 等常用(标准)规格 和 特殊(非标)规格的无缝钢管。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>迪庆冷拔高压锅炉管的好处在哪里？<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能</FONT><FONT face=Verdana>（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR><BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0033ff>迪庆133*10 迪庆X52石油套管 迪庆103*7钢管价格 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>迪庆美标API 5L X52管线管现货|迪庆X52石油套管规格|迪庆X52无缝钢管价格<BR></STRONG></FONT>天津 美标API 5L 管线管 89*6 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 103*7 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 114*8 X52 宝钢 8500 <BR>天津 美标API 5L管线管 133*10 X52 天津 8300 <BR>天津 美标API 5L 管线管 159*10 X52 宝钢 8200 <BR>天津 美标API 5L 管线管 168*10 X52 宝钢 8200 <BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>　　<FONT color=#3300ff size=4><STRONG>迪庆冷拔无缝钢管的力学性能及抗拉强度<BR></STRONG></FONT>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示</FONT><FONT face=Verdana>金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②冷拔无缝钢管屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点</FONT><FONT face=Verdana>的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>&nbsp;　　屈服點的計算公式為： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　式中：Fs--試樣拉伸過程中屈服力（恆定），N（牛頓）So--試樣原始橫截面積，mm2。 <BR>　　③冷拔无缝鋼管斷後伸長率（σ） <BR>　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比，稱為伸長率。以σ表示，單位為%。計算公式為：<BR>　　式中：L1--試樣拉斷後的標距長度，mm； L0--試樣原始標距長度，mm。 <BR>　④冷拔鋼管斷面收縮率（ψ） <BR>　　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其縮徑處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比，稱為斷面收縮率。以ψ表示，單位為%。計算公式如下：<BR>　　⑤冷拔无缝钢管硬度指标 　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏</FONT><FONT face=Verdana>硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种<BR></P><P></STRONG></FONT></FONT>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('308','7','<b>德阳无缝钢管规格 德阳无缝钢管品牌 德阳无缝钢管市场 -内蒙古包头直缝焊管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>德阳规格 德阳无缝品牌 德阳无缝钢管市场 我公司专业经营钢管规格：5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>　　公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-99结构管、GB/T8163-99流体管、GB/T3087-99中低压锅炉管、GB/T5310-95高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、27SiMn液压支架管、高压、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司本着低价经营，质量第一的销售原则，让客户买的放心，用的舒心！诚信、专业、高效是我们的服务宗旨，我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！</FONT></P><P><FONT face=Verdana>德阳无缝管材质大全<BR>汽车用管（别克 轿车 专用）&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;小口径高压 锅炉 管&nbsp; <BR>按国内外标准或行业标准 生产210C、15CrMoG、12Cr1MoVG、&nbsp; <BR>T12～T91系列钢管&nbsp; <BR>西气东输 站场用管线管 GB/T9711.2 L245NB Φ1146、&nbsp; <BR>Φ895等&nbsp; <BR>&nbsp;海底输 油管 线管 API5L X52 PSL2 Φ8910、Φ114.311.1&nbsp; <BR>&nbsp;油田用管 N80非调质管 API 5CT Φ139.77.72 J55油管 API 5CT Φ735.51&nbsp; <BR>&nbsp;桁架臂专用管（整体调质管） 协议标准，20Mn2B、 20Mn2、Φ14615等，用于履带式塔吊用起重设备&nbsp; <BR>专用缸筒和支架用管&nbsp; <BR>&nbsp;T91、钢102系列高压锅炉管 GB5310-1995，用于热 电 站高温、高压环境&nbsp; <BR>&nbsp;拖拉机后轴管 35MnVN，履带式拖拉机的后轴&nbsp; <BR>&nbsp;超高强度结构管 35CrMnsi、30CrMnSiNi2A，用于军工、飞机起落架用管&nbsp; <BR>&nbsp;车桥管 20Mn2、Φ17812、Φ12719等&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;岩矸管 协议标准 J55、Φ266、Φ316等，用于高速公路、大&nbsp; <BR>型水电站大坝加固用&nbsp; <BR>&nbsp;液压支柱管 GB/T17396-1998、27SiMn，用于煤机井下作业支撑&nbsp; <BR>固定&nbsp; <BR>&nbsp;按美标生产的锅炉和过热器用中碳钢无缝钢管 ASTM A210、&nbsp; <BR>210C、Φ606&nbsp; <BR>&nbsp;汽车半轴套管 YB/T5035-1996、45Mn2\\45&nbsp; <BR>&nbsp;超长换热器管 20，Φ19216000-21000，用于换热器&nbsp; <BR>&nbsp;叉杆用无缝管 CR-1、Φ485，用于火车提速用的CR转向架交叉杆&nbsp; <BR>&nbsp;火箭炮用定向螺旋异型无缝管 Φ1232.2、MP16Mn、GJB459-88&nbsp; <BR>&nbsp;抗海水腐蚀管Q/CG41-1994、10CrMoA1、Φ1084、Φ252.5&nbsp; <BR>&nbsp;潜油电机轴管 协议标准 Φ3111、Φ3613.5、40Cr、35CrMo、35CrMoV，用于抽油泵的电机轴&nbsp; <BR>&nbsp;低温管道用管 GB/T18984-2003、09DG、10MnDG、09Mn2VDG、B655，用于石化行业处于低温环境的流体&nbsp; </FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>德阳无缝管工艺流程<BR>　　卫生级镜面管工艺流程： <BR>　　管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修磨——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验——冷轧——去油——切头——风干——内抛光——外抛光——检验——标识——成品包装 <BR>　　工业管工艺流程 <BR>　　管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修蘑——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验 </FONT></P><P>\r\n<DIV>德阳无缝管市场常备货品规格：\r\n<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=622>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>12×1</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>68×4-4.5-10-12-14-16</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>203×6-15-20-25-30-32-45-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>14×1.5-2.5-3</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>70×4-4.5--12-15-16</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>16×1.5-2.5-4</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>73×4-4.5-9-10-12-15</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>245×8--20-22-25-30-34-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>18×2.4-5</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>76×4-47-8-9-10-12-14</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>273×7-9-18-20-25-30-40-45-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>20×2.-3-5</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>83×4.5-5-10-12-14-16-18-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>299×8-24-28-30-38-40-45</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>24×2.-4-5-6</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>89×4.5-8--18-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>325×8-18-38-42</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>25×2.54-5-6</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>95×4.5-6-8--16-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>351×25-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>28-4-5-6</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>102×4.5-5--12-14-16-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>355×6-25-30-40/52</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>32×4-5-6-8</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>108×4.5-510-12-14-18-20-22</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>377×20-24-28-30-45-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>34.5-6-8</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>114×4.5-5--12-14-18-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>402×10-15-20-25-30-35</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>36×3.5-5-6-8</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>121×4.5-5--12-14-16-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>406×10-20-35-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>38×4-5-6-7-8-9-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>127×4.5-5-10-12-14-16-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>426×10-12-20-25-30-35-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>39×3.5-5-8-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>133×4.5--14-16-18-20-25-30</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>450×10--20-25-34-40-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>42×3.5-8-9-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>140×5-6-7-12-14-16-20-22</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>480×10-12-18-20-25-30-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>45×3.5--8-9</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>146×4.5-6-16-18-20-25-30</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>500×10-16-20-25-34-40-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>48×3.5-7-8-9-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>152×4.5-6--16-18-20-25-30</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>510×10--16-20-25-34-40-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>51×3.57-8-9-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>159×4.5-6--14</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>530×-14-16-18-20-30-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>56×6-7-8-9-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>159×16-22-25-30</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>560-16-20-25-30-40-50-60</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>57×3.5-5-10-12</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>168×814-20-25-30-35</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>580×10-14-16-20-30-40-50-70</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>60×3.5-8-9-12-14</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>180×8-25-30-38-40-45-50</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>600×10-14-18-25-20-30-50-60</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>63×3.5-4.59-10-12-14</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>194×6-20-25-30-40-45-50</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>610×10-14-18-25-20-30-50-60</TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n<DIV>备注：如表中有未注明的钢管规格，请直接电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求!</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('309','7','<b>毫州冷拔管工艺 毫州外径273钢管价格 毫州Q345b钢管价格 -河北唐山流体管行情</b><br /><br />\r\n									<P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>毫州镀锌管定义<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯</FONT><FONT face=Verdana>化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷</FONT><FONT face=Verdana>镀)。只有规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，不准用冷镀锌管作水、煤气</FONT><FONT face=Verdana>管。 <BR>　　一般现在用的镀锌钢管都是热镀锌的，而电气上用的线槽等用的是冷镀锌，颜色有一定的区别　　冷镀---只在外管壁镀锌,热镀---内外都镀. <BR>　　镀锌焊管是在焊接钢管的基础上再热镀锌(即在锌锅内将锌溶化,再将钢管浸入液体锌中一段时间取出,再冷却吹干). 使钢管内外壁同时有一层锌层附着. 镀</FONT><FONT face=Verdana>锌管一般用于低压流体(即水,液体煤气)的输送. <BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>毫州热轧钢板厚度允许偏差<BR>较高轧制精度公称厚度<BR>(钢板和钢带)/mm&nbsp;在下列宽度时的厚度允许偏差/mm<BR>&nbsp;600-750&nbsp;＞750-1000&nbsp;＞1000-1500&nbsp;1500-2000&nbsp;＞2000-2300&nbsp;＞2300-2700&nbsp;＞2700-3000<BR>＞0.35-0.50&nbsp;±0.05&nbsp;±0.05&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.50-0.60&nbsp;±0.06&nbsp;±0.06&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.60-0.75&nbsp;±0.07&nbsp;±0.07&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.75-0.90&nbsp;±0.08&nbsp;±0.08&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.90-1.10&nbsp;±0.09&nbsp;±0.09&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.10-1.20&nbsp;±0.10&nbsp;±0.11&nbsp;±0.11&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.20-1.30&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.30-1.40&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>毫州材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR>　　毫州不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR>&nbsp;&nbsp; 毫州方管可以执行的技术标准：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 GB/T3094-2000 中国 冷拔异型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 GB/T6728-2002 中国 结构用冷弯空心型钢<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 ASTM A 500 美国 结构用碳素钢冷成型圆截面和异型截面焊接钢管和无缝管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 JIS G 3466 日本 一般构造用角型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 DIN EN 10210 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及热精加工结构空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 DIN EN 10219 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及冷弯成型空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 JG 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无</FONT><FONT face=Verdana>缝管、GB/T18984-2003低温管道用GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石</FONT><FONT face=Verdana>油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量、高压管、无缝方管、异型无缝钢管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、</FONT><FONT face=Verdana>电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量</FONT><FONT face=Verdana>大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力，丰富齐全的规格品种，完善的质量保证，合理的价格，优质的服务，不断地</FONT><FONT face=Verdana>受到新老用户及业内人士的肯定和信任，我们本着及用户之所及，想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏，进取，在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表</FONT><FONT face=Verdana>示由衷的感谢，愿我们今后的合作更加愉快！<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>毫州冷拔管工艺 毫州外径273 毫州Q345b钢管价格 <BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('310','7','<b>包头SC焊接钢管 包头A335P91合金管 包头st52高压锅炉管 -内蒙古包头合金管行情</b><br /><br />\r\n									<P></STRONG></FONT>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>包头10CrMo910高温高压对应美标SA335P22应注意哪些？<BR>10CrMo910高温高压化学成分　　 C Si Mn P S Cr Mo <BR>0.08-0.15 ≤0.50 0.40-0.70 ≤0.030 ≤0.030 2.00-2.50 0.90-1.20 <BR>SA335P22高温合金力学性能　抗拉强度(MPa) 450～600 　屈服强度(MPa) ≥280&nbsp;&nbsp; 伸长率(%) ≥1810CrMo910高温高压合金管是进口合金管里的材质叫法，</FONT><FONT face=Verdana>恰恰SA335P22高温合金钢管就是10CrMo910高温高压合金管只是一个进口一种是国内做的美标高温高温合金管。因此两者高温高压合金管是一样的产品。<BR></P><P><FONT face=Verdana>包头SA335P91合金用途/P91高温高压合金管分类知识<BR>　1、 SA335P91合金无缝钢管用途很广泛。一般用途的A335P91高温高压合金管由普通碳素结构钢、低合金结构钢或合金结构钢轧制，产量最多，主要用作输送流</FONT><FONT face=Verdana>体的管道或结构零件。<BR>　　2、根据P91高温高压合金管用途不同分三类供应：a、按化学成分和机械性能供应；b、按机械性能供应；c、按水压试验供应。按a、b类供应的合金无缝钢管</FONT><FONT face=Verdana>，如用于承受液体压力，也要进行水压试验。<BR>　　3、专门用途的P91高温高压合金管有锅炉用SA335P91高温合金管、地质用SA335P91合金钢管及石油用无缝管等多种<BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>包头st52高压锅炉管是什么材质?ST52无缝钢管相当于中国内牌号什么材质标准?<BR>目前ST52 高压锅炉管相当于对应中国内牌号的16Mn无缝钢管的材质或Q345B合金钢管。<BR></FONT></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>包头钢管厂 包头SC焊接钢管 包头输气用钢管 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>包头异型冷拔无缝钢管的概括|冷拔异型无缝钢管知识<BR>&nbsp;冷拔无缝钢管是除了圆管以外的其他截面形状的无缝钢管的通称。按冷拔无缝钢管截面形状尺寸的不同又可分为等壁厚冷拔异形无缝钢管（代号为D）、不等壁</FONT><FONT face=Verdana>厚异型直缝钢管（代号为BD）、变直径异型冷拔无缝钢管（代号为BJ）。冷拔异型无缝钢管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。和无缝圆管相比，异型冷</FONT><FONT face=Verdana>拔钢管一般都有较大的惯性矩和截面模数，有较大的抗弯抗扭能力，可以大大减轻结构重量，节约钢材。&nbsp; 但是在加工成本上提高了一定的费用（必要时可以考</FONT><FONT face=Verdana>虑采购）<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>包头RC输水和输气用钢管，TC穿线管，SC焊接钢管有什么区别<BR>1、敷设在自然地面内，素混凝土内的管路，应采用水煤气管敷设；当利用钢管的管壁兼做保护线时，按照国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》应采用</FONT><FONT face=Verdana>管壁不小于2.5mm厚的焊接钢管。<BR>2、输水煤气用钢管按（YB234-63）规定。<BR></FONT></P><P></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('311','7','<b>丰台区冷拔高压锅炉管 丰台区API 5L X52管线管 丰台区X52无缝钢管价格 -河北沧州流体管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>本公司是一家专业从事，16mn无缝,大口径无缝钢管,,热轧钢管,冷拔钢管，高压锅炉管,&nbsp; 本公司在无缝中也有较大的知名度和影响</FONT><FONT face=Verdana>力。有自己的科技研发中心和技术攻关团队。主要研究生产 无缝钢管,&nbsp; 精密无缝钢管,&nbsp; API无缝钢管,&nbsp; 机械用无缝钢管,&nbsp; 流体无缝钢管,&nbsp; 结构无缝钢管,&nbsp; </FONT><FONT face=Verdana>工业用无缝钢管,&nbsp; 化工(化肥)用无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 建筑用,&nbsp;&nbsp; 光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管,&nbsp; 退火(Annealed)无缝钢管, 正火(Normalized)无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管,&nbsp; 回火无缝钢管,&nbsp; 调质无缝钢管,&nbsp; 液压系统无缝钢管,&nbsp; 汽车用(精密)无缝钢管,&nbsp; 轴承(精密)无缝钢管,&nbsp; 合金无缝钢管,&nbsp; 碳素无缝钢管,&nbsp; 高温作业(锅炉</FONT><FONT face=Verdana>)无缝钢管,&nbsp; 低温作业(冷库)无缝钢管,&nbsp; 镀锌无缝钢管,&nbsp; 防腐涂层无缝钢管(产品开发中...),&nbsp; 自来水管道用无缝钢管,&nbsp; 输油用无缝钢管, GB/T====系列无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管, ASTM A====系列无缝钢管, EN====系列无缝钢管, JIS G====系列无缝钢管, DIN====系列无缝钢管, BS====系列无缝钢管,&nbsp; 公制(mm)无缝钢管,&nbsp; 英制</FONT><FONT face=Verdana>(inch\")无缝钢管,&nbsp; 石油裂化钢管,&nbsp; 锅炉(ASME)高压无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 热轧无缝钢管,&nbsp; 冷拔精密无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密钢管,&nbsp; 厚壁(WT20-</FONT><FONT face=Verdana>30mm)无缝钢管,&nbsp; 薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管,&nbsp; 等常用(标准)规格 和 特殊(非标)规格的无缝钢管。<BR></FONT></P><P></STRONG></FONT></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>丰台区美标API 5L X52管线管现货|丰台区X52石油套管规格|丰台区X52无缝<BR></STRONG></FONT>天津 美标API 5L 管线管 89*6 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 103*7 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 114*8 X52 宝钢 8500 <BR>天津 美标API 5L管线管 133*10 X52 天津 8300 <BR>天津 美标API 5L 管线管 159*10 X52 宝钢 8200 <BR>天津 美标API 5L 管线管 168*10 X52 宝钢 8200 <BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>　　<FONT color=#3300ff size=4><STRONG>丰台区冷拔无缝钢管的力学性能及抗拉强度<BR></STRONG></FONT>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示</FONT><FONT face=Verdana>金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②冷拔无缝钢管屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点</FONT><FONT face=Verdana>的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>&nbsp;　　屈服點的計算公式為： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　式中：Fs--試樣拉伸過程中屈服力（恆定），N（牛頓）So--試樣原始橫截面積，mm2。 <BR>　　③冷拔无缝鋼管斷後伸長率（σ） <BR>　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比，稱為伸長率。以σ表示，單位為%。計算公式為：<BR>　　式中：L1--試樣拉斷後的標距長度，mm； L0--試樣原始標距長度，mm。 <BR>　④冷拔鋼管斷面收縮率（ψ） <BR>　　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其縮徑處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比，稱為斷面收縮率。以ψ表示，單位為%。計算公式如下：<BR>　　⑤冷拔无缝钢管硬度指标 　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏</FONT><FONT face=Verdana>硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种<BR></P><P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>丰台区冷拔高压锅炉管的好处在哪里？<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能</FONT><FONT face=Verdana>（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR><BR></FONT></P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0033ff>丰台区冷拔高压锅炉管 丰台区API 5L X52管线管 丰台区X52无缝钢管价格 <BR></FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('312','7','<b>宣城20厚不锈钢价格 宣城一根6m钢管 宣城Q345b钢管价格 -内蒙古包头锅炉管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>宣城镀锌管定义<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯</FONT><FONT face=Verdana>化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷</FONT><FONT face=Verdana>镀)。只有规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，不准用冷镀锌管作水、煤气</FONT><FONT face=Verdana>管。 <BR>　　一般现在用的镀锌钢管都是热镀锌的，而电气上用的线槽等用的是冷镀锌，颜色有一定的区别　　冷镀---只在外管壁镀锌,热镀---内外都镀. <BR>　　镀锌焊管是在焊接钢管的基础上再热镀锌(即在锌锅内将锌溶化,再将钢管浸入液体锌中一段时间取出,再冷却吹干). 使钢管内外壁同时有一层锌层附着. 镀</FONT><FONT face=Verdana>锌管一般用于低压流体(即水,液体煤气)的输送. <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>宣城20厚不锈钢价格 宣城一根6m钢管 宣城Q345b <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>宣城热轧钢板厚度允许偏差<BR>较高轧制精度公称厚度<BR>(钢板和钢带)/mm&nbsp;在下列宽度时的厚度允许偏差/mm<BR>&nbsp;600-750&nbsp;＞750-1000&nbsp;＞1000-1500&nbsp;1500-2000&nbsp;＞2000-2300&nbsp;＞2300-2700&nbsp;＞2700-3000<BR>＞0.35-0.50&nbsp;±0.05&nbsp;±0.05&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.50-0.60&nbsp;±0.06&nbsp;±0.06&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.60-0.75&nbsp;±0.07&nbsp;±0.07&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.75-0.90&nbsp;±0.08&nbsp;±0.08&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.90-1.10&nbsp;±0.09&nbsp;±0.09&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.10-1.20&nbsp;±0.10&nbsp;±0.11&nbsp;±0.11&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.20-1.30&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.30-1.40&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR><BR></FONT></P><P>宣城材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR>　　宣城不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR>&nbsp;&nbsp; 宣城方管可以执行的技术标准：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 GB/T3094-2000 中国 冷拔异型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 GB/T6728-2002 中国 结构用冷弯空心型钢<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 ASTM A 500 美国 结构用碳素钢冷成型圆截面和异型截面焊接钢管和无缝管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 JIS G 3466 日本 一般构造用角型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 DIN EN 10210 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及热精加工结构空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 DIN EN 10219 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及冷弯成型空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 JG 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无</FONT><FONT face=Verdana>缝管、GB/T18984-2003低温管道用GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石</FONT><FONT face=Verdana>油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量、高压管、无缝方管、异型无缝钢管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、</FONT><FONT face=Verdana>电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量</FONT><FONT face=Verdana>大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力，丰富齐全的规格品种，完善的质量保证，合理的价格，优质的服务，不断地</FONT><FONT face=Verdana>受到新老用户及业内人士的肯定和信任，我们本着及用户之所及，想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏，进取，在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表</FONT><FONT face=Verdana>示由衷的感谢，愿我们今后的合作更加愉快！<BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('313','7','<b>绥化钢管公司 绥化16mn无缝钢管价格 绥化45号无缝钢管 -北京北京锅炉管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>绥化 绥化16mn价格 绥化45号无缝 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>绥化45号<FONT face=Verdana>无缝钢管<BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>绥化钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>绥化20号无缝钢管<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#无缝管现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝钢管规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('314','7','<b>陕西ST52无缝钢管 陕西TC穿线管 陕西10CrMo910高温高压无缝管 -天津天津镀锌钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>陕西10CrMo910高温高压对应美标SA335P22应注意哪些？<BR>10CrMo910高温高压化学成分　　 C Si Mn P S Cr Mo <BR>0.08-0.15 ≤0.50 0.40-0.70 ≤0.030 ≤0.030 2.00-2.50 0.90-1.20 <BR>SA335P22高温合金力学性能　抗拉强度(MPa) 450～600 　屈服强度(MPa) ≥280&nbsp;&nbsp; 伸长率(%) ≥1810CrMo910高温高压合金管是进口合金管里的材质叫法，</FONT><FONT face=Verdana>恰恰SA335P22高温合金钢管就是10CrMo910高温高压合金管只是一个进口一种是国内做的美标高温高温合金管。因此两者高温高压合金管是一样的产品。<BR></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>陕西SA335P22合金钢管 陕西P91高温管 陕西A335P91合金管 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>陕西st52高压锅炉管是什么材质?ST52相当于中国内牌号什么材质标准?<BR>目前ST52 高压锅炉管相当于对应中国内牌号的16Mn无缝钢管的材质或Q345B合金钢管。<BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>陕西异型冷拔无缝钢管的概括|冷拔异型无缝钢管知识<BR>&nbsp;冷拔无缝钢管是除了圆管以外的其他截面形状的无缝钢管的通称。按冷拔无缝钢管截面形状尺寸的不同又可分为等壁厚冷拔异形无缝钢管（代号为D）、不等壁</FONT><FONT face=Verdana>厚异型直缝钢管（代号为BD）、变直径异型冷拔无缝钢管（代号为BJ）。冷拔异型无缝钢管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。和无缝圆管相比，异型冷</FONT><FONT face=Verdana>拔钢管一般都有较大的惯性矩和截面模数，有较大的抗弯抗扭能力，可以大大减轻结构重量，节约钢材。&nbsp; 但是在加工成本上提高了一定的费用（必要时可以考</FONT><FONT face=Verdana>虑采购）<BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>陕西SA335P91合金无缝钢管用途/P91高温高压合金管分类知识<BR>　1、 SA335P91合金无缝钢管用途很广泛。一般用途的A335P91高温高压合金管由普通碳素结构钢、低合金结构钢或合金结构钢轧制，产量最多，主要用作输送流</FONT><FONT face=Verdana>体的管道或结构零件。<BR>　　2、根据P91高温高压合金管用途不同分三类供应：a、按化学成分和机械性能供应；b、按机械性能供应；c、按水压试验供应。按a、b类供应的合金无缝钢管</FONT><FONT face=Verdana>，如用于承受液体压力，也要进行水压试验。<BR>　　3、专门用途的P91高温高压合金管有锅炉用SA335P91高温合金管、地质用SA335P91合金钢管及石油用无缝管等多种<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>陕西RC输水和输气用钢管，TC穿线管，SC焊接钢管有什么区别<BR>1、敷设在自然地面内，素混凝土内的管路，应采用水煤气管敷设；当利用钢管的管壁兼做保护线时，按照国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》应采用</FONT><FONT face=Verdana>管壁不小于2.5mm厚的焊接钢管。<BR>2、输水煤气用钢管按（YB234-63）规定。<BR></FONT></P><P></FONT>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('315','7','<b>郑州无缝钢管壁厚表 郑州精密钢管订做 郑州汽车用精密管 -天津天津合金管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<H3>精密</H3>\r\n<DIV><B>标准</B>： \r\n<DIV>GB/T3639---------中国国家标准 <BR>GB/T8713---------中国国家标准 \r\n<DIV><B>用途</B>：\r\n<DIV>用于机械结构、液压设备、液压和气动缸筒的制造。 \r\n<DIV><B>主要生产牌号</B>：\r\n<DIV>10、20、35、45 等\r\n<DIV>经协商，也可供应其它牌号的钢管。 \r\n<DIV><B>机械性能</B>：\r\n<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1018>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top rowSpan=4 width=57>\r\n<DIV align=center>牌号<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=961 colSpan=9>\r\n<DIV align=center>交货状态<B></B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=210 colSpan=2>\r\n<DIV align=center>BK<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=210 colSpan=2>\r\n<DIV align=center>BKW<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=210 colSpan=2>\r\n<DIV align=center>BKS<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=331 colSpan=3>\r\n<DIV align=center>NBK<B></B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>屈服强度(MPa)</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=961 colSpan=9>\r\n<DIV align=center>≥<B></B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>10</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>410</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>6</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>375</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>10</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>335</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>12</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>335</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>24</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>20</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>510</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>5</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>450</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>8</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>430</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>10</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>410</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>20</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>35</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>590</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>4</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>550</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>6</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>520</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>8</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>530</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>17</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>45</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>645</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>4</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>630</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>5</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>610</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>7</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>600</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>14</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>40Cr</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>≥784</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>≥12</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>37Mn5</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>≥784</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>≥12</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>无缝钢管的硬度检测方法<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝钢管要进行力学性能测试。力学性能测试方法主要分两类，一类是拉伸试验，一类是硬度试验。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 拉伸试验是将无缝钢管制成试样，在拉伸试验机上将试样拉至断裂，然后测定一项或几项力学性能，通常仅测定抗拉强度、屈服强度、断后伸长率和断面收缩率。拉伸试验是金属材料最基本的力学性能试验方法，几乎所有的金属材料，只要对力学性能有要求，都规定了拉伸试验。特别是那些形状不便于进行硬度试验的材料，拉伸试验成为唯一的力学性能检测手段。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 硬度试验是将一个硬质压头按规定条件缓慢压入试样表面、然后测试压痕深度或尺寸，以此确定材料硬度的大小。硬度试验是材料力学性能试验中最简单、最迅速、最易于实施的方法。硬度试验是非破坏性的，材料硬度值与抗拉强度值之间有近似的换算关系。材料的硬度值可以换算成抗拉强度值，这一点具有很大的实用意义。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于拉伸试验不便于测试，并且由硬度换算到强度很方便，因此人们越来越多地只测试材料硬度而较少测试其强度。特别是由于硬度计制造技术的不断进步和推陈出新，一些原来无法直接测试硬度的材料，如无缝钢管、不锈钢板和不锈钢带等，现在都已经可能直接测试硬度了。所以，存在一个硬度试验逐渐代替拉伸试验的趋势。</FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 公司专业经营各种规格的精密钢管，冷拔钢管，精密无缝钢管，20#冷拔钢管。40Cr精密钢管20Cr精密管 20cr精密钢管摩托车汽车配件钢管 汽车摩托车配件用20Cr精密管 40Cr精密管 20Cr精密钢管精密家，量大优惠。冷轧精密精密钢管是由成品精密管或精密毛管，经酸洗，磷化，皂化处理后，然后经冷轧管机轧制而成钢管精密度极高一般可控制在0.02(2丝)-0.05MM(5丝)范围之内，其标准为：GB3639-83内径允许偏差为0.03mm(3丝)，内表面粗糙度：Ra 0.2～0.8μm，钢管直线度：0.3～1.5mm/m。优钢管业是聊城市专业精密钢管厂家，拥有250B、750B棒料剪断机各1台；LB20—KB150吨冷拔机12台；35米连续退火炉2台；Φ40、Φ100、Φ60矫直机各1台； 20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管Φ50 Φ160涡流探伤机各1台；Φ2.5—Φ3m煤气发生炉5台；引进Φ60、Φ76、Φ100穿孔生产线各1条；理化实验室1处模具钢材各种优质塑胶/五金/磨料磨具压铸模具钢、合结钢、碳结钢、冷热模具钢、合工钢、合结钢、40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管不锈钢、轧辊钢、塑模钢、轴承钢、碳工钢、军工钢规格齐全备有大型锯床，可零锯割承接钢锭、方坯、模条、锻件制造、轧辊毛坯制作。每年可向用户提供Φ20mm-Φ400mm，壁厚3mm-50mm的冷拔精密管2万吨。<BR>&nbsp;&nbsp; 主营：气弹簧专用冷轧工业合金冷拔精密光亮精密钢管 ，汽车减振器用冷轧工业合金冷拔精密光亮精密钢管 ，摩托车减振器用冷轧工业合金冷拔精密光亮精密钢管 ，重型汽车及柴油机用高压油管，液压用精密精密轴承钢管，千斤顶专用冷轧精密钢管，20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管不锈钢极薄壁精密轴承钢管，冷轧精密不锈轴承钢管，不锈钢毛细管，不绣钢小直径轴承钢管，输送流体用精密轴承钢管，工电机外壳专用精密钢管 、液压和气动缸筒用精密内径精密钢管显著特点是：1、40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管精轧钢管/冷轧精密钢管公差尺寸精度高，产品精度控制±0.05mm；光洁度好；内外表面无氧化层，内壁清洁度好。2、油泵油枪钢管 摩托车汽车配件钢管 汽车摩托车配件用用精轧钢管/冷轧精密钢管的综合性能优良，能承受高压，冷弯、扩口、压扁不开裂，不皱皮，能作各种复杂变形及机械加工处理。3、精轧钢管/冷轧精密钢管精密精密管的推广应用可以节约钢材，提高加工工效，减少加工工序和设备投资，可以节约费用和大大节约机械加工工时，提高生产量和材料利用率，同时有利于提高产品质量，降低成本规格型号合金精密轴承冷轧精密钢管材料外圆及孔的尺寸偏差较大，而且还存在一定的形状误差和表面锈蚀，因而在确定毛坯尺寸时都留有较大的余量。使各种规格组合泵缸套的材料平均利用率车削加工带来许多困难，材料成本20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管和加工成本居高不下油泵油枪钢管 油枪油泵用。各种规格缸套近生产规模属于大批量生产。确定工艺方案时应选用专用机床、自动机床或自动生产线，而各生产厂均采用通用机床和部分专用工装，生产工艺落后，工序繁多。由于目前资金紧张，组合泵40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管又有被整筒泵现采用冷精轧精密钢管后缸套形状简单，是最典型的套类零件。零件的形状与毛坯形状又十分接近，这就为毛坯全的精化、实现少屑和无屑加工提供了极为有利的条件。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不锈钢管规格型号6mm-630mm×1-30mm合金钢管规格型号16mm-820mm×2mm-50mm精密钢管规格型号6mm-1340Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管20mm×1mm-200mm精密钢管规格型号18mm-89mm×2mm-14mm钢管，月产150吨-200吨。碳结钢钢管，合金钢钢管，模具钢类材质：钢管等缸套的数量之大（变直径异型精密钢 山东省聊城市冷拔精密精密钢40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管管厂20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管摩托车汽车配件冷拔钢管精密钢管精拔精密钢管表面光洁、光亮、公称尺寸公差小、椭圆度小、壁厚误差小精密管轴承钢管精密管冷轧精密钢管。</FONT></P><P><FONT face=Verdana>精密无缝钢管规格<BR>规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格<BR>8*2&nbsp;23*3&nbsp;30*6&nbsp;38*2.5&nbsp;50*2&nbsp;58*3&nbsp;68*3&nbsp;78*8<BR>10*2.5&nbsp;23*4&nbsp;32*2&nbsp;38*3&nbsp;50*2.5&nbsp;58*4&nbsp;68*4&nbsp;80*2<BR>16*2&nbsp;24*2&nbsp;32*2.5&nbsp;38*3.5&nbsp;50*3&nbsp;58*6&nbsp;68*6&nbsp;80*3<BR>16*2.5&nbsp;24*3&nbsp;32*3&nbsp;38*4&nbsp;50*4&nbsp;59*2&nbsp;70*2&nbsp;80*4<BR>16*3&nbsp;24*4&nbsp;32*3.5&nbsp;38*6&nbsp;50*6&nbsp;59*3&nbsp;70*3&nbsp;80*6<BR>17*2&nbsp;25*2&nbsp;32*4&nbsp;40*2&nbsp;51*2&nbsp;59*4&nbsp;70*4&nbsp;80*8<BR>17*2.5&nbsp;25*3&nbsp;32*5&nbsp;40*3&nbsp;51*3&nbsp;59*6&nbsp;70*6&nbsp;80*12<BR>17*3&nbsp;25*4&nbsp;32*6&nbsp;40*4&nbsp;51*4&nbsp;60*2&nbsp;72*2&nbsp;81*2<BR>18*2&nbsp;27*2&nbsp;34*2&nbsp;40*5&nbsp;52*2&nbsp;60*3&nbsp;72*3&nbsp;81*4<BR>18*2.5&nbsp;27*3&nbsp;34*2.5&nbsp;40*6&nbsp;52*3&nbsp;60*4&nbsp;72*4&nbsp;81*6<BR>18*3&nbsp;27*4&nbsp;34*3&nbsp;42*2&nbsp;52*4&nbsp;60*6&nbsp;72*6&nbsp;81*8<BR>19*2&nbsp;28*2&nbsp;34*4&nbsp;42*3&nbsp;52*6&nbsp;62*2&nbsp;75*2&nbsp;81*12<BR>19*2.5&nbsp;28*2.5&nbsp;34*5&nbsp;42*4&nbsp;53*2&nbsp;62*3&nbsp;75*3&nbsp;82*4<BR>19*3&nbsp;28*3&nbsp;34*6&nbsp;42*6&nbsp;53*3&nbsp;62*4&nbsp;75*4&nbsp;82*6<BR>19*3.5&nbsp;28*3.5&nbsp;35*2&nbsp;45*2&nbsp;53*4&nbsp;62*6&nbsp;75*6&nbsp;82*8<BR>20*2&nbsp;28*4&nbsp;35*2.5&nbsp;45*3&nbsp;53*6&nbsp;64*2&nbsp;75*8&nbsp;82*12<BR>20*2.5&nbsp;29*2&nbsp;35*3&nbsp;45*4&nbsp;55*2&nbsp;64*3&nbsp;76*2&nbsp;83*4<BR>20*3&nbsp;29*3&nbsp;35*4&nbsp;45*6&nbsp;55*3&nbsp;64*4&nbsp;76*3&nbsp;83*6<BR>21*2&nbsp;29*4&nbsp;35*5&nbsp;46*2&nbsp;55*4&nbsp;64*6&nbsp;76*4&nbsp;83*8<BR>21*3&nbsp;30*2&nbsp;35*6&nbsp;46*3&nbsp;55*6&nbsp;65*2&nbsp;76*6&nbsp;83*12<BR>21*4&nbsp;30*2.5&nbsp;36*2&nbsp;46*4&nbsp;57*2&nbsp;65*3&nbsp;76*8&nbsp;85*4<BR>22*2&nbsp;30*3&nbsp;36*2.5&nbsp;48*2&nbsp;57*3&nbsp;65*4&nbsp;78*2&nbsp;85*6<BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('316','7','<b>河北48无缝管价格 河北外径540mm钢管 河北无缝管加工厂 -天津天津无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>河北不锈钢的的生产工艺<BR>　　ａ．圆钢准备；ｂ．加热；ｃ．热轧穿孔；ｄ．切头；ｅ．酸洗；ｆ．修磨；ｇ．润滑；ｈ．冷轧加工；ｉ．脱脂；ｊ．固溶热处理；ｋ．矫直；ｌ．切管</FONT><FONT face=Verdana>；ｍ．酸洗；ｎ．成品检验。 　　不锈钢焊管生产工艺： 　　原料--分条--焊接制管--修端--抛光--检验（喷印）--包装--出货（入仓）（装饰焊管） 　　原</FONT><FONT face=Verdana>料--分条--焊接制管--热处理--矫正--矫直--修端--酸洗--水压测试--检验（喷印）-包装--出货（入仓）（焊管工业配管用管）<BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#9900ff>河北48无缝管价格 河北外径540mm 河北无缝管加工厂 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的</FONT><FONT face=Verdana>服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需</FONT><FONT face=Verdana>要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>河北热交换器用不锈钢无缝钢管（GBl3296-1991）<BR>　不锈钢无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。<BR>编辑本段不锈钢无缝管的特点：<BR>　　其一、该产品的壁厚越厚，它就越具有经济性和实用性，壁厚越薄，它的加工成本就会大幅度的上升；其次、该产品的工艺决定它的局限性能，一般无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管精度低：壁厚不均匀、管内外表光亮度低、定尺成本高，且内外表还有麻点、黑点不易去除；其三、它的检测及整形必须离线处理。因此它在高压、高强度、</FONT><FONT face=Verdana>机械结构用材方面体现了它的优越性。 　　不锈钢管的种类： 　　接轧制方法分热轧、热挤压和冷拔(轧)不锈钢管。 　　按不锈钢金相组织不同分半铁素体半</FONT><FONT face=Verdana>马氏体系不锈钢管、马氏体不锈钢管、奥氏体系不锈钢管、奥氏体-铁素铁系不锈钢管等。 　　不锈钢管规格及外观质量： 　　A、按B14975-94《不锈钢无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管》规定，钢管常长度(不定尺)热轧钢管1.5～10m，热挤压钢管等于和大于1m。冷拔(轧)钢管壁厚0.5～1.0mm者，1.0～7m；壁厚大于1.0mm者，1.5～8m。</FONT><FONT face=Verdana>　　B、热轧(热挤压)钢管的直径54～480mm共45种；壁厚4.5～45mm共36种。冷拔(轧)钢管的直径6～200mm共65种；壁厚0.5～21mm共39种。 　　C、钢管内外表</FONT><FONT face=Verdana>面不得有裂缝、折叠、龟裂、裂纹、轧折、离层和结疤缺陷存在，这些缺陷应完全清除掉(供机械加工用管除外)，清除后不得使壁厚和外径超过负偏差。凡不超</FONT><FONT face=Verdana>过允许负偏差的其他轻微表面缺陷可不清除。 　　D、直道允许深度。热轧、热挤压钢管、直径小于和等于140mm的不大于公称壁厚的5%，最大深度不大于0.5mm</FONT><FONT face=Verdana>；冷拔(轧)钢管不大于公称壁厚的4%，最大深度不大于0.3mm。 <BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>河北公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型</FONT><FONT face=Verdana>管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无</FONT><FONT face=Verdana>缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A</FONT><FONT face=Verdana>、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、</FONT><FONT face=Verdana>38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、</FONT><FONT face=Verdana>12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、</FONT><FONT face=Verdana>GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管</FONT><FONT face=Verdana>YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、</FONT><FONT face=Verdana>精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('317','7','<b>临沂89*6钢管价格 临沂X52石油套管 临沂API 5L X52管线管 -北京北京直缝焊管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>本公司是一家专业从事，16mn无缝,大口径无缝钢管,,热轧钢管,冷拔钢管，高压锅炉管,&nbsp; 本公司在无缝中也有较大的知名度和影响</FONT><FONT face=Verdana>力。有自己的科技研发中心和技术攻关团队。主要研究生产 无缝钢管,&nbsp; 精密无缝钢管,&nbsp; API无缝钢管,&nbsp; 机械用无缝钢管,&nbsp; 流体无缝钢管,&nbsp; 结构无缝钢管,&nbsp; </FONT><FONT face=Verdana>工业用无缝钢管,&nbsp; 化工(化肥)用无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 建筑用,&nbsp;&nbsp; 光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管,&nbsp; 退火(Annealed)无缝钢管, 正火(Normalized)无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管,&nbsp; 回火无缝钢管,&nbsp; 调质无缝钢管,&nbsp; 液压系统无缝钢管,&nbsp; 汽车用(精密)无缝钢管,&nbsp; 轴承(精密)无缝钢管,&nbsp; 合金无缝钢管,&nbsp; 碳素无缝钢管,&nbsp; 高温作业(锅炉</FONT><FONT face=Verdana>)无缝钢管,&nbsp; 低温作业(冷库)无缝钢管,&nbsp; 镀锌无缝钢管,&nbsp; 防腐涂层无缝钢管(产品开发中...),&nbsp; 自来水管道用无缝钢管,&nbsp; 输油用无缝钢管, GB/T====系列无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管, ASTM A====系列无缝钢管, EN====系列无缝钢管, JIS G====系列无缝钢管, DIN====系列无缝钢管, BS====系列无缝钢管,&nbsp; 公制(mm)无缝钢管,&nbsp; 英制</FONT><FONT face=Verdana>(inch\")无缝钢管,&nbsp; 石油裂化钢管,&nbsp; 锅炉(ASME)高压无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 热轧无缝钢管,&nbsp; 冷拔精密无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密钢管,&nbsp; 厚壁(WT20-</FONT><FONT face=Verdana>30mm)无缝钢管,&nbsp; 薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管,&nbsp; 等常用(标准)规格 和 特殊(非标)规格的无缝钢管。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>　　<FONT color=#3300ff size=4><STRONG>临沂冷拔无缝钢管的力学性能及抗拉强度<BR></STRONG></FONT>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示</FONT><FONT face=Verdana>金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②冷拔无缝钢管屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点</FONT><FONT face=Verdana>的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>&nbsp;　　屈服點的計算公式為： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　式中：Fs--試樣拉伸過程中屈服力（恆定），N（牛頓）So--試樣原始橫截面積，mm2。 <BR>　　③冷拔无缝鋼管斷後伸長率（σ） <BR>　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比，稱為伸長率。以σ表示，單位為%。計算公式為：<BR>　　式中：L1--試樣拉斷後的標距長度，mm； L0--試樣原始標距長度，mm。 <BR>　④冷拔鋼管斷面收縮率（ψ） <BR>　　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其縮徑處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比，稱為斷面收縮率。以ψ表示，單位為%。計算公式如下：<BR>　　⑤冷拔无缝钢管硬度指标 　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏</FONT><FONT face=Verdana>硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种<BR></P><P>\r\n</P><P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>临沂冷拔高压锅炉管的好处在哪里？<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能</FONT><FONT face=Verdana>（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR><BR></FONT></P><P></STRONG></FONT></FONT>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0033ff>临沂89*6 临沂X52石油套管 临沂API 5L X52管线管 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>临沂美标API 5L X52管线管现货|临沂X52石油套管规格|临沂X52无缝钢管价格<BR></STRONG></FONT>天津 美标API 5L 管线管 89*6 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 103*7 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 114*8 X52 宝钢 8500 <BR>天津 美标API 5L管线管 133*10 X52 天津 8300 <BR>天津 美标API 5L 管线管 159*10 X52 宝钢 8200 <BR>天津 美标API 5L 管线管 168*10 X52 宝钢 8200 <BR></FONT></FONT></P><P></FONT></FONT></FONT></P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('318','7','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('319','7','<b>70*6无缝钢管价格 70*6铁素体不锈钢 70*6山东20号钢管价格 -河北张家口镀锌钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>70*6价格-20号-最新规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>公司主营钢管规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P>70*6砂模型离心铸铁钢管的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>70*6铁素体不锈钢/70*6奥氏体不锈钢/70*6双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>70*6无缝钢管价格 70*6铁素体不锈钢 70*6山东20号钢管价格 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('320','7','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('321','7','<b>德阳液压支架管 德阳镀锌钢管加工 德阳热镀锌钢管厂 -山西太原吹氧管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>德阳高压管的主要生产流程<BR>　　高压管的主要生产流程：管坯及坯加热、管坯的穿孔、的延伸。<BR>　　高压管的轧制、钢管定径与减径、钢管的冷却和精整 或者可以说是 钢胚的加热 穿孔 热扎 酸洗 冷拔 碳烧 切头 喷标 包装 成品一种的制造方法，其特征在于：设置将具有多个轧辊的轧制机座、以互相不同的轧制方向连续配置多台的芯棒式轧机，在这样的制造生产线上对无缝钢管进行轧制后，在多点上测定轧制后的钢管圆周方向上的壁厚，根据其测定结果，至少分别控制芯棒式无缝管轧机的最终轧制机座上的轧辊各个轴的两端位置，以便使壁厚不均达到最小。一般&gt;合金管&gt;合金管&gt;高压合金管简称无缝钢管，用普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢制造，用于制作输送液体管道或制作结构、零件用。高压管按外径和壁厚度供货，在同一外径下有多种壁厚，高压管承受的压力范围较大。通常钢管长度，热轧管为3-12.5m，冷拔（轧）管为1.5-9m。</FONT></P><P><FONT face=Verdana>镀锌钢管分冷镀管、热镀管，前者已被禁用，后者还被国家提倡暂时能用.<BR>热镀锌管<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。<BR>热镀锌钢管：钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。<BR>冷镀锌管<BR>冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷镀)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。<BR>冷镀锌钢管：锌层是电镀层，锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄，锌层简单附着在钢管基体上，容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中，禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。</FONT></P><P><FONT face=Verdana>德阳液压支架管 德阳镀锌钢管加工 德阳热镀锌 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有无缝管穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana></FONT>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>德阳无缝钢管市场规格表<BR>规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格<BR>219*16&nbsp;273*36&nbsp;356*28&nbsp;426*12<BR>219*18&nbsp;273*40&nbsp;356*36&nbsp;426*13<BR>219*20&nbsp;273*42&nbsp;377*9&nbsp;426*14<BR>219*22&nbsp;273*45&nbsp;377*10&nbsp;426*17<BR>219*24&nbsp;298.5*36&nbsp;377*12&nbsp;426*20<BR>219*25&nbsp;325*8&nbsp;377*14&nbsp;426*22<BR>219*26&nbsp;325*9&nbsp;377*15&nbsp;426*30<BR>219*28&nbsp;325*10&nbsp;377*16&nbsp;426*36<BR>219*30&nbsp;325*11&nbsp;377*18&nbsp;426*40<BR>219*32&nbsp;325*12&nbsp;377*20&nbsp;426*50<BR>219*35&nbsp;325*13&nbsp;377*22&nbsp;457*9.5<BR>219*38&nbsp;325*14&nbsp;377*25&nbsp;457*14<BR>273*7&nbsp;325*15&nbsp;377*32&nbsp;457*16<BR>273*8&nbsp;325*16&nbsp;377*36&nbsp;457*19<BR>273*9&nbsp;325*17&nbsp;377*40&nbsp;457*24<BR>273*9.5&nbsp;325*18&nbsp;377*45&nbsp;457*65<BR>273*10&nbsp;325*20&nbsp;377*50&nbsp;508*13<BR>273*11&nbsp;325*22&nbsp;406*9.5&nbsp;508*16<BR>273*12&nbsp;325*23&nbsp;406*11&nbsp;508*20<BR>273*13&nbsp;325*25&nbsp;406*13&nbsp;508*22<BR>273*15&nbsp;325*28&nbsp;406*17&nbsp;558.8*14<BR>273*16&nbsp;325*30&nbsp;406*22&nbsp;530*13<BR>273*18&nbsp;325*32&nbsp;406*32&nbsp;530*20<BR>273*20&nbsp;325*36&nbsp;406*36&nbsp;570*12.5<BR>273*22&nbsp;325*40&nbsp;406*40&nbsp;610*13</FONT></P><P><FONT face=Verdana>德阳镀锌管标准分类<BR>为提高钢管的耐腐蚀性能，对一般钢管(黑管)进行镀锌。<BR>镀锌钢管分热镀锌和电钢锌两种，热镀锌镀锌层厚，电镀锌成本低。<BR>吹氧焊管：用作炼钢吹氧用管，一般用小口径的焊接钢管，规格由3/8寸-2寸八种。用08、10、15、20或Q195-Q235钢带制成。为防蚀，有的进行渗铝处理。</FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>德阳螺旋管及其标准分类<BR>　　承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5036-83主要用于输送石油、天然气的管线；承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管SY5038-83，用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型；一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5037-83，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管 <BR>　　现在螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2000（部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管）、GB/T9711.1-1997（国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分：A级钢管(到目前要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管)）、API-5L（美国石油协会、也叫管线钢管；其中分为PSL1和PSL2两个级别）、SY/T5040-92（桩用螺旋缝埋弧焊钢管） <BR>螺旋管材质<BR>　　Q235A，Q235B.Q23b,0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb.　Q345 L245 L290 X42 X46 X70 X80 </FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('322','7','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('323','7','<b>衡阳3pe防腐无缝钢管 衡阳外径351钢管价格 衡阳299*8mm价格 -北京北京不锈钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>衡阳3pe防腐 衡阳外径351 衡阳299*8mm价格 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>衡阳内螺纹，内螺纹执行标准，换热器用内螺纹用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>衡阳什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金钢管,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>衡阳16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('324','7','<b>阿勒泰地区103*7钢管价格 阿勒泰地区89*6钢管价格 阿勒泰地区冷拔无缝钢管 -天津天津直缝焊管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0033ff>阿勒泰地区103*7 阿勒泰地区89*6价格 阿勒泰地区冷拔 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>　　<FONT color=#3300ff size=4><STRONG>阿勒泰地区冷拔无缝钢管的力学性能及抗拉强度<BR></STRONG></FONT>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示</FONT><FONT face=Verdana>金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②冷拔无缝钢管屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点</FONT><FONT face=Verdana>的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>&nbsp;　　屈服點的計算公式為： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　式中：Fs--試樣拉伸過程中屈服力（恆定），N（牛頓）So--試樣原始橫截面積，mm2。 <BR>　　③冷拔无缝鋼管斷後伸長率（σ） <BR>　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比，稱為伸長率。以σ表示，單位為%。計算公式為：<BR>　　式中：L1--試樣拉斷後的標距長度，mm； L0--試樣原始標距長度，mm。 <BR>　④冷拔鋼管斷面收縮率（ψ） <BR>　　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其縮徑處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比，稱為斷面收縮率。以ψ表示，單位為%。計算公式如下：<BR>　　⑤冷拔无缝钢管硬度指标 　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏</FONT><FONT face=Verdana>硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种<BR></P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></STRONG></FONT></FONT>\r\n</P><P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>阿勒泰地区冷拔高压锅炉管的好处在哪里？<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能</FONT><FONT face=Verdana>（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>本公司是一家专业从事无缝钢管，16mn无缝钢管,大口径无缝钢管,,热轧钢管,冷拔钢管，高压锅炉管,&nbsp; 本公司在无缝中也有较大的知名度和影响</FONT><FONT face=Verdana>力。有自己的科技研发中心和技术攻关团队。主要研究生产 无缝钢管,&nbsp; 精密无缝钢管,&nbsp; API无缝钢管,&nbsp; 机械用无缝钢管,&nbsp; 流体无缝钢管,&nbsp; 结构无缝钢管,&nbsp; </FONT><FONT face=Verdana>工业用无缝钢管,&nbsp; 化工(化肥)用无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 建筑用,&nbsp;&nbsp; 光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管,&nbsp; 退火(Annealed)无缝钢管, 正火(Normalized)无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管,&nbsp; 回火无缝钢管,&nbsp; 调质无缝钢管,&nbsp; 液压系统无缝钢管,&nbsp; 汽车用(精密)无缝钢管,&nbsp; 轴承(精密)无缝钢管,&nbsp; 合金无缝钢管,&nbsp; 碳素无缝钢管,&nbsp; 高温作业(锅炉</FONT><FONT face=Verdana>)无缝钢管,&nbsp; 低温作业(冷库)无缝钢管,&nbsp; 镀锌无缝钢管,&nbsp; 防腐涂层无缝钢管(产品开发中...),&nbsp; 自来水管道用无缝钢管,&nbsp; 输油用无缝钢管, GB/T====系列无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管, ASTM A====系列无缝钢管, EN====系列无缝钢管, JIS G====系列无缝钢管, DIN====系列无缝钢管, BS====系列无缝钢管,&nbsp; 公制(mm)无缝钢管,&nbsp; 英制</FONT><FONT face=Verdana>(inch\")无缝钢管,&nbsp; 石油裂化钢管,&nbsp; 锅炉(ASME)高压无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 热轧无缝钢管,&nbsp; 冷拔精密无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密钢管,&nbsp; 厚壁(WT20-</FONT><FONT face=Verdana>30mm)无缝钢管,&nbsp; 薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管,&nbsp; 等常用(标准)规格 和 特殊(非标)规格的无缝钢管。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>阿勒泰地区美标API 5L X52管线管现货|阿勒泰地区X52石油套管规格|阿勒泰地区X52无缝钢管价格<BR></STRONG></FONT>天津 美标API 5L 管线管 89*6 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 103*7 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 114*8 X52 宝钢 8500 <BR>天津 美标API 5L管线管 133*10 X52 天津 8300 <BR>天津 美标API 5L 管线管 159*10 X52 宝钢 8200 <BR>天津 美标API 5L 管线管 168*10 X52 宝钢 8200 <BR></FONT></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('325','7','<b>清远那里钢管价钱低 清远27simn无缝钢管  清远无缝钢管厂 -河北石家庄无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>清远20号<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>清远钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>清远45号<FONT face=Verdana>无缝钢管<BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P><FONT face=Verdana>清远那里钢管价钱低 清远27simn无缝钢管  清远无缝 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有无缝管穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('326','7','<b>51*7不锈钢价格 51*7薄壁管价格 51*7结构管用途 -河北张家口无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>51*7不锈钢价格 51*7薄壁管价格 51*7结构管用途 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用无缝钢管：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝钢管：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P></FONT>\r\n</P><P>主营品种：钢管、无缝管、无缝钢管、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口合金管、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('327','7','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('328','7','<b>河北冷拔管工艺 河北一根6m钢管 河北Q195钢管价格 -北京北京结构管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>河北冷拔管工艺 河北一根6m 河北Q195 <BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P>河北材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR>　　河北不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR>&nbsp;&nbsp; 河北方管可以执行的技术标准：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 GB/T3094-2000 中国 冷拔异型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 GB/T6728-2002 中国 结构用冷弯空心型钢<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 ASTM A 500 美国 结构用碳素钢冷成型圆截面和异型截面焊接钢管和无缝管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 JIS G 3466 日本 一般构造用角型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 DIN EN 10210 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及热精加工结构空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 DIN EN 10219 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及冷弯成型空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 JG 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无</FONT><FONT face=Verdana>缝管、GB/T18984-2003低温管道用GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石</FONT><FONT face=Verdana>油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量、高压管、无缝方管、异型无缝钢管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、</FONT><FONT face=Verdana>电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量</FONT><FONT face=Verdana>大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力，丰富齐全的规格品种，完善的质量保证，合理的价格，优质的服务，不断地</FONT><FONT face=Verdana>受到新老用户及业内人士的肯定和信任，我们本着及用户之所及，想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏，进取，在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表</FONT><FONT face=Verdana>示由衷的感谢，愿我们今后的合作更加愉快！<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>河北镀锌管定义<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯</FONT><FONT face=Verdana>化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷</FONT><FONT face=Verdana>镀)。只有规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，不准用冷镀锌管作水、煤气</FONT><FONT face=Verdana>管。 <BR>　　一般现在用的镀锌钢管都是热镀锌的，而电气上用的线槽等用的是冷镀锌，颜色有一定的区别　　冷镀---只在外管壁镀锌,热镀---内外都镀. <BR>　　镀锌焊管是在焊接钢管的基础上再热镀锌(即在锌锅内将锌溶化,再将钢管浸入液体锌中一段时间取出,再冷却吹干). 使钢管内外壁同时有一层锌层附着. 镀</FONT><FONT face=Verdana>锌管一般用于低压流体(即水,液体煤气)的输送. <BR></FONT></P><P></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>河北热轧钢板厚度允许偏差<BR>较高轧制精度公称厚度<BR>(钢板和钢带)/mm&nbsp;在下列宽度时的厚度允许偏差/mm<BR>&nbsp;600-750&nbsp;＞750-1000&nbsp;＞1000-1500&nbsp;1500-2000&nbsp;＞2000-2300&nbsp;＞2300-2700&nbsp;＞2700-3000<BR>＞0.35-0.50&nbsp;±0.05&nbsp;±0.05&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.50-0.60&nbsp;±0.06&nbsp;±0.06&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.60-0.75&nbsp;±0.07&nbsp;±0.07&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.75-0.90&nbsp;±0.08&nbsp;±0.08&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.90-1.10&nbsp;±0.09&nbsp;±0.09&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.10-1.20&nbsp;±0.10&nbsp;±0.11&nbsp;±0.11&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.20-1.30&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.30-1.40&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('329','7','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('330','7','<b>塘沽大口径钢管销售 塘沽精密无缝钢管 塘沽汽车用精密管 -山西太原螺旋焊管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 公司专业经营各种规格的精密，冷拔钢管，精密，20#冷拔钢管。40Cr精密钢管20Cr精密管 20cr精密钢管摩托车汽车配件钢管 汽车摩托车配件用20Cr精密管 40Cr精密管 20Cr精密钢管精密家，量大优惠。冷轧精密精密钢管是由成品精密管或精密毛管，经酸洗，磷化，皂化处理后，然后经冷轧管机轧制而成钢管精密度极高一般可控制在0.02(2丝)-0.05MM(5丝)范围之内，其标准为：GB3639-83内径允许偏差为0.03mm(3丝)，内表面粗糙度：Ra 0.2～0.8μm，钢管直线度：0.3～1.5mm/m。优钢管业是聊城市专业精密钢管厂家，拥有250B、750B棒料剪断机各1台；LB20—KB150吨冷拔机12台；35米连续退火炉2台；Φ40、Φ100、Φ60矫直机各1台； 20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管Φ50 Φ160涡流探伤机各1台；Φ2.5—Φ3m煤气发生炉5台；引进Φ60、Φ76、Φ100穿孔生产线各1条；理化实验室1处模具钢材各种优质塑胶/五金/磨料磨具压铸模具钢、合结钢、碳结钢、冷热模具钢、合工钢、合结钢、40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管不锈钢、轧辊钢、塑模钢、轴承钢、碳工钢、军工钢规格齐全备有大型锯床，可零锯割承接钢锭、方坯、模条、锻件制造、轧辊毛坯制作。每年可向用户提供Φ20mm-Φ400mm，壁厚3mm-50mm的冷拔精密管2万吨。<BR>&nbsp;&nbsp; 主营：气弹簧专用冷轧工业合金冷拔精密光亮精密钢管 ，汽车减振器用冷轧工业合金冷拔精密光亮精密钢管 ，摩托车减振器用冷轧工业合金冷拔精密光亮精密钢管 ，重型汽车及柴油机用高压油管，液压用精密精密轴承钢管，千斤顶专用冷轧精密钢管，20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管不锈钢极薄壁精密轴承钢管，冷轧精密不锈轴承钢管，不锈钢毛细管，不绣钢小直径轴承钢管，输送流体用精密轴承钢管，工电机外壳专用精密钢管 、液压和气动缸筒用精密内径精密钢管显著特点是：1、40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管精轧钢管/冷轧精密钢管公差尺寸精度高，产品精度控制±0.05mm；光洁度好；内外表面无氧化层，内壁清洁度好。2、油泵油枪钢管 摩托车汽车配件钢管 汽车摩托车配件用用精轧钢管/冷轧精密钢管的综合性能优良，能承受高压，冷弯、扩口、压扁不开裂，不皱皮，能作各种复杂变形及机械加工处理。3、精轧钢管/冷轧精密钢管精密精密管的推广应用可以节约钢材，提高加工工效，减少加工工序和设备投资，可以节约费用和大大节约机械加工工时，提高生产量和材料利用率，同时有利于提高产品质量，降低成本规格型号合金精密轴承冷轧精密钢管材料外圆及孔的尺寸偏差较大，而且还存在一定的形状误差和表面锈蚀，因而在确定毛坯尺寸时都留有较大的余量。使各种规格组合泵缸套的材料平均利用率车削加工带来许多困难，材料成本20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管和加工成本居高不下油泵油枪钢管 油枪油泵用。各种规格缸套近生产规模属于大批量生产。确定工艺方案时应选用专用机床、自动机床或自动生产线，而各生产厂均采用通用机床和部分专用工装，生产工艺落后，工序繁多。由于目前资金紧张，组合泵40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管又有被整筒泵现采用冷精轧精密钢管后缸套形状简单，是最典型的套类零件。零件的形状与毛坯形状又十分接近，这就为毛坯全的精化、实现少屑和无屑加工提供了极为有利的条件。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不锈钢管规格型号6mm-630mm×1-30mm合金钢管规格型号16mm-820mm×2mm-50mm精密钢管规格型号6mm-1340Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管20mm×1mm-200mm精密钢管规格型号18mm-89mm×2mm-14mm钢管，月产150吨-200吨。碳结钢钢管，合金钢钢管，模具钢类材质：钢管等缸套的数量之大（变直径异型精密钢 山东省聊城市冷拔精密精密钢40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管管厂20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管摩托车汽车配件冷拔钢管精密钢管精拔精密钢管表面光洁、光亮、公称尺寸公差小、椭圆度小、壁厚误差小精密管轴承钢管精密管冷轧精密钢管。</FONT></P><P>\r\n<H3>精密无缝钢管</H3>\r\n<DIV><B>标准</B>： \r\n<DIV>GB/T3639---------中国国家标准 <BR>GB/T8713---------中国国家标准 \r\n<DIV><B>用途</B>：\r\n<DIV>用于机械结构、液压设备、液压和气动缸筒的制造。 \r\n<DIV><B>主要生产钢管牌号</B>：\r\n<DIV>10、20、35、45 等\r\n<DIV>经协商，也可供应其它牌号的钢管。 \r\n<DIV><B>机械性能</B>：\r\n<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1018>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top rowSpan=4 width=57>\r\n<DIV align=center>牌号<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=961 colSpan=9>\r\n<DIV align=center>交货状态<B></B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=210 colSpan=2>\r\n<DIV align=center>BK<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=210 colSpan=2>\r\n<DIV align=center>BKW<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=210 colSpan=2>\r\n<DIV align=center>BKS<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=331 colSpan=3>\r\n<DIV align=center>NBK<B></B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>屈服强度(MPa)</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=961 colSpan=9>\r\n<DIV align=center>≥<B></B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>10</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>410</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>6</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>375</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>10</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>335</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>12</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>335</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>24</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>20</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>510</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>5</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>450</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>8</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>430</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>10</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>410</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>20</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>35</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>590</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>4</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>550</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>6</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>520</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>8</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>530</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>17</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>45</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>645</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>4</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>630</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>5</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>610</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>7</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>600</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>14</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>40Cr</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>≥784</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>≥12</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>37Mn5</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>≥784</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>≥12</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>无缝钢管的硬度检测方法<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝钢管要进行力学性能测试。力学性能测试方法主要分两类，一类是拉伸试验，一类是硬度试验。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 拉伸试验是将无缝钢管制成试样，在拉伸试验机上将试样拉至断裂，然后测定一项或几项力学性能，通常仅测定抗拉强度、屈服强度、断后伸长率和断面收缩率。拉伸试验是金属材料最基本的力学性能试验方法，几乎所有的金属材料，只要对力学性能有要求，都规定了拉伸试验。特别是那些形状不便于进行硬度试验的材料，拉伸试验成为唯一的力学性能检测手段。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 硬度试验是将一个硬质压头按规定条件缓慢压入试样表面、然后测试压痕深度或尺寸，以此确定材料硬度的大小。硬度试验是材料力学性能试验中最简单、最迅速、最易于实施的方法。硬度试验是非破坏性的，材料硬度值与抗拉强度值之间有近似的换算关系。材料的硬度值可以换算成抗拉强度值，这一点具有很大的实用意义。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于拉伸试验不便于测试，并且由硬度换算到强度很方便，因此人们越来越多地只测试材料硬度而较少测试其强度。特别是由于硬度计制造技术的不断进步和推陈出新，一些原来无法直接测试硬度的材料，如无缝钢管、不锈钢板和不锈钢带等，现在都已经可能直接测试硬度了。所以，存在一个硬度试验逐渐代替拉伸试验的趋势。</FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>精密无缝钢管规格<BR>规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格<BR>8*2&nbsp;23*3&nbsp;30*6&nbsp;38*2.5&nbsp;50*2&nbsp;58*3&nbsp;68*3&nbsp;78*8<BR>10*2.5&nbsp;23*4&nbsp;32*2&nbsp;38*3&nbsp;50*2.5&nbsp;58*4&nbsp;68*4&nbsp;80*2<BR>16*2&nbsp;24*2&nbsp;32*2.5&nbsp;38*3.5&nbsp;50*3&nbsp;58*6&nbsp;68*6&nbsp;80*3<BR>16*2.5&nbsp;24*3&nbsp;32*3&nbsp;38*4&nbsp;50*4&nbsp;59*2&nbsp;70*2&nbsp;80*4<BR>16*3&nbsp;24*4&nbsp;32*3.5&nbsp;38*6&nbsp;50*6&nbsp;59*3&nbsp;70*3&nbsp;80*6<BR>17*2&nbsp;25*2&nbsp;32*4&nbsp;40*2&nbsp;51*2&nbsp;59*4&nbsp;70*4&nbsp;80*8<BR>17*2.5&nbsp;25*3&nbsp;32*5&nbsp;40*3&nbsp;51*3&nbsp;59*6&nbsp;70*6&nbsp;80*12<BR>17*3&nbsp;25*4&nbsp;32*6&nbsp;40*4&nbsp;51*4&nbsp;60*2&nbsp;72*2&nbsp;81*2<BR>18*2&nbsp;27*2&nbsp;34*2&nbsp;40*5&nbsp;52*2&nbsp;60*3&nbsp;72*3&nbsp;81*4<BR>18*2.5&nbsp;27*3&nbsp;34*2.5&nbsp;40*6&nbsp;52*3&nbsp;60*4&nbsp;72*4&nbsp;81*6<BR>18*3&nbsp;27*4&nbsp;34*3&nbsp;42*2&nbsp;52*4&nbsp;60*6&nbsp;72*6&nbsp;81*8<BR>19*2&nbsp;28*2&nbsp;34*4&nbsp;42*3&nbsp;52*6&nbsp;62*2&nbsp;75*2&nbsp;81*12<BR>19*2.5&nbsp;28*2.5&nbsp;34*5&nbsp;42*4&nbsp;53*2&nbsp;62*3&nbsp;75*3&nbsp;82*4<BR>19*3&nbsp;28*3&nbsp;34*6&nbsp;42*6&nbsp;53*3&nbsp;62*4&nbsp;75*4&nbsp;82*6<BR>19*3.5&nbsp;28*3.5&nbsp;35*2&nbsp;45*2&nbsp;53*4&nbsp;62*6&nbsp;75*6&nbsp;82*8<BR>20*2&nbsp;28*4&nbsp;35*2.5&nbsp;45*3&nbsp;53*6&nbsp;64*2&nbsp;75*8&nbsp;82*12<BR>20*2.5&nbsp;29*2&nbsp;35*3&nbsp;45*4&nbsp;55*2&nbsp;64*3&nbsp;76*2&nbsp;83*4<BR>20*3&nbsp;29*3&nbsp;35*4&nbsp;45*6&nbsp;55*3&nbsp;64*4&nbsp;76*3&nbsp;83*6<BR>21*2&nbsp;29*4&nbsp;35*5&nbsp;46*2&nbsp;55*4&nbsp;64*6&nbsp;76*4&nbsp;83*8<BR>21*3&nbsp;30*2&nbsp;35*6&nbsp;46*3&nbsp;55*6&nbsp;65*2&nbsp;76*6&nbsp;83*12<BR>21*4&nbsp;30*2.5&nbsp;36*2&nbsp;46*4&nbsp;57*2&nbsp;65*3&nbsp;76*8&nbsp;85*4<BR>22*2&nbsp;30*3&nbsp;36*2.5&nbsp;48*2&nbsp;57*3&nbsp;65*4&nbsp;78*2&nbsp;85*6<BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('331','7','<b>200*7结构管用途 200*7冷轧精密管 200*7保温管经销商 -河北廊坊直缝焊管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>主营品种：钢管、无缝管、无缝钢管、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口合金管、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>200*7结构管用途 200*7冷轧精密管 200*7保温管经销商 <BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('332','7','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('333','7','<b>114*7钢管1米重量 114*7热扩无缝钢管每米重量 114*7大口径无缝钢管 -北京北京合金管行情</b><br /><br />\r\n									<P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#0066ff size=3><STRONG>114*7价格<BR></STRONG></FONT>2 . 输送流体 天津 25×2 20# 32 面议<BR>3 . 流体无缝钢管 天津 25×2.5 20# 32 面议<BR>4 . 合金 JFE精轧 25×4 T91/P91 0.08 面议<BR>5 . 高压 JFE精轧 25×7 T91/P91 1.3 面议<BR>6 . 石油裂化管 天津 25×5 20# 100 面议 <BR>7 .  天津 25×3 12Cr1MoVG 0.01 面议<BR>8 . 小口径无缝钢管 聊城 27*5 20# 100吨 面议<BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT color=#0000ff size=3><STRONG>114*7如何理论计算热扩无缝钢管每米重量<BR></STRONG></FONT>热扩无缝钢管米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）速度：100000÷（原直径—厚度×厚度）厚度：扩后厚</FONT><FONT face=Verdana>度（1遍）=厚管厚度…扩后米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度<BR>原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）<BR>速&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：100000÷（原直径—厚度×厚度）<BR>厚&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：扩后厚度（1遍）=厚管厚度×0.92&nbsp; （2遍）=原管厚度*0.84<BR>口&nbsp;&nbsp;&nbsp; 外径：扩后口径=芯头尺寸+扩后厚度×2+1个铅粉<BR>芯头尺寸：扩后直径—2个壁厚+减壁<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>114*7钢管1米重量 114*7热扩无缝钢管每米重量 114*7大口径无缝钢管 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>114*7高频直缝焊管一般用在哪些地方？焊接钢管都有什么优点？<BR></STRONG></FONT>1.低压流体输送用直缝焊接钢管（GB/T3092-2006）也称一般焊管，俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接</FONT><FONT face=Verdana>钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管；接管端形式分为不带螺纹钢管（光管）和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似</FONT><FONT face=Verdana>值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外，还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管（GB/T3091-2006）也称镀锌电焊钢管，俗称白管。是用于输送水、煤气、空气、油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力</FONT><FONT face=Verdana>流体或其他用途的热浸镀锌焊接（炉焊或电焊）钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管；接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。钢</FONT><FONT face=Verdana>的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.普通碳素鋼電線套管（GB3640-88）是產業與民用建築、安裝機器設備等電氣安裝工程頂用於保護電線的鋼管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.直縫電焊鋼管（YB242-63）是焊縫與鋼管縱向平行的鋼管。通常分為公制電焊鋼管、電焊薄壁管、變壓器冷卻油管等等。<BR></P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT color=#ff00ff size=2><STRONG>114*7大口径无缝钢管&amp;114*7大口径合金无缝钢管@超大口径碳钢无缝管@114*7大口径原管<BR></STRONG></FONT>公司产品主要面向核电、火电、石油、石化、煤化工等能源装备领域，具备生产直径φ400～1200mm、壁厚16～ 200mm、长度4～12m的大口径特种钢管的能力，单</FONT><FONT face=Verdana>支钢管重量可达25吨。主要产品为高压锅炉管、石油石化大口径管、高压气瓶大口径管、军工大口径管、合金结构大口径管等。解决了国内能源装备领域及大型</FONT><FONT face=Verdana>装备行业对大口径厚壁特种管道的需求，实现国产化并替代进口。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司采用自主创新国内首创的挤压、锻轧、斜轧、均整优化组合生产工艺，技术装备精良，工艺布局合理。主要设备有各类工业炉、水压机、拔伸机、斜轧</FONT><FONT face=Verdana>孔机、均整机、定径机、矫直机、切管机、大型车镗床、内外磨床等一大批先进的重型生产设备，对于提升产品档次、满足市场需求、增强竞争能力具有很强</FONT><FONT face=Verdana>的适应性。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司质量保证体系健全，建有3000多平方米的理化检验中心，同时配备了水压试验机、无损探伤机（超声波涡流测厚联合探伤机）、微机控制高温电子万能</FONT><FONT face=Verdana>试验机、高温持久强度试验机、高持久蠕变试验机、微机控制电液伺服万能试验机、全自动冲击试验机、直读光谱仪、碳硫仪、金相显微镜（蔡司）等先进的</FONT><FONT face=Verdana>检验检测设备，公司科研和质量检测手段完备。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 面对新的发展机遇，公司本着以人为本、不拘一格的用人机制，坚持“质量第一、持续改进、顾客满意”的质量方针，秉承以诚相待、共同发展的管理理念</FONT><FONT face=Verdana>，开拓创新，不断进取，着力打造国内一流、 国际领先的大口径厚壁无缝钢管生产基地。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司愿与海内外朋友精诚合作，实现共赢与发展！<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('334','7','<b>127*6套管每米重量 127*6不锈钢价格 127*6流体管价格 -河北石家庄锅炉管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P></FONT>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>127*6套管每米重量 127*6不锈钢价格 127*6流体管价格 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用无缝钢管：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝钢管：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>主营品种：钢管、无缝管、无缝钢管、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口合金管、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('335','7','<b>连云港无缝钢管厂 连云港钢管力学性能介绍 连云港45号无缝钢管 -天津天津锅炉管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>连云港45号<FONT face=Verdana><BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P><FONT face=Verdana>连云港无缝 连云港力学性能介绍 连云港45号无缝钢管 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>连云港钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>连云港20号无缝钢管<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#无缝管现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝钢管规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('336','7','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('337','7','<b>绍兴外径273钢管价格 绍兴圆管理论重量表 绍兴直径48钢管价格 -山西太原锅炉管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>绍兴外径273 绍兴圆管理论重量表 绍兴直径48价格 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>绍兴镀锌管定义<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯</FONT><FONT face=Verdana>化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷</FONT><FONT face=Verdana>镀)。只有规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，不准用冷镀锌管作水、煤气</FONT><FONT face=Verdana>管。 <BR>　　一般现在用的镀锌钢管都是热镀锌的，而电气上用的线槽等用的是冷镀锌，颜色有一定的区别　　冷镀---只在外管壁镀锌,热镀---内外都镀. <BR>　　镀锌焊管是在焊接钢管的基础上再热镀锌(即在锌锅内将锌溶化,再将钢管浸入液体锌中一段时间取出,再冷却吹干). 使钢管内外壁同时有一层锌层附着. 镀</FONT><FONT face=Verdana>锌管一般用于低压流体(即水,液体煤气)的输送. <BR></FONT></P><P>绍兴材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR>　　绍兴不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR>&nbsp;&nbsp; 绍兴方管可以执行的技术标准：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 GB/T3094-2000 中国 冷拔异型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 GB/T6728-2002 中国 结构用冷弯空心型钢<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 ASTM A 500 美国 结构用碳素钢冷成型圆截面和异型截面焊接钢管和无缝管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 JIS G 3466 日本 一般构造用角型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 DIN EN 10210 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及热精加工结构空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 DIN EN 10219 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及冷弯成型空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 JG 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无</FONT><FONT face=Verdana>缝管、GB/T18984-2003低温管道用GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石</FONT><FONT face=Verdana>油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量、高压管、无缝方管、异型无缝钢管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、</FONT><FONT face=Verdana>电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量</FONT><FONT face=Verdana>大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力，丰富齐全的规格品种，完善的质量保证，合理的价格，优质的服务，不断地</FONT><FONT face=Verdana>受到新老用户及业内人士的肯定和信任，我们本着及用户之所及，想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏，进取，在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表</FONT><FONT face=Verdana>示由衷的感谢，愿我们今后的合作更加愉快！<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>绍兴热轧钢板厚度允许偏差<BR>较高轧制精度公称厚度<BR>(钢板和钢带)/mm&nbsp;在下列宽度时的厚度允许偏差/mm<BR>&nbsp;600-750&nbsp;＞750-1000&nbsp;＞1000-1500&nbsp;1500-2000&nbsp;＞2000-2300&nbsp;＞2300-2700&nbsp;＞2700-3000<BR>＞0.35-0.50&nbsp;±0.05&nbsp;±0.05&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.50-0.60&nbsp;±0.06&nbsp;±0.06&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.60-0.75&nbsp;±0.07&nbsp;±0.07&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.75-0.90&nbsp;±0.08&nbsp;±0.08&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.90-1.10&nbsp;±0.09&nbsp;±0.09&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.10-1.20&nbsp;±0.10&nbsp;±0.11&nbsp;±0.11&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.20-1.30&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.30-1.40&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('338','7','<b>168*12钢管规格表 168*12铁素体不锈钢 168*12山东20号钢管价格 -河北唐山流体管行情</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>168*12规格表 168*12铁素体不锈钢 168*12山东20号 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>168*12砂模型离心铸铁钢管的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>168*12价格-20号钢管价格-最新钢管规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P><P>168*12铁素体不锈钢/168*12奥氏体不锈钢/168*12双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>公司主营钢管规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P></FONT></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('339','7','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('340','7','<b>蓟县X52无缝钢管价格 蓟县API 5L X52管线管 蓟县X52石油套管 -北京北京流体管行情</b><br /><br />\r\n									<P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>蓟县冷拔高压锅炉管的好处在哪里？<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能</FONT><FONT face=Verdana>（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR><BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0033ff>蓟县X52价格 蓟县API 5L X52管线管 蓟县X52石油套管 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>　　<FONT color=#3300ff size=4><STRONG>蓟县冷拔无缝钢管的力学性能及抗拉强度<BR></STRONG></FONT>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示</FONT><FONT face=Verdana>金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②冷拔无缝钢管屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点</FONT><FONT face=Verdana>的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>&nbsp;　　屈服點的計算公式為： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　式中：Fs--試樣拉伸過程中屈服力（恆定），N（牛頓）So--試樣原始橫截面積，mm2。 <BR>　　③冷拔无缝鋼管斷後伸長率（σ） <BR>　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比，稱為伸長率。以σ表示，單位為%。計算公式為：<BR>　　式中：L1--試樣拉斷後的標距長度，mm； L0--試樣原始標距長度，mm。 <BR>　④冷拔鋼管斷面收縮率（ψ） <BR>　　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其縮徑處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比，稱為斷面收縮率。以ψ表示，單位為%。計算公式如下：<BR>　　⑤冷拔无缝钢管硬度指标 　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏</FONT><FONT face=Verdana>硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种<BR></P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>蓟县美标API 5L X52管线管现货|蓟县X52石油套管规格|蓟县X52无缝<BR></STRONG></FONT>天津 美标API 5L 管线管 89*6 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 103*7 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 114*8 X52 宝钢 8500 <BR>天津 美标API 5L管线管 133*10 X52 天津 8300 <BR>天津 美标API 5L 管线管 159*10 X52 宝钢 8200 <BR>天津 美标API 5L 管线管 168*10 X52 宝钢 8200 <BR></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>本公司是一家专业从事无缝钢管，16mn无缝钢管,大口径无缝钢管,,热轧钢管,冷拔钢管，高压锅炉管,&nbsp; 本公司在无缝中也有较大的知名度和影响</FONT><FONT face=Verdana>力。有自己的科技研发中心和技术攻关团队。主要研究生产 无缝钢管,&nbsp; 精密无缝钢管,&nbsp; API无缝钢管,&nbsp; 机械用无缝钢管,&nbsp; 流体无缝钢管,&nbsp; 结构无缝钢管,&nbsp; </FONT><FONT face=Verdana>工业用无缝钢管,&nbsp; 化工(化肥)用无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 建筑用,&nbsp;&nbsp; 光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管,&nbsp; 退火(Annealed)无缝钢管, 正火(Normalized)无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管,&nbsp; 回火无缝钢管,&nbsp; 调质无缝钢管,&nbsp; 液压系统无缝钢管,&nbsp; 汽车用(精密)无缝钢管,&nbsp; 轴承(精密)无缝钢管,&nbsp; 合金无缝钢管,&nbsp; 碳素无缝钢管,&nbsp; 高温作业(锅炉</FONT><FONT face=Verdana>)无缝钢管,&nbsp; 低温作业(冷库)无缝钢管,&nbsp; 镀锌无缝钢管,&nbsp; 防腐涂层无缝钢管(产品开发中...),&nbsp; 自来水管道用无缝钢管,&nbsp; 输油用无缝钢管, GB/T====系列无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管, ASTM A====系列无缝钢管, EN====系列无缝钢管, JIS G====系列无缝钢管, DIN====系列无缝钢管, BS====系列无缝钢管,&nbsp; 公制(mm)无缝钢管,&nbsp; 英制</FONT><FONT face=Verdana>(inch\")无缝钢管,&nbsp; 石油裂化钢管,&nbsp; 锅炉(ASME)高压无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 热轧无缝钢管,&nbsp; 冷拔精密无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密钢管,&nbsp; 厚壁(WT20-</FONT><FONT face=Verdana>30mm)无缝钢管,&nbsp; 薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管,&nbsp; 等常用(标准)规格 和 特殊(非标)规格的无缝钢管。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT></FONT></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('341','7','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('342','7','<b>甘南螺旋钢管厂 甘南内螺纹无缝钢管 甘南3pe防腐无缝钢管 -内蒙古包头冷拔钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P><BR>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>甘南什么是3pe防腐,直缝焊管,螺旋？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>甘南内螺纹，内螺纹执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P>甘南16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>甘南螺旋 甘南内螺纹无缝钢管 甘南3pe防腐无缝钢管 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金钢管,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('343','7','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('344','7','<b>70*7冷轧精密管 70*7无缝管钢管价位 70*7保温管经销商 -天津石油套管行情</b><br /><br />\r\n									<P></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P><P>主营品种：钢管、、无缝钢管、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>70*7冷轧精密管 70*7无缝管钢管价位 70*7保温管经销商 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用无缝钢管：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝钢管：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压无缝管：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('345','7','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('346','7','<b>兰州那里钢管价钱低 兰州45号无缝钢管 兰州精密无缝钢管供应 -北京直缝焊管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>兰州45号<FONT face=Verdana><BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>兰州钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P><FONT face=Verdana>兰州那里钢管价钱低 兰州45号无缝钢管 兰州精密无缝钢管供应 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>兰州20号无缝钢管<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#无缝管现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝钢管规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('347','7','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('348','7','<b>嘉義27simn无缝钢管  嘉義精密无缝钢管供应 嘉義20号无缝钢管 -天津天津无缝钢管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>嘉義45号<FONT face=Verdana><BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>嘉義钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>嘉義27simn无缝钢管  嘉義精密无缝钢管供应 嘉義20号无缝钢管 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>嘉義20号无缝钢管<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#无缝管现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝钢管规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('349','7','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('350','7','<b>抚顺GB/T8162-2008 抚顺柴油机用无缝管 抚顺GB6479-2000 -内蒙古包头化肥设备用管行情</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>抚顺柴油机用高压（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P>产品名称：无缝钢管、一般结构管、厚壁无缝钢管、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>抚顺气动缸简用精密无缝钢管（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用无缝管。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>抚顺无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>抚顺柴油机用高压无缝钢管的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;钢管应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>抚顺GB/T8162-2008 抚顺柴油机用无缝管 抚顺GB6479-2000 &nbsp;<BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('351','21','<b>60*4流体管价格 60*4结构管用途 60*4无缝管钢管价位 -天津天津无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P></FONT>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>主营品种：钢管、无缝管、无缝钢管、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口合金管、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>60*4流体管价格 60*4结构管用途 60*4无缝管钢管价位 <BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('352','21','<b>河北那里钢管价钱低 河北钢管公司 河北精密无缝钢管供应 -上海上海无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>河北20号<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>河北45号<FONT face=Verdana>无缝钢管<BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>河北那里钢管价钱低 河北 河北精密无缝钢管供应 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有无缝管穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>河北钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('353','20','<b>新疆直径108管价格 新疆48无缝管价格 新疆1.5寸钢管 -河南洛阳无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#9900ff>新疆直径108管价格 新疆48价格 新疆1.5寸 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>新疆公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型</FONT><FONT face=Verdana>管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无</FONT><FONT face=Verdana>缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A</FONT><FONT face=Verdana>、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、</FONT><FONT face=Verdana>38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、</FONT><FONT face=Verdana>12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、</FONT><FONT face=Verdana>GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管</FONT><FONT face=Verdana>YB/T5035-96等各种标准的,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、、异型管、</FONT><FONT face=Verdana>精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR><BR></FONT></P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的</FONT><FONT face=Verdana>服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需</FONT><FONT face=Verdana>要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>新疆不锈钢无缝管的的生产工艺<BR>　　ａ．圆钢准备；ｂ．加热；ｃ．热轧穿孔；ｄ．切头；ｅ．酸洗；ｆ．修磨；ｇ．润滑；ｈ．冷轧加工；ｉ．脱脂；ｊ．固溶热处理；ｋ．矫直；ｌ．切管</FONT><FONT face=Verdana>；ｍ．酸洗；ｎ．成品检验。 　　不锈钢焊管生产工艺： 　　原料--分条--焊接制管--修端--抛光--检验（喷印）--包装--出货（入仓）（装饰焊管） 　　原</FONT><FONT face=Verdana>料--分条--焊接制管--热处理--矫正--矫直--修端--酸洗--水压测试--检验（喷印）-包装--出货（入仓）（焊管工业配管用管）<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>新疆热交换器用不锈钢无缝钢管（GBl3296-1991）<BR>　不锈钢无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。<BR>编辑本段不锈钢无缝管的特点：<BR>　　其一、该产品的壁厚越厚，它就越具有经济性和实用性，壁厚越薄，它的加工成本就会大幅度的上升；其次、该产品的工艺决定它的局限性能，一般无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管精度低：壁厚不均匀、管内外表光亮度低、定尺成本高，且内外表还有麻点、黑点不易去除；其三、它的检测及整形必须离线处理。因此它在高压、高强度、</FONT><FONT face=Verdana>机械结构用材方面体现了它的优越性。 　　不锈钢管的种类： 　　接轧制方法分热轧、热挤压和冷拔(轧)不锈钢管。 　　按不锈钢金相组织不同分半铁素体半</FONT><FONT face=Verdana>马氏体系不锈钢管、马氏体不锈钢管、奥氏体系不锈钢管、奥氏体-铁素铁系不锈钢管等。 　　不锈钢管规格及外观质量： 　　A、按B14975-94《不锈钢无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管》规定，钢管常长度(不定尺)热轧钢管1.5～10m，热挤压钢管等于和大于1m。冷拔(轧)钢管壁厚0.5～1.0mm者，1.0～7m；壁厚大于1.0mm者，1.5～8m。</FONT><FONT face=Verdana>　　B、热轧(热挤压)钢管的直径54～480mm共45种；壁厚4.5～45mm共36种。冷拔(轧)钢管的直径6～200mm共65种；壁厚0.5～21mm共39种。 　　C、钢管内外表</FONT><FONT face=Verdana>面不得有裂缝、折叠、龟裂、裂纹、轧折、离层和结疤缺陷存在，这些缺陷应完全清除掉(供机械加工用管除外)，清除后不得使壁厚和外径超过负偏差。凡不超</FONT><FONT face=Verdana>过允许负偏差的其他轻微表面缺陷可不清除。 　　D、直道允许深度。热轧、热挤压钢管、直径小于和等于140mm的不大于公称壁厚的5%，最大深度不大于0.5mm</FONT><FONT face=Verdana>；冷拔(轧)钢管不大于公称壁厚的4%，最大深度不大于0.3mm。 <BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('354','20','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('355','20','<b>河源外径351钢管价格 河源3pe防腐无缝钢管 河源36*3.5钢管价格 -河北石家庄液压支架管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>河源外径351 河源3pe防腐 河源36*3.5价格 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>河源什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金钢管,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>河源内螺纹，内螺纹合金管执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>河源16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('356','20','<b>大同精密钢管订做 大同Q345B无缝钢管 大同大口径钢管销售 -江苏无锡无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 公司专业经营各种规格的精密，冷拔钢管，精密，20#冷拔钢管。40Cr精密钢管20Cr精密管 20cr精密钢管摩托车汽车配件钢管 汽车摩托车配件用20Cr精密管 40Cr精密管 20Cr精密钢管精密家，量大优惠。冷轧精密精密钢管是由成品精密管或精密毛管，经酸洗，磷化，皂化处理后，然后经冷轧管机轧制而成钢管精密度极高一般可控制在0.02(2丝)-0.05MM(5丝)范围之内，其标准为：GB3639-83内径允许偏差为0.03mm(3丝)，内表面粗糙度：Ra 0.2～0.8μm，钢管直线度：0.3～1.5mm/m。优钢管业是聊城市专业精密钢管厂家，拥有250B、750B棒料剪断机各1台；LB20—KB150吨冷拔机12台；35米连续退火炉2台；Φ40、Φ100、Φ60矫直机各1台； 20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管Φ50 Φ160涡流探伤机各1台；Φ2.5—Φ3m煤气发生炉5台；引进Φ60、Φ76、Φ100穿孔生产线各1条；理化实验室1处模具钢材各种优质塑胶/五金/磨料磨具压铸模具钢、合结钢、碳结钢、冷热模具钢、合工钢、合结钢、40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管不锈钢、轧辊钢、塑模钢、轴承钢、碳工钢、军工钢规格齐全备有大型锯床，可零锯割承接钢锭、方坯、模条、锻件制造、轧辊毛坯制作。每年可向用户提供Φ20mm-Φ400mm，壁厚3mm-50mm的冷拔精密管2万吨。<BR>&nbsp;&nbsp; 主营：气弹簧专用冷轧工业合金冷拔精密光亮精密钢管 ，汽车减振器用冷轧工业合金冷拔精密光亮精密钢管 ，摩托车减振器用冷轧工业合金冷拔精密光亮精密钢管 ，重型汽车及柴油机用高压油管，液压用精密精密轴承钢管，千斤顶专用冷轧精密钢管，20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管不锈钢极薄壁精密轴承钢管，冷轧精密不锈轴承钢管，不锈钢毛细管，不绣钢小直径轴承钢管，输送流体用精密轴承钢管，工电机外壳专用精密钢管 、液压和气动缸筒用精密内径精密钢管显著特点是：1、40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管精轧钢管/冷轧精密钢管公差尺寸精度高，产品精度控制±0.05mm；光洁度好；内外表面无氧化层，内壁清洁度好。2、油泵油枪钢管 摩托车汽车配件钢管 汽车摩托车配件用用精轧钢管/冷轧精密钢管的综合性能优良，能承受高压，冷弯、扩口、压扁不开裂，不皱皮，能作各种复杂变形及机械加工处理。3、精轧钢管/冷轧精密钢管精密精密管的推广应用可以节约钢材，提高加工工效，减少加工工序和设备投资，可以节约费用和大大节约机械加工工时，提高生产量和材料利用率，同时有利于提高产品质量，降低成本规格型号合金精密轴承冷轧精密钢管材料外圆及孔的尺寸偏差较大，而且还存在一定的形状误差和表面锈蚀，因而在确定毛坯尺寸时都留有较大的余量。使各种规格组合泵缸套的材料平均利用率车削加工带来许多困难，材料成本20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管和加工成本居高不下油泵油枪钢管 油枪油泵用。各种规格缸套近生产规模属于大批量生产。确定工艺方案时应选用专用机床、自动机床或自动生产线，而各生产厂均采用通用机床和部分专用工装，生产工艺落后，工序繁多。由于目前资金紧张，组合泵40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管又有被整筒泵现采用冷精轧精密钢管后缸套形状简单，是最典型的套类零件。零件的形状与毛坯形状又十分接近，这就为毛坯全的精化、实现少屑和无屑加工提供了极为有利的条件。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不锈钢管规格型号6mm-630mm×1-30mm合金钢管规格型号16mm-820mm×2mm-50mm精密钢管规格型号6mm-1340Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管20mm×1mm-200mm精密钢管规格型号18mm-89mm×2mm-14mm钢管，月产150吨-200吨。碳结钢钢管，合金钢钢管，模具钢类材质：钢管等缸套的数量之大（变直径异型精密钢 山东省聊城市冷拔精密精密钢40Cr精密管厂40Cr精密钢管20Cr精密管厂20Cr精密钢管管厂20Cr精密管 40Cr精密钢管40Cr精密管 20Cr精密钢管摩托车汽车配件冷拔钢管精密钢管精拔精密钢管表面光洁、光亮、公称尺寸公差小、椭圆度小、壁厚误差小精密管轴承钢管精密管冷轧精密钢管。</FONT></P><P>\r\n<H3>精密无缝钢管</H3>\r\n<DIV><B>标准</B>： \r\n<DIV>GB/T3639---------中国国家标准 <BR>GB/T8713---------中国国家标准 \r\n<DIV><B>用途</B>：\r\n<DIV>用于机械结构、液压设备、液压和气动缸筒的制造。 \r\n<DIV><B>主要生产钢管牌号</B>：\r\n<DIV>10、20、35、45 等\r\n<DIV>经协商，也可供应其它牌号的钢管。 \r\n<DIV><B>机械性能</B>：\r\n<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1018>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top rowSpan=4 width=57>\r\n<DIV align=center>牌号<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=961 colSpan=9>\r\n<DIV align=center>交货状态<B></B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=210 colSpan=2>\r\n<DIV align=center>BK<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=210 colSpan=2>\r\n<DIV align=center>BKW<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=210 colSpan=2>\r\n<DIV align=center>BKS<B></B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=331 colSpan=3>\r\n<DIV align=center>NBK<B></B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>抗拉强度(MPa)</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>伸长率(%)</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>屈服强度(MPa)</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=961 colSpan=9>\r\n<DIV align=center>≥<B></B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>10</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>410</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>6</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>375</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>10</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>335</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>12</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>335</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>24</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>20</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>510</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>5</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>450</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>8</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>430</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>10</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>410</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>20</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>35</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>590</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>4</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>550</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>6</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>520</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>8</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>530</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>17</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>45</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>645</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>4</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>630</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>5</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>610</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>7</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>600</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>14</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>40Cr</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>≥784</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>≥12</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>37Mn5</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>≥784</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>≥12</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=120>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=121>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD width=90>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=121>\r\n<DIV align=center><B></B>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>精密无缝钢管规格<BR>规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格<BR>8*2&nbsp;23*3&nbsp;30*6&nbsp;38*2.5&nbsp;50*2&nbsp;58*3&nbsp;68*3&nbsp;78*8<BR>10*2.5&nbsp;23*4&nbsp;32*2&nbsp;38*3&nbsp;50*2.5&nbsp;58*4&nbsp;68*4&nbsp;80*2<BR>16*2&nbsp;24*2&nbsp;32*2.5&nbsp;38*3.5&nbsp;50*3&nbsp;58*6&nbsp;68*6&nbsp;80*3<BR>16*2.5&nbsp;24*3&nbsp;32*3&nbsp;38*4&nbsp;50*4&nbsp;59*2&nbsp;70*2&nbsp;80*4<BR>16*3&nbsp;24*4&nbsp;32*3.5&nbsp;38*6&nbsp;50*6&nbsp;59*3&nbsp;70*3&nbsp;80*6<BR>17*2&nbsp;25*2&nbsp;32*4&nbsp;40*2&nbsp;51*2&nbsp;59*4&nbsp;70*4&nbsp;80*8<BR>17*2.5&nbsp;25*3&nbsp;32*5&nbsp;40*3&nbsp;51*3&nbsp;59*6&nbsp;70*6&nbsp;80*12<BR>17*3&nbsp;25*4&nbsp;32*6&nbsp;40*4&nbsp;51*4&nbsp;60*2&nbsp;72*2&nbsp;81*2<BR>18*2&nbsp;27*2&nbsp;34*2&nbsp;40*5&nbsp;52*2&nbsp;60*3&nbsp;72*3&nbsp;81*4<BR>18*2.5&nbsp;27*3&nbsp;34*2.5&nbsp;40*6&nbsp;52*3&nbsp;60*4&nbsp;72*4&nbsp;81*6<BR>18*3&nbsp;27*4&nbsp;34*3&nbsp;42*2&nbsp;52*4&nbsp;60*6&nbsp;72*6&nbsp;81*8<BR>19*2&nbsp;28*2&nbsp;34*4&nbsp;42*3&nbsp;52*6&nbsp;62*2&nbsp;75*2&nbsp;81*12<BR>19*2.5&nbsp;28*2.5&nbsp;34*5&nbsp;42*4&nbsp;53*2&nbsp;62*3&nbsp;75*3&nbsp;82*4<BR>19*3&nbsp;28*3&nbsp;34*6&nbsp;42*6&nbsp;53*3&nbsp;62*4&nbsp;75*4&nbsp;82*6<BR>19*3.5&nbsp;28*3.5&nbsp;35*2&nbsp;45*2&nbsp;53*4&nbsp;62*6&nbsp;75*6&nbsp;82*8<BR>20*2&nbsp;28*4&nbsp;35*2.5&nbsp;45*3&nbsp;53*6&nbsp;64*2&nbsp;75*8&nbsp;82*12<BR>20*2.5&nbsp;29*2&nbsp;35*3&nbsp;45*4&nbsp;55*2&nbsp;64*3&nbsp;76*2&nbsp;83*4<BR>20*3&nbsp;29*3&nbsp;35*4&nbsp;45*6&nbsp;55*3&nbsp;64*4&nbsp;76*3&nbsp;83*6<BR>21*2&nbsp;29*4&nbsp;35*5&nbsp;46*2&nbsp;55*4&nbsp;64*6&nbsp;76*4&nbsp;83*8<BR>21*3&nbsp;30*2&nbsp;35*6&nbsp;46*3&nbsp;55*6&nbsp;65*2&nbsp;76*6&nbsp;83*12<BR>21*4&nbsp;30*2.5&nbsp;36*2&nbsp;46*4&nbsp;57*2&nbsp;65*3&nbsp;76*8&nbsp;85*4<BR>22*2&nbsp;30*3&nbsp;36*2.5&nbsp;48*2&nbsp;57*3&nbsp;65*4&nbsp;78*2&nbsp;85*6<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>无缝钢管的硬度检测方法<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝钢管要进行力学性能测试。力学性能测试方法主要分两类，一类是拉伸试验，一类是硬度试验。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 拉伸试验是将无缝钢管制成试样，在拉伸试验机上将试样拉至断裂，然后测定一项或几项力学性能，通常仅测定抗拉强度、屈服强度、断后伸长率和断面收缩率。拉伸试验是金属材料最基本的力学性能试验方法，几乎所有的金属材料，只要对力学性能有要求，都规定了拉伸试验。特别是那些形状不便于进行硬度试验的材料，拉伸试验成为唯一的力学性能检测手段。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 硬度试验是将一个硬质压头按规定条件缓慢压入试样表面、然后测试压痕深度或尺寸，以此确定材料硬度的大小。硬度试验是材料力学性能试验中最简单、最迅速、最易于实施的方法。硬度试验是非破坏性的，材料硬度值与抗拉强度值之间有近似的换算关系。材料的硬度值可以换算成抗拉强度值，这一点具有很大的实用意义。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于拉伸试验不便于测试，并且由硬度换算到强度很方便，因此人们越来越多地只测试材料硬度而较少测试其强度。特别是由于硬度计制造技术的不断进步和推陈出新，一些原来无法直接测试硬度的材料，如无缝钢管、不锈钢板和不锈钢带等，现在都已经可能直接测试硬度了。所以，存在一个硬度试验逐渐代替拉伸试验的趋势。</FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('357','20','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('358','20','<b>河西区89*6钢管价格 河西区X52石油套管 河西区133*10钢管价格 -山东聊城厚壁钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>本公司是一家专业从事，16mn无缝,大口径无缝钢管,,热轧钢管,冷拔钢管，高压锅炉管,&nbsp; 本公司在无缝中也有较大的知名度和影响</FONT><FONT face=Verdana>力。有自己的科技研发中心和技术攻关团队。主要研究生产 无缝钢管,&nbsp; 精密无缝钢管,&nbsp; API无缝钢管,&nbsp; 机械用无缝钢管,&nbsp; 流体无缝钢管,&nbsp; 结构无缝钢管,&nbsp; </FONT><FONT face=Verdana>工业用无缝钢管,&nbsp; 化工(化肥)用无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 建筑用,&nbsp;&nbsp; 光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管,&nbsp; 退火(Annealed)无缝钢管, 正火(Normalized)无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管,&nbsp; 回火无缝钢管,&nbsp; 调质无缝钢管,&nbsp; 液压系统无缝钢管,&nbsp; 汽车用(精密)无缝钢管,&nbsp; 轴承(精密)无缝钢管,&nbsp; 合金无缝钢管,&nbsp; 碳素无缝钢管,&nbsp; 高温作业(锅炉</FONT><FONT face=Verdana>)无缝钢管,&nbsp; 低温作业(冷库)无缝钢管,&nbsp; 镀锌无缝钢管,&nbsp; 防腐涂层无缝钢管(产品开发中...),&nbsp; 自来水管道用无缝钢管,&nbsp; 输油用无缝钢管, GB/T====系列无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管, ASTM A====系列无缝钢管, EN====系列无缝钢管, JIS G====系列无缝钢管, DIN====系列无缝钢管, BS====系列无缝钢管,&nbsp; 公制(mm)无缝钢管,&nbsp; 英制</FONT><FONT face=Verdana>(inch\")无缝钢管,&nbsp; 石油裂化钢管,&nbsp; 锅炉(ASME)高压无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 热轧无缝钢管,&nbsp; 冷拔精密无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密钢管,&nbsp; 厚壁(WT20-</FONT><FONT face=Verdana>30mm)无缝钢管,&nbsp; 薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管,&nbsp; 等常用(标准)规格 和 特殊(非标)规格的无缝钢管。<BR></FONT></P><P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>河西区冷拔高压锅炉管的好处在哪里？<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能</FONT><FONT face=Verdana>（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>　　<FONT color=#3300ff size=4><STRONG>河西区冷拔无缝钢管的力学性能及抗拉强度<BR></STRONG></FONT>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示</FONT><FONT face=Verdana>金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②冷拔无缝钢管屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点</FONT><FONT face=Verdana>的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>&nbsp;　　屈服點的計算公式為： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　式中：Fs--試樣拉伸過程中屈服力（恆定），N（牛頓）So--試樣原始橫截面積，mm2。 <BR>　　③冷拔无缝鋼管斷後伸長率（σ） <BR>　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比，稱為伸長率。以σ表示，單位為%。計算公式為：<BR>　　式中：L1--試樣拉斷後的標距長度，mm； L0--試樣原始標距長度，mm。 <BR>　④冷拔鋼管斷面收縮率（ψ） <BR>　　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其縮徑處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比，稱為斷面收縮率。以ψ表示，單位為%。計算公式如下：<BR>　　⑤冷拔无缝钢管硬度指标 　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏</FONT><FONT face=Verdana>硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种<BR></P><P></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0033ff>河西区89*6 河西区X52石油套管 河西区133*10钢管价格 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>河西区美标API 5L X52管线管现货|河西区X52石油套管规格|河西区X52无缝钢管价格<BR></STRONG></FONT>天津 美标API 5L 管线管 89*6 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 103*7 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 114*8 X52 宝钢 8500 <BR>天津 美标API 5L管线管 133*10 X52 天津 8300 <BR>天津 美标API 5L 管线管 159*10 X52 宝钢 8200 <BR>天津 美标API 5L 管线管 168*10 X52 宝钢 8200 <BR></FONT></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('359','20','<b>45*9无缝钢管价格 45*9铁素体不锈钢 45*9流体管价格 -四川成都无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>公司主营规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P><P>45*9铁素体不锈钢/45*9奥氏体不锈钢/45*9双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P>45*9砂模型离心铸铁钢管的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>45*9无缝 45*9铁素体不锈钢 45*9流体管价格 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>45*9无缝钢管价格-20号钢管价格-最新钢管规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('360','20','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('361','20','<b>63*14流体管价格 63*14套管每米重量 63*14不锈钢价格 -青海西宁厚壁钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P><P>主营品种：钢管、、无缝钢管、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用无缝钢管：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝钢管：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压无缝管：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>63*14流体管价格 63*14套管每米重量 63*14不锈钢价格 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P></FONT>\r\n</P><P></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('362','20','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('363','20','<b>河北冷拔无缝钢管 河北外径159mmm钢管价格 河北X52无缝钢管价格-河北唐山热扩钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>信阳美标API 5L X52管线管现货|信阳X52石油套管规格|信阳X52价格<BR></STRONG></FONT>天津 美标API 5L 管线管 89*6 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 103*7 X52 宝钢 8800&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>天津 美标API 5L 管线管 114*8 X52 宝钢 8500 <BR>天津 美标API 5L管线管 133*10 X52 天津 8300 <BR>天津 美标API 5L 管线管 159*10 X52 宝钢 8200 <BR>天津 美标API 5L 管线管 168*10 X52 宝钢 8200 <BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>本公司是一家专业从事无缝，16mn无缝钢管,大口径无缝钢管,,热轧钢管,冷拔钢管，高压锅炉管,&nbsp; 本公司在无缝中也有较大的知名度和影响</FONT><FONT face=Verdana>力。有自己的科技研发中心和技术攻关团队。主要研究生产 无缝钢管,&nbsp; 精密无缝钢管,&nbsp; API无缝钢管,&nbsp; 机械用无缝钢管,&nbsp; 流体无缝钢管,&nbsp; 结构无缝钢管,&nbsp; </FONT><FONT face=Verdana>工业用无缝钢管,&nbsp; 化工(化肥)用无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 建筑用,&nbsp;&nbsp; 光亮(BK,BKW,BKS,GBK,NBK..)无缝钢管,&nbsp; 退火(Annealed)无缝钢管, 正火(Normalized)无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管,&nbsp; 回火无缝钢管,&nbsp; 调质无缝钢管,&nbsp; 液压系统无缝钢管,&nbsp; 汽车用(精密)无缝钢管,&nbsp; 轴承(精密)无缝钢管,&nbsp; 合金无缝钢管,&nbsp; 碳素无缝钢管,&nbsp; 高温作业(锅炉</FONT><FONT face=Verdana>)无缝钢管,&nbsp; 低温作业(冷库)无缝钢管,&nbsp; 镀锌无缝钢管,&nbsp; 防腐涂层无缝钢管(产品开发中...),&nbsp; 自来水管道用无缝钢管,&nbsp; 输油用无缝钢管, GB/T====系列无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管, ASTM A====系列无缝钢管, EN====系列无缝钢管, JIS G====系列无缝钢管, DIN====系列无缝钢管, BS====系列无缝钢管,&nbsp; 公制(mm)无缝钢管,&nbsp; 英制</FONT><FONT face=Verdana>(inch\")无缝钢管,&nbsp; 石油裂化钢管,&nbsp; 锅炉(ASME)高压无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密无缝钢管,&nbsp;&nbsp; 热轧无缝钢管,&nbsp; 冷拔精密无缝钢管,&nbsp; 冷轧精密钢管,&nbsp; 厚壁(WT20-</FONT><FONT face=Verdana>30mm)无缝钢管,&nbsp; 薄壁(WT0.8-20mm)无缝钢管,&nbsp; 等常用(标准)规格 和 特殊(非标)规格的无缝钢管。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></STRONG></FONT></FONT>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0033ff>信阳冷拔无缝钢管 信阳外径159mmm 信阳X52无缝钢管价格 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>　　<FONT color=#3300ff size=4><STRONG>信阳冷拔无缝钢管的力学性能及抗拉强度<BR></STRONG></FONT>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示</FONT><FONT face=Verdana>金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②冷拔无缝钢管屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点</FONT><FONT face=Verdana>的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>&nbsp;　　屈服點的計算公式為： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　式中：Fs--試樣拉伸過程中屈服力（恆定），N（牛頓）So--試樣原始橫截面積，mm2。 <BR>　　③冷拔无缝鋼管斷後伸長率（σ） <BR>　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比，稱為伸長率。以σ表示，單位為%。計算公式為：<BR>　　式中：L1--試樣拉斷後的標距長度，mm； L0--試樣原始標距長度，mm。 <BR>　④冷拔鋼管斷面收縮率（ψ） <BR>　　在拉伸試驗中，試樣拉斷後其縮徑處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比，稱為斷面收縮率。以ψ表示，單位為%。計算公式如下：<BR>　　⑤冷拔无缝钢管硬度指标 　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏</FONT><FONT face=Verdana>硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种<BR></P><P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>信阳冷拔高压锅炉管的好处在哪里？<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能</FONT><FONT face=Verdana>（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('364','20','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('365','20','<b>绵阳299*8mm价格 绵阳螺旋钢管厂 绵阳外径351钢管价格 -湖南衡阳结构管价格</b><br /><br />\r\n									<P>绵阳16mn规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P><FONT face=Verdana>绵阳什么是3pe防腐无缝,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>绵阳内螺纹，内螺纹执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金钢管,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>绵阳299*8mm价格 绵阳螺旋 绵阳外径351 <BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('366','20','<b>延安镀锌钢管加工 延安液压支架管 延安螺旋钢管规格 -北京北京无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana></FONT>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>延安市场规格表<BR>规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格<BR>219*16&nbsp;273*36&nbsp;356*28&nbsp;426*12<BR>219*18&nbsp;273*40&nbsp;356*36&nbsp;426*13<BR>219*20&nbsp;273*42&nbsp;377*9&nbsp;426*14<BR>219*22&nbsp;273*45&nbsp;377*10&nbsp;426*17<BR>219*24&nbsp;298.5*36&nbsp;377*12&nbsp;426*20<BR>219*25&nbsp;325*8&nbsp;377*14&nbsp;426*22<BR>219*26&nbsp;325*9&nbsp;377*15&nbsp;426*30<BR>219*28&nbsp;325*10&nbsp;377*16&nbsp;426*36<BR>219*30&nbsp;325*11&nbsp;377*18&nbsp;426*40<BR>219*32&nbsp;325*12&nbsp;377*20&nbsp;426*50<BR>219*35&nbsp;325*13&nbsp;377*22&nbsp;457*9.5<BR>219*38&nbsp;325*14&nbsp;377*25&nbsp;457*14<BR>273*7&nbsp;325*15&nbsp;377*32&nbsp;457*16<BR>273*8&nbsp;325*16&nbsp;377*36&nbsp;457*19<BR>273*9&nbsp;325*17&nbsp;377*40&nbsp;457*24<BR>273*9.5&nbsp;325*18&nbsp;377*45&nbsp;457*65<BR>273*10&nbsp;325*20&nbsp;377*50&nbsp;508*13<BR>273*11&nbsp;325*22&nbsp;406*9.5&nbsp;508*16<BR>273*12&nbsp;325*23&nbsp;406*11&nbsp;508*20<BR>273*13&nbsp;325*25&nbsp;406*13&nbsp;508*22<BR>273*15&nbsp;325*28&nbsp;406*17&nbsp;558.8*14<BR>273*16&nbsp;325*30&nbsp;406*22&nbsp;530*13<BR>273*18&nbsp;325*32&nbsp;406*32&nbsp;530*20<BR>273*20&nbsp;325*36&nbsp;406*36&nbsp;570*12.5<BR>273*22&nbsp;325*40&nbsp;406*40&nbsp;610*13</FONT></P><P><FONT face=Verdana>延安高压管的主要生产流程<BR>　　高压管的主要生产流程：管坯及坯加热、管坯的穿孔、的延伸。<BR>　　高压管的轧制、钢管定径与减径、钢管的冷却和精整 或者可以说是 钢胚的加热 穿孔 热扎 酸洗 冷拔 碳烧 切头 喷标 包装 成品一种无缝钢管的制造方法，其特征在于：设置将具有多个轧辊的轧制机座、以互相不同的轧制方向连续配置多台的芯棒式轧机，在这样的制造生产线上对无缝钢管进行轧制后，在多点上测定轧制后的钢管圆周方向上的壁厚，根据其测定结果，至少分别控制芯棒式无缝管轧机的最终轧制机座上的轧辊各个轴的两端位置，以便使壁厚不均达到最小。一般&gt;合金管&gt;合金管&gt;高压合金管简称无缝钢管，用普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢制造，用于制作输送液体管道或制作结构、零件用。高压管按外径和壁厚度供货，在同一外径下有多种壁厚，高压管承受的压力范围较大。通常钢管长度，热轧管为3-12.5m，冷拔（轧）管为1.5-9m。</FONT></P><P>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>延安镀锌钢管加工 延安液压支架管 延安螺旋钢管规格 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有无缝管穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>延安螺旋管及其标准分类<BR>　　承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5036-83主要用于输送石油、天然气的管线；承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管SY5038-83，用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型；一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5037-83，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管 <BR>　　现在螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2000（部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管）、GB/T9711.1-1997（国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分：A级钢管(到目前要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管)）、API-5L（美国石油协会、也叫管线钢管；其中分为PSL1和PSL2两个级别）、SY/T5040-92（桩用螺旋缝埋弧焊钢管） <BR>螺旋管材质<BR>　　Q235A，Q235B.Q23b,0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb.　Q345 L245 L290 X42 X46 X70 X80 </FONT></P><P><FONT face=Verdana>延安镀锌管标准分类<BR>为提高钢管的耐腐蚀性能，对一般钢管(黑管)进行镀锌。<BR>镀锌钢管分热镀锌和电钢锌两种，热镀锌镀锌层厚，电镀锌成本低。<BR>吹氧焊管：用作炼钢吹氧用管，一般用小口径的焊接钢管，规格由3/8寸-2寸八种。用08、10、15、20或Q195-Q235钢带制成。为防蚀，有的进行渗铝处理。</FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>镀锌钢管分冷镀管、热镀管，前者已被禁用，后者还被国家提倡暂时能用.<BR>热镀锌管<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。<BR>热镀锌钢管：钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。<BR>冷镀锌管<BR>冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷镀)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。<BR>冷镀锌钢管：锌层是电镀层，锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄，锌层简单附着在钢管基体上，容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中，禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。</FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('367','20','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('368','20','<b>184*40不锈钢价格 184*40保温管经销商 184*40薄壁管价格 -上海上海精密钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>184*40不锈钢价格 184*40保温管经销商 184*40薄壁管价格 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P></FONT>\r\n</P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用无缝钢管：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝钢管：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>主营品种：钢管、无缝管、无缝钢管、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口合金管、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('369','20','<b>达州GB/T8162-2008 达州GB6479-2000 达州GB3087-2008 -天津天津其他无缝管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>达州柴油机用高压的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>达州无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P><P>产品名称：无缝钢管、一般结构管、厚壁无缝钢管、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>达州GB/T8162-2008 达州GB6479-2000 达州GB3087-2008 &nbsp;<BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>达州柴油机用高压无缝钢管（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝钢管的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>达州气动缸简用精密无缝钢管（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用无缝管。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('370','20','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('371','20','<b>海南螺旋异型管 海南海底输油管 海南气瓶用无缝钢管 -北京北京其他无缝管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><FONT size=4><STRONG>海南气瓶用介绍<BR></STRONG></FONT>标准<BR>GB18248-2000 —— 气瓶用无缝<BR>Q/BQB 250-2003—— 氧气瓶用无缝钢管<BR>ASTM A519 —— Seamless Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing<BR>用途<BR>用于制造气瓶用热轧无缝钢管<BR>主要生产钢管牌号<BR>37Mn、34CrMo4</FONT></P><P>\r\n<H4>海南 </H4>\r\n<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>单位：Kg/m</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>壁 厚</TD>\r\n<TD width=584 colSpan=6>\r\n<DIV>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>外 径</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>3</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>3.5</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>4</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.5</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>5</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.5</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>6</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>32</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>2.146</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>2.460</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>2.762</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>3.052</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>3.329</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>3.594</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>3.847</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>38</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>2.589</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>2.978</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>3.354</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>3.718</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.069</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.408</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>4.735</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>42</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>2.885</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>3.323</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>3.749</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.162</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.562</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.951</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>5.327</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>45</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>3.107</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>3.582</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>4.044</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.495</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.932</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.358</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>5.771</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>50</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>3.477</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.014</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>4.538</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>5.049</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>5.549</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>6.036</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>6.511</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>54</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>3.773</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.359</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>4.932</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>5.493</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>6.042</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>6.578</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>7.103</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>57</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>3.995</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.618</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>5.228</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>5.826</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>6.412</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>6.985</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>7.546</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>60</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>4.217</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.877</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>5.524</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>6.159</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>6.782</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>7.392</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>7.990</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>63.5</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>4.476</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.179</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>5.869</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>6.548</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.214</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>7.867</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>8.508</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>68</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>4.809</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.567</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>6.313</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.047</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.768</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>8.477</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>9.174</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>70</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>4.957</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.740</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>6.511</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.269</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>8.015</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>8.749</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>9.470</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>73</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>5.179</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.999</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>6.807</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.602</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>8.385</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>9.156</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>9.914</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>76</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>5.401</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>6.258</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>7.103</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.935</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>8.755</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>9.563</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>10.358</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>89</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>6.363</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>7.380</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>8.385</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>9.378</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>10.358</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>11.326</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>12.281</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>108</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>7.768</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>9.020</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>10.259</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>11.486</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>12.701</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>13.903</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>15.093</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>133</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>11.178</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>12.725</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>14.261</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>15.783</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>17.294</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>18.792</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>159</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>13.422</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>15.290</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>17.146</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>18.989</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>20.821</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>22.639</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>219</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>18.601</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>21.209</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>23.805</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>26.388</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>28.959</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>31.517</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>273</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>23.262</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>26.536</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>29.797</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>33.046</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>36.283</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>39.508</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>325</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>27.750</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>31.665</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>35.568</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>39.458</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>43.337</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>47.202</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>355</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>38.897</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>43.158</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>47.406</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>51.641</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>377</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>41.339</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>45.871</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>50.390</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>54.897</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>426</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>46.777</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>51.913</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>57.036</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>62.147</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>450</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>480</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>530</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>630</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n</P><P>\r\n</P><P>海南螺旋异型管 海南海底输油管 海南气瓶用无缝钢管 </P><P>\r\n</P><P><FONT size=3><STRONG>海南钢管种类介绍<BR></STRONG></FONT>输送流体用无缝钢管&nbsp; GB/T8163-1999&nbsp; 10、20、09MnV、16Mn&nbsp; 冷轧（拔） 热轧&nbsp; <BR>高压锅炉用无缝钢管&nbsp; GB5310-1995&nbsp; 20G、15CrMoG、12Cr1MoVG、12CrMoG <BR>10CrMo910、12Cr2MoWVTiB <BR>&nbsp;冷轧（拔） 热轧&nbsp; <BR>低中压锅炉用无方钢管&nbsp; GB3087-1999&nbsp; 10、20&nbsp; 冷轧（拔） 热轧&nbsp; <BR>石油裂化用无缝钢管&nbsp; GB9948-1988&nbsp; 10、20、15CrMo、1Cr5Mo&nbsp; 冷轧（拔） 热轧&nbsp; <BR>冷拔无缝异型钢管&nbsp; GB/T3094-2000&nbsp; 10-45#、09MnV、16Mn&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>结构用不锈钢无缝钢管&nbsp; GB/T14975-2002&nbsp; 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、1Cr13&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>流体输送用不锈钢无缝钢管&nbsp; GB/T14976-2002&nbsp; 1Cr18Ni9Ti、0Cr13&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管&nbsp; GB13296-1991&nbsp; 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、1Cr17&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>化肥设备用无缝钢管&nbsp; GB6479-2000&nbsp; 10、16Mn、1Cr5Mo、15CrMo&nbsp; 冷轧（拔）热轧&nbsp; <BR>冷拔或冷轧精密无缝钢管&nbsp; GB/T3639-2002&nbsp; 10、20、35CrMo、15CrMo、30CrMnSi&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>液压支柱用热轧无缝钢管&nbsp; GB/T17396-1998&nbsp; 27SiMn&nbsp; 热轧&nbsp; <BR>船舶用碳钢无缝钢管&nbsp; GB/T5312-1999&nbsp; C10、C20&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>汽车半轴套用无缝钢管&nbsp; YB/T5035-1996&nbsp; 45Mn2、45#&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>地质钻探用无缝钢管&nbsp; YB/T5052-1993 <BR>YB/235-1970 <BR>&nbsp;DZ40、DZ50&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>油井用油管、接箍管&nbsp; API5CT&nbsp; J55、N80&nbsp; 冷轧（拔）热轧&nbsp; <BR>管线用管&nbsp; API5L&nbsp; A、B、X42、X52&nbsp; 冷轧（拔）热轧&nbsp; <BR>航空用结构钢厚壁无缝钢管&nbsp; GJB2608-1996&nbsp; 30CrMnSiA&nbsp; 冷轧（拔&nbsp; <BR>航空用结构薄壁无缝钢管&nbsp; GJB2609-1996&nbsp; 30CrMnSiA&nbsp; 冷轧（拔&nbsp; <BR>火箭炮用定向螺旋异型无缝钢管&nbsp; GJB459-1988&nbsp; MP16Mn&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>低温管道用无缝钢管&nbsp; GB/T18984-2003&nbsp; 09DG、09Mn2VDG、B655、10MNDG&nbsp; 冷轧（拔）热轧&nbsp; <BR>抗海水腐蚀无缝钢管&nbsp; Q/CG41-2003&nbsp; 10CrMoA1&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>曳光破甲弹压环用冷拔无缝钢管&nbsp; Q/CG35-2002&nbsp; SAE1035&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>炮弹用无缝钢管&nbsp; YBn1-1986&nbsp; 40Mn2、45MnB、D60、30CrMnSiA&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>火炮零件用无缝钢管&nbsp; YBn2-1986&nbsp; 40Cr、30CrMnSiA、40CrNi&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>高压容器用无缝钢管&nbsp; Q/CG94-2001&nbsp; 37Mn、30CrMo、35CrMoA、30CrMnSiA&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>双35弹导带用无缝钢管&nbsp; Q/CG90-1998&nbsp; S35PD&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>液压件和机加工用无缝钢管&nbsp; Q/CG68-2003&nbsp; JS10、JS20、JS35、JS45、JS35Cr、JS40Cr、JS45CrMo、27SiMn&nbsp;&nbsp; <BR>电机轴管&nbsp; GB/T8162-1999+协议&nbsp; 35CrMo、40Cr&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>岩纤管&nbsp; 协议&nbsp; J55&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; </P><P></FONT></P><P>\r\n<DIV><B>海南无缝钢管尺寸及允许偏差</B><B></B>\r\n<DIV>　　 \r\n<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>偏差等级</B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>标准化外径允许偏差</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>D1</B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>±1.5%</B><B>，最小</B><B>±0.75 mm</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>D2</B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>±1.0%</B><B>。最小</B><B>±0.50 mm</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>D3</B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>±0.75%</B><B>．最小</B><B>±0.30 mm</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>D4</B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>±0.50%</B><B>。最小</B><B>±0.10 mm</B></TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n<DIV><B>无缝钢管重量公式</B><B></B>\r\n<DIV>　　[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米（每米的重量） \r\n<DIV>　　 \r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('372','20','<b>抚州柴油机用无缝管 抚州GB5310-2008 抚州高压无缝管用途 -山西太原无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>抚州柴油机用高压的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>抚州无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>产品名称：无缝钢管、一般结构管、厚壁无缝钢管、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>抚州柴油机用无缝管 抚州GB5310-2008 抚州高压无缝管用途 &nbsp;<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>抚州气动缸简用精密无缝钢管（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用无缝管。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>抚州柴油机用高压无缝钢管（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝钢管的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('373','20','<b>台東縣冷拔管工艺 台東縣扁钢理论重量表 台東縣Q345b钢管价格 -河北唐山结构管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>台東縣镀锌管定义<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯</FONT><FONT face=Verdana>化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷</FONT><FONT face=Verdana>镀)。只有规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，不准用冷镀锌管作水、煤气</FONT><FONT face=Verdana>管。 <BR>　　一般现在用的镀锌钢管都是热镀锌的，而电气上用的线槽等用的是冷镀锌，颜色有一定的区别　　冷镀---只在外管壁镀锌,热镀---内外都镀. <BR>　　镀锌焊管是在焊接钢管的基础上再热镀锌(即在锌锅内将锌溶化,再将钢管浸入液体锌中一段时间取出,再冷却吹干). 使钢管内外壁同时有一层锌层附着. 镀</FONT><FONT face=Verdana>锌管一般用于低压流体(即水,液体煤气)的输送. <BR></FONT></P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>台東縣冷拔管工艺 台東縣扁钢理论重量表 台東縣Q345b <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>台東縣热轧钢板厚度允许偏差<BR>较高轧制精度公称厚度<BR>(钢板和钢带)/mm&nbsp;在下列宽度时的厚度允许偏差/mm<BR>&nbsp;600-750&nbsp;＞750-1000&nbsp;＞1000-1500&nbsp;1500-2000&nbsp;＞2000-2300&nbsp;＞2300-2700&nbsp;＞2700-3000<BR>＞0.35-0.50&nbsp;±0.05&nbsp;±0.05&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.50-0.60&nbsp;±0.06&nbsp;±0.06&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.60-0.75&nbsp;±0.07&nbsp;±0.07&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.75-0.90&nbsp;±0.08&nbsp;±0.08&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞0.90-1.10&nbsp;±0.09&nbsp;±0.09&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.10-1.20&nbsp;±0.10&nbsp;±0.11&nbsp;±0.11&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.20-1.30&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR>＞1.30-1.40&nbsp;±0.11&nbsp;±0.12&nbsp;±0.12&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－&nbsp;－<BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P>台東縣材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR>　　台東縣不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR>&nbsp;&nbsp; 台東縣方管可以执行的技术标准：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 GB/T3094-2000 中国 冷拔异型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 GB/T6728-2002 中国 结构用冷弯空心型钢<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 ASTM A 500 美国 结构用碳素钢冷成型圆截面和异型截面焊接钢管和无缝管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 JIS G 3466 日本 一般构造用角型钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 DIN EN 10210 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及热精加工结构空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 DIN EN 10219 欧洲 非合金和细晶粒结构钢及冷弯成型空心型材<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 JG 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无</FONT><FONT face=Verdana>缝管、GB/T18984-2003低温管道用GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石</FONT><FONT face=Verdana>油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量、高压管、无缝方管、异型无缝钢管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、</FONT><FONT face=Verdana>电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量</FONT><FONT face=Verdana>大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力，丰富齐全的规格品种，完善的质量保证，合理的价格，优质的服务，不断地</FONT><FONT face=Verdana>受到新老用户及业内人士的肯定和信任，我们本着及用户之所及，想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏，进取，在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表</FONT><FONT face=Verdana>示由衷的感谢，愿我们今后的合作更加愉快！<BR><BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('374','20','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('375','20','<b>184*16山东20号钢管价格 184*16无缝钢管价格 184*16双相不锈钢 -天津天津流体管价格</b><br /><br />\r\n									<P>184*16价格-20号-最新规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>184*16铁素体不锈钢/184*16奥氏体不锈钢/184*16双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>公司主营钢管规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>184*16山东20号钢管价格 184*16无缝钢管价格 184*16双相不锈钢 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>184*16砂模型离心铸铁钢管的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('376','20','<b>贵州陶瓷钢管 贵州耐磨钢管 贵州螺旋钢管规格 -江西景德镇无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>贵州市场规格表<BR>规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格<BR>219*16&nbsp;273*36&nbsp;356*28&nbsp;426*12<BR>219*18&nbsp;273*40&nbsp;356*36&nbsp;426*13<BR>219*20&nbsp;273*42&nbsp;377*9&nbsp;426*14<BR>219*22&nbsp;273*45&nbsp;377*10&nbsp;426*17<BR>219*24&nbsp;298.5*36&nbsp;377*12&nbsp;426*20<BR>219*25&nbsp;325*8&nbsp;377*14&nbsp;426*22<BR>219*26&nbsp;325*9&nbsp;377*15&nbsp;426*30<BR>219*28&nbsp;325*10&nbsp;377*16&nbsp;426*36<BR>219*30&nbsp;325*11&nbsp;377*18&nbsp;426*40<BR>219*32&nbsp;325*12&nbsp;377*20&nbsp;426*50<BR>219*35&nbsp;325*13&nbsp;377*22&nbsp;457*9.5<BR>219*38&nbsp;325*14&nbsp;377*25&nbsp;457*14<BR>273*7&nbsp;325*15&nbsp;377*32&nbsp;457*16<BR>273*8&nbsp;325*16&nbsp;377*36&nbsp;457*19<BR>273*9&nbsp;325*17&nbsp;377*40&nbsp;457*24<BR>273*9.5&nbsp;325*18&nbsp;377*45&nbsp;457*65<BR>273*10&nbsp;325*20&nbsp;377*50&nbsp;508*13<BR>273*11&nbsp;325*22&nbsp;406*9.5&nbsp;508*16<BR>273*12&nbsp;325*23&nbsp;406*11&nbsp;508*20<BR>273*13&nbsp;325*25&nbsp;406*13&nbsp;508*22<BR>273*15&nbsp;325*28&nbsp;406*17&nbsp;558.8*14<BR>273*16&nbsp;325*30&nbsp;406*22&nbsp;530*13<BR>273*18&nbsp;325*32&nbsp;406*32&nbsp;530*20<BR>273*20&nbsp;325*36&nbsp;406*36&nbsp;570*12.5<BR>273*22&nbsp;325*40&nbsp;406*40&nbsp;610*13</FONT></P><P><FONT face=Verdana>贵州螺旋管及其标准分类<BR>　　承压流体输送用螺旋缝埋弧焊SY5036-83主要用于输送石油、天然气的管线；承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管SY5038-83，用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型；一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5037-83，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管 <BR>　　现在螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2000（部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管）、GB/T9711.1-1997（国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分：A级钢管(到目前要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管)）、API-5L（美国石油协会、也叫管线钢管；其中分为PSL1和PSL2两个级别）、SY/T5040-92（桩用螺旋缝埋弧焊钢管） <BR>螺旋管材质<BR>　　Q235A，Q235B.Q23b,0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb.　Q345 L245 L290 X42 X46 X70 X80 </FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>贵州高压管的主要生产流程<BR>　　高压管的主要生产流程：管坯及坯加热、管坯的穿孔、钢管的延伸。<BR>　　高压管的轧制、钢管定径与减径、钢管的冷却和精整 或者可以说是 钢胚的加热 穿孔 热扎 酸洗 冷拔 碳烧 切头 喷标 包装 成品一种无缝钢管的制造方法，其特征在于：设置将具有多个轧辊的轧制机座、以互相不同的轧制方向连续配置多台的芯棒式轧机，在这样的制造生产线上对无缝钢管进行轧制后，在多点上测定轧制后的钢管圆周方向上的壁厚，根据其测定结果，至少分别控制芯棒式无缝管轧机的最终轧制机座上的轧辊各个轴的两端位置，以便使壁厚不均达到最小。一般&gt;合金管&gt;合金管&gt;高压合金管简称无缝钢管，用普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢制造，用于制作输送液体管道或制作结构、零件用。高压管按外径和壁厚度供货，在同一外径下有多种壁厚，高压管承受的压力范围较大。通常钢管长度，热轧管为3-12.5m，冷拔（轧）管为1.5-9m。</FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>贵州陶瓷钢管 贵州耐磨钢管 贵州螺旋钢管规格 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有无缝管穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana></FONT>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>贵州镀锌管标准分类<BR>为提高钢管的耐腐蚀性能，对一般钢管(黑管)进行镀锌。<BR>镀锌钢管分热镀锌和电钢锌两种，热镀锌镀锌层厚，电镀锌成本低。<BR>吹氧焊管：用作炼钢吹氧用管，一般用小口径的焊接钢管，规格由3/8寸-2寸八种。用08、10、15、20或Q195-Q235钢带制成。为防蚀，有的进行渗铝处理。</FONT></P><P><FONT face=Verdana>镀锌钢管分冷镀管、热镀管，前者已被禁用，后者还被国家提倡暂时能用.<BR>热镀锌管<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。<BR>热镀锌钢管：钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。<BR>冷镀锌管<BR>冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷镀)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。<BR>冷镀锌钢管：锌层是电镀层，锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄，锌层简单附着在钢管基体上，容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中，禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。</FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('377','20','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('378','20','<b>32*5砂型离心铸铁管 32*5不锈钢价格 32*5冷轧精密管 -广东深圳厚壁钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>主营品种：钢管、、无缝钢管、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用无缝钢管：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝钢管：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压无缝管：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>32*5砂型离心铸铁管 32*5不锈钢价格 32*5冷轧精密管 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('379','20','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('380','20','<b>83*18壁厚怎么算 83*18冷轧精密管 83*18套管每米重量 -天津天津精密钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P></FONT>\r\n</P><P>主营品种：、、、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>83*18壁厚怎么算 83*18冷轧精密管 83*18套管每米重量 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用无缝钢管：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝钢管：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压无缝管：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('381','20','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('382','20','<b>上海抗海水腐蚀管 上海螺旋异型管 上海海底输油管 -河南郑州精密钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><FONT size=4><STRONG>上海气瓶用介绍<BR></STRONG></FONT>标准<BR>GB18248-2000 —— 气瓶用无缝<BR>Q/BQB 250-2003—— 氧气瓶用无缝钢管<BR>ASTM A519 —— Seamless Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing<BR>用途<BR>用于制造气瓶用热轧无缝钢管<BR>主要生产钢管牌号<BR>37Mn、34CrMo4</FONT></P><P></FONT></P><P>\r\n<DIV><B>上海无缝钢管尺寸及允许偏差</B><B></B>\r\n<DIV>　　 \r\n<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>偏差等级</B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>标准化外径允许偏差</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>D1</B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>±1.5%</B><B>，最小</B><B>±0.75 mm</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>D2</B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>±1.0%</B><B>。最小</B><B>±0.50 mm</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>D3</B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>±0.75%</B><B>．最小</B><B>±0.30 mm</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>D4</B></TD>\r\n<TD vAlign=top width=100>\r\n<DIV><B>±0.50%</B><B>。最小</B><B>±0.10 mm</B></TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n<DIV><B>无缝钢管重量公式</B><B></B>\r\n<DIV>　　[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米（每米的重量） \r\n<DIV>　　 \r\n</P><P>上海抗海水腐蚀管 上海螺旋异型管 上海海底输油管 </P><P><FONT size=3><STRONG>上海钢管种类介绍<BR></STRONG></FONT>输送流体用无缝钢管&nbsp; GB/T8163-1999&nbsp; 10、20、09MnV、16Mn&nbsp; 冷轧（拔） 热轧&nbsp; <BR>高压锅炉用无缝钢管&nbsp; GB5310-1995&nbsp; 20G、15CrMoG、12Cr1MoVG、12CrMoG <BR>10CrMo910、12Cr2MoWVTiB <BR>&nbsp;冷轧（拔） 热轧&nbsp; <BR>低中压锅炉用无方钢管&nbsp; GB3087-1999&nbsp; 10、20&nbsp; 冷轧（拔） 热轧&nbsp; <BR>石油裂化用无缝钢管&nbsp; GB9948-1988&nbsp; 10、20、15CrMo、1Cr5Mo&nbsp; 冷轧（拔） 热轧&nbsp; <BR>冷拔无缝异型钢管&nbsp; GB/T3094-2000&nbsp; 10-45#、09MnV、16Mn&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>结构用不锈钢无缝钢管&nbsp; GB/T14975-2002&nbsp; 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、1Cr13&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>流体输送用不锈钢无缝钢管&nbsp; GB/T14976-2002&nbsp; 1Cr18Ni9Ti、0Cr13&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管&nbsp; GB13296-1991&nbsp; 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、1Cr17&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>化肥设备用无缝钢管&nbsp; GB6479-2000&nbsp; 10、16Mn、1Cr5Mo、15CrMo&nbsp; 冷轧（拔）热轧&nbsp; <BR>冷拔或冷轧精密无缝钢管&nbsp; GB/T3639-2002&nbsp; 10、20、35CrMo、15CrMo、30CrMnSi&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>液压支柱用热轧无缝钢管&nbsp; GB/T17396-1998&nbsp; 27SiMn&nbsp; 热轧&nbsp; <BR>船舶用碳钢无缝钢管&nbsp; GB/T5312-1999&nbsp; C10、C20&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>汽车半轴套用无缝钢管&nbsp; YB/T5035-1996&nbsp; 45Mn2、45#&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>地质钻探用无缝钢管&nbsp; YB/T5052-1993 <BR>YB/235-1970 <BR>&nbsp;DZ40、DZ50&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>油井用油管、接箍管&nbsp; API5CT&nbsp; J55、N80&nbsp; 冷轧（拔）热轧&nbsp; <BR>管线用管&nbsp; API5L&nbsp; A、B、X42、X52&nbsp; 冷轧（拔）热轧&nbsp; <BR>航空用结构钢厚壁无缝钢管&nbsp; GJB2608-1996&nbsp; 30CrMnSiA&nbsp; 冷轧（拔&nbsp; <BR>航空用结构薄壁无缝钢管&nbsp; GJB2609-1996&nbsp; 30CrMnSiA&nbsp; 冷轧（拔&nbsp; <BR>火箭炮用定向螺旋异型无缝钢管&nbsp; GJB459-1988&nbsp; MP16Mn&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>低温管道用无缝钢管&nbsp; GB/T18984-2003&nbsp; 09DG、09Mn2VDG、B655、10MNDG&nbsp; 冷轧（拔）热轧&nbsp; <BR>抗海水腐蚀无缝钢管&nbsp; Q/CG41-2003&nbsp; 10CrMoA1&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>曳光破甲弹压环用冷拔无缝钢管&nbsp; Q/CG35-2002&nbsp; SAE1035&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>炮弹用无缝钢管&nbsp; YBn1-1986&nbsp; 40Mn2、45MnB、D60、30CrMnSiA&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>火炮零件用无缝钢管&nbsp; YBn2-1986&nbsp; 40Cr、30CrMnSiA、40CrNi&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>高压容器用无缝钢管&nbsp; Q/CG94-2001&nbsp; 37Mn、30CrMo、35CrMoA、30CrMnSiA&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>双35弹导带用无缝钢管&nbsp; Q/CG90-1998&nbsp; S35PD&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>液压件和机加工用无缝钢管&nbsp; Q/CG68-2003&nbsp; JS10、JS20、JS35、JS45、JS35Cr、JS40Cr、JS45CrMo、27SiMn&nbsp;&nbsp; <BR>电机轴管&nbsp; GB/T8162-1999+协议&nbsp; 35CrMo、40Cr&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; <BR>岩纤管&nbsp; 协议&nbsp; J55&nbsp; 冷轧（拔）&nbsp; </P><P>\r\n</P><P>\r\n<H4>上海 </H4>\r\n<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>单位：Kg/m</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>壁 厚</TD>\r\n<TD width=584 colSpan=6>\r\n<DIV>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>外 径</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>3</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>3.5</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>4</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.5</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>5</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.5</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>6</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>32</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>2.146</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>2.460</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>2.762</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>3.052</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>3.329</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>3.594</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>3.847</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>38</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>2.589</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>2.978</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>3.354</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>3.718</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.069</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.408</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>4.735</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>42</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>2.885</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>3.323</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>3.749</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.162</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.562</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.951</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>5.327</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>45</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>3.107</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>3.582</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>4.044</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.495</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>4.932</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.358</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>5.771</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>50</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>3.477</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.014</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>4.538</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>5.049</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>5.549</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>6.036</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>6.511</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>54</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>3.773</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.359</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>4.932</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>5.493</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>6.042</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>6.578</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>7.103</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>57</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>3.995</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.618</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>5.228</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>5.826</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>6.412</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>6.985</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>7.546</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>60</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>4.217</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>4.877</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>5.524</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>6.159</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>6.782</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>7.392</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>7.990</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>63.5</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>4.476</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.179</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>5.869</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>6.548</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.214</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>7.867</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>8.508</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>68</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>4.809</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.567</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>6.313</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.047</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.768</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>8.477</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>9.174</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>70</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>4.957</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.740</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>6.511</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.269</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>8.015</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>8.749</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>9.470</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>73</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>5.179</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>5.999</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>6.807</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.602</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>8.385</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>9.156</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>9.914</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>76</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>5.401</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>6.258</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>7.103</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>7.935</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>8.755</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>9.563</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>10.358</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>89</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>6.363</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>7.380</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>8.385</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>9.378</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>10.358</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>11.326</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>12.281</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>108</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>7.768</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>9.020</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>10.259</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>11.486</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>12.701</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>13.903</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>15.093</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>133</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>11.178</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>12.725</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>14.261</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>15.783</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>17.294</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>18.792</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>159</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>13.422</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>15.290</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>17.146</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>18.989</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>20.821</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>22.639</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>219</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>18.601</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>21.209</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>23.805</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>26.388</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>28.959</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>31.517</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>273</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>23.262</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>26.536</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>29.797</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>33.046</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>36.283</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>39.508</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>325</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>27.750</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>31.665</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>35.568</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>39.458</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>43.337</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>47.202</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>355</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>38.897</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>43.158</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>47.406</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>51.641</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>377</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>41.339</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>45.871</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>50.390</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>54.897</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>426</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>46.777</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>51.913</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>57.036</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>62.147</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>450</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>480</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>530</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=69>\r\n<DIV align=left>630</TD>\r\n<TD vAlign=top width=85>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=108>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=96>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=84>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD>\r\n<TD vAlign=top width=116>\r\n<DIV align=left>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('383','21','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('384','21','<b>18*2保温管经销商 18*2无缝管钢管价位 18*2冷轧精密管 -辽宁沈阳无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*4<BR>无缝&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*6<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*8<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*10<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*12<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*14<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*16<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*18<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*20<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*22<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*24<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*26<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*28<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*30<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*32<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*34<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*36<BR>无缝钢管&nbsp;16mn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;377*38<BR><BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 执行标准：结构用无缝钢管：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝钢管：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压：GB5310-</FONT><FONT face=Verdana>1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管：GB3639-1999 13、各种16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、</FONT><FONT face=Verdana>GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气</FONT><FONT face=Verdana>动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用</FONT><FONT face=Verdana>不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><BR></P><P>主营品种：钢管、无缝管、无缝钢管、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口合金管、流体管&nbsp; 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱</FONT><FONT face=Verdana>管、船舶用管、焊接钢管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）<BR>　铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连</FONT><FONT face=Verdana>续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚</FONT><FONT face=Verdana>式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用</FONT><FONT face=Verdana>水泥密封，此工艺现已基本淘汰。<BR>连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不</FONT><FONT face=Verdana>同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、</FONT><FONT face=Verdana>能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有</FONT><FONT face=Verdana>5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT>\r\n</P><P></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>18*2保温管经销商 18*2无缝管钢管价位 18*2冷轧精密管 <BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('385','21','<b>铁岭299*8mm价格 铁岭内螺纹合金管 铁岭壁厚6mm管价格 -江苏淮安无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>铁岭内螺纹，内螺纹执行标准，换热器用内螺纹用途<BR>内螺纹钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金钢管,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>铁岭什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>铁岭299*8mm价格 铁岭内螺纹合金管 铁岭壁厚6mm管价格 <BR></FONT></P><P>铁岭16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('386','21','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('387','21','<b>阿里GB/T8162-2008 阿里Q235钢管价格 阿里柴油机用无缝管 -四川成都热轧钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>阿里气动缸简用精密（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>阿里柴油机用高压无缝钢管（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝钢管的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>阿里柴油机用高压无缝钢管的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;钢管应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P>产品名称：无缝钢管、一般结构管、厚壁无缝钢管、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质无缝管、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>阿里无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>阿里GB/T8162-2008 阿里Q235 阿里柴油机用无缝管 &nbsp;<BR></FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('388','21','<b>中山螺旋钢管厂 中山直缝焊管厂 中山36*3.5钢管价格 -天津天津无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>中山螺旋 中山直缝焊管厂 中山36*3.5 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>中山什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>中山内螺纹，内螺纹合金管执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P>中山16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('389','21','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('390','21','<b>林芝钢材市场 林芝无缝钢管外径规格 林芝那里的钢管最便宜 -天津天津结构管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>林芝工艺流程<BR>　　卫生级镜面管工艺流程： <BR>　　管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修磨——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验——冷轧——去油——切头——风干——内抛光——外抛光——检验——标识——成品包装 <BR>　　工业管工艺流程 <BR>　　管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修蘑——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验 </FONT></P><P>\r\n<DIV>林芝无缝管市场常备货品规格：\r\n<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=622>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>12×1</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>68×4-4.5-10-12-14-16</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>203×6-15-20-25-30-32-45-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>14×1.5-2.5-3</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>70×4-4.5--12-15-16</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>16×1.5-2.5-4</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>73×4-4.5-9-10-12-15</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>245×8--20-22-25-30-34-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>18×2.4-5</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>76×4-47-8-9-10-12-14</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>273×7-9-18-20-25-30-40-45-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>20×2.-3-5</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>83×4.5-5-10-12-14-16-18-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>299×8-24-28-30-38-40-45</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>24×2.-4-5-6</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>89×4.5-8--18-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>325×8-18-38-42</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>25×2.54-5-6</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>95×4.5-6-8--16-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>351×25-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>28-4-5-6</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>102×4.5-5--12-14-16-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>355×6-25-30-40/52</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>32×4-5-6-8</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>108×4.5-510-12-14-18-20-22</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>377×20-24-28-30-45-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>34.5-6-8</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>114×4.5-5--12-14-18-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>402×10-15-20-25-30-35</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>36×3.5-5-6-8</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>121×4.5-5--12-14-16-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>406×10-20-35-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>38×4-5-6-7-8-9-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>127×4.5-5-10-12-14-16-20</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>426×10-12-20-25-30-35-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>39×3.5-5-8-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>133×4.5--14-16-18-20-25-30</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>450×10--20-25-34-40-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>42×3.5-8-9-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>140×5-6-7-12-14-16-20-22</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>480×10-12-18-20-25-30-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>45×3.5--8-9</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>146×4.5-6-16-18-20-25-30</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>500×10-16-20-25-34-40-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>48×3.5-7-8-9-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>152×4.5-6--16-18-20-25-30</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>510×10--16-20-25-34-40-50</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>51×3.57-8-9-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>159×4.5-6--14</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>530×-14-16-18-20-30-40</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>56×6-7-8-9-10</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>159×16-22-25-30</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>560-16-20-25-30-40-50-60</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>57×3.5-5-10-12</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>168×814-20-25-30-35</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>580×10-14-16-20-30-40-50-70</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>60×3.5-8-9-12-14</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>180×8-25-30-38-40-45-50</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>600×10-14-18-25-20-30-50-60</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV align=left>63×3.5-4.59-10-12-14</TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV align=left>194×6-20-25-30-40-45-50</TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV align=left>610×10-14-18-25-20-30-50-60</TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n<DIV>备注：如表中有未注明的规格，请直接电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求!</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>林芝钢材市场 林芝外径规格 林芝那里的钢管最便宜 我公司专业经营钢管规格：5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金无缝管、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>　　公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-99结构管、GB/T8163-99流体管、GB/T3087-99中低压锅炉管、GB/T5310-95高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、27SiMn液压支架管、高压、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司本着低价经营，质量第一的销售原则，让客户买的放心，用的舒心！诚信、专业、高效是我们的服务宗旨，我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！</FONT></P><P><FONT face=Verdana>林芝无缝管材质大全<BR>汽车用管（别克 轿车 专用）&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;小口径高压 锅炉 管&nbsp; <BR>按国内外标准或行业标准 生产210C、15CrMoG、12Cr1MoVG、&nbsp; <BR>T12～T91系列钢管&nbsp; <BR>西气东输 站场用管线管 GB/T9711.2 L245NB Φ1146、&nbsp; <BR>Φ895等&nbsp; <BR>&nbsp;海底输 油管 线管 API5L X52 PSL2 Φ8910、Φ114.311.1&nbsp; <BR>&nbsp;油田用管 N80非调质管 API 5CT Φ139.77.72 J55油管 API 5CT Φ735.51&nbsp; <BR>&nbsp;桁架臂专用管（整体调质管） 协议标准，20Mn2B、 20Mn2、Φ14615等，用于履带式塔吊用起重设备&nbsp; <BR>专用缸筒和支架用管&nbsp; <BR>&nbsp;T91、钢102系列高压锅炉管 GB5310-1995，用于热 电 站高温、高压环境&nbsp; <BR>&nbsp;拖拉机后轴管 35MnVN，履带式拖拉机的后轴&nbsp; <BR>&nbsp;超高强度结构管 35CrMnsi、30CrMnSiNi2A，用于军工、飞机起落架用管&nbsp; <BR>&nbsp;车桥管 20Mn2、Φ17812、Φ12719等&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;岩矸管 协议标准 J55、Φ266、Φ316等，用于高速公路、大&nbsp; <BR>型水电站大坝加固用&nbsp; <BR>&nbsp;液压支柱管 GB/T17396-1998、27SiMn，用于煤机井下作业支撑&nbsp; <BR>固定&nbsp; <BR>&nbsp;按美标生产的锅炉和过热器用中碳钢无缝钢管 ASTM A210、&nbsp; <BR>210C、Φ606&nbsp; <BR>&nbsp;汽车半轴套管 YB/T5035-1996、45Mn2\\45&nbsp; <BR>&nbsp;超长换热器管 20，Φ19216000-21000，用于换热器&nbsp; <BR>&nbsp;叉杆用无缝管 CR-1、Φ485，用于火车提速用的CR转向架交叉杆&nbsp; <BR>&nbsp;火箭炮用定向螺旋异型无缝管 Φ1232.2、MP16Mn、GJB459-88&nbsp; <BR>&nbsp;抗海水腐蚀管Q/CG41-1994、10CrMoA1、Φ1084、Φ252.5&nbsp; <BR>&nbsp;潜油电机轴管 协议标准 Φ3111、Φ3613.5、40Cr、35CrMo、35CrMoV，用于抽油泵的电机轴&nbsp; <BR>&nbsp;低温管道用管 GB/T18984-2003、09DG、10MnDG、09Mn2VDG、B655，用于石化行业处于低温环境的流体&nbsp; </FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('391','21','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('392','21','<b>56*6热扩无缝钢管每米重量 56*6高频直缝焊管价格 56*6钢管多少钱 -湖南长沙流体管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><FONT color=#ff00ff size=2><STRONG>56*6大口径&amp;56*6大口径合金无缝@超大口径碳钢@56*6大口径原管<BR></STRONG></FONT>公司产品主要面向核电、火电、石油、石化、煤化工等能源装备领域，具备生产直径φ400～1200mm、壁厚16～ 200mm、长度4～12m的大口径特种钢管的能力，单</FONT><FONT face=Verdana>支钢管重量可达25吨。主要产品为高压锅炉管、石油石化大口径管、高压气瓶大口径管、军工大口径管、合金结构大口径管等。解决了国内能源装备领域及大型</FONT><FONT face=Verdana>装备行业对大口径厚壁特种管道的需求，实现国产化并替代进口。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司采用自主创新国内首创的挤压、锻轧、斜轧、均整优化组合生产工艺，技术装备精良，工艺布局合理。主要设备有各类工业炉、水压机、拔伸机、斜轧</FONT><FONT face=Verdana>孔机、均整机、定径机、矫直机、切管机、大型车镗床、内外磨床等一大批先进的重型生产设备，对于提升产品档次、满足市场需求、增强竞争能力具有很强</FONT><FONT face=Verdana>的适应性。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司质量保证体系健全，建有3000多平方米的理化检验中心，同时配备了水压试验机、无损探伤机（超声波涡流测厚联合探伤机）、微机控制高温电子万能</FONT><FONT face=Verdana>试验机、高温持久强度试验机、高持久蠕变试验机、微机控制电液伺服万能试验机、全自动冲击试验机、直读光谱仪、碳硫仪、金相显微镜（蔡司）等先进的</FONT><FONT face=Verdana>检验检测设备，公司科研和质量检测手段完备。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 面对新的发展机遇，公司本着以人为本、不拘一格的用人机制，坚持“质量第一、持续改进、顾客满意”的质量方针，秉承以诚相待、共同发展的管理理念</FONT><FONT face=Verdana>，开拓创新，不断进取，着力打造国内一流、 国际领先的大口径厚壁无缝钢管生产基地。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司愿与海内外朋友精诚合作，实现共赢与发展！<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P><FONT color=#0000ff size=3><STRONG>56*6如何理论计算热扩无缝钢管每米重量<BR></STRONG></FONT>热扩无缝钢管米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）速度：100000÷（原直径—厚度×厚度）厚度：扩后厚</FONT><FONT face=Verdana>度（1遍）=厚管厚度…扩后米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度<BR>原管米数：扩后长度×（直径÷原管直径÷1.04）<BR>速&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：100000÷（原直径—厚度×厚度）<BR>厚&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厚度：扩后厚度（1遍）=厚管厚度×0.92&nbsp; （2遍）=原管厚度*0.84<BR>口&nbsp;&nbsp;&nbsp; 外径：扩后口径=芯头尺寸+扩后厚度×2+1个铅粉<BR>芯头尺寸：扩后直径—2个壁厚+减壁<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>56*6热扩无缝钢管每米重量 56*6高频直缝焊管价格 56*6钢管多少钱 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>56*6高频直缝焊管一般用在哪些地方？焊接钢管都有什么优点？<BR></STRONG></FONT>1.低压流体输送用直缝焊接钢管（GB/T3092-2006）也称一般焊管，俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接</FONT><FONT face=Verdana>钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管；接管端形式分为不带螺纹钢管（光管）和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似</FONT><FONT face=Verdana>值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外，还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管（GB/T3091-2006）也称镀锌电焊钢管，俗称白管。是用于输送水、煤气、空气、油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力</FONT><FONT face=Verdana>流体或其他用途的热浸镀锌焊接（炉焊或电焊）钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管；接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。钢</FONT><FONT face=Verdana>的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示，如11/2 等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.普通碳素鋼電線套管（GB3640-88）是產業與民用建築、安裝機器設備等電氣安裝工程頂用於保護電線的鋼管。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.直縫電焊鋼管（YB242-63）是焊縫與鋼管縱向平行的鋼管。通常分為公制電焊鋼管、電焊薄壁管、變壓器冷卻油管等等。<BR></P><P>\r\n</P><P></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT color=#0066ff size=3><STRONG>56*6无缝<BR></STRONG></FONT>2 . 输送流体钢管 天津 25×2 20# 32 面议<BR>3 . 流体无缝钢管 天津 25×2.5 20# 32 面议<BR>4 . 合金无缝管 JFE精轧 25×4 T91/P91 0.08 面议<BR>5 . 高压 JFE精轧 25×7 T91/P91 1.3 面议<BR>6 . 石油裂化管 天津 25×5 20# 100 面议 <BR>7 .  天津 25×3 12Cr1MoVG 0.01 面议<BR>8 . 小口径无缝钢管 聊城 27*5 20# 100吨 面议<BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('393','21','<b>西宁钢管市场 西宁有缝钢管 西宁钢管型号 -天津天津无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>西宁镀锌管标准分类<BR>为提高的耐腐蚀性能，对一般钢管(黑管)进行镀锌。<BR>镀锌钢管分热镀锌和电钢锌两种，热镀锌镀锌层厚，电镀锌成本低。<BR>吹氧焊管：用作炼钢吹氧用管，一般用小口径的焊接钢管，规格由3/8寸-2寸八种。用08、10、15、20或Q195-Q235钢带制成。为防蚀，有的进行渗铝处理。</FONT></P><P>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>西宁市场规格表<BR>规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格<BR>219*16&nbsp;273*36&nbsp;356*28&nbsp;426*12<BR>219*18&nbsp;273*40&nbsp;356*36&nbsp;426*13<BR>219*20&nbsp;273*42&nbsp;377*9&nbsp;426*14<BR>219*22&nbsp;273*45&nbsp;377*10&nbsp;426*17<BR>219*24&nbsp;298.5*36&nbsp;377*12&nbsp;426*20<BR>219*25&nbsp;325*8&nbsp;377*14&nbsp;426*22<BR>219*26&nbsp;325*9&nbsp;377*15&nbsp;426*30<BR>219*28&nbsp;325*10&nbsp;377*16&nbsp;426*36<BR>219*30&nbsp;325*11&nbsp;377*18&nbsp;426*40<BR>219*32&nbsp;325*12&nbsp;377*20&nbsp;426*50<BR>219*35&nbsp;325*13&nbsp;377*22&nbsp;457*9.5<BR>219*38&nbsp;325*14&nbsp;377*25&nbsp;457*14<BR>273*7&nbsp;325*15&nbsp;377*32&nbsp;457*16<BR>273*8&nbsp;325*16&nbsp;377*36&nbsp;457*19<BR>273*9&nbsp;325*17&nbsp;377*40&nbsp;457*24<BR>273*9.5&nbsp;325*18&nbsp;377*45&nbsp;457*65<BR>273*10&nbsp;325*20&nbsp;377*50&nbsp;508*13<BR>273*11&nbsp;325*22&nbsp;406*9.5&nbsp;508*16<BR>273*12&nbsp;325*23&nbsp;406*11&nbsp;508*20<BR>273*13&nbsp;325*25&nbsp;406*13&nbsp;508*22<BR>273*15&nbsp;325*28&nbsp;406*17&nbsp;558.8*14<BR>273*16&nbsp;325*30&nbsp;406*22&nbsp;530*13<BR>273*18&nbsp;325*32&nbsp;406*32&nbsp;530*20<BR>273*20&nbsp;325*36&nbsp;406*36&nbsp;570*12.5<BR>273*22&nbsp;325*40&nbsp;406*40&nbsp;610*13</FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>西宁钢管市场 西宁有缝钢管 西宁钢管型号 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>西宁高压管的主要生产流程<BR>　　高压管的主要生产流程：管坯及坯加热、管坯的穿孔、钢管的延伸。<BR>　　高压管的轧制、钢管定径与减径、钢管的冷却和精整 或者可以说是 钢胚的加热 穿孔 热扎 酸洗 冷拔 碳烧 切头 喷标 包装 成品一种无缝钢管的制造方法，其特征在于：设置将具有多个轧辊的轧制机座、以互相不同的轧制方向连续配置多台的芯棒式无缝管轧机，在这样的制造生产线上对无缝钢管进行轧制后，在多点上测定轧制后的钢管圆周方向上的壁厚，根据其测定结果，至少分别控制芯棒式无缝管轧机的最终轧制机座上的轧辊各个轴的两端位置，以便使壁厚不均达到最小。一般&gt;合金管&gt;合金管&gt;高压合金管简称无缝钢管，用普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢制造，用于制作输送液体管道或制作结构、零件用。高压管按外径和壁厚度供货，在同一外径下有多种壁厚，高压管承受的压力范围较大。通常钢管长度，热轧管为3-12.5m，冷拔（轧）管为1.5-9m。</FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>西宁螺旋管及其标准分类<BR>　　承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5036-83主要用于输送石油、天然气的管线；承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管SY5038-83，用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型；一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5037-83，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管 <BR>　　现在螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2000（部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管）、GB/T9711.1-1997（国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分：A级钢管(到目前要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管)）、API-5L（美国石油协会、也叫管线钢管；其中分为PSL1和PSL2两个级别）、SY/T5040-92（桩用螺旋缝埋弧焊钢管） <BR>螺旋管材质<BR>　　Q235A，Q235B.Q23b,0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb.　Q345 L245 L290 X42 X46 X70 X80 </FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>镀锌钢管分冷镀管、热镀管，前者已被禁用，后者还被国家提倡暂时能用.<BR>热镀锌管<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。<BR>热镀锌钢管：钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。<BR>冷镀锌管<BR>冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷镀)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。<BR>冷镀锌钢管：锌层是电镀层，锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄，锌层简单附着在钢管基体上，容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中，禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。</FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana></FONT>&nbsp;</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('394','21','<b>河南dn1000钢管价格 河南外径540mm钢管 河南直径108管价格 -北京北京无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P></FONT></P><P><FONT face=Verdana>河南不锈钢的的生产工艺<BR>　　ａ．圆钢准备；ｂ．加热；ｃ．热轧穿孔；ｄ．切头；ｅ．酸洗；ｆ．修磨；ｇ．润滑；ｈ．冷轧加工；ｉ．脱脂；ｊ．固溶热处理；ｋ．矫直；ｌ．切管</FONT><FONT face=Verdana>；ｍ．酸洗；ｎ．成品检验。 　　不锈钢焊管生产工艺： 　　原料--分条--焊接制管--修端--抛光--检验（喷印）--包装--出货（入仓）（装饰焊管） 　　原</FONT><FONT face=Verdana>料--分条--焊接制管--热处理--矫正--矫直--修端--酸洗--水压测试--检验（喷印）-包装--出货（入仓）（焊管工业配管用管）<BR></FONT></P><P>河南公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型</FONT><FONT face=Verdana>管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无</FONT><FONT face=Verdana>缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A</FONT><FONT face=Verdana>、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、</FONT><FONT face=Verdana>38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、</FONT><FONT face=Verdana>12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、</FONT><FONT face=Verdana>GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管</FONT><FONT face=Verdana>YB/T5035-96等各种标准的,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、、异型管、</FONT><FONT face=Verdana>精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大</FONT><FONT face=Verdana>可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的</FONT><FONT face=Verdana>服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需</FONT><FONT face=Verdana>要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>河南热交换器用不锈钢无缝钢管（GBl3296-1991）<BR>　不锈钢无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。<BR>编辑本段不锈钢无缝管的特点：<BR>　　其一、该产品的壁厚越厚，它就越具有经济性和实用性，壁厚越薄，它的加工成本就会大幅度的上升；其次、该产品的工艺决定它的局限性能，一般无缝钢</FONT><FONT face=Verdana>管精度低：壁厚不均匀、管内外表光亮度低、定尺成本高，且内外表还有麻点、黑点不易去除；其三、它的检测及整形必须离线处理。因此它在高压、高强度、</FONT><FONT face=Verdana>机械结构用材方面体现了它的优越性。 　　不锈钢管的种类： 　　接轧制方法分热轧、热挤压和冷拔(轧)不锈钢管。 　　按不锈钢金相组织不同分半铁素体半</FONT><FONT face=Verdana>马氏体系不锈钢管、马氏体不锈钢管、奥氏体系不锈钢管、奥氏体-铁素铁系不锈钢管等。 　　不锈钢管规格及外观质量： 　　A、按B14975-94《不锈钢无缝</FONT><FONT face=Verdana>钢管》规定，钢管常长度(不定尺)热轧钢管1.5～10m，热挤压钢管等于和大于1m。冷拔(轧)钢管壁厚0.5～1.0mm者，1.0～7m；壁厚大于1.0mm者，1.5～8m。</FONT><FONT face=Verdana>　　B、热轧(热挤压)钢管的直径54～480mm共45种；壁厚4.5～45mm共36种。冷拔(轧)钢管的直径6～200mm共65种；壁厚0.5～21mm共39种。 　　C、钢管内外表</FONT><FONT face=Verdana>面不得有裂缝、折叠、龟裂、裂纹、轧折、离层和结疤缺陷存在，这些缺陷应完全清除掉(供机械加工用管除外)，清除后不得使壁厚和外径超过负偏差。凡不超</FONT><FONT face=Verdana>过允许负偏差的其他轻微表面缺陷可不清除。 　　D、直道允许深度。热轧、热挤压钢管、直径小于和等于140mm的不大于公称壁厚的5%，最大深度不大于0.5mm</FONT><FONT face=Verdana>；冷拔(轧)钢管不大于公称壁厚的4%，最大深度不大于0.3mm。 <BR><BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#9900ff>河南dn1000 河南外径540mm钢管 河南直径108管价格 <BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('395','21','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('396','21','<b>株洲无缝管价格 株洲柴油机用无缝管 株洲Q235钢管价格 -广东汕头无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>株洲柴油机用高压的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>株洲气动缸简用精密无缝钢管（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>株洲无缝管价格 株洲柴油机用无缝管 株洲Q235 &nbsp;<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P></FONT></P><P>产品名称：无缝钢管、一般结构管、厚壁无缝钢管、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质无缝管、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>株洲柴油机用高压无缝钢管（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝钢管的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>株洲无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('397','21','<b>绍兴Q235钢管价格 绍兴无缝管价格 绍兴GB9948-88 -重庆重庆无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>绍兴柴油机用高压（GB／T3093—1986）<BR>柴油机用高压无缝的牌号和化学成分<BR>牌号&nbsp;化学成分(质量分数)(％)<BR>&nbsp;C&nbsp;Si&nbsp;Mn&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;Cr&nbsp;Ni&nbsp;Cu<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤<BR>20A&nbsp;0.17-0.24&nbsp;0.17-0.37&nbsp;0.35-0.65&nbsp;0.035&nbsp;0.035&nbsp;0.25&nbsp;0.25&nbsp;0.20<BR>(4)力学性能<BR><BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>产品名称：无缝钢管、一般结构管、厚壁无缝钢管、精密钢管、大口径无缝钢管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、船舶专</FONT><FONT face=Verdana>用管、液压支柱管、、不锈钢管、大口径厚壁卷管等。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司主营：攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢厂生产的优质、合金管。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。<BR>　　随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在</FONT><FONT face=Verdana>商机。我公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我厂在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。在此，我代表本公</FONT><FONT face=Verdana>司全休员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!<BR><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>产品名称&nbsp;现货材质&nbsp;执行标准&nbsp;规格<BR>绍兴无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*10<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*12<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*14<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*16<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*18<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*20<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*22<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*24<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*26<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*28<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*30<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*32<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*34<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*36<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*38<BR>无缝钢管&nbsp;27SiMn&nbsp;GB/T8163-2008&nbsp;351*40<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>绍兴柴油机用高压无缝钢管的力学性能<BR>牌号&nbsp;抗拉强度ób<BR>／MPa&nbsp;屈服点ós<BR>／MPa&nbsp;伸长率δ5(％)&nbsp;备&nbsp; 注<BR>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;<BR>20A&nbsp;390-540&nbsp;245&nbsp;25&nbsp;钢管应进行冷顶锻试验和液压试验<BR>(5)用途<BR>用于制造柴油机喷射系统的高压油管<BR><BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>绍兴Q235 绍兴无缝管价格 绍兴GB9948-88 &nbsp;<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>绍兴气动缸简用精密无缝钢管（GB／T8713—1988）<BR>　　精密无缝钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层&nbsp; 精密无缝钢管<BR>、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，都是用无缝管。精</FONT><FONT face=Verdana>密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。 　　<BR>精密钢管和无缝钢管的区别 　　<BR>1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。 　　<BR>2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('398','21','<b>庆阳镀锌钢管加工 庆阳镀锌钢管厂家 庆阳钢管型号 -四川成都无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>庆阳镀锌加工 庆阳镀锌家 庆阳钢管型号 我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P><FONT face=Verdana>镀锌钢管分冷镀管、热镀管，前者已被禁用，后者还被国家提倡暂时能用.<BR>热镀锌管<BR>热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。<BR>热镀锌钢管：钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。<BR>冷镀锌管<BR>冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌(冷镀)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。<BR>冷镀锌钢管：锌层是电镀层，锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄，锌层简单附着在钢管基体上，容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中，禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。</FONT></P><P><FONT face=Verdana>庆阳无缝钢管市场规格表<BR>规格&nbsp;规格&nbsp;规格&nbsp;规格<BR>219*16&nbsp;273*36&nbsp;356*28&nbsp;426*12<BR>219*18&nbsp;273*40&nbsp;356*36&nbsp;426*13<BR>219*20&nbsp;273*42&nbsp;377*9&nbsp;426*14<BR>219*22&nbsp;273*45&nbsp;377*10&nbsp;426*17<BR>219*24&nbsp;298.5*36&nbsp;377*12&nbsp;426*20<BR>219*25&nbsp;325*8&nbsp;377*14&nbsp;426*22<BR>219*26&nbsp;325*9&nbsp;377*15&nbsp;426*30<BR>219*28&nbsp;325*10&nbsp;377*16&nbsp;426*36<BR>219*30&nbsp;325*11&nbsp;377*18&nbsp;426*40<BR>219*32&nbsp;325*12&nbsp;377*20&nbsp;426*50<BR>219*35&nbsp;325*13&nbsp;377*22&nbsp;457*9.5<BR>219*38&nbsp;325*14&nbsp;377*25&nbsp;457*14<BR>273*7&nbsp;325*15&nbsp;377*32&nbsp;457*16<BR>273*8&nbsp;325*16&nbsp;377*36&nbsp;457*19<BR>273*9&nbsp;325*17&nbsp;377*40&nbsp;457*24<BR>273*9.5&nbsp;325*18&nbsp;377*45&nbsp;457*65<BR>273*10&nbsp;325*20&nbsp;377*50&nbsp;508*13<BR>273*11&nbsp;325*22&nbsp;406*9.5&nbsp;508*16<BR>273*12&nbsp;325*23&nbsp;406*11&nbsp;508*20<BR>273*13&nbsp;325*25&nbsp;406*13&nbsp;508*22<BR>273*15&nbsp;325*28&nbsp;406*17&nbsp;558.8*14<BR>273*16&nbsp;325*30&nbsp;406*22&nbsp;530*13<BR>273*18&nbsp;325*32&nbsp;406*32&nbsp;530*20<BR>273*20&nbsp;325*36&nbsp;406*36&nbsp;570*12.5<BR>273*22&nbsp;325*40&nbsp;406*40&nbsp;610*13</FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>庆阳螺旋管及其标准分类<BR>　　承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5036-83主要用于输送石油、天然气的管线；承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管SY5038-83，用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型；一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5037-83，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管 <BR>　　现在螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2000（部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管）、GB/T9711.1-1997（国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分：A级钢管(到目前要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管)）、API-5L（美国石油协会、也叫管线钢管；其中分为PSL1和PSL2两个级别）、SY/T5040-92（桩用螺旋缝埋弧焊钢管） <BR>螺旋管材质<BR>　　Q235A，Q235B.Q23b,0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb.　Q345 L245 L290 X42 X46 X70 X80 </FONT></P><P>&nbsp;</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana></FONT>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>庆阳镀锌管标准分类<BR>为提高钢管的耐腐蚀性能，对一般钢管(黑管)进行镀锌。<BR>镀锌钢管分热镀锌和电钢锌两种，热镀锌镀锌层厚，电镀锌成本低。<BR>吹氧焊管：用作炼钢吹氧用管，一般用小口径的焊接钢管，规格由3/8寸-2寸八种。用08、10、15、20或Q195-Q235钢带制成。为防蚀，有的进行渗铝处理。</FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>庆阳高压管的主要生产流程<BR>　　高压管的主要生产流程：管坯及坯加热、管坯的穿孔、钢管的延伸。<BR>　　高压管的轧制、钢管定径与减径、钢管的冷却和精整 或者可以说是 钢胚的加热 穿孔 热扎 酸洗 冷拔 碳烧 切头 喷标 包装 成品一种无缝钢管的制造方法，其特征在于：设置将具有多个轧辊的轧制机座、以互相不同的轧制方向连续配置多台的芯棒式无缝管轧机，在这样的制造生产线上对无缝钢管进行轧制后，在多点上测定轧制后的钢管圆周方向上的壁厚，根据其测定结果，至少分别控制芯棒式无缝管轧机的最终轧制机座上的轧辊各个轴的两端位置，以便使壁厚不均达到最小。一般&gt;合金管&gt;合金管&gt;高压合金管简称无缝钢管，用普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢制造，用于制作输送液体管道或制作结构、零件用。高压管按外径和壁厚度供货，在同一外径下有多种壁厚，高压管承受的压力范围较大。通常钢管长度，热轧管为3-12.5m，冷拔（轧）管为1.5-9m。</FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('399','21','<b>静海县无缝钢管厂 静海县那里钢管价钱低 静海县27simn无缝钢管  -河北石家庄无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>静海县45号<FONT face=Verdana><BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>静海县20号无缝<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝钢管规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P><P><FONT face=Verdana>静海县无缝 静海县那里钢管价钱低 静海县27simn无缝钢管  我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有无缝管穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>静海县钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('400','21','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('401','21','<b>南宁壁厚6mm管价格 南宁299*8mm价格 南宁内螺纹合金管 -河南郑州无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>南宁内螺纹，内螺纹执行标准，换热器用内螺纹用途<BR>内螺纹钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>南宁什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>南宁壁厚6mm管价格 南宁299*8mm价格 南宁内螺纹合金管 <BR></FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P>南宁16mn无缝钢管规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金钢管,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('402','21','<b>108*20钢管规格表 108*20奥氏体不锈钢 108*20流体管价格 -江苏无锡无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>108*20价格-20号-最新规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P><P>108*20砂模型离心铸铁钢管的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>公司主营钢管规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><BR>&nbsp;</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>108*20铁素体不锈钢/108*20奥氏体不锈钢/108*20双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>108*20钢管规格表 108*20奥氏体不锈钢 108*20流体管价格 <BR></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('403','21','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('404','21','<b>陕西无缝钢管厂 陕西16mn无缝钢管价格 陕西27simn无缝钢管  -天津天津厚壁钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>陕西45号<FONT face=Verdana><BR></FONT></FONT></STRONG>属钢材中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>陕西钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P><P><FONT face=Verdana>陕西无缝 陕西16mn无缝 陕西27simn无缝钢管  我公司专拥有一条直缝埋弧焊管生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产卷管范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>陕西20号无缝钢管<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#无缝管现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝钢管规格，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P><P>\r\n</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('405','21','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('406','21','<b>合肥钢管厂 合肥输气用钢管 合肥A335P91合金管 -北京无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P><FONT face=Verdana>合肥异型冷拔的概括|冷拔异型无缝知识<BR>&nbsp;冷拔无缝钢管是除了圆管以外的其他截面形状的无缝钢管的通称。按冷拔无缝钢管截面形状尺寸的不同又可分为等壁厚冷拔异形无缝钢管（代号为D）、不等壁</FONT><FONT face=Verdana>厚异型直缝钢管（代号为BD）、变直径异型冷拔无缝钢管（代号为BJ）。冷拔异型无缝钢管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。和无缝圆管相比，异型冷</FONT><FONT face=Verdana>拔钢管一般都有较大的惯性矩和截面模数，有较大的抗弯抗扭能力，可以大大减轻结构重量，节约钢材。&nbsp; 但是在加工成本上提高了一定的费用（必要时可以考</FONT><FONT face=Verdana>虑采购）<BR></FONT></P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>合肥SA335P91合金无缝钢管用途/P91高温高压分类知识<BR>　1、 SA335P91合金无缝钢管用途很广泛。一般用途的A335P91高温高压合金管由普通碳素结构钢、低合金结构钢或合金结构钢轧制，产量最多，主要用作输送流</FONT><FONT face=Verdana>体的管道或结构零件。<BR>　　2、根据P91高温高压合金管用途不同分三类供应：a、按化学成分和机械性能供应；b、按机械性能供应；c、按水压试验供应。按a、b类供应的合金无缝钢管</FONT><FONT face=Verdana>，如用于承受液体压力，也要进行水压试验。<BR>　　3、专门用途的P91高温高压合金管有锅炉用SA335P91高温合金管、地质用SA335P91及石油用等多种<BR><BR></FONT></P><P><BR>&nbsp;</P><P></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>合肥st52高压锅炉管是什么材质?ST52无缝钢管相当于中国内牌号什么材质标准?<BR>目前ST52 高压锅炉管相当于对应中国内牌号的16Mn无缝钢管的材质或Q345B合金钢管。<BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>合肥A335P91合金管 合肥TC穿线管 合肥SA335P22合金钢管 <BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana>合肥RC输水和输气用钢管，TC穿线管，SC焊接钢管有什么区别<BR>1、敷设在自然地面内，素混凝土内的管路，应采用水煤气管敷设；当利用钢管的管壁兼做保护线时，按照国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》应采用</FONT><FONT face=Verdana>管壁不小于2.5mm厚的焊接钢管。<BR>2、输水煤气用钢管按（YB234-63）规定。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>\r\n</P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>合肥10CrMo910高温高压无缝管对应美标SA335P22合金钢管应注意哪些？<BR>10CrMo910高温高压合金管化学成分　　 C Si Mn P S Cr Mo <BR>0.08-0.15 ≤0.50 0.40-0.70 ≤0.030 ≤0.030 2.00-2.50 0.90-1.20 <BR>SA335P22高温合金钢管力学性能　抗拉强度(MPa) 450～600 　屈服强度(MPa) ≥280&nbsp;&nbsp; 伸长率(%) ≥1810CrMo910高温高压合金管是进口合金管里的材质叫法，</FONT><FONT face=Verdana>恰恰SA335P22高温合金钢管就是10CrMo910高温高压合金管只是一个进口一种是国内做的美标高温高温合金管。因此两者高温高压合金管是一样的产品。<BR></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('407','21','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('408','21','<b>漯河16mn无缝钢管规格表 漯河直缝焊管厂 漯河壁厚6mm管价格 -重庆无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>漯河16mn规格表 漯河直缝焊管厂 漯河壁厚6mm管价格 <BR></FONT></P><P>漯河16mn无缝规格表<BR>12×1.51873×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1550219×30-4065<BR>14×1.5-2.5-32076×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-1460245×8-10-14-17-20-22105<BR>16×1.5-2.5-43083×4.5-5-10-12-14-16-18-2030245×25-28-30-34-4084<BR>18×2.3-4-52089×4.5-8-10-12-14-16-18-2040273×7-9-12-15-18-20-25100<BR>20×2.5-3-51795×4.5-6-8-10-12-14-16-2050273×30-35-38-4050<BR>24×2.5-3-4-5-625102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2080299×8-12-16-20-24-2860<BR>25×2.5-3-4-5-628108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-2275299×30-32-36-38-4070<BR>28×3-3.5-4-5-630114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20100325×8-12-14-18-38120<BR>32×3.5-4-5-6-840121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20102325×28-32-34-3875<BR>34×4-5-6-835127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-2095351×10-16-20-25-40120<BR>36×3.5-5-6-830133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30120355×6-18-20-25-30-4045<BR>38×4-5-6-7-8-9-1033140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-2250377×8-12-15-20-24-28128<BR></P><P><BR>&nbsp;</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>公司是专业经营热轧,方矩管,,大口径厚壁管等业务，公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的热轧无缝管,方矩管,合金钢管,大口径厚壁管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司可生产13×13-750×750×0.4-30mm的方管、矩型钢管、结构用冷弯空心型钢，产品形成六大系列600多个品种，是目前我国最大的方矩型焊管、无缝异型管、结构用冷弯空心型钢的生产基地之一。<BR>　　 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的无缝钢管，低中压锅炉管，高压锅炉管，合金钢管，化肥专用管，地质管，螺旋管，石油裂化管，支架管,大口径直缝焊管等.主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.执行国标：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008流体管、GB/T3087-2008中低压锅炉管、GB/T5310-2008高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、GB/T17396-200927SiMn液压支架管、GB/T9948-2006石油裂化管、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 　现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司将严格企业管理，强化产品质量，一流的设备为客户生产一流的产品，一流的团队为客户做好一流的服务。本着信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为山东较大型的无缝钢管生产经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！<BR></FONT></FONT></FONT></P><P></STRONG></FONT></FONT></FONT>\r\n</P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>漯河内螺纹，内螺纹合金管执行标准，换热器用内螺纹钢管用途<BR>内螺纹无缝钢管钢种： <BR>20G、25MnG、SA210A、.SA210C、.15CrMoG、12Cr1MoVG、T11、T12、T2等<BR>内螺纹无缝： JFC-001/GB5310.ASME SA210M.ASME SA213M&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管介绍： <BR>本产品采用优质的原料、先进的生产工艺、具有规格系列全、螺纹齿型好、性能稳定等特点&nbsp; <BR>内螺纹无缝钢管规格\\外径： 25-82.55 壁厚：5.08-13<BR></FONT></FONT></P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>漯河什么是3pe防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管？<BR>无缝钢管3pe防腐是指采用特殊工艺对普通无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管进行防腐化处理，使钢管具有一定的防腐能力。一般用于防水，防锈，防酸碱，防氧化等</FONT><FONT face=Verdana>。<BR>　　根据不同的需要，可对无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管内外壁进行相对应的防腐措施。常见的主要有:环氧煤沥青防腐,环氧类涂料防腐.聚氨酯类涂料防</FONT><FONT face=Verdana>腐,IPN8710饮水管道防腐,无毒涂料防腐,高分子涂料防腐,内壁水泥砂浆防腐等。防腐无缝钢管,直缝焊管,螺旋钢管主要应用于有特殊要求或恶劣环境中的工程领</FONT><FONT face=Verdana>域。<BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana><FONT face=Verdana>&nbsp;</P><P></FONT><FONT face=Verdana>\r\n</P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></FONT></FONT></P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('409','21','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('410','21','<b>78*4不锈钢价格 78*4双相不锈钢 78*4山东20号钢管价格 -江苏镇江无缝钢管价格</b><br /><br />\r\n									<P>\r\n</P><P>\r\n</P><P>\r\n</P><P></FONT></FONT></P><P>78*4砂模型离心铸铁的壁厚标准质量及钢级介绍<BR>铸铁钢管公称口径<BR>DN／mm 铸铁钢管壁厚／mm 铸铁钢管内径／mm 铸铁钢管外径<BR>D2／mm 铸铁钢管有效长度／mm 铸铁钢管承口凸部质量<BR>P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 P级 G级 <BR>200 8.8 10.0 202.4 200 220.0 227.0 254.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.30 0.382 42.0 47.5 <BR>250 9.5 10.8 252.6 250 271.6 303.0 340.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.30 0.626 56.3 63.7 <BR>300 10.0 11.4 302.8 300 322.8 381.0 428.0 452.0 590.0 26.10 0.741 70.8 80.3 <BR>350 10.8 12.0 352.4 350 374.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566.0 623.0 32.60 0.857 88.7 98.3 <BR>400 11.5 12.8 402.6 400 425.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687.0 757.0 39.00 1.460 107.7 119.5 <BR>450 12.0 13.4 452.4 450 476.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806.0 892.0 46.90 1.640 126.2 140.5 <BR>500 12.8 14.0 502.4 500 528.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950.0 1030.0 52.70 1.810 149.2 162.8 <BR><FONT face=Verdana><BR></FONT></P><P><FONT face=Verdana>公司主营钢管规格有：5mm*1mm—1020mm*200mm、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管，方管规格从152-4002mm，矩型管规格从10x20 -300x500 mm，厚度从0.5-12 mm。可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户依赖。<BR>无锡市万盛钢管有限公司主营业务有无锡,无锡高压管,无锡厚壁无缝管,无锡方管,无锡无缝钢管等,同时我公司与各大无锡有着良好的业务关系,可以为您订做各种规格的国标、非标无缝管、无缝方管等.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无缝管材质:20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。<BR>　　不锈:SUS310S、316L、316、304、304L、309、305、314、303、321、301、202、201、1Cr13,2Cr13,4Cr13等<BR></FONT></P><P>\r\n</P><P><FONT face=Verdana>\r\n</P><P><BR>&nbsp;</P><P>\r\n<P align=center><FONT face=Verdana size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>78*4不锈钢价格 78*4双相不锈钢 78*4山东20号 <BR></FONT></P><P></STRONG></FONT>\r\n</P><P>78*4铁素体不锈钢/78*4奥氏体不锈钢/78*4双相不锈钢化学成分对照表<BR>类型&nbsp; 序号&nbsp; 不 锈 钢 牌 号&nbsp; 不锈钢化学成分 %&nbsp; <BR>C&nbsp; Si&nbsp; Mn&nbsp; P&nbsp; S&nbsp; Ni&nbsp; Cr&nbsp; Mo&nbsp; Cu&nbsp; N&nbsp; 其它&nbsp; <BR>奥 氏 体 型&nbsp; <BR>1&nbsp; 1Cr17Mn6Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 5.50－7.50&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 3.50-5.50&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; -&nbsp; <BR>2&nbsp; 1Cr18Mn8Ni5N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 7.50-10.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; <BR>-&nbsp; -&nbsp; ≤0.25&nbsp; －&nbsp; <BR>3&nbsp; 1Cr18Mn10Ni5Mo3N&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; 8.50-12.00&nbsp; ≤0.060&nbsp; ≤0.030&nbsp; 4.00-6.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; 2.8-3.5&nbsp; -&nbsp; 0.20-0.30&nbsp; -&nbsp; <BR>4&nbsp; 1Cr17Ni7&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.065&nbsp; ≤0.030&nbsp; 6.00-8.00&nbsp; 16.00-18.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR>5&nbsp; 1Cr18Ni9&nbsp; ≤0.15&nbsp; ≤1.00&nbsp; ≤2.00&nbsp; ≤0.035&nbsp; ≤0.030&nbsp; 8.00-10.00&nbsp; 17.00-19.00&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; -&nbsp; <BR><BR></P><P>78*4无缝钢管价格-20号钢管价格-最新钢管规格表<BR>42×3.5-4-5-6-7-8-9-1035152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-3060402×10-15-20-25-30-3570<BR>45×3.5-4-5-6-7-8-940159×4.5-6-10-12-1480406×10-20-25-28-35-40110<BR>48×3.5-4-5-6-7-8-9-1024159×16-18-20-22-25-3030426×10-12-14-16-20-25-30-35-4097<BR>51×3.5-4-5-6-7-8-9-1060168×8-10-12-14-20-25-30-35130450×10-12-14-16-20-25-34-40108<BR>56×3.5-4-5-6-7-8-9-1058180×8-12-16-25-30105480×10-12-14-16-18-20-25-30-4095<BR>57×3.5-5-6-7-8-9-10-1250180×32-34-38-40102500×10-12-14-16-20-25-34-40100<BR>60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-1460194×6-8-12-16-20-25-30-40140510×10-12-14-16-20-25-34-40110<BR><BR></P><P><FONT face=Verdana>&nbsp;</P>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('411','21','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('412','21','<b>华东区上海今日热轧钢管价格表先知道-上海上海热轧钢管价格</b><br /><br />\r\n									<STRONG><FONT size=4><FONT face=Verdana>华东区上海今日热轧表先知道-（碳）</FONT><BR></FONT></STRONG>\r\n<TABLE class=newsTable style=\"WIDTH: 551px; HEIGHT: 321px\" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>\r\n<TBODY>\r\n<TR class=head>\r\n<TD><STRONG>名 称</STRONG></TD>\r\n<TD><STRONG>材质</STRONG></TD>\r\n<TD><STRONG>规格（mm）</STRONG></TD>\r\n<TD><STRONG>钢厂/产地</STRONG></TD>\r\n<TD><STRONG>交货状态</STRONG></TD>\r\n<TD><STRONG>价格（元/吨）</STRONG></TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф25*2.5</TD>\r\n<TD>无锡</TD>\r\n<TD>冷拔</TD>\r\n<TD>6750</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф38*3.5</TD>\r\n<TD>无锡</TD>\r\n<TD>冷拔</TD>\r\n<TD>5600</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф48*4</TD>\r\n<TD>无锡</TD>\r\n<TD>冷拔</TD>\r\n<TD>5250</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф57*3.5</TD>\r\n<TD>山东</TD>\r\n<TD>冷拔</TD>\r\n<TD>5200</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф60*4</TD>\r\n<TD>山东</TD>\r\n<TD>冷拔</TD>\r\n<TD>5200</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф89*4.5</TD>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5000</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф108*4.5</TD>\r\n<TD>杭州</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5000</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф133*4.5</TD>\r\n<TD>新余</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5000</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф168*8</TD>\r\n<TD>新余</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5150</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф219*6</TD>\r\n<TD>无锡</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5450</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф219*6</TD>\r\n<TD>新冶特</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5450</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф273*7</TD>\r\n<TD>山东</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5500</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф273*7</TD>\r\n<TD>振达</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5500</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф273*7</TD>\r\n<TD>西姆莱斯</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5500</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф325*8</TD>\r\n<TD>振达</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5700</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф325*8</TD>\r\n<TD>新冶特</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>5700</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>流体管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8163-1999</TD>\r\n<TD>Ф377*10</TD>\r\n<TD>包钢</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>-</TD></TR>\r\n<TR class=tr>\r\n<TD>结构管</TD>\r\n<TD>20#(GB/T8162-2008</TD>\r\n<TD>Ф426*11</TD>\r\n<TD>包钢</TD>\r\n<TD>热轧</TD>\r\n<TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>球扁钢,合金钢板<BR>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('413','15','<p>\r\n                      <H3><FONT color=#f70909>专营</A>@27simn</A>现货咨询;0635-8884693&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT color=#f70909>&nbsp;&nbsp; </FONT> </H3>\r\n<P>\r\n<TABLE style=\"WIDTH: 537pt; BORDER-COLLAPSE: collapse\" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=715 border=0 x:str>\r\n<COLGROUP>\r\n<COL style=\"WIDTH: 58pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2464\" width=77>\r\n<COL style=\"WIDTH: 64pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2720\" width=85>\r\n<COL style=\"WIDTH: 54pt\" width=72>\r\n<COL style=\"WIDTH: 77pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3296\" width=103>\r\n<COL style=\"WIDTH: 64pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2720\" width=85>\r\n<COL style=\"WIDTH: 54pt\" span=2 width=72>\r\n<COL style=\"WIDTH: 58pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2464\" width=77>\r\n<COL style=\"WIDTH: 54pt\" width=72>\r\n<TBODY>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 58pt; HEIGHT: 12pt\" width=77 height=16>材质</TD>\r\n<TD class=xl25 style=\"WIDTH: 64pt\" width=85></A></TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 54pt\" width=72>合计</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 77pt\" width=103>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25 style=\"WIDTH: 64pt\" width=85>114*15</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 54pt\" width=72 x:num=\"21.771999999999998\">21.772</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 54pt\" width=72>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25 style=\"WIDTH: 58pt\" width=77>146*16</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 54pt\" width=72 x:num>100</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>16*4</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"5.5E-2\">0.055</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>114*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"4.1849999999999996\">4.185</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"50.344999999999999\">50.345</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>20*1.8</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.43</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>121*6</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"28.858000000000001\">28.858</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>34.08</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>21*1</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.31</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>121*7</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.677\">1.677</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"35.255000000000003\">35.255</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>22*3</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"0.71799999999999997\">0.718</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>121*8</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>21.49</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"64.557999999999993\">64.558</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>22*6</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>50</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>121*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"5.7409999999999997\">5.741</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>30.47</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>25*6</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>50.33</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>121*12.5</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"4.6740000000000004\">4.674</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>11.59</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>28*6</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"50.783999999999999\">50.784</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>121*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"0.24199999999999999\">0.242</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>32*6</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>20</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>121*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>200</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"51.792999999999999\">51.793</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 10.5pt; mso-height-source: userset\" height=14>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 10.5pt\" height=14>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>35*4</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.31</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>121*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.49</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 9pt; mso-height-source: userset\" height=12>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 9pt\" height=12>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>76*8</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>7.3</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>121*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"118.11499999999999\">118.115</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 10.5pt; mso-height-source: userset\" height=14>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 10.5pt\" height=14>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>95*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"0.26500000000000001\">0.265</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>124*9</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>19.37</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 9.75pt; mso-height-source: userset\" height=13>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 9.75pt\" height=13>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>114*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*9</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"37.353999999999999\">37.354</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"31.899000000000001\">31.899</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt; mso-height-source: userset\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>133*8</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>2.46</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"121.736\">121.736</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>4.45</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25 x:num>140</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"3.4350000000000001\">3.435</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.8660000000000001\">1.866</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*36</TD>\r\n<TD class=xl24></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>140*8</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>1.36</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.91</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>154*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.95</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>203*8</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>29.37</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"0.54800000000000004\">0.548</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"122.905\">122.905</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>219*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"21.454999999999998\">21.455</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"2.7050000000000001\">2.705</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>25.14</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>245*8</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"15.721\">15.721</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>245*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>101.72</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"128.42400000000001\">128.424</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>51.37</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>263*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>235</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"7.1749999999999998\">7.175</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20#</TD>\r\n<TD class=xl25>273*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>220</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>53.2</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>50*5</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"0.67500000000000004\">0.675</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*19</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.95</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>54*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>6.06</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*9</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.448\">1.448</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"30.625\">30.625</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>68*5</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>6.47</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*7</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*21</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"79.525000000000006\">79.525</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>76*9</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>2.16</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*24</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>83*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>32.24</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>83*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>234.87</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"0.67200000000000004\">0.672</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"4.3250000000000002\">4.325</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>83*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>20.49</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>2.98</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>89*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.738\">1.738</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>64.12</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*11.5</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>89*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"183.965\">183.965</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.42</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>20.87</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>95*9</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"945.56200000000001\">945.562</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.095\">1.095</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>20</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>99*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.84</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"31.067\">31.067</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.9850000000000001\">1.985</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 9.75pt; mso-height-source: userset\" height=13>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 9.75pt\" height=13>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>102*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>3.63</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>22</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>71.54</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 10.5pt; mso-height-source: userset\" height=14>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 10.5pt\" height=14>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>102*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"61.546999999999997\">61.547</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>3.04</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>322.24</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 10.5pt; mso-height-source: userset\" height=14>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 10.5pt\" height=14>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>102*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>207.6</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>135*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>8.16</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"91.325000000000003\">91.325</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 11.25pt; mso-height-source: userset\" height=15>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 11.25pt\" height=15>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>102*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>5.91</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*7</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.889\">1.889</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*22</TD>\r\n<TD class=xl24></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 11.25pt; mso-height-source: userset\" height=15>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 11.25pt\" height=15>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>108*7</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"53.137999999999998\">53.138</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*8</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"7.9850000000000003\">7.985</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>140.66</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 9pt; mso-height-source: userset\" height=12>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 9pt\" height=12>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>108*8</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>2.48</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>50</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*27</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>100</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 10.5pt; mso-height-source: userset\" height=14>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 10.5pt\" height=14>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>108*9</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>80.49</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"8.3650000000000002\">8.365</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"105.245\">105.245</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 10.5pt; mso-height-source: userset\" height=14>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 10.5pt\" height=14>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>108*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>13</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*31</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 11.25pt; mso-height-source: userset\" height=15>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 11.25pt\" height=15>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>108*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"32.375\">32.375</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>100.22</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"57.521000000000001\">57.521</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 9.75pt; mso-height-source: userset\" height=13>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 9.75pt\" height=13>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>108*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*19</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*34</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"3.8250000000000002\">3.825</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>108*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"56.094999999999999\">56.095</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"27.045000000000002\">27.045</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>38.16</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>108*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>26.16</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>77.15</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"5.8949999999999996\">5.895</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 11.25pt; mso-height-source: userset\" height=15>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 11.25pt\" height=15>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>108*28</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"5.625\">5.625</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*30</TD>\r\n<TD class=xl24></TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*45</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>2.97</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>114*9</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"16.768000000000001\">16.768</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*9.5</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>53.86</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>178*19</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>100</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 10.5pt; mso-height-source: userset\" height=14>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 10.5pt\" height=14>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>114*9.2</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"31.158000000000001\">31.158</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>43.23</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 9.75pt; mso-height-source: userset\" height=13>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 9.75pt\" height=13>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>114*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.7909999999999999\">1.791</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*12.5</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>25.93</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>114*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.5840000000000001\">1.584</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"37.012\">37.012</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>114*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"56.155000000000001\">56.155</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>296.3</TD>\r\n<TD class=xl24></TD>\r\n<TD class=xl25></TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"2107.7730000000001\">2107.773</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12.75pt; mso-height-source: userset\" height=17>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12.75pt\" height=17></TD>\r\n<TD class=xl25></TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"2787.1989999999992\">2787.199</TD>\r\n<TD class=xl24></TD>\r\n<TD class=xl25></TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1463.6129999999996\">1463.613</TD>\r\n<TD class=xl24></TD>\r\n<TD class=xl25></TD>\r\n<TD class=xl24></TD></TR></TBODY></TABLE></P>\r\n<P><FONT color=#f70909>专营27simn合金管@27simn合金管现货咨询;0635-8884693&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT color=#f70909>&nbsp;&nbsp; </FONT> </P>\r\n<P>\r\n<TABLE style=\"WIDTH: 537pt; BORDER-COLLAPSE: collapse\" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=715 border=0 x:str>\r\n<COLGROUP>\r\n<COL style=\"WIDTH: 58pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2464\" width=77>\r\n<COL style=\"WIDTH: 64pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2720\" width=85>\r\n<COL style=\"WIDTH: 54pt\" width=72>\r\n<COL style=\"WIDTH: 77pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3296\" width=103>\r\n<COL style=\"WIDTH: 64pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2720\" width=85>\r\n<COL style=\"WIDTH: 54pt\" span=2 width=72>\r\n<COL style=\"WIDTH: 58pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2464\" width=77>\r\n<COL style=\"WIDTH: 54pt\" width=72>\r\n<TBODY>\r\n<TR style=\"PAGE-BREAK-BEFORE: always; HEIGHT: 15pt; mso-height-source: userset\" height=20>\r\n<TD class=xl27 style=\"WIDTH: 58pt; HEIGHT: 15pt\" width=77 height=20></TD>\r\n<TD class=xl28 style=\"WIDTH: 64pt\" width=85></TD>\r\n<TD class=xl27 style=\"WIDTH: 54pt\" width=72></TD>\r\n<TD class=xl27 style=\"WIDTH: 77pt\" width=103></TD>\r\n<TD class=xl28 style=\"WIDTH: 64pt\" width=85></TD>\r\n<TD class=xl27 style=\"WIDTH: 54pt\" width=72></TD>\r\n<TD class=xl27 style=\"WIDTH: 54pt\" width=72></TD>\r\n<TD class=xl28 style=\"WIDTH: 58pt\" width=77></TD>\r\n<TD class=xl27 style=\"WIDTH: 54pt\" width=72></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"6.1050000000000004\">6.105</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>267*39</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>200</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"71.582999999999998\">71.583</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"7.165\">7.165</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>267*49</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"12.038\">12.038</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>468*41</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>77</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>170.26</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"66.394999999999996\">66.395</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>270*53</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>49.66</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*21</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"3.8119999999999998\">3.812</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>10.14</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>1.32</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>17.31</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"31.504999999999999\">31.505</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>13.88</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>177.98</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>205.66</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>1.68</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*23</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"20.875\">20.875</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"150.17500000000001\">150.175</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*31</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"20.925000000000001\">20.925</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*24</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"139.435\">139.435</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*27</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>400.01</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"70.204999999999998\">70.205</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>226.86</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>259.76</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.48</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"86.765000000000001\">86.765</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>71.96</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*41</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"52.335000000000001\">52.335</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"10.635\">10.635</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"175.995\">175.995</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"99.875\">99.875</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>90</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>188*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>100</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"30.425000000000001\">30.425</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"165.495\">165.495</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>42.76</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*37</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>65</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>280*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*38</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>14.77</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>39.87</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"48.005000000000003\">48.005</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>10.89</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*21</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>50</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*24</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.875\">1.875</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*43</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>60</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>33</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>13.9</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*50</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*28</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"111.935\">111.935</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*19</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"65.885000000000005\">65.885</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>232*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>300.8</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>132.4</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>232*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>1.74</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*21</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"217.983\">217.983</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>232*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"31.434999999999999\">31.435</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>37</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"202.07499999999999\">202.075</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>232*27</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>83.12</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*38</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>80</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*23</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>5.79</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>232*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>125.3</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"164.55500000000001\">164.555</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>63</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>232*31</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>134.02</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"24.805\">24.805</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*26</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.5349999999999999\">1.535</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl24>232*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*45</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>1.7</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*28</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl24>232*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*55</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>36.51</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>50</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl24>232*41</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>1.98</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>306*43</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"32.005000000000003\">32.005</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>51.19</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>236*34</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>325*23</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.456\">1.456</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*34</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>85.99</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>238*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>325*26</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>9.6</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>50</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>236*34</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>200</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>325*28</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>180.6</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>7.95</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>20</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>325*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"29.524999999999999\">29.525</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*37</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"5.2249999999999996\">5.225</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"46.875\">46.875</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>325*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>3.91</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*38</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"61.195\">61.195</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>73.22</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>325*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>37.22</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>60</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"59.534999999999997\">59.535</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>325*38</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*24</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"4.6050000000000004\">4.605</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>340*27</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>1.58</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>30</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>340*33</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>30</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"30.754000000000001\">30.754</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*27</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>439.9</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*19</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"110.66199999999999\">110.662</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"161.185\">161.185</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"0.95499999999999996\">0.955</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>8</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>35</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*21</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"95.575000000000003\">95.575</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"86.204999999999998\">86.205</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"24.225000000000001\">24.225</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*38</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"374.74200000000002\">374.742</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"3.085\">3.085</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*41</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>1.54</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"71.745000000000005\">71.745</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*26</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>186.6</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>15</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*47</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"111.935\">111.935</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*28</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>28.31</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*45</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>20.52</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*50</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>34.49</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.0049999999999999\">1.005</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*55</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*53</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>82.27</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>250*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>20</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*56</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>10.05</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*38</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>250*23</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>377*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>94.48</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*45</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"5.585\">5.585</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>267*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"15.162000000000001\">15.162</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>377*34</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"219.72900000000001\">219.729</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>208*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>11.99</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>267*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>46.29</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>377*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>300</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"41.134999999999998\">41.135</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>267*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>132.5</TD>\r\n<TD class=xl24></TD>\r\n<TD class=xl25></TD>\r\n<TD class=xl24></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16></TD>\r\n<TD class=xl25></TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"2372.8439999999996\">2372.844</TD>\r\n<TD class=xl24></TD>\r\n<TD class=xl25></TD>\r\n<TD class=xl24></TD>\r\n<TD class=xl30></TD>\r\n<TD class=xl30></TD>\r\n<TD class=xl30></TD></TR></TBODY></TABLE></P>\r\n<P><FONT color=#f70909>专营27simn合金管@27simn合金管现货咨询;0635-8884693&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT color=#f70909>&nbsp;&nbsp; </FONT> </P>\r\n<P>\r\n<TABLE style=\"WIDTH: 537pt; BORDER-COLLAPSE: collapse\" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=715 border=0 x:str>\r\n<COLGROUP>\r\n<COL style=\"WIDTH: 58pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2464\" width=77>\r\n<COL style=\"WIDTH: 64pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2720\" width=85>\r\n<COL style=\"WIDTH: 54pt\" width=72>\r\n<COL style=\"WIDTH: 77pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3296\" width=103>\r\n<COL style=\"WIDTH: 64pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2720\" width=85>\r\n<COL style=\"WIDTH: 54pt\" span=2 width=72>\r\n<COL style=\"WIDTH: 58pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2464\" width=77>\r\n<COL style=\"WIDTH: 54pt\" width=72>\r\n<TBODY>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 122pt; HEIGHT: 12pt\" width=162 colSpan=3 height=16>聊城鑫正27simn合金管（库存）</TD>\r\n<TD class=xl26 style=\"WIDTH: 77pt\" width=103></TD>\r\n<TD class=xl26 style=\"WIDTH: 64pt\" width=85></TD>\r\n<TD class=xl26 style=\"WIDTH: 54pt\" width=72></TD>\r\n<TD class=xl26 style=\"WIDTH: 54pt\" width=72></TD>\r\n<TD class=xl26 style=\"WIDTH: 58pt\" width=77></TD>\r\n<TD class=xl26 style=\"WIDTH: 54pt\" width=72></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>377*38</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.641\">1.641</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>377*60</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"608.88499999999999\">608.885</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>420*37</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>8.31</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>426*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"849.80300000000011\">849.803</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>450*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"264.512\">264.512</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>468*41</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"179.90699999999998\">179.907</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>465*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"26.513000000000002\">26.513</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25>475*45</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"641.90199999999993\">641.902</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>30CrMnSi</TD>\r\n<TD class=xl25>377*55</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>107.72</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>30CrMnSi</TD>\r\n<TD class=xl25>390*57</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"132.12799999999999\">132.128</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>30CrMnSi</TD>\r\n<TD class=xl25>395*60</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"335.726\">335.726</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>Q345B</TD>\r\n<TD class=xl25>152*16</TD>\r\n<TD class=xl24></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>Q345B</TD>\r\n<TD class=xl25>127*16</TD>\r\n<TD class=xl24></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25 x:num>170</TD>\r\n<TD class=xl24></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25 x:num>180</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.181\">1.181</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>30CrMnTi</TD>\r\n<TD class=xl25 x:num>100</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"5.3869999999999996\">5.387</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>30CrMnTi</TD>\r\n<TD class=xl25 x:num>105</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"4.2880000000000003\">4.288</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>30CrMnTi</TD>\r\n<TD class=xl25 x:num>150</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.625\">1.625</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>35#</TD>\r\n<TD class=xl25>10*2.5</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>2.2</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>35#</TD>\r\n<TD class=xl25>60*5</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"0.73499999999999999\">0.735</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>89*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"0.26500000000000001\">0.265</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>102*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"0.61499999999999999\">0.615</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>108*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.625\">1.625</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>133*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>13.83</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>133*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>9.62</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n, <TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>140*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"12.895\">12.895</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16 class,=\"xl24\">45#</TD>\r\n<TD class=xl25>146*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"18.555\">18.555</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>159*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"14.135\">14.135</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>159*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"10.255000000000001\">10.255</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>159*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"71.875\">71.875</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>168*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>8.84</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>168*18</TD>\r\n<TD class=xl24></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>180*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>4.21</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>180*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>19.82</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>180*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"19.945\">19.945</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>186*21</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>5.14</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>188*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"17.335000000000001\">17.335</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>188*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>11.09</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>188*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"28.184999999999999\">28.185</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>191*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"11.365\">11.365</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>194*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"24.945\">24.945</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>219*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>13.5</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>219*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>50</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>219*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"13.255000000000001\">13.255</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>219*21</TD>\r\n<TD class=xl24></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>219*21.5</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>13</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>232*19</TD>\r\n<TD class=xl24></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>245*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>50</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>45#</TD>\r\n<TD class=xl25>395*60</TD>\r\n<TD class=xl24></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>30CrMnSi</TD>\r\n<TD class=xl25>159*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"0.83599999999999997\">0.836</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>30CrMnSi</TD>\r\n<TD class=xl25>180*19</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.62</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>20MnTiB</TD>\r\n<TD class=xl25>267*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"20.785\">20.785</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>30CrMnSiA</TD>\r\n<TD class=xl25>390*57</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>9.72</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>30CrMnSiA</TD>\r\n<TD class=xl25>406*57</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>5.56</TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 12pt\" height=16>合计</TD>\r\n<TD class=xl25></TD>\r\n<TD class=xl24></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD>\r\n<TD class=xl26></TD></TR></TBODY></TABLE></P>\r\n<P><FONT color=#f70909>专营27simn合金管@27simn合金管现货咨询;0635-8884693&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT color=#f70909>&nbsp;&nbsp; </FONT> </P>\r\n<H3><FONT color=#ff0000>聊城鑫正27simn合金无缝</A></A>@27simn合金管现货表 咨询：0635-8884693&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT color=#ff0000>www.lclywz.cn</FONT><FONT color=#ff0000>&nbsp; </FONT><FONT color=#ff0000>www.hanguan123.com</FONT> </H3>\r\n<P><FONT size=6><STRONG><FONT size=3>27siMn合金管　27simn无缝</FONT></A></FONT></A><FONT size=3>=27硅锰</FONT></A></A></STRONG></FONT>，是无缝钢管的其中一种材质，含碳量在0.24—0.32%之间，simn单列是因为是因为五大元素（碳C，硅Si，锰Mn，磷P，硫S）中，硅锰的含量高约为1.10—1.40%。 </P>\r\n<DIV class=bpctrl></DIV>\r\n<H2 class=\"headline-1 bk-sidecatalog-title\"><SPAN class=headline-content>27simn合金管和普通钢管的应用</SPAN></H2>\r\n<P>　　1、流体用无缝钢管：GB\' target=\'_blank\' style=\'color:#0000FF; text-decoration:underline;\'>8163</a>\" target=_blank>8163</A>-99 </P>\r\n<DIV class=spctrl></DIV>\r\n<P>　　2、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 </P>\r\n<DIV class=spctrl></DIV>\r\n<P>　　3、锅炉用高压</A></A>：GB\' target=\'_blank\' style=\'color:#0000FF; text-decoration:underline;\'>5310</a>\" target=_blank>5310</A>-95（ST45.8-ⅲ型） </P>\r\n<DIV class=spctrl></DIV>\r\n<P>　　4、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-1999 </P>\r\n<DIV class=spctrl></DIV>\r\n<P>　　5、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 </P>\r\n<DIV class=spctrl></DIV>\r\n<P>　　6、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 </P>\r\n<DIV class=spctrl></DIV>\r\n<P>　　7、石油裂化用无缝钢管：GB9948-88 </P>\r\n<DIV class=spctrl></DIV>\r\n<P>　　8、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 </P>\r\n<DIV class=spctrl></DIV>\r\n<P>　　9、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 </P>\r\n<DIV class=spctrl></DIV>\r\n<P>　　10、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 </P>\r\n<DIV class=spctrl></DIV>\r\n<P>　　11、冷拔冷轧</A></A>：GB3639-1999 </P>\r\n<DIV class=spctrl></DIV>\r\n<P>　　各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo钢管按生产工艺不同分为无缝钢管和</A></A>两类。无缝钢管是由钢锭、管坯或钢棒穿孔制成的无缝的钢管。 </P>\r\n<DIV class=bpctrl></DIV>\r\n<H2 class=\"headline-1 bk-sidecatalog-title\"><SPAN class=headline-content>27SiMn合金管重量公式:</SPAN></H2>\r\n<P>　　[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量) </P>\r\n<DIV class=bpctrl></DIV>\r\n<H2 class=\"headline-1 bk-sidecatalog-title\"><SPAN class=headline-content>27SiMn合金管规格：</SPAN></H2>\r\n<P>　　 \r\n<TABLE class=\"table-view log-set-param\" log-set-param=\"table_view\">\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD><BR></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100>材质:27SiMn(GB/T17396-1998)</TD>\r\n<TD width=100>材质:27SiMn(GB/T17396-1998)</TD>\r\n<TD width=100>材质:27SiMn(GB/T17396-1998)</TD>\r\n<TD width=100>材质:27SiMn(GB/T17396-1998)</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100>规格</TD>\r\n<TD width=100>规格</TD>\r\n<TD width=100>规格</TD>\r\n<TD width=100>规格</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100>83*13</TD>\r\n<TD width=100>127*10</TD>\r\n<TD width=100>168*20</TD>\r\n<TD width=100>245*27</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100>83*14</TD>\r\n<TD width=100>127*17</TD>\r\n<TD width=100>168*32</TD>\r\n<TD width=100>245*32</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100>89*16</TD>\r\n<TD width=100>133*16</TD>\r\n<TD width=100>180*21</TD>\r\n<TD width=100>273*27</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100>95*9.2</TD>\r\n<TD width=100>133*16</TD>\r\n<TD width=100>180*22</TD>\r\n<TD width=100>273*30</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100>95*10</TD>\r\n<TD width=100>133*22</TD>\r\n<TD width=100>180*25</TD>\r\n<TD width=100>273*36</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100>95*15</TD>\r\n<TD width=100>140*18</TD>\r\n<TD width=100>180*40</TD>\r\n<TD width=100>299*30</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100>102*14</TD>\r\n<TD width=100>146*14</TD>\r\n<TD width=100>194*21</TD>\r\n<TD width=100>325*30</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100>114*9.2</TD>\r\n<TD width=100>152*17</TD>\r\n<TD width=100>203*26</TD>\r\n<TD width=100>377*35</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100>114*10</TD>\r\n<TD width=100>159*16</TD>\r\n<TD width=100>219*22</TD>\r\n<TD width=100>　</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100>114*19</TD>\r\n<TD width=100>159*21</TD>\r\n<TD width=100>219*25</TD>\r\n<TD width=100>　</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100>121*14</TD>\r\n<TD width=100>168*18</TD>\r\n<TD width=100>232*31</TD></TR></TBODY></TABLE></P>\r\n<DIV class=bpctrl></DIV>\r\n<H2 class=\"headline-1 bk-sidecatalog-title\"><SPAN class=headline-content>27SiMn合金管尺寸及允许偏差</SPAN></H2>\r\n<P>　　 \r\n<TABLE class=\"table-view log-set-param\" log-set-param=\"table_view\">\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD width=100><B>偏差等级</B></TD>\r\n<TD width=100><B>标准化外径允许偏差</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100><B>D1</B></TD>\r\n<TD width=100><B>±1.5%</B><B>，最小±0.75 mm</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100><B>D2</B></TD>\r\n<TD width=100><B>±1.0%</B><B>。最小±0.50 mm</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100><B>D3</B></TD>\r\n<TD width=100><B>±0.75%</B><B>．最小±0.30 mm</B></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=100><B>D4</B></TD>\r\n<TD width=100><B>±0.50%</B><B>。最小±0.10 mm</B></TD></TR></TBODY></TABLE></P>\r\n                      <br /><br>推荐信息：，，，，，\r\n                      <br>\r\n                  </p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('414','15','<p>\r\n                      <H3></H3>\r\n<P>&nbsp;</P>\r\n<H3></A></A>表@27SiMn合金</A>规格数量库存表咨询：0635-8884693-13562038456</H3>\r\n<P>&nbsp;</P>合金无缝</A> \r\n<TABLE style=\"WIDTH: 618pt; BORDER-COLLAPSE: collapse\" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=824 border=0 x:str>\r\n<COLGROUP>\r\n<COL style=\"WIDTH: 95pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4064\" width=127>\r\n<COL style=\"WIDTH: 80pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3424\" width=107>\r\n<COL style=\"WIDTH: 88pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3744\" width=117>\r\n<COL style=\"WIDTH: 65pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2784\" width=87>\r\n<COL style=\"WIDTH: 71pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3008\" width=94>\r\n<COL style=\"WIDTH: 165pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7040\" width=220>\r\n<COL style=\"WIDTH: 54pt\" width=72>\r\n<TBODY>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 95pt; HEIGHT: 14.25pt\" width=127 height=19>合金</A></TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 80pt\" width=107>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 88pt\" width=117>50*5</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 65pt\" width=87 x:num=\"0.67500000000000004\">0.675</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 71pt\" width=94>山东</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 165pt\" width=220>现货</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 54pt\" width=72>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19></A></TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>54*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>6.06</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>68*5</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>6.47</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>76*9</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>2.16</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>83*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>83*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>234.87</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>83*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>89*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.738\">1.738</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>89*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"183.965\">183.965</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>95*9</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"945.56200000000001\">945.562</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>99*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.84</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>102*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>3.63</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>102*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"61.546999999999997\">61.547</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>102*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>207.6</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>102*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>5.91</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>108*7</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"53.137999999999998\">53.138</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>108*8</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>2.48</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>108*9</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>80.49</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>108*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>108*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"32.375\">32.375</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>108*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>108*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"56.094999999999999\">56.095</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>108*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>26.16</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>108*28</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"5.625\">5.625</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>114*9</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"16.768000000000001\">16.768</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>114*9.2</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>114*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>114*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.5840000000000001\">1.584</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>114*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"56.155000000000001\">56.155</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>114*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"21.771999999999998\">21.772</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>114*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"4.1849999999999996\">4.185</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>121*6</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"28.858000000000001\">28.858</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>121*7</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.677\">1.677</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>121*8</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>21.49</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>121*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"5.7409999999999997\">5.741</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>121*12.5</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"4.6740000000000004\">4.674</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>121*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>121*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>200</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>121*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.49</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>121*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>124*9</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*9</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"37.353999999999999\">37.354</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"121.736\">121.736</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.8660000000000001\">1.866</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.91</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"0.54800000000000004\">0.548</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"2.7050000000000001\">2.705</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"15.721\">15.721</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"128.42400000000001\">128.424</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"7.1749999999999998\">7.175</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>127*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*9</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.448\">1.448</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*7</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"0.67200000000000004\">0.672</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>20.49</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>64.12</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.42</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.095\">1.095</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>31.67</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>22</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>133*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>3.04</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>135*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>8.16</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*7</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.889\">1.889</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*8</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"7.9850000000000003\">7.985</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*10</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>50</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"8.3650000000000002\">8.365</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>13</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>100</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*19</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"27.045000000000002\">27.045</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>77.15</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>140*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*9.5</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>53.86</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"31.158000000000001\">31.158</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.7909999999999999\">1.791</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"37.012\">37.012</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>296.3</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>100</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"50.344999999999999\">50.345</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>34.08</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"35.255000000000003\">35.255</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>146*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"64.558000000000007\">64.558</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>30.47</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>11.59</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"0.24199999999999999\">0.242</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"51.792999999999999\">51.793</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"118.11499999999999\">118.115</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>19.37</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"31.888999999999999\">31.889</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>4.45</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>152*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>154*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.95</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"122.905\">122.905</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>25.14</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>51.37</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>53.2</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*19</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.95</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"30.625\">30.625</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*21</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"79.525000000000006\">79.525</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*24</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>32.24</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"4.3250000000000002\">4.325</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>159*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>2.98</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*11.5</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>20.87</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>20</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.9850000000000001\">1.985</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>71.54</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>322.24</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"91.325000000000003\">91.325</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>140.66</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*27</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>100</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"105.245\">105.245</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*31</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"57.521000000000001\">57.521</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*34</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"3.8250000000000002\">3.825</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>38.16</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"5.8949999999999996\">5.895</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>168*45</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>2.97</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>178*19</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>100</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*11</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>43.23</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*12.5</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>25.93</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>71</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>170</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*21</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"3.8119999999999998\">3.812</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>17.31</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>177.98</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*31</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"20.925000000000001\">20.925</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"70.204999999999998\">70.205</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.48</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*41</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"52.354999999999997\">52.355</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>180*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>188*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>100</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>42.76</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*13</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"48.005000000000003\">48.005</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.875\">1.875</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>13.9</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*19</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"65.885000000000005\">65.885</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>132.4</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*21</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"217.983\">217.983</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"202.07499999999999\">202.075</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*23</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>5.79</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>63</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*26</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.5349999999999999\">1.535</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*28</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>50</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>51.19</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*34</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>85.99</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>50</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>7.95</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*37</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"5.2249999999999996\">5.225</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*38</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"61.195\">61.195</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>60</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>194*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>1.58</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"30.754000000000001\">30.754</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*19</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"110.66200000000001\">110.662</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>8</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*21</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"95.575000000000003\">95.575</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*26</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>186.6</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*2, 8</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>28.31</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.0049999999999999\">1.005</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*38</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD ss=\"xl24\" cla,>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>203*45</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"5.585\">5.585</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>208*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>11.99</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*12</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"41.134999999999998\">41.135</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"6.1050000000000004\">6.105</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"7.165\">7.165</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"12.038\">12.038</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*17</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"66.394999999999996\">66.395</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>10.14</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"31.504999999999999\">31.505</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>205.66</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*23</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"20.875\">20.875</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*24</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"139.435\">139.435</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>226.86</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"86.765000000000001\">86.765</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"10.635\">10.635</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"99.875\">99.875</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"30.425000000000001\">30.425</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*37</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>65</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*38</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>14.77</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>10.89</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>50</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*43</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>60</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>219*50</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>232*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>232*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>1.74</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>232*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"31.434999999999999\">31.435</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>232*27</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>83.12</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>232*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>125.3</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>232*31</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>134.02</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>232*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>232*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl24>232*41</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>1.98</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>236*34</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>238*15</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>236*34</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>200</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*14</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>20</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"46.875\">46.875</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>73.22</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"59.534999999999997\">59.535</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*24</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"4.6050000000000004\">4.605</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>30</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*27</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>439.9</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"161.185\">161.185</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>35</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"86.204999999999998\">86.205</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*38</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"374.74200000000002\">374.742</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*41</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>1.54</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>15</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*45</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>20.52</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>245*55</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>250*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>20</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>250*23</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>267*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"15.162000000000001\">15.162</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>267*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>46.29</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>267*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>132.5</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>267*39</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>200</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>267*49</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>468*41</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>77</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>270*53</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>49.66</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*18</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>1.32</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>13.88</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*22</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>1.68</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"150.17500000000001\">150.175</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*27</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>400</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>259.76</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>71.96</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"175.995\">175.995</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>90</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>273*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"165.495\">165.495</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>280*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*20</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>39.87</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*21</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*24</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*25</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>33</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*28</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"111.935\">111.935</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>300.8</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*36</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>37</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*38</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>80</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"164.55500000000001\">164.555</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"24.805\">24.805</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*45</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>1.7</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>299*55</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>36.51</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>306*43</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"32.005000000000003\">32.005</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>325*23</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.4650000000000001\">1.465</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>325*26</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>9.6</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>325*28</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>180.6</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>325*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"29.524999999999999\">29.525</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>325*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>3.91</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>325*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>37.22</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>325*38</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>340*27</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>340*33</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>30</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*32</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"0.95499999999999996\">0.955</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"24.225000000000001\">24.225</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"3.085\">3.085</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"71.745000000000005\">71.745</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*47</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"111.935\">111.935</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*50</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>34.49</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*53</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>82.27</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>351*56</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>10.05</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>377*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>94.48</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>377*34</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"219.72900000000001\">219.729</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>377*35</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>300</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>377*38</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.641\">1.641</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>377*60</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"608.88499999999999\">608.885</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>420*37</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>8.31</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>426*40</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"849.803\">849.803</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>450*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"264.512\">264.512</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>468*41</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"179.90700000000001\">179.907</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>465*42</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"26.513000000000002\">26.513</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27simn</TD>\r\n<TD class=xl25>475*45</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"641.90200000000004\">641.902</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n                      <br /><br>推荐信息：，，，，，\r\n                      <br>\r\n                  </p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('415','15','<p>\r\n                      <P>&nbsp;</P>\r\n<P>30CrMnSi合金</A>咨询：0635-8884693  </P>\r\n<P>\r\n<TABLE style=\"WIDTH: 618pt; BORDER-COLLAPSE: collapse\" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=824 border=0 x:str>\r\n<COLGROUP>\r\n<COL style=\"WIDTH: 95pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4064\" width=127>\r\n<COL style=\"WIDTH: 80pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3424\" width=107>\r\n<COL style=\"WIDTH: 88pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3744\" width=117>\r\n<COL style=\"WIDTH: 65pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2784\" width=87>\r\n<COL style=\"WIDTH: 71pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3008\" width=94>\r\n<COL style=\"WIDTH: 165pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7040\" width=220>\r\n<COL style=\"WIDTH: 54pt\" width=72>\r\n<TBODY>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 95pt; HEIGHT: 14.25pt\" width=127 height=19>合金无缝</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 80pt\" width=107>30CrMnSi</TD>\r\n<TD class=xl25 style=\"WIDTH: 88pt\" width=117>159*22</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 65pt\" width=87 x:num=\"0.83499999999999996\">0.835</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 71pt\" width=94>山东</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 165pt\" width=220>现货</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 54pt\" width=72>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金</TD>\r\n<TD class=xl24>30CrMnSi</TD>\r\n<TD class=xl25>180*19</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0.62</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19></TD>\r\n<TD class=xl24>20MnTiB</TD>\r\n<TD class=xl25>267*30</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"20.785\">20.785</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>30CrMnSiA</TD>\r\n<TD class=xl25>390*57</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>9.72</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>30CrMnSiA</TD>\r\n<TD class=xl25>406*57</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>5.56</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR></TBODY></TABLE></P>\r\n<TABLE style=\"WIDTH: 618pt; BORDER-COLLAPSE: collapse\" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=824 border=0 x:str>\r\n<COLGROUP>\r\n<COL style=\"WIDTH: 95pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4064\" width=127>\r\n<COL style=\"WIDTH: 80pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3424\" width=107>\r\n<COL style=\"WIDTH: 88pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3744\" width=117>\r\n<COL style=\"WIDTH: 65pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2784\" width=87>\r\n<COL style=\"WIDTH: 71pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3008\" width=94>\r\n<COL style=\"WIDTH: 165pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7040\" width=220>\r\n<COL style=\"WIDTH: 54pt\" width=72>\r\n<TBODY>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 95pt; HEIGHT: 14.25pt\" width=127 height=19>合金无缝</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 80pt\" width=107>30CrMnSi</TD>\r\n<TD class=xl25 style=\"WIDTH: 88pt\" width=117>377*55</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 65pt\" width=87 x:num>107.72</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 71pt\" width=94>山东</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 165pt\" width=220>现货</TD>\r\n<TD class=xl24 style=\"WIDTH: 54pt\" width=72>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金</TD>\r\n<TD class=xl24>30CrMnSi</TD>\r\n<TD class=xl25>390*57</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"132.12799999999999\">132.128</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19></TD>\r\n<TD class=xl24>30CrMnSi</TD>\r\n<TD class=xl25>395*60</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"335.726\">335.726</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>Q345B</TD>\r\n<TD class=xl25>152*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>Q345B</TD>\r\n<TD class=xl25>127*16</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25 x:num>170</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num>0</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>27SiMn</TD>\r\n<TD class=xl25 x:num>180</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.181\">1.181</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>30CrMnTi</TD>\r\n<TD class=xl25 x:num>100</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"5.3869999999999996\">5.387</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>30CrMnTi</TD>\r\n<TD class=xl25 x:num>105</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"4.2279999999999998\">4.228</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR>\r\n<TR style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>\r\n<TD class=xl24 style=\"HEIGHT: 14.25pt\" height=19>合金无缝钢管</TD>\r\n<TD class=xl24>30CrMnTi</TD>\r\n<TD class=xl25 x:num>150</TD>\r\n<TD class=xl24 x:num=\"1.625\">1.625</TD>\r\n<TD class=xl24>山东</TD>\r\n<TD class=xl24>现货</TD>\r\n<TD class=xl24>电议</TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n                      <br /><br>推荐信息：，，，，，\r\n                      <br>\r\n                  </p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('416','15','<p>\r\n                      <P><FONT face=Verdana>无缝材质@陕西西安销售的低温用@陕西西安销售的p12价格</FONT></P>\r\n<P>西安销售的材质 西安销售的低温用无缝钢管 西安销售的p12合金管价格lclywz.cn-<STRONG></A>，表</A>，型号表</A>，厂</A>，咨询热线：0635-8884693，网站：</STRONG><BR></P>\r\n<P></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp;&nbsp;西安销售的无缝管材质 西安销售的低温用无缝钢管 西安销售的p12合金管价格 公司拥有60、90穿孔机、冷拨钢管生产线六条，热轧无缝钢管生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中。，材质为10#，20#，45#，16Mn ，20Cr ，40Cr。机组可生产材质20#、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的厚壁钢管，可定尺到16米，适用于：输送、管道、桥梁、铁塔、制辊、工程支柱等。公司拥有现代化的科研中心，具备有力学性能测试、工艺性能测试、涡流探伤，超声波探伤、液压试验、金相检测、高精度碳硫分析等一整套的检测手段，以及一批高素质的工艺技术人员和检验人员。<BR>公司常年代理包钢、成都、天津、宝钢、鞍钢、西钢、冶钢、安钢、衡钢、常钢等十大钢厂及德国、日本、俄罗斯等进口生产的大中型优质无缝钢管等.常备资源材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB。执行国标：GB/T8162-99、GB/T-99、GB/T3087-99中低压、GB/T-95高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、27SiMn液压支架管、高压合金管、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨，1000多个品种任你选购,主导产品：结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、J55 、N80）等。<BR>&nbsp;&nbsp; 现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。<BR>&nbsp;&nbsp; 公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。<BR><FONT size=3><STRONG><FONT color=#f70909><FONT face=Verdana>西安销售的无缝管材质 西安销售的低温用无缝钢管 西安销售的p12合金管价格 因市场价格不稳定,当天价格请咨询我公司业务部</FONT><BR></FONT></STRONG></FONT></FONT></P>\r\n<P>\r\n<H3>西安销售的低温用无缝钢管和介绍</H3>\r\n<DIV><B>标准</B><B></B></DIV>\r\n<DIV>ASTM A333——Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service</DIV>\r\n<DIV><B>主要生产钢管牌号</B><B></B></DIV>\r\n<DIV>Grade 1, Grade 3, Grade 4, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11</DIV>\r\n<DIV><B>冲击温度</B><B></B></DIV>\r\n<P>\r\n<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=216 border=1>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD width=85 rowSpan=2>\r\n<DIV align=center>级别</DIV></TD>\r\n<TD width=131 colSpan=2>\r\n<DIV align=center>最低冲击试验温度</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=59>\r\n<DIV align=center>℉</DIV></TD>\r\n<TD width=72>\r\n<DIV align=center>℃</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=85>\r\n<DIV align=center>Grade 1</DIV></TD>\r\n<TD width=59>\r\n<DIV align=center>-50</DIV></TD>\r\n<TD width=72>\r\n<DIV align=center>-45</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=85>\r\n<DIV align=center>Grade 3</DIV></TD>\r\n<TD width=59>\r\n<DIV align=center>-150</DIV></TD>\r\n<TD width=72>\r\n<DIV align=center>-100</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=85>\r\n<DIV align=center>Grade 4</DIV></TD>\r\n<TD width=59>\r\n<DIV align=center>-150</DIV></TD>\r\n<TD width=72>\r\n<DIV align=center>-100</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=85>\r\n<DIV align=center>Grade 6</DIV></TD>\r\n<TD width=59>\r\n<DIV align=center>-50</DIV></TD>\r\n<TD width=72>\r\n<DIV align=center>-45</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=85>\r\n<DIV align=center>Grade 7</DIV></TD>\r\n<TD width=59>\r\n<DIV align=center>-100</DIV></TD>\r\n<TD width=72>\r\n<DIV align=center>-75</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=85>\r\n<DIV align=center>Grade 8</DIV></TD>\r\n<TD width=59>\r\n<DIV align=center>-320</DIV></TD>\r\n<TD width=72>\r\n<DIV align=center>-195</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=85>\r\n<DIV align=center>Grade 9</DIV></TD>\r\n<TD width=59>\r\n<DIV align=center>-100</DIV></TD>\r\n<TD width=72>\r\n<DIV align=center>-75</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=85>\r\n<DIV align=center>Grade 10</DIV></TD>\r\n<TD width=59>\r\n<DIV align=center>-75</DIV></TD>\r\n<TD width=72>\r\n<DIV align=center>-60</DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>\r\n<P></P>\r\n<P></P>\r\n<P><FONT size=3>西安销售的无缝管规格表展示</FONT> <FONT face=Verdana>\r\n<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=622 border=1>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>12×1</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>68×4-4.5-10-12-14-16</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>203×6-15-20-25-30-32-45-50</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>14×1.5-2.5-3</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>70×4-4.5--12-15-16</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>16×1.5-2.5-4</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>73×4-4.5-9-10-12-15</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>245×8--20-22-25-30-34-40</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>18×2.4-5</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>76×4-47-8-9-10-12-14</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>273×7-9-18-20-25-30-40-45-50</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>20×2.-3-5</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>83×4.5-5-10-12-14-16-18-20</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>299×8-24-28-30-38-40-45</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>24×2.-4-5-6</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>89×4.5-8--18-20</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>325×8-18-38-42</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>25×2.54-5-6</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>95×4.5-6-8--16-20</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>351×25-40</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>28-4-5-6</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>102×4.5-5--12-14-16-20</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>355×6-25-30-40/52</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>32×4-5-6-8</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>108×4.5-510-12-14-18-20-22</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>377×20-24-28-30-45-50</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>34.5-6-8</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>114×4.5-5--12-14-18-20</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>402×10-15-20-25-30-35</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>36×3.5-5-6-8</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>121×4.5-5--12-14-16-20</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>406×10-20-35-40</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>38×4-5-6-7-8-9-10</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>127×4.5-5-10-12-14-16-20</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>426×10-12-20-25-30-35-40</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>39×3.5-5-8-10</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>133×4.5--14-16-18-20-25-30</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>450×10--20-25-34-40-50</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>42×3.5-8-9-10</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>140×5-6-7-12-14-16-20-22</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>480×10-12-18-20-25-30-40</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>45×3.5--8-9</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>146×4.5-6-16-18-20-25-30</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>500×10-16-20-25-34-40-50</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>48×3.5-7-8-9-10</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>152×4.5-6--16-18-20-25-30</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>510×10--16-20-25-34-40-50</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>51×3.57-8-9-10</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>159×4.5-6--14</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>530×-14-16-18-20-30-40</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>56×6-7-8-9-10</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>159×16-22-25-30</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>560-16-20-25-30-40-50-60</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>57×3.5-5-10-12</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>168×814-20-25-30-35</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>580×10-14-16-20-30-40-50-70</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>60×3.5-8-9-12-14</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>180×8-25-30-38-40-45-50</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>600×10-14-18-25-20-30-50-60</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=166>\r\n<DIV>63×3.5-4.59-10-12-14</DIV></TD>\r\n<TD width=211>\r\n<DIV>194×6-20-25-30-40-45-50</DIV></TD>\r\n<TD width=246>\r\n<DIV>610×10-14-18-25-20-30-50-60</DIV></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><BR>&nbsp;<BR>西安销售的高压介绍<BR>执行标准<BR>GB5310 —— 高压锅炉用无缝钢管<BR>GB6479——化肥设备用高压无缝钢管<BR>GB9948——石油裂化用无缝钢管<BR>ASTM A213 ——Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler, Superheater, and Heat-Exchanger Tubes<BR>ASTM A335 ——Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe for High-Temperature Service<BR>JIS G3458 ——Alloy Steel Pipes (STPA 12/ 20/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26)<BR>JIS G3462 ——Alloy Steel for Boiler and Heat Exchanger Tubes (STBA12/ 13/ 20/ 22)<BR>JIS G3467 ——Steel Tubes for Fired Heater (STF 410/STFA 12/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26)<BR>DIN17175-79Ⅲ——Electrical Resistance Or Induction Welded Steel Tubes for Elevated Temperature<BR>主要生产无缝钢管牌号<BR>Cr5Mo (STFA25 STPA25 STBA25 T5 P5)<BR>15CrMo (STFA22 STPA22 STBA22 T12 P12)<BR>1.25Cr0.5Mo (STFA23 STPA23 STBA23 T11 P11)<BR>Cr9Mo (STFA26 STPA26 STBA26 T9 P9)<BR>12Cr1MoV<BR>12Cr2Mo (10CrMo910 T22 P22)<BR>10Cr9Mo1VNb T91 (P91)<BR>12Cr2MoWVTiB (R102)</FONT></P>\r\n<P><BR>以上是【西安销售的无缝管材质 西安销售的低温用无缝钢管 西安销售的p12合金管价格】的详细信息，如果您对西安销售的无缝管材质 西安销售的低温用无缝钢管 西安销售的p12合金管价格的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取西安销售的无缝管材质 西安销售的低温用无缝钢管 西安销售的p12合金管价格的最新信息。0635-8884693 <BR></P>\r\n                      <br /><br>推荐信息：，，，，，\r\n                      <br>\r\n                  </p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('417','15','<p>\r\n                      陕西无缝</A>厂今日发布最新的现货16mn无缝</A> 陕西</A></A>lclywz.cn-<STRONG></A>，山东</A>价格表，</A></A>型号表，山东</A>厂，咨询热线：0635-8884693，网站：http://www.ly-wfg.cn</STRONG><BR><B>陕西无缝钢管厂 陕西16mn无缝钢管价格 陕西27simn无缝钢管 -天津天津厚壁钢管价格</B><BR><BR>\r\n<P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=4>陕西45号<FONT face=Verdana>无缝钢管<BR></FONT></FONT></STRONG>属</A>中的一种材质，属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到，做模具钢使用。<BR>45：<BR>指此种材质中碳的含量，大概在450左右。此种材质，相对于其他的优碳钢，也较普遍。<BR>45钢：<BR>平均含碳量为0.42-0.50%，平均含硅量为0.17-0.37%，平均含锰量为0.50-0.80%，平均含硫量&lt;=0.035%，平均含磷量&lt;=0.035%，平均含铬量&lt;=0.25%，平均含镍量&lt;=0.2545钢 <BR>含碳0.45%左右。<BR>推荐热处理温度：<BR>正火：850 <BR>淬火：840 <BR>回火：600 <BR>抗拉强度：不小于600Mpa <BR>屈服强度：不小于355Mpa <BR>伸长率：10% <BR>收缩率：40% <BR>冲击功：39J <BR>钢材交货状态硬度：不大于 <BR>未热处理：229HBS <BR>退火钢：197HBS <BR>应用举例<BR>用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。<BR>产品规格<BR>φ756mm；壁厚100mm以下</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana><FONT size=3><STRONG>陕西钢材力学性能介绍<BR></STRONG></FONT>钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。 <BR>　　①抗拉强度（σb） <BR>　　试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的最大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。</A>为： <BR>　　式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　②屈服点（σs） <BR>　　具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。 <BR>　　上屈服点（σsu）：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力； 下屈服点（σsl）：当不计初始瞬时效应时，屈服阶段中的最小应力。 <BR>　　屈服点的计算公式为： <BR>　　式中：Fs--试样拉伸过程中屈服力（恒定），N（牛顿）So--试样原始横截面积，mm2。 <BR>　　③断后伸长率（σ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。计算公式为： <BR>　　式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm； L0--试样原始标距长度，mm。 <BR>　　④断面收缩率（ψ） <BR>　　在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。以ψ表示，单位为%。计算公式如下： <BR>　　式中：S0--试样原始横截面积，mm2； S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积，mm2。 <BR>　　⑤硬度指标 <BR>　　金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 <BR>　　A、布氏硬度（HB） <BR>　　用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm2(MPa)。 <BR>　　其计算公式为： <BR>　　式中：F--压入金属试样表面的试验力，N； D--试验用钢球直径，mm； d--压痕平均直径，mm。 <BR>　　测定布氏硬度较准确可靠，但一般HBS只适用于450N/mm2（MPa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。 <BR>　　举例：120HBS10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120N/ mm2（MPa）。无缝钢管 </FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>陕西无缝钢管厂 陕西16mn无缝钢管价格 陕西27simn无缝钢管 我公司专拥有一条直缝埋弧</A>生产线，可生产管径Ф350- 1420mm，壁厚6-80mm，长度6-12mm的埋弧焊管；可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm，壁厚6-40mm，长度6-12m；钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组，可生产</A>范 围：管径Ф400-5000mm，壁厚12-100mm，单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有</A>穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和</A>生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用，输气用无缝钢管。<BR>&nbsp; 公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一条为拥有60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径38mm-127mm冷轧无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm-377mm，壁厚16mm-100mm，外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中</A>。<BR>　　公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。<BR>　　本公司通过了ISO9001：2001国际质量管理体系认证。<BR>　　产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB </FONT></P>\r\n<P></P>\r\n<P></P>\r\n<P><FONT face=Verdana><STRONG><FONT size=3>陕西20号无缝钢管<BR></FONT></STRONG>牌号<BR>20钢<BR>执行标准<BR>GB/T 699-1988<BR>特性及适用范围<BR>　　强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。<BR>未热处理：≤156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm<BR>热处理规范及金相组织<BR>热处理规范：正火,910℃,空冷。金相组织：铁素体+珠光体。<BR>交货状态<BR>以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。<BR>20#无缝管现货资源规格：<BR>194*20&nbsp;325*14&nbsp;377*26&nbsp;402*37<BR>219*18&nbsp;325*16&nbsp;377*30&nbsp;402*38<BR>245*12&nbsp;325*18&nbsp;377*32&nbsp;402*40<BR>245*14&nbsp;325*36&nbsp;377*36&nbsp;402*42<BR>245*30&nbsp;325*38&nbsp;377*38&nbsp;406*30<BR>245*38&nbsp;325*40&nbsp;377*40&nbsp;406*32<BR>245*42&nbsp;351*25&nbsp;377*42&nbsp;406*38<BR>245*45&nbsp;351*26&nbsp;402*18&nbsp;406*40<BR>273*14&nbsp;351*30&nbsp;402*20&nbsp;426*38<BR>273*16&nbsp;351*32&nbsp;402*22&nbsp;426*40<BR>299*28&nbsp;351*35&nbsp;402*24&nbsp;426*42<BR>299*38&nbsp;325*42&nbsp;402*26&nbsp;426*45<BR>299*40&nbsp;377*24&nbsp;&nbsp;<BR>备注：如有未注明的20#无缝</A>，请电话联系，本公司将最大限度地满足广大客户的需求! </FONT></P>\r\n<P></P><BR>以上是【陕西无缝钢管厂 陕西16mn无缝钢管价格 陕西27simn无缝钢管】的详细信息，如果您对陕西无缝钢管厂 陕西16mn无缝钢管价格 陕西27simn无缝钢管的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取陕西无缝钢管厂 陕西16mn无缝钢管价格 陕西27simn无缝钢管的最新信息。0635-8884693 <BR>\r\n                      <br /><br>推荐信息：，，，，，\r\n                      <br>\r\n                  </p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('418','15','<p>\r\n                      <DIV align=center>\r\n<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width=660 border=0>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD colSpan=8>\r\n<DIV align=left>哪里有材质的不锈钢钢棒-山东鑫正不锈钢棒常备现货表</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD width=66>\r\n<DIV align=center>Ф10</DIV></TD>\r\n<TD width=57>\r\n<DIV align=center>Ф12</DIV></TD>\r\n<TD width=67>\r\n<DIV align=center>Ф14</DIV></TD>\r\n<TD width=66>\r\n<DIV align=center>Ф16</DIV></TD>\r\n<TD width=66>\r\n<DIV align=center>Ф18</DIV></TD>\r\n<TD width=67>\r\n<DIV align=center>Ф20</DIV></TD>\r\n<TD width=98>\r\n<DIV align=center>Ф22</DIV></TD>\r\n<TD width=63>\r\n<DIV align=center>Ф25</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф28</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф30</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф32</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф35</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф38</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф40</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф45</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф50</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф55</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф60</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф65</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф70</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф75</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф80</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф85</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф90</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф95</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф100</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф105</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф110</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф120</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф130</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф140-Ф150</DIV></TD>\r\n<TD>\r\n<DIV align=center>Ф300</DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>\r\n                      <br /><br>推荐信息：，，，，，\r\n                      <br>\r\n                  </p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('419','15','<p>\r\n                      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 成都大无缝</A></A>厂219*10高压</A></A>10月21日现货价格 成无合金管分厂lclywz.cn-<STRONG></A></A>，山东不锈</A></A>表，合金</A></A></A></A>型号表，山东</A></A>厂，咨询热线：0635-8884693，网站：http://www.ly-wfg.cn</STRONG><BR>\r\n<DIV style=\"FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 1.5\">\r\n<TABLE style=\"FONT-SIZE: 12px\" cellSpacing=1 cellPadding=0 width=500 align=center bgColor=#666666 border=0>\r\n<TBODY>\r\n<TR align=middle bgColor=#ffffff>\r\n<TD>单品</TD>\r\n<TD>外径</TD>\r\n<TD>壁厚</TD>\r\n<TD>材质</TD>\r\n<TD>产地/厂家</TD>\r\n<TD>地域</TD>\r\n<TD>价格 (元/吨)</TD>\r\n<TD>涨跌</TD></TR>\r\n<TR align=middle bgColor=#ffffff>\r\n<TD>合金管</TD>\r\n<TD>219</TD>\r\n<TD>10</TD>\r\n<TD>12cr1mov</TD>\r\n<TD>成无分厂</TD>\r\n<TD>重庆</TD>\r\n<TD>11000</TD>\r\n<TD><SPAN>0 </SPAN></TD></TR>\r\n<TR align=middle bgColor=#ffffff>\r\n<TD>合金管</TD>\r\n<TD>159</TD>\r\n<TD>10</TD>\r\n<TD>12cr1mov</TD>\r\n<TD>成无分厂</TD>\r\n<TD>重庆</TD>\r\n<TD>11000</TD>\r\n<TD><SPAN>0 </SPAN></TD></TR>\r\n<TR align=middle bgColor=#ffffff>\r\n<TD>合金管</TD>\r\n<TD>133</TD>\r\n<TD>9</TD>\r\n<TD>12cr1mov</TD>\r\n<TD>成无分厂</TD>\r\n<TD>重庆</TD>\r\n<TD>11000</TD>\r\n<TD><SPAN>0 </SPAN></TD></TR>\r\n<TR align=middle bgColor=#ffffff>\r\n<TD>合金管</TD>\r\n<TD>108</TD>\r\n<TD>9</TD>\r\n<TD>12cr1mov</TD>\r\n<TD>成无分厂</TD>\r\n<TD>重庆</TD>\r\n<TD>11000</TD>\r\n<TD><SPAN>0 </SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n<P><FONT face=Verdana>&nbsp;&nbsp; ,&nbsp; &nbsp; </FONT></P></DIV><BR>以上是【成都大无缝合金管厂219*10高压12cr1mov合金管10月21日现货价格 成无合金管分厂】的详细信息，如果您对重庆高压12cr1mov合金管10月12日现货价格 成无合金管分厂的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取重庆高压12cr1mov合金管10月12日现货价格 成无合金管分厂的最新信息。0635-8884693 <BR>\r\n                      <br /><br>推荐信息：，，，，，\r\n                      <br>\r\n                  </p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('420','15','<p>\r\n                      <H3>L不锈钢|316L不锈型号表</H3>\r\n<P>&nbsp;</P>\r\n<TABLE id=table201 style=\"BORDER-COLLAPSE: collapse\" borderColor=#808080 cellPadding=0 width=\"98%\" border=1>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8 height=25>名称</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>材质</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>规格</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>标准</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>数量(吨)</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>单价</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>产地</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">32*2-8</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">6*1</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">63*2-10</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">60*2-10</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">57*2-10</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">51*2-8</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">50*2-8</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">48*2-8</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">45*2-8</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">42*2-8</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">40*2-8</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">38*2-8</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">68*3-10</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">34*2-8</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">70*3-10</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">30*2-8</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">28*2-5</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">27*2-5</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">25*1.5-5</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">22*1-5</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=\"100%\" border=0>\r\n<TBODY>\r\n<TR align=middle>\r\n<TD>\r\n<DIV align=right>\r\n<TABLE id=table201 style=\"BORDER-COLLAPSE: collapse\" borderColor=#808080 cellPadding=0 width=\"98%\" border=1>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8 height=25>名称</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>材质</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>规格</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>标准</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>数量(吨)</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>单价</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>产地</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">20*1-5</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">18*1-4</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">16*1-4</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">14*1-4</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">12*1-3</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">10*1-2</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">8*1-2</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">36*2-8</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">140*3-20</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">530*8-50</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">456*8-50</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">426*8-50</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">377*8-45</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">355*7-40</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">325*5-40</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">273*5-40</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">245*5-35</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">219*4-35</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">180*3-30</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">168*3-30</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n<TABLE id=table201 style=\"BORDER-COLLAPSE: collapse\" borderColor=#808080 cellPadding=0 width=\"98%\" border=1>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8 height=25>名称</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>材质</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>规格</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>标准</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>数量(吨)</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>单价</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" bgColor=#e8e8e8>产地</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">65*3-10</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">152*3-20</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">630*10-40</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">133*3-18</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">127*3-18</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">120*3-18</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">114*2.5-18</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">108*2.5-18</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">102*2.5-18</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">95*2.5-16</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">89*2-16</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">83*2-16</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">80*2-16</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">76*2-16</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">73*3-10</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\" height=20>316L不锈钢管</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">316L</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">159*3-25</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\"></TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">不限</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">电议</TD>\r\n<TD style=\"TEXT-INDENT: 5pt\">国产</TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n                      <br /><br>推荐信息：，，，，，\r\n                      <br>\r\n                  </p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('421','15','<p>\r\n                      <H3 align=left><FONT color=#f70909>国标L不锈分析|优质316L不锈价格</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</H3>\r\n<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 border=1>\r\n<TBODY>\r\n<TR>\r\n<TD width=76>\r\n<DIV align=left>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 名称</DIV></TD>\r\n<TD width=76>\r\n<DIV align=center></DIV></TD>\r\n<TD width=45>\r\n<DIV align=left>价格</DIV></TD>\r\n<TD width=36>\r\n<DIV align=left>备注</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=76>\r\n<DIV align=center>316l</DIV></TD>\r\n<TD width=76>\r\n<DIV align=left>Φ22×3</DIV></TD>\r\n<TD width=45>\r\n<DIV align=left>45000</DIV></TD>\r\n<TD vAlign=top width=36>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=76>\r\n<DIV align=center>316l不锈钢管</DIV></TD>\r\n<TD width=76>\r\n<DIV align=left>Φ25×2</DIV></TD>\r\n<TD width=45>\r\n<DIV align=left>45000</DIV></TD>\r\n<TD vAlign=top width=36>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=76>\r\n<DIV align=center>316l不锈钢管</DIV></TD>\r\n<TD width=76>\r\n<DIV align=left>Φ48×3</DIV></TD>\r\n<TD width=45>\r\n<DIV align=left>46500</DIV></TD>\r\n<TD vAlign=top width=36>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=76>\r\n<DIV align=center><STRONG>316l不锈钢管</STRONG></DIV></TD>\r\n<TD width=76>\r\n<DIV align=left>Φ42×3</DIV></TD>\r\n<TD width=45>\r\n<DIV align=left>46000</DIV></TD>\r\n<TD vAlign=top width=36>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=76>\r\n<DIV align=center>316l不锈钢管</DIV></TD>\r\n<TD width=76>\r\n<DIV align=left>Φ76×3</DIV></TD>\r\n<TD width=45>\r\n<DIV align=left>45500</DIV></TD>\r\n<TD vAlign=top width=36>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=76>\r\n<DIV align=center>316l不锈钢管</DIV></TD>\r\n<TD width=76>\r\n<DIV align=left>Φ108×3.5-4</DIV></TD>\r\n<TD width=45>\r\n<DIV align=left>46000</DIV></TD>\r\n<TD vAlign=top width=36>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=76>\r\n<DIV align=center>316l不锈钢管</DIV></TD>\r\n<TD width=76>\r\n<DIV align=left>Φ159×4-5</DIV></TD>\r\n<TD width=45>\r\n<DIV align=left>47000</DIV></TD>\r\n<TD vAlign=top width=36>\r\n<DIV align=center>&nbsp;</DIV></TD></TR>\r\n<TR>\r\n<TD vAlign=top width=76>\r\n<DIV align=center>316l不锈钢管</DIV></TD>\r\n<TD width=76>\r\n<DIV align=left>Φ219×6</DIV></TD>\r\n<TD width=45>\r\n<DIV align=left>48500</DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>\r\n                      <br /><br>推荐信息：，，，，，\r\n                      <br>\r\n                  </p>','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('422','15','','','','','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle` VALUES('423','15','<p>\r\n                      <P><FONT face=Verdana>因仓库变动，低价销售库存，欲购从速</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>品种&nbsp;&nbsp; 材质&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 数量&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 价格<BR>&nbsp; Q345B&nbsp;&nbsp; 159*8&nbsp;&nbsp; 10.518&nbsp;&nbsp; 5800<BR>钢管&nbsp; Q345B&nbsp;&nbsp; 159*10&nbsp; 5.709&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5800<BR>钢管&nbsp; Q345B&nbsp;&nbsp; 168*8&nbsp;&nbsp; 16.364&nbsp;&nbsp; 5800<BR>钢管&nbsp; Q345B&nbsp;&nbsp; 180*8&nbsp;&nbsp; 0.902&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5800<BR>钢管&nbsp; Q345B&nbsp;&nbsp; 325*16&nbsp; 21.274&nbsp;&nbsp; 6000</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>山东Q345B低合金、325*1616mn今日价格是6000元/吨。</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>报价单位：聊城东昌府区有限公司</FONT></P>\r\n<P><FONT face=Verdana>联系人“郭新林 13562038456<BR></P></FONT>\r\n                      <br /><br>推荐信息：，，，，，\r\n                      <br>\r\n                  </p>','','','','','','');
