装修小贴士 完美细节成就于卫浴装修_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 工程案例

# 装修小贴士 完美细节成就于卫浴装修

发布日期：2012-05-26 11:21 浏览次数：

和浴室的，体现其舒适度、温馨感和安全性，成为的一个重点。卫浴间的在家庭中涉及的细节是相当多的，如果处理得不好，不仅会直接影响日后居家生活的质量，更会影响心情。因此在卫浴间时需注意以下几个要点：

顶棚。卫浴间的水汽较重，所以，要选择那些具有、防腐、防锈特点的材料做顶棚。

地面要点。卫浴间在铺地砖之前，务必做好;在瓷砖铺设之后，要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜)，坡度朝向地漏;地面在铺设完瓷砖之后必须做闭水实验，时间至少要保证24小时;铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐，保证整个卫浴间的整体感，以免在视觉上产生纹乱的印象。

墙面的考虑。卫浴间的墙面瓷砖要注重防潮、，而且贴瓷砖时要保证平整，并要与地砖通缝、对齐，以保证墙面与地面的整体感;如遇到给水管路出口，瓷砖的切口要小、适当，方便给水器上的法兰罩盖住切口，使得外观完美和自然。

要注意。卫浴间最好要有窗户，以利通风;如果没有窗户有碍透气，这里尤其要注意门的细节。为防止卫浴间的水向外溢，门界要稍高于卫浴间内侧;卫浴间的门与地面的空隙要留得大一点，以利于回风出气;如果是推拉门，还要在推拉门与卫浴地砖之间做一层以防渗水。

注重电路的铺设。卫浴间的电线接头处必须挂锡，并要先后缠上胶布和绝缘胶布，以保证安全;电线体必须套上阻燃管;所有开关和插座必须有防潮盒，而且位置也要视电器的尺寸与位置而定，以保证使用的方便合理，以便减少不应有的麻烦。

严路改造。卫浴间的给排水线路最好不要做太大改动，如果要改动时，要根据具体情况而定，如洗衣机的型号不同，上下水的位置也会有所不同，因此水路不动最好。

把好洁具的安装。最好在之前把下水孔距记好，按尺寸选好浴缸、浴房、坐便器、洗手盆等洁具，以免在时尺寸不合适;坐便器的安装要先用坐便泥密封好，再用膨胀螺丝或胶固定，这样，在坐便器发生阻塞时便于修理留下空间。

强调通风换气。卫浴间必须要有排风扇，而且排风扇必须安有逆行闸门，以防止污浊空气倒流，非气回流等。

预留绿化点缀。为增添几许生气，使不应该成为被绿色遗忘的角落。这样，时可以选择些耐阴、喜湿、适潮的盆栽放置在内，使平添几分生气。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器