选购马桶尺寸误差不能超过1厘米_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 工程案例

# 选购马桶尺寸误差不能超过1厘米

发布日期：2012-05-26 11:21 浏览次数：

说到马桶这个产品,我想业主都不会觉得陌生的,马桶做为必需品走进了千家万户。面对越来越多的马桶的款式和品种，广大业主们在选购马桶时该注意什么呢？这里小编整理了一些购买马桶时的要领给广大网友分享一下。

-买马桶弄清排水方式和坑距有位正在的业主来电咨询：“我家是下排水，下水中心点与未贴瓷砖的墙面距离是37至38厘米，请问该用什么尺寸和样式的坐便器?”业内人士的回答是：看好品牌，告诉经销商你家是下排水，37至38厘米的坑距，请他告诉你有哪些款式可供选择。另外，一般进口品牌的马桶坑距规格是40厘米或30.5厘米，国产的品牌规格更全，可以买到35厘米坑距的，这样在安装时只要把瓷砖贴厚点就没问题了。买马桶时除了品牌、颜色、款式以外，更值得注意的两个关键词是：排水方式、坑距。这点是能否买到和自家情况匹配马桶的关键。

-量准坑距，误差不能超过1厘米下排水方式的坑距，是指地面下水孔中心点距未墙面的距离。后排水方式，要量其地距，指排水孔中心点到做完地面的距离。在测量时一定要力求准确，业内人士提醒，一般安装马桶在墙地完成后进行，要求与测量误差不能超过1厘米，否则无法正常安装。如果队建议通过垫高一块，做个导水槽，再做;或买个排水转换器配件连接，也能凑合着用的建议最好不采纳。不是正常安装，任何改变，都会破坏马桶真空吸力，影响原有排污速度和隔臭效果。如果买回来的马桶和排水孔实在对不上，即使要费些力气，最好还是请经销商给换一个合适的。

-后排水、下排水的马桶不能混用出门之前，最关键问题是了解自家的排水方式：排水孔在地面，是下排水，排水孔在后侧墙上，是后排水，这点很重要。每款马桶都是专门为不同的排水方式的，无法混用。一般建材城的销售人员都会主动询问要买哪种排水方式的,如果没搞清楚一定打电话向自家的工人询问,千万不能随便说一个就买，否则拿回家不能用还得退货。

-虹吸式马桶更省水从冲水方式来看，马桶大致可分为：冲落式(普通冲水)和虹吸式。虹吸式与普通冲水方式的不同之处在于它一边冲水，一边通过特殊的弯曲管道达到虹吸作用，将污物迅速排出。而虹吸式又分为冲落式、涡流式、喷射式等。虹吸涡流式和喷射式设有专用进水通道，水箱的水在水平面下流入坐便器，从而消除水箱进水时管道内冲击空气和落水时产生的噪音。也就是目前市场上推行的“静音马桶”。虹吸喷射式具有独特的水嘴，能喷射强力水流，使冲洗效果更佳。

-用膨胀螺栓代替安装在安装马桶前应仔细阅读其说明书，按照要求。《住宅工程规范》中规定，卫生洁具与进水管、排污口连结必须严密，不得有渗漏现象，坐便器应用膨胀螺栓固定安装，并用油石灰或硅酮胶连结密封，底座不得用砂浆固定。这样不仅避免了因干裂引起坐便裂缝的情况，也便于日后一旦出现问题时的维修。最后，试验一下马桶的排污效果，方法是将水箱内配件装好，灌满水，在坐便器内放一张卫生纸并滴一滴墨水，一次排放不留痕迹，说明下水通畅。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器