专家支招：教你如何选购地暖板材_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 工程案例

# 专家支招：教你如何选购地暖板材

发布日期：2012-05-26 11:21 浏览次数：

越来越多的人都开始关注地暖。家中采用地暖供暖的家庭时，几点关于地暖板材的选购知识。

板材选择： 采暖效果与地暖产品的选择也息息相关，尤其是地热地面材料的选择。地面采暖由于其供暖方式的特殊性，对地面材料也有一定的要求。因此，采暖必须选择专用的。 板材相关的参考基础：

1、基材密度高，内结合强度好。 基材采用致密的100%乔木木材制成，密度高达0.95克/平方厘米，热稳定性好，可以保证长期在高温下不开裂、不变形。

2、吸水厚度膨胀率 吸水厚度膨胀率要小于等于2.5%，达到国家优等品的。吸水厚度膨胀率越小，说明的防潮性能越高。

3、 甲醛释放量 甲醛释放量要选择尽可能低的。因为温度越高,甲醛释放量越多，在相对封闭的居室内再加上其他物品像大芯板中甲醛的释放，有可能会超标，对人体造成危害。

4、热传导系数 热传导系数也是至关重要的。目前，市场上有建材实验研究院以及国际检验机构等提供的热传导系数认可，在购买前可查验。

专家建议：

1、地面采暖选购使用的必须经过热处理，如果使用一般的，那对采暖的效果会影响比较大。

2、市场上经过热处理、专门用于取暖的也有很多不同的规格，价格也相差很多。只要是经过热处理的，基本上都能够保证地暖的要求，150元/平方的和400元/平方的在取暖效果上其实相差无几。

3、选购时，没有必要因为担心影响采暖效果而去选择昂贵的板材，各种价格差异主要还是来自材料和规格的不同。

编辑提示： 由于地面采暖的特殊性，对的要求非常严格，因此，地热除了在满足常规质量指标的同时，还要满足以下三大要求：

A、导热散热性强———宜薄不宜厚 Tips：木材和竹材都是很好的天然材料，地面热量通过传递到表面，必然会有热损失，理想的能把这些损失降到最低。所以，为了减少热能的损失以及降低供暖运行维护开支，地面采暖必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹和强化木，板厚不超过8毫米，最大不能超过10毫米。

B、尺寸稳定性高———宜小不宜大 Tips：地热的使用环境相当复杂，非采暖季地面要承受各种潮气，而供暖时地面温度又要骤然升温，木必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热必须要选购稳定性好的，如强化、多层实木、竹木这些集成复合型。

C、防潮耐热性要好———宜于环保 Tips：集成复合型要用粘合剂，粘合剂需符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。尤其是对于地热来讲，要经过耐高湿、耐低温等实验，如果采用普通的粘合剂，环保指标、耐潮性、耐老化性、膨胀率等均不能达标。因此消费者在选购时，查看商家的产品报告、检验报告是非常必要的。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器