天津Q345开平锰板-天津Q345B开平锰板价格-天津Q345开平锰板现货_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 现货资源

# 天津Q345开平锰板-天津Q345B开平锰板价格-天津Q345开平锰板现货

发布日期：2012-07-04 13:05 浏览次数：

本公司 长期生产 销售，带钢 广泛用于生产焊接，作冷弯型钢的坯料，制造自行车车架、轮圈、卡箍、垫圈、弹簧片、锯条、五金制品和刀片等。

我公司代理天津 歧丰 保润达 利多丰等各大钢厂的带钢，可钢厂直发，规格齐全，有大量存货，材质：Q195 Q215 Q235 ，另对外可加工订做 镀锌带钢，镀锌板{代理宇润德} 质优保证，价格市场最低。我公司还经营首钢，唐钢，鞍钢，鞍崚，中铁等大钢厂的热卷，镀锌卷冷卷及中厚板开平板 材质有SS400 q235 q345 spcc dc01 等材质
电话:022-58052339 022-58052338
传真:022-26349377
手机:13516172787 18902128039
联系人:王经理 白经理
QQ:2529598955 2350407749

带钢新闻工艺流程
冷轧带钢生产工艺流程一般为：酸洗→轧制→工艺润滑→退火→平整→剪切→包装。 　　冷轧带钢工艺：酸洗——轧制——退火——轧制尺寸同步润滑——上防锈油——平整定尺——抛光——包装

带钢主要材质 Q195 Q235　　镀锌彩色钢板(PPGI) 镀锌钢板(GI)、 镀铝锌彩色钢板(PPGL ） 镀铝锌钢板(GL)、 对原料生铁而言，进口生铁,熟铁,又名HR,CR。另外对钢板而言：热轧钢板(HR)、冷轧钢板(CR)、另还有Q、J系列

钢带公称厚度 1.2，1.4，1.5，1.8，2.0，2.5，2.8，3.0，3.2，3.5，3.8，4.0，4.5，5.0，5.5，6.0，6.5，7.0，8.0，10.
0，11.0，13.0，14.0，15.0，16.0，18.0，19.0，20.0，22.0，25.0
钢带公称宽度 600，650，700，800，850，900，950，1000，1050，1100，1150，1200，1250，1300，1350，1400，1450，1500，1550，1600，1700，1800，1900

热轧卷板是以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后

由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢

带通过层流冷却至设定温度，由卷取机卷成钢带卷，冷却后的钢带

卷，根据用户的不同需求，经过不同的精整作业线（平整、矫直、

横切或纵切、检验、称重、包装及标志等）加工而成为钢板、平整

卷及纵切钢带产品。由于热连轧钢板产品具有强度高，韧性好，易

于加工成型及良好的可焊接性等优良性能，因而北广泛应用于船舶

、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。
随着热轧尺寸精度、板形、表面质量等控制新技术的日益

成熟以及新产品的不断问世，热连轧钢板、带产品得到了越来越广

泛的应用并在市场上具有越来越强的竞争力

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器