九鼎空气净化设备公司为你介绍FFU高效过滤器的维护和保养_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 钢管行情

# 九鼎空气净化设备公司为你介绍FFU高效过滤器的维护和保养

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

FFU高效过滤器的保养是一项大开支，但空气洁净度保持是必需的对于生产环境污染要求来说，哪高效过滤器维护及FFU高效空气过滤器安装更换标准是什么呢? 在平时空气过滤器，特别是的包装、运输、安装及使用过程中，均要按照FFU高效过滤器生产厂家标准要求进行，以保证FFU高效空气过滤器的使用效果。各类型FFU空气过滤器在使用一段时间后，因过滤器滤料表面捕集了各种灰尘，从而使FFU空气过滤器的过滤效率和FFU空气过滤器阻力下降，影响了中央空调机组或洁净工程配套高效送风口的送风量、洁净度及使用效率，此时需要及时加以更换FFU空气过滤器，以确保空气洁净度要求。

1. FFU高效过滤器安装前，必须对洁净室进行全面清扫、擦净，净化空调系统内部如有积尘，应再次清扫、擦净，达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装FFU高效过滤器，则技术层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。

2. FFU高效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。在运输过程中，应轻拿轻放，防止剧烈振动和碰撞，不可以强制装卸。

3. FFU高效过滤器安装前，必须在安装现场拆开包装进行外观检查，内容包括：滤纸、密封胶和框架有无损坏; 边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求; 框架有无毛刺和锈斑(金属框); 有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。然后按照国家标准《洁净室施工及验收规范》〔JGJ71-90〕的规定的方法进行检查，合格的应立即安装。

4.洁净度级别等于和高于100级洁净室用的FFU高效过滤器，安装前应按《洁净室施工及验收规范》〔JGJ71-90〕的规定的方法检漏，并符合规定的要求。

5.各类空气过滤器、FFU高效空气过滤器在安装前，不允许用手撕毁或打开包装袋或包装膜; 应严格按照高效过滤器包装箱上标注的方向标准存放FFU空气过滤器; 在高效空气过滤器的搬运过程中，应轻拿、轻放，避免剧烈的振动和碰撞。

6.对于，安装方向必须正确：用波纹板组合过滤器在竖向安装时，波纹板必须垂直于地面; 过滤器在竖向与框架之间的连接，严禁渗漏、变形、破损和漏胶等，安装后必须保证内壁清洁，无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。。

7.检验方法：观察或白绸布擦拭检查。

8.安装FFU高效过滤器时，外框上箭头应和气流方向一致; 当其垂直安装时，滤纸折痕方向应垂直于地面。

9.安装粗效平板式或折叠式过滤器，应使镀锌网面在出风背面方向。安装袋式过滤器，则应使滤袋长度方向垂直于地面，不可使滤袋方向平行于地面安装;

10.在正常使用条件下，平板、折叠式粗效或中效过滤器，一般1—3月更换一次，要求不严的区域，可将滤料更换下来后可以用含有清洁剂的清水浸泡、冲洗，然后凉干再换上; 一般冲洗1-2次后，必须更换新的FFU过滤器，以保证过滤效率。

11.为了充分发挥FFU过滤器的作用，在选用和使用过程中，过滤器的迎面风速，粗效、中效过滤器不应大于2.5m/s，亚高效过滤器和高效过滤器不应大于1.5m/s,这样不仅有利于保证过滤器的效率,也能延长过滤器使用寿命,节约成本.

12.在设备运行时,一般不要更换FFU过滤器; 如因过滤器已到更换期限而无法停机更换,则只允许在不停风机情况更换粗、中效过滤器; 亚高效过滤器和高效过滤器必须停止送风后

方可更换。

13. FFU过滤器与连接框架之间的密封垫，必须严密、无泄露，以保证过滤效果。

14.对于需用于高湿度、高温度环境中的FFU高效过滤器，必须选取耐高温、耐高湿度的滤纸与分隔板、框体材料，以满足生产的要求。

15.生物洁净室和医药洁净室，必须选用金属框体的过滤器，且其表面要不易生锈，不允许使用木框板的FFU过滤器，以防产生细菌，影响产品的合格。

16.对于袋式粗效或中效过滤器，在正常使用条件下(平均每天8小时，连续运转)，一般使用7—9周即应更换新的。

17.对于FFU亚高效过滤器，在正常使用条件下(平均每天8小时，连续运转)，一般使用5--6个月，也应加以更换。

18.对于以上的FFU过滤器，如果过滤器前后有压差表或压差传感器，则对粗效过滤器，当压差值大于250Pa时，必须加以更换; 对中效过滤器，则压差大于330Pa时，必须加以更换; 对于亚高效过滤器，则当压差值大于400Pa时，必须加以更换，且原过滤器不可再利用;

19.对于FFU高效过滤器，当过滤器的阻力值大于450Pa时; 或当出风面气流速度降到最低限度，即使更换粗效、中效过滤器后，气流速度仍不能增大; 或当FFU高效过滤器表面出现无法修补的渗漏情况，均须更换新的高效过滤器; 如没有上述条件，一般可根据使用环境条件情况，1—2年更换一次。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器