自19世纪,高效过滤器历史长达20年_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 现货资源

# 自19世纪,高效过滤器历史长达20年

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

早期的经典过滤理论主要以单一纤维模型为基础，认为过滤效率由3种机制决定：惯性效应、截留效应、扩散效应。整个颗粒的捕集依靠多种捕集机理的联合作用。

现代过滤理论证明了惯性沉淀的正确性和最大穿透力粒子的存在，认为过滤效率是截留效应、布朗扩散效应、重力效应、沉淀效应与压力效应的集合；过滤过程中可能存在的机理有拦截、惯性碰撞、扩散、静电效应、库仑吸引一排斥、映像力、电泳力及沉淀(重力)。

高效过滤技术的发展离不开高效过滤理论的研究与发展。过滤理论特别是高效过滤理论的研究早在19世纪已经开始，而的研制与发展只有20多年的历史，过滤理论由早期的经典过滤理论发展到现代过滤理论及微孔过滤理论。

2001年，Thomas等对高效过滤器在产生阻塞的情况下进行了空气过滤的理论与实验研究，提出了高效过滤器在滤饼存在的情况下，过滤效率及压力损失的计算模型。近几年来，国外许多学者对空气过滤器在积尘情况下的效率性能及滤饼的形成和机理进行了理论实验及模拟研究，取得了一定的成果。

1995年，Rosnert提出分散在单一纤维体表面的颗粒以不规则的分布和常常形成树枝状结构为特征，建立了最进改善的理论和颗粒在单一纤维体上的空间分布。利用此理论和计算程序可预测颗粒的沉积。

1992年，Payet、Gougeon和Attoui考虑了气体在单一纤维上的滑动，对经典理论引入修正系数，使得理论与实验数据更好地吻合。

1987年Pich及1993年Brown在其专著中描述了过滤理论的最新发展。

1967年，Pickaar和Clarenburg试图提出一个纤维过滤器微孔结构的数学理论；

1958年Friedlander及1967年Yoshioka[12]发展了独立纤维理论，他们对较大雷诺数情况下颗粒的惯性、扩散沉积及重力效应和过滤器阻塞现象进行了研究和总结；

1952年，Davies把扩散、截留和惯性3种机制结合起来并用公式表示出来，从而建立了新的过滤理论――孤立纤维理论；

1942年，Langmuir[9]继续对过滤理论进行研究，认为过滤是截留和扩散的集合及惯性粒子在过滤纤维上的沉淀是可以忽略的。

1936年，Kaufmann首先把布朗运动和惯性沉淀的概念一同应用到纤维过滤理论中，推导出过滤作用的数学公式；

1931年，Albrecht率先对气流通过单一圆柱纤维运动进行了研究，建立了Albrecht理论，随后Sell对其进行了必要的改进。

1922年，Freundlich发展了对气溶胶过滤规律的认识，提出在0.1～0.2μm半径范围内气溶胶颗粒存在最大渗透率；

19世纪初期，植物学家Brown观察了微细颗粒悬浮在液体中的运动(即布朗运动)；

当然，现在高效过滤器的研究也一直在进行，这里就不再介绍了。从19世纪初期到2001年这个漫长的过程，高效过滤器的发展已经日渐成熟。在这个2012年，高效过滤器已经成为众多商家获得商机的一个机遇。就看谁能抢先商机，九鼎空调自2000年已经开始高效过滤器相关行业。赚取了第一桶金！

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器