家居装修 换颜效果一本帐必须得细细算_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 工程案例

# 家居装修 换颜效果一本帐必须得细细算

发布日期：2012-05-26 11:21 浏览次数：

住了几年，需要换换脸。随着首批商品房逐渐出现“衰老”痕迹，许多居家主人开始动起翻新的念头，而翻新中，一般首当其冲需要修复的是墙面，一是因为墙面容易变脏、开裂，二是墙面翻新最能够显现出崭新的换颜效果。然而、、墙基布，诸多墙面材料哪一种更适合你？为此，专家表示，从基础墙面的情况、翻新投入以及整体居家风格来确定。

想给居室翻新的家庭，往往在两个最重要的面子工程中犯迷糊———墙面和地面。如何选材？如何？如何能长久？这两个部位一旦翻新，动静最大，谁都希望一步到位，实惠、可行、效果又好，但一再出现的墙面翻新后开裂、木翻新后起鼓等现象表明，墙面地面的翻新工程真是不可小视。本期翻新专题，专门为你讲讲“面子工程”的翻新建议。

“显性支出”＋“隐形成本”三种材料性价比拼

选择不同的墙装材料，不仅会带来不同的风格，而且意味着不同的翻新成本。这种成本不仅体现在选用各种墙装材料的显性支出上，还体现在流程等的不同带来的隐性支出中。选用墙装材料的显性成本主要表现在各种墙装材料自身的价格，以及用量上。

虽然在本身的价格上乳胶漆最为便宜，但是随着技术的发展，的价格也在不断走低。而使用墙基布，则要考虑只用墙基布还是配合来使用。

显性支出可以通过公式计算

：①面积=实际居住面积×3;②耗漆量=面积（㎡）/理论涂刷面积（㎡/L遍）×遍数。

：近似计算方法：地面面积×3（3面墙）÷（每卷平方米数）＋1（备用）＝所需的卷数。

墙基布：墙基布的用量与用法可视为是否与乳胶漆一同使用来定，如不与乳胶漆一同使用，直接用凹凸质感肌理展现墙面特色，其用量的确定可与的裁剪方法相同;如若要在瑞宝布表面涂刷各种颜色的乳胶漆，则可结合与乳胶漆用量的计算方法。

隐形成本由墙面材料的难度以及使用寿命决定

哪个最方便？哪个使用寿命更长？

对于乳胶漆、和墙基布三种主流墙装材料，可以从难度和稳定性能两个指标来衡量其带来的隐形成本。

目前是墙面最常用的材料，但也是流程最繁琐的材料。相比之下，铺装简单，成本比较低。而墙基布最大的优势就在于省时省事，它对墙面的要求比较低，具备极强的防裂特性。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器