史上最全最热门风淋室解说_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 现货资源

# 史上最全最热门风淋室解说

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

一．风淋室主要作用：

为作业者或物品进入无尘室时用以吹除人体衣服设备、物料及工具上的尘埃

其中货淋室一般设计为无底板型，便于货物通过，随着目前吹淋要求的日益严格，门一般设计为手动不锈钢双开型或全自动PVC卷帘门型，便于开启。

二．吹淋种类：

1.对人进行吹淋的装置一般称为------风淋室

2.对货物进行吹淋的装置一般称为---货淋室

三．材料分类：

1.不锈钢板(主要分为SUS201和SUS304两种)，适用于食品加工，保健品加工行业，车间环境比较潮湿但不会生锈。

2.彩钢板，适用于环境干燥，使用人数不多的车间，价格低。

3.冷轧钢板(酸洗磷化静电喷涂)，适用于电子工厂，使用人数比较多，由于门采用不锈钢制作，很耐用，但价格比较适中。

四．一般风淋室由哪些部件组成：

1.过滤系统---采用初效过滤器和高效过滤器双过滤系统，由于初效过滤器是采用无纺布制作的，可清洗可拆卸所以大大延长高效滤器的寿命，节省成本。

2.过滤效率---99.99%,>0.3Um

3.控制系统---自动控制(兼可手动控制)配电源指示灯和工作指示灯

记忆性感应吹淋,红外光电感应到物体后启动风机,定时结束,风淋停.

4.风淋时间---LED显示吹淋时间(0-99秒可调),一般设定为20-30秒一次

5.照明灯---内置式桶灯或吸嵌式防爆灯,功率:25W

6.照度---300LXS

7.风机---空调专用高压离心风机，型号：DSX-200，全压：1000Pa，转速：2800r/1400r/min，功率：600W，工作电压：380V/50Hz，风机出现产品质量问题五年包换

8.风速---25M/S

9.喷嘴---全不锈钢材料制作，可360度调方向，埋入式设计

五．风淋室特殊功能：

1.闭门器---可以在进门出门安装闭门器,可以实现90度内自动闭门,还可以90度自动停位,打扫卫生比较方便

2.自动感应门机---在原有门的基础上加装90度自动感应门机,可以实现不需人工开门,通过非触摸手感应控制器或微波探头或指纹器或密码器控制开门

3.电子式连锁---进门和出门安装电子互联锁,可以实现通电状态下只能开启一个门,双门不能同时打开,确保洁净区的卫生

4.臭氧消毒器---内置式,臭氧产量为:100MG/H,对风淋室内部的消毒灭菌.

六．风淋室三种类型：

1.三吹风淋室型：二个侧板和顶部都有喷嘴，适合出口加工企业，或高精密仪器等要求较高的行业。

2.单吹风淋室型：一个侧板有喷嘴，适合要求不高的工厂，比如：食品包装或饮料加工、大桶水生产等

3.双吹风淋室型：二个侧板有喷嘴，适合国内食品加工企业，比如：糕点制作，干果等小规模企业

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器