148*12结构管用途 148*12无缝管钢管价位 148*12薄壁管价格_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 钢管资讯

# 148*12结构管用途 148*12无缝管钢管价位 148*12薄壁管价格

发布日期：2012-07-04 13:09 浏览次数：
148*12结构管用途 148*12无缝管钢管价位 148*12薄壁管价格 -广东佛山流体管行情

148*12结构管用途 148*12价位 148*12薄壁管价格

产品名称 现货材质 执行标准 规格
16mn GB/T8163-2008 377*4
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*6
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*8
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*10
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*12
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*14
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*16
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*18
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*20
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*22
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*24
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*26
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*28
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*30
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*32
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*34
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*36
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*38

执行标准：结构用无缝钢管：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝钢管：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-1999 4、锅炉用高压无缝管：GB5310-1995（ST45.8-ⅲ型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2000 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢管：GB3639-1999 13、各种16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo,还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。
现我公司有大量合金管、高压管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。
公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。

主营品种：钢管、无缝管、无缝钢管、高压锅炉管、中、低压 锅炉管、国产、进口合金管、流体管 、化肥专用管、 石油裂化管、结构管、地质管、液压支柱管、船舶用管、焊接钢管等。
主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等

砂型离心铸铁管（GB／T3421—1982）
铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用水泥密封，此工艺现已基本淘汰。
连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力， 　　球墨铸铁管的公称口径为80～2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有5米，6米及8米；按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器