风淋室的保养从细节着手，可延长其寿命_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 钢管行情

# 风淋室的保养从细节着手，可延长其寿命

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

首先深圳九鼎空调设备有限公司为您介绍风淋室主要作用。风淋室是作业者或物品进入无尘室时用以吹除人体衣服设备、物料及工具上的尘埃。九鼎空调设备主要风淋室系列有风淋室，全自动风淋室（风淋通道），新型风淋室，货淋通道，风淋室传递窗等。

九鼎空调风淋室特点：

1.单片机微处理控制器，智能语音提示系统，人在吹淋时由控制系统自动发出语音提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉。

2.LED显示屏可明清晰显示吹淋时间各所处状态。吹淋时间可调，范围在10-99S。

3.软键轻触式调节开关，具有外形美观、寿命长，易清洁的优点。

4.红外线电自动感应开关控制吹淋，避免无人空吹。

更多风淋室尽在九鼎空调，可电吴经理咨询（13923832539）详细咨询，种类，规格等。

根据吹淋方式的不同一般分为三种：

1)三吹风淋室型：二个侧板和顶部都有喷嘴，适合出口加工企业，或高精密仪器等要求较高的行业。

2)单吹风淋室型：一个侧板有喷嘴，适合要求不高的工厂，比如：食品包装或饮料加工、大桶水生产等

3）双吹风淋室型：二个侧板有喷嘴，适合国内食品加工企业，比如：糕点制作，干果等小规模企业

风淋室如何保养，延长寿命呢，九鼎空调设备为您支招：

首先从风淋室的管理上：

1、每2年更换风淋室的高效过滤器(有隔板)。

2、应轻开轻关风淋室内、外门。

3、遇风淋室发生故障时，应及时关掉急停开关，报专业维修人员修理。一般情况下不准启动手动按钮。

4、风淋室由责任人管理，每季度定期更换初效滤材。

5、在使用过程中人员请不要随意触摸开关，和调节智能语音提示系统。

其次如何正确使用风淋室也是延长风淋室寿命的关健：

1、进入内更衣室，穿戴净化无尘衣、帽、口罩、手套。

2、进入洁净无尘室的人员应在外更衣室脱去外衣，除下手表、手机、饰品等物品。

3、风淋室吹淋结束后，推开出门进入洁净无尘室。

4、拉开不锈钢风淋门人员进入风淋室后，风淋门立即自动关闭外门，红外线(声控/人体热能)感应，风淋自动启动，吹淋15秒(出厂已设置)。注意：风淋室在吹淋时两个不锈钢门不能同时打开，如强行打开将损坏电子锁，风淋室两门是电子互锁控制。

以上信息由深圳九鼎空调设备有限公司提供。如果您需要风淋室报价，请致电13923832539

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器