可弃式吊顶过滤器需要注意什么??13923832539(供应）_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 钢管行情

# 可弃式吊顶过滤器需要注意什么??13923832539(供应）

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

一、可弃式吊顶过滤器的特点：

1.封闭式结构：可弃式吊顶过滤器组采用封闭式结构，并通过测试防止进风口和出风口之间有渗漏。标准机组采用一个直径为250mm(10")的进风口有个固定的散流板，一个圆管接头，并在不流处备有护面网，以保护高效过滤器滤材；

2.外形低，重量轻的外壳的。可弃式吊顶过滤器组由框架质量轻的酸砂铝挤型材制成。背部由镀锌板组成外形低，质量轻有助于减少搬运和安装时间。
二、通过检漏或扫描测试：

所有的高效过滤器均需通过检漏测试，超高效过滤器则用尸5L微粒，以激光光谱计进行检漏，同时测试过滤效率及风速分布状况.

1.可弃式吊顶过滤器组，是具有最佳过滤性能并与风管相连的过滤组，用于层流和非层流等级为100,000到
10的洁净室内。
2.可弃式吊顶过滤器组采用封闭式设计，防止内部有空隙和侧漏，从而达到洁净室对空气质量的严格要求。

三、从以下两种高效过滤器中选择：

1.HFPA高效过滤器最低效率为99.99%(0.3微米)
2.ULPA超高效过滤器最低效率为99.995%(0.12微米)

联系电话：13923832539

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器