如何保证FFU高效过滤器使用寿命更长，九鼎有妙招_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 钢管行情

# 如何保证FFU高效过滤器使用寿命更长，九鼎有妙招

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

深圳九鼎空调设备从事净化设备行业多年，在此与各位一起去探讨一下正确更换FFU高效过滤器应该注意的问题。

1、首先我们在更换高效过滤器时应首先将箱体抬起，然后将失效的高效过滤器取出，换上新的高效过滤器（注意高效过滤器的气流箭头标志应与净化单元出风气流方向一致），确保边框密封后将箱盖回原位。

2、其次，更换高效过滤器时应特别注意拆箱、搬运及安装取用时确保滤纸完整无损，禁止用手触及滤纸造成破损。

3、在家都知道，手机换电池时，首先要关机，以保证手机使用寿命。更换FFU也不例外，更换＝过滤器时应停机进行。

4、风机过滤单元主应用于在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中，即可提高洁净度级别，降低噪音和振动，也可大大降低造价，安装维护方便，是洁净环境的理想部件。

5、安装前，将新的高效过滤器对着亮处，以肉眼观察高效过滤器是否因运输等原因而出现破损，如滤纸有漏洞则不能使用。

如何正确更换FFU高效过滤器由深圳九鼎空调设备有限公司提供,如需更加全面了解FFU风机过滤单元或风淋室、高效过滤器等空气净化设备,欢迎您来电咨询。13923832539（吴经理）

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器