装修工程中应注意的九大事项_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 工程案例

# 装修工程中应注意的九大事项

发布日期：2012-05-26 11:21 浏览次数：
居室安全往往被人们所忽视，其实由错误的方式所引发的事故不在少数。一般说来，在工程中应该注意以下几点：
一、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比砖和木的重量要高出几十倍，如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上，因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋，其地面材料的重量不得超过40公斤/平方米。
二、进行居室，不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和的墙体以及扩大原有尺寸或者另建，这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力，从而缩短楼房使用寿命。
三、阳台、的应尽量选用荷载小的材料，因为阳台过度超载会发生倾覆。
四、厕浴间也是中一个关键环节。一般的做法是，在厕浴间前，先堵住地漏，放5厘米以上的水，进行淋水试验，如果漏水，必须重做;如果不漏的话，也要在中小心铺设地面，不要破坏层和擅自改动上下水及暖气系统。
五、在居室中为了追求豪华，在四壁上贴满板材，镶上两三层立体，这种做法不可取。因为四壁贴满板材，占据空间较大，会缩小整个空间的面积，费用也花费较高，同时不利于防火。过低会使整个房间产生压抑感。
六、选择电线时要用铜线，忌用铝线。由于铝线的导电性能差，使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线，应采用正规的套管安装，以避免漏电和引发火灾。
七、在中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术灯具。
八、室内要保证煤气管道和设备的安全要求，不要擅自拆改管线，以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米，电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
九、中不要把煤气灶放置在木制地柜上，更不能将煤气总包在木制地柜中。一旦地柜着火，煤气总阀在火中就难以关闭，其后果将不堪设想。
打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器