高效过滤器降低风机损耗能量_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 现货资源

# 高效过滤器降低风机损耗能量

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

过滤器的应用最早在欧洲，所以欧洲的过滤器技术当然是领先的。现在欧洲和亚洲在技术方面都遇到了相同的问题。如何降低风机损耗能量，延长寿命提高企业效率呢？在不断的提高下，研发产生了。欧洲数据显示，在通风系统中，空气过滤器被认为会损耗风机的能量，使用高效的空气过滤器，可以降低压力损失，从而提高能效。

工厂所有的空气都是通过通风系统输送的，因此高效过滤器是非常重要的建筑物中，风管系统是一个运输系统，它将处理过的空气运送到目的地。它的关键所在就是把所有的空气送达目的地/出风口而没有损失，即泄漏。

过滤器的节能潜力分析：

1.欧洲平均CO2换算量为600g CO2/kWh

2.欧洲风机能耗总量为197,000 GWh/年

3.系统/空气过滤器的压力损失平均为800Pa/130Pa，占16%

总结：空气过滤器的能耗为31,500 GWh/年。如果减少10%的压力损失，意味着可以节约3,150GWh/年的能耗，相当于每年减少1,900,000吨的CO2排放。

风管和风管系统分析：

1.根据计算和科学分析表明，在空调和通风系统安装时，以密闭性要求CLASS B为基准，则风管的能量损失为15%

2.欧洲风机能耗总量为197,000 GWh/年

总结：欧洲风管系统能耗为29,550 GWh/年，相当于每年排放17,730,000吨CO2。因此，EUROVENT得出结论：空气过滤器的节能潜力为3,150GWh/年，风管的节能潜力为29,550 GWh/年，总计为33,000 GWh/年。

高效过滤器未来将会发生更大变革，同时它也是提高风机能效的最有力的措施。

PS笑话一则：在每一个通风管道（通风系统）场景中，这些管道全都一尘不染，洁净如新，就好像每天都有一支庞大而专业的清洁队伍在擦拭和打扫一样。不知道什么过滤器这么高效，可以去除所有的灰尘，即便是在监狱里？

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器