洁净净化工程分类简单介绍_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 钢管行情

# 洁净净化工程分类简单介绍

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

洁净室是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内的温度、湿度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的房间，不论外在空气条件如何变化，室内均能具有维持原先所设定要求的洁净度、温湿度及压力等性能的特性。其洁净度级别从10万级—30万级，按用途可以分为工业洁净室、生物洁净室、微生物安全实验室；气流组织可分为单向流和非单向流；其中单向流又可分为垂直流和水平流。

单向流（10—100级）洁净室

10—100级的洁净室，均采用单向流的气流组织送风方式，即洁净室内的气流在同一截面的任一点，气流方向和速度均保持一致，这样可以使洁净室气流像“活塞”一样，将室内的尘埃粒子以最快的速度带走。要实现“活塞”的效果，需要满足屋顶才可以实现单向流的气流组织方向。

非单向流（1000—30万级）洁净室

1000—30万级洁净室的气流组织方向和100级以上的洁净室不同，室内的气流是以不均匀的速度呈不平行流动，伴有回流或涡流，它主要靠洁净的气流不断稀释室内空气，将室内的污染逐渐排出，来实现室内空气的净化。不同净化等级，主要是依靠单位时间内所送风量的不同来表现的。

工业洁净室

工业洁净室其主要控制范围是温度、湿度、风速、人流、洁净度；湿度、洁净度对工业洁净室一般都是同等重要的。它们直接影响产品的质量、精度、纯度、它是随着现代高科技工作的高速发展而发展而来的，主要适用于微电子、光磁技术、电子器械、国防科技等高科技产业。

生物洁净室

生物洁净室和工业洁净室相同，不同的是控制参数中增加了控制室内细菌。在一般情况下，洁净度、细菌的浓度比温湿度更为重要。而细菌本身是有大小的。而细菌多以尘埃粒子为寄存体，因此，控制室内空气的洁净度就能达到控制室内空气的细菌量，从而达到无菌的目的。生物洁净室是无菌手术室。ICU病房、生物制药、化妆品车间、医药实验室及要求控制室内细菌含量的无菌洁净场合的总称。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器