高效过滤器行业专业人士必知的术语大全_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 钢管行情

# 高效过滤器行业专业人士必知的术语大全

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

深圳市九鼎空调设备技术有限公司通过归纳各整理，搜集了所有相关的高效过滤器行业专业术语，通过多次核对，绝对完整，精确，如果你就是从事FFU高效过滤器行业，不妨来了解一下吧！

过滤效率的试验方法计重法和比色法首先由AFI使用，有人称AFI效率。若见到“AFI效率”，你要自己判别是计重效率(Arrestance)还是比色效率(Dust-spot)。

1.美国国家标准局 NBS (National Bureau of Standard)

早期的美国国家标准局曾将AFI的计重法和比色法定为国家标准。

2.计数效率

用粒子计数器测量的过滤器效率。

3.聚酯 PE(Polyester)

在过滤行业，指聚酯类化学纤维，例如涤纶纤维。

4.聚丙烯，丙纶PP (Polypropylene)

在过滤行业，常指带静电(驻极体)的超细聚丙烯纤维过滤材料。

5.预过滤器

对下一级过滤器起保护作用的过滤器。预过滤器可以有各种形式和效率规格。

6.ASHRAE Efficiency

用美国采暖、制冷与空调工程师协会标准ASHRAE 52.1规定方法测出的效率。一般指的是比色法(dust-spot)效率，有时也称NBS效率、AFI效率。

7.化学过滤器

在空调领域，化学过滤器一般指的就是活性炭过滤器。

8.Deep-Pleat

对传统有隔板过滤器的习惯称呼。

9.比色法

多年来国际流行的，对一般通风用过滤器的测试方法。

10.FFU (Fan Filter Unit)

自带风机的高效过滤单元。当代集成电路生产中高洁净度厂房流行过滤装置。

11.中央空调器

中央空调是最经常见到空气过滤器的地方。

12.空气过滤器

用在中央空调和洁净室时，称为空气过滤器；用在活塞发动机和小型空压机上，它叫空气滤清器。

13.G，F，H，U

欧洲对过滤器的分类代号，用的是德语字头。G代表Grob，F代表Fein，H为HEPA，U为ULPA。

14.药品生产质量管理规范 GMP

GMP是制药厂必须执行的强制性标准。

15. HEPA (High Efficiency Particulate Air) Filter

对0.3mm尘埃粒子过滤效率≥99.97%，并且经过规定方法检验合格的过滤器。

16.高效过滤风口

装有高效过滤器的非均匀流洁净室送风装置。

17.HEPA Panel

洁净室用无隔板高效过滤器的习惯叫法。

18.IAQ

室内空气品质

19.最易穿透粒径 MPPS (Most Penetration Particulate Size)

测量过滤器对最难过滤颗粒物过滤效率的一种扫描测试方法。

20.Mini-Pleat

无隔板高效过滤器的习惯称呼。有时也称为Close-pleated。

九鼎空调设备技术有限公司为您整理的20条高效过滤器术语大全，不知道对您有帮助吗？九鼎空调设备是专业从事空气净化设备的厂家，主要从事：净化工程系列，工业地坪系列，高效过滤器系列，净化设备系列（FFU/风淋室报价/空气净化设备）。如果你不是高效过滤器的行家，又急需购买，可以咨询13923832539（吴），九鼎服务空气净化设备行业十几年，绝对值得你信任！

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器