从事空气净化设备专业人士必备常识_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 钢管行情

# 从事空气净化设备专业人士必备常识

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

首先九鼎空调要让你了解空气净化设备核心产品——高效过滤器。是空调净化系统的核心设备，过滤器对空气形成阻力，随着过滤器积尘的增加，过滤器阻力将随着增大。当过滤器积尘太多，阻力过高，将使过滤器通过风量降低，或者过滤器局部被穿透，所以，当过滤器阻力增大到某一规定值时，过滤器将报废。因此，使用过滤器，要掌握合适的使用周期。在过滤器没有损坏的情况下，一般以阻力判定使用寿命。

过滤器的使用寿命除了取决于其本身的优劣，如：过滤材料、过滤面积、结构设计、初始阻力等，还与空气中的含尘浓度，实际使用风量，终阻力的设定等因素有关。

掌握合适的使用周期，必须了解其阻力的变化情况，首先必须了解如下定义：

1. 设计初阻力：系统设计风量下，过滤器阻力（应由空调系统设计师提供）。

2. 运行初阻力：系统运行之初，过滤器的阻力，如果没有测量压力的仪表，就只能取设计风量

3. 额定初阻力：在额定风量下，过滤器样本、过滤器特性曲线或过滤器检测报告所提供的初阻力。

空调设备是我们常用的必备冬夏产品，而一般人不知道的就是空调核心就是空调高效过滤器。通风空调系统需要空气高效过滤器过滤器的保护和清新空气。九鼎空调设备就是很早发现这一商机，在深圳最早开始空调设备行业。现在赢得了很多客户的信任并且长期合作发展。

空调维护人员通常会发现空调系统在使用较长时间后会发现如下问题:

1. 室内人员抱怨空气污浊,身体不适;

2. 洁净室系统的高效空气过滤器阻力增长过快,甚至1-2年就需更换;

3. 对于空调机中目前长配的金属/尼龙网和化纤无纺布,即使不清洗,阻力也不会持续上升；

4. 风机,热交换器,风阀,管道等部件严重积灰,且还有异味

5. 系统运行数年后,风量和冷/热处理量偏低,难以达到原设计要求;

6. 舒适性空调送风口的周围出现黑渍;

造成这些问题的主要原因是灰尘，所谓耐洗的过滤器对灰尘的阻挡是有限的。除了把空调系统停下来进行清洗，或更换昂贵的系统部件，更有效的措施是增设效率足够高的空气过滤器。（国内能提供空调系统清洗服务的公司很少。

经过发达国家的调查和研究证明，玻璃纤维袋式过滤器是用户最经济有效的选择。各种洁净等级的洁净室更离不开高效甚至是超高效过滤器洁净室内与室外的尘埃粒子浓度相差成千上万倍（单单是计数），要达到一定级别的洁净度，必须要设置高效过滤器，对进入室内的空气进行过滤器。请认准深圳专业高效过滤器品牌专家九鼎空调设备！

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器