曝：风淋室原理免费解说_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 现货资源

# 曝：风淋室原理免费解说

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

免费曝光全自动风淋室工作原理，采用双门互锁的控制方式，完成必需有一道门完整闭合才干翻开另一道门。可使空气的流通量减少到最低水平。避免穿插感染。

一、产品特性：

1.宁静的操作形式，坚持环境的安静

2.双门互锁，具有良好的隔音效果

3.可依据请求选择门体资料和颜色

4.可与衔接，完成风淋室自动化控制

5.全自动开启方式，无须接触，平安卫生

6.可选配运用密码电控锁，避免闲杂人员进入干净室

7.特殊情况下能手动开启门扇

二．风淋室应用范围

全自动风淋室在无尘车间洁净厂房行业运用装置非常普遍和便当，适用于电子机械、食品卫生、精密化工、微电子、光磁技术、生物工程、医疗卫生、等高新技术产业范畴中不同类型、不同等级的洁净室、洗手间、更衣间、气闸间、无菌室等各种房门，是传统无尘室入口净化设备。

三．风淋室工作原理

在内外侧非接触式手感应开关或微波感应探头的感应配合下，风淋室的进出两道门体能自动感应翻开，稍作延时(停留时间可调)，又自动关回。当门开到快90度位或快关到零度位之前，系统自动停止缓动刹车，非常快捷而平稳。整个开关门的过程无需用手推拉接触，即可自动开闭。同时系统PLC控制器在门磁闭门信号的反应下，对感应探头或手感应开关信号的开放与切断控制， 经过开门机和电控锁的配协作用，完成了两道进出门的互锁控制。到达既开关自动又稳固互锁。

四．风淋室应用的地方

1.请求进出房间不能用手推拉的无接触房间

2.双开的物料通道

3.有些场所装平移自动门空间不够，那么采用本全自动感应开门系统，在非接触式感应器的配合下，可便当完成。既可俭省空间、减少投资，密封效果又好。

五．风淋室的好处

风淋室自动感应平移门能完成洁净室入口门的开闭便利、无接触，人员及货物进出非常流利高效，全面自动化，门体自动开启和关闭，无需用手推拉。进步了消费工艺和自动化程度。风淋室自动感应平移门在原风淋室配置基础上，特配有先进的自动开门机，取消了传统闭门器，而使得该系列风淋室真正完成了全自动。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器