专业净化知识,节能的高质量洁净室保证_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 现货资源

# 专业净化知识,节能的高质量洁净室保证

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

以九鼎空调多年从事电子厂房洁净室设计及施工经验得出，要做一个节能的高质量空气洁净度等级的洁净室，必须要有净化空调的专业知识、了解中央空调系统的能耗组成和空气处理的详细过程，以及熟悉直接数字式控制系统（DDC）在中央空调系统中的应用才能够实现。另外，由于洁净室的施工流程与普通的空调工程有所不同，所以工程的施工技术也是建造高等级洁净室的一个重要保证。

某电子企业的千级洁净室，面积为780m2 ，由三个洁净室组成，分别是洁净室A面积310 m2、洁净室B面积325 m2、洁净室C面积145 m2，洁净区高2.5m；采用的空调方式为MAU++DC干盘管。新风由MAU处理后直接送入洁净天花夹层，回风是通过洁净室两侧的回风夹道以及中间回风柱进入天花夹层。设计计算的主要数据如下：

洁净室内的温度要求22±2℃，空气相对湿度为55±5%；室外空气状态参数为广东省广州地区的空气参数；夏季干球湿度33.5℃，湿球温度27.7℃，空气相对湿度67%；冬季干球湿度5℃，湿球温度3℃，空气相对湿度70%。

根据空调冷负荷计算得出洁净室A冷负荷为103kw；洁净室B冷负荷为112 kw；洁净室C冷负荷为50 kw.本工程采用FFU，其风量为1200CMH/H，功率为0.17 kw；洁净室A选用FFU数量为44个；洁净室B选用FFU数量为54个；洁净室C选用FFU数量为24个。新风机的风量分别为MAU-A风量6000 CMH，MAU-B风量8000 CMH，MAU-C风量3000 CMH.整个系统的风机总功率为29.94 kw。

FFU系统的总循环风量为146400 CMH，新风量为17000 CMH、总功率为29.94；AHU系统的总循环风量为117000CMH、新风量12000CMH、总功率为80.5kw，且AHU系统中的组合式风柜的风量大，风柜的外形尺寸大，占用的空调机房面积也大。FFU系统的总功率节约62.8%。相比之下，FFU系统循环风量大、耗低能、容易升级、占用空调机房的面积小。

深圳市九鼎空调高效过滤器技术成熟，FFU系统理论不断提高，实际应用经验积累达12年之久，制造水平的发展，使得FFU系统满足空气洁净等级的洁净室使用要求的同时，为将来洁净室的升级安排上提供了过好的方向。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器