特殊高效过滤器阻力研究_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 现货资源

# 特殊高效过滤器阻力研究

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

一．高效过滤器行业简述：

产品在我国形成产业化是在上世纪七十年代末、八十年代初期，最早由核工业第五设计院进行科研攻关。至1987年研制成功核级中效和高效空气过滤器，并于随后应用于秦山一期核电站，自此我国具备了核用和民用全系列高效过滤器的生产能力。

二．高效过滤器的分类:

1.同时消费市场也按照外形进行分类：

一般分为方形过滤器和异形过滤器，前者如通常所见的610×610×292，610×610×50等尺寸，后者如圆形过滤器、多段过滤器等。

2.高效过滤器一般按照效率进行分类：

分为高效（HEPA）、亚高效（S-HEPA）、中效（M）、初效（C）四个类别，欧洲国家按照最易穿透粒子径法将其分为G1至U17等17个级别。

三．圆形高效过滤器的应用

相对于传统的方形过滤器，圆形高效过滤器的进出风方向在一个相互垂直的维度上，由此在一些特定的环境下，更容易布置和安装。例如在一些坑道式的通风系统中，圆形高效过滤器可以通过绞索下送到很狭窄的通道内，然后在上侧施力压紧，非常便于安装和更换，具有其它形式过滤器无法比拟的优点。圆形高效过滤器在同样的安装条件下，还可以获得更大的过滤面积和更大的容尘量。由此，圆形高效过滤器较多的应用在核系统、航空工业，并且在汽车工业的应用也日益广泛。

四．圆形高效过滤器的结构形式

1.：内进风（中心轴向进风、垂直方向出风）

2.外进风（垂直方向进风、中心轴向出风）。

五．高效过滤器阻力研究：

1.胶线形式对阻力的影响

全胶线时无论过滤器在何种进出风方式下测量，阻力接近于一致。但是一些偶然的原因，试验发现断续胶线对阻力产生了相当有趣的影响。3#样品的胶线处于滤料辙幅的高点，当系统采用正压时，即中心轴向进风、垂直方向出风，阻力相比全胶线样品上升了6Pa，而同台样品换用负压系统测量，阻力相比全胶线样品下降了23Pa，达到174Pa，甚至低于玻纤分隔样品5%的阻力。试验在这个时期，顺其自然的临时增加了一项，将胶线涂在滤料辙幅的低点，即波谷的位置，每个辙幅高度上涂胶一半。样品采用同前的测量系统，该样品表现出于前者完全相反的特性，而且差距之大超出常规的理解。该台样品采用外进风方式测量时，阻力达到了惊人的764Pa，反复测量均在此上下范围，而采用内进风方式测量时，阻力仅为191Pa。

2.护网对阻力的影响

护网是圆形过滤器不可或缺的一个部件，既起到支持过滤器壳体的作用，也对脆弱的玻纤滤料起到保护作用，但护网会增加空气过滤器的阻力。同上的试验证明，当护网的孔洞正对滤褶间隙、而且其间隔恰好等于褶间距时，增加的阻力最小，仅为7Pa左右，而当护网转动一定的角度时，阻力将额外增加11Pa。

3.辅助定型对阻力的影响

圆形初效空滤的使用者很少关心这类产品的阻力，而且出于获得较大容尘量的考虑，初效滤芯的褶间距较大，自身定型能力较好，因此对初效产品的阻力问题不再赘述。而对于圆形高效空气过滤器，阻力的重要性获得提高，甚至于可以超过对容尘量的考虑。通过对高效产品的检测，得出结论认为，同等工况下，如果不采用辅助定型措施，产品的阻力将高的异常，以至于安装后随即系统就会报警要求更换。

4.定型材料对阻力的影响

正如前文所述，通常采用热熔胶胶线或玻纤滤料进行分隔。采用胶线分隔时，涂胶线处将无法通风，因此会造成过滤面积的损失，目前国内的设备基本上采用1英寸的间隔，胶线直径达到2mm，采用同样度量标准换算后，理论上计算得到损失的比例为7.8%。采用玻纤滤料分隔时，因分隔物和基础滤料相同，其通过性没有受到影响，因此没有阻力损失。

在同卷滤料的情况下，采用胶线分隔样品阻力实测为197Pa，而采用玻纤分隔的样品阻力实测为184Pa，前者高出13Pa，换算为6.6%。接近理论计算值，同时也反映出玻纤滤料对阻力仍然产生了细微的损失。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器