高效过滤器大改造,技术联盟,收益大_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 现货资源

# 高效过滤器大改造,技术联盟,收益大

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

九鼎空调设备技术有限公司组织专业技术人员学习考察了国内同类钢厂热轧水处理系统。通过对比分析，并与国内过滤器设备制造厂家进行技术交流，九鼎空调设备公司制定了以下改造措施，对原有的进行了相关改造。改造后的高速过滤器水处理能力明显增强，系统运行非常平稳，保证了热轧生产的稳定运行。

一．过滤器本身改造：

1.采用新的滤料级配，以保证滤料有效的膨胀高度和过滤精度。

滤料级配如下：

卵石层：粒径4～8mm，厚200mm

石英砂层：粒径2.0～2.5mm，厚350mm石英砂层：粒径1.2～1.8mm，厚650mm无烟煤层：粒径3～5mm，厚1300mm

2.过滤器本体的改造（是最关键一个改造措施）

3.在过滤器顶部反洗出水处加装不锈钢机械防跑滤料缓冲装置和液位振荡控制装置。

4.拆除过滤器内塔型ABS材质的短柄滤帽，更换为圆柱型尼龙材质的长柄滤帽。

5.改变反洗气管的结构，由环管式改为子母管鱼刺型结构，充分保证反洗布气的均匀性。

6.过滤器编制新的PLC伺服控制程序，实现全自动操作。

改造前后的过滤器结构见图：

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器