高效过滤器更换讲求中医“望闻问切”_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 现货资源

# 高效过滤器更换讲求中医“望闻问切”

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

：通常以滤除≥0.3um微粒为目的，滤除效率符合相关条件的过滤器。一但无法达到要求就要立即更换。例如，医院洁净室技术是利用净化空调系统的多级过滤器,阻留空气中的尘埃实现空气净化功能,使洁净室的洁净等级达到使用要求。当过滤器容尘量过多,阻力达到一定数值后,就要进行更换,更换初、中效过滤器,对洁净室的含尘浓度影响较小,通常由医院的维护人员操作。因此,更换高效过滤器非常必要和重要。否则，医院空气质量如何保证，病菌病毒如何控制。

如何有效了解空气过滤器的更换时间，大大减少洁净室的损耗度和提高企业工作效率呢？深圳市九鼎空调介绍：采用中医“望闻问切”之法，我们能够从七方面来简单判断更换周期：

1.望——用眼观察法空气过滤器滤料的颜色是否发生变化，如滤料颜色变黑需要改换

2.望——如果检查到空气过滤器中的高效过滤器泄漏需立刻更换。

3.闻——用手触摸法，触摸空气过滤器出风滤料，如手上是否有较多的灰尘杂质需要改换

4.问——初效和中效过滤器在正常的工作它们视阻止力两倍，每三个月为一更换周期。

5.问——当整个洁净室它的总送风量的百分之七十时，需全部更换空气过滤器中的高效过滤器

6.问——更换了初中效过滤器风速还达不到标准需更换高效过滤器

7.切——用记录法，记录每一次的更换周期，以此准确把握下次的更换时间。

正确的判断，要有相当丰富的经验。所以刚入这行的同事，还应该从其他方面着手判断，或者借助工具精确判断。以确保洁净室空气，温度，湿度保持良好状态。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器