没有规矩不成方圆:高效空气过滤器行业行规_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 现货资源

# 没有规矩不成方圆:高效空气过滤器行业行规

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

一、空气过滤器的相关行业标准

HG/T2061-1991橡胶机械用空气过滤器

JB/T6417-1992空调用空气过滤器

JB/T7374-1994气动空气过滤器技术条件

JG/T22-1999一般通风用空气过滤器性能试验方法

TB/T3135-2006机车、动车用车体空气过滤器

GB/T13554-2008

GB/T14295-2008空气过滤器

GB/T15187-2005湿式除尘器性能测定方法

GB/T17939-2008核级高效空气过滤器

GB/T6165-2008高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力

二、空气过滤器的效率概念：

指空气过滤器从开始投入使用到使用一定时间后报废的加权平均过滤效率。空气过滤器效率，所谓的过滤器分级效率，指的是在某一种检测方法前提下，对空气过滤器过滤效率进行分类的一种方法。不同的过滤器检测方法，得出同种过滤器过滤效率会不一样，分类级别也会有所区别。目前在全世界被越来越多国家采用的标准对粗(初)、中效过滤器而言是欧洲标准EN799、对高效空气过滤器而言则是欧洲标准EN1822。中国国家标准目前生产厂家很少采用了。

三、额定使用风量控制：

过滤器在不同使用风量下有不同的阻力，一般在选择过滤器时要低于额定风量10%左右。

四、阻力特点：

如果能过滤掉污染物，就一定会产生阻力，而且，一个合格的过滤器随着使用时间的延长，其阻力会越来越大。

五、额定风量：

额定风量是在过滤器达到设计效率时的最大风量。对于过滤器的选择，我们希望在它小于额定风量运行，这样可以保证其效率的稳定。需要说明的是，因市场的竞争，市面上有些厂家减少过滤器滤材的用量，以降低成本。制作出的过滤器达到额定风量情况下阻力增大且过滤效率降低，使送风系统负担加大，且主过滤器使用寿命大大减短。一台合格的过滤器需要在较小阻力下达到额定风量，就需要在滤材滤速一定的情况下增大滤材面积，使之达到设计的额定风量。

六、使用寿命：

一个过滤器的实际使用寿命指的是过滤器在保持额定的效率前提下，达到一定阻力的使用时间；如果一个过滤器不能够在使用过程中保持一定的过滤效率，那么就谈不上有什么使用寿命。

高效空气过滤器的效率只能通过检测才能得知，国内目前一般粗、中、高中效过滤器在密封好的情况，均按供应商提供的滤材效率来定成品效率。亚高效、高效必须经过逐台检测，合格品才能出厂。深圳市九鼎净化专业检测，专业生产高效空气过滤器，保证质量和服务。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器