深圳FFU厂家九鼎为您介绍FFU设计和选型的要点_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 钢管行情

# 深圳FFU厂家九鼎为您介绍FFU设计和选型的要点

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

直到1984年，在亚洲才出现大规模应用FFU的事例（大约有5000台）。是什么原因导致FFU在这么长的时间没有得到广泛的发展呢？有三个问题占主导地位：噪声较大问题；压力平衡问题，在很大的静压箱里，各不同角落的风机是否能得到均衡的压力，这在当时也是不能够得到保证的；维护问题，FFU本身造价就比较高，如果它的电机寿命不能保证的话，更换又会带来附加投资。这些都是造成当时的企业不选择使用FFU的主要原因。

因此了解FFU设计各选型尤其重要，可以节约各项成本。下面由深圳FFU厂家九鼎为您简单介绍FFU设计和选型的要点。每个国家，每个地区可能有不同的参数标准，我们以深圳FFU为例。

FFU的主要参数：尺寸(mm)，面风速(m/s)，机外余压(Pa)，噪音(dBA)，功耗(W)，振动(mm/s)，寿命(hours)等。

FFU的选型要点：

◆材质－根据使用环境及成本选择，目前常用镀铝锌材质，能满足洁净室的环境需求(防腐蚀)且成本低；

◆风量或风速－根据换气量及尺寸换算出面风速，一般范围在0.3~0.45m/s；

◆尺寸－目前，国内、外常用的模数有1200X600mm(4英尺X2英尺)、1200X900mm(4英尺X 3英尺)、1200X 1200mm(4英尺X4英尺)、其厚度多在300-400mm。

◆马达－AC(交流电)和DC(直流电)两种。一般来讲Class 1000~100,000的洁净室常用AC FFU，而洁净度较高区域则用DC FFU。就是因为高等级洁净室对于温湿度要求更为严格，采有DC FFU就能应用软件控制，精确度较高。对于FFU的控制系统在下面另阐述。

◆振动－一般是符合德规G2.5标准，因为微振动的控制对于生产工艺非常重要。

◆噪音－一般设定为54dB(A)@1.5m，即距过滤器下表面1.5m处噪音值小于54dB(A)。 FFU的声压级噪声大多在57dB(A)～59dB(A)之间。比较好的品牌其噪声在54dB(A)。

◆绝缘等级－一般为Class E,B或F。

◆轴承寿命－一般为L10≧40,000hours,即10%的轴承损坏的最大使用时间不小于40,000hours。

◆能效比－耗电量与风量的比值，级效比值越低越节能。

◆静压－根据过滤器规格及风道的结构阻力。FFU的机外余压都是足以克服循环通道上的阻力。当高效过滤器为初阻力，且保证FFU送风断面风速为0.35m/s时，不同FFU的机外余压均在100Pa左右，有的高达130Pa。

◆滤网－应不同制程需求，常用到H13,H14,U15和U16甚至U17的过滤器(欧规)，有时应生产工艺的需求会要求采用低硼的材料，以进口品居多。

综上所述，不难看出FFU有很多可以降低成本的地方，未来大规模应用FFU的洁净室也将越来越多。制造商九鼎空调设备的发展突破点在于低噪音,低能耗及低成本,也就是在于马达的选用，机壳材料的选用以及机壳构造的改进。简单可靠、性能优异、价格便宜。有需要可致电：一三九二三八三二五三九。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器