值得一看的FFU完整分析和推荐_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 钢管行情

# 值得一看的FFU完整分析和推荐

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

FFU层流风单元模块可连接使用，使得FFU广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和和层流罩等应用场合。 FFU|深圳FFU|FFU风机过滤单元是风机和过滤器组合一起构成自身提供动力的末端净化设备。FFU有：不锈钢FFU，全冷板喷塑FFU，铝板FFU、镀锌板FFU，百级FFU、十级FFU、层流罩、风机过滤单元、洁净室、洁净棚等 “九鼎”牌，九鼎空气净化设备风机过滤机组采用美国最新技术，适用于各种环境中提升洁净度。可为不同尺寸、不同洁净等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室，洁净厂房式改造翻新中，即可提高洁净度级别，降低噪音和减少振动，也可大大降低造价，安装维护方便，是洁净环境的理想设备。

1.净化级别：静态100级；

2.风速为：0.2-0.5m/s，噪音≤60dB，电源为220V，50Hz。；

3.无隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别；

4.整体采用冷钢板酸洗静电喷塑；

5.无级调速设计，调速性能稳定，在高效过滤器终阻力的状态下仍能保证风量不变；

6.选用台湾高效离心式风机，寿命长、低噪声、免维护、震动小，且提供两年质保；

7.特别适合组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可以渐多台串联成100级流水装配线。FFU设有初、高效两级过滤网。风机从FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤，过后的洁净空气在整个出风面以0.45M/S±20%的风速匀速送出。

FFU可分为：FFU风机过滤机组、风机过滤单元、风机净化机组、FFU高效过滤器、净化送风机组、洁净送风系统等 FFU产品特点是高度低，系统设计时可节省气室空间。轻量化结构设计，可符合各厂家的Grid 系统安装，更可依 Grid 系统，变更 FFU 结构尺寸设计。内部装置扩散板．风压扩散均匀，出风面风速平均稳定。金属结构顺风道内胆，永不老化．杜绝二次污染产生，表面光滑，风阻低．隔音效果优良。特殊入风口，风道设计，降低压损与噪音的产生。马达效率高，系统消耗电流低，节省能源成本。单相马达，提供三段式调速，可依实际状况调高或降低风速与风量。

本产品可接受非标定做！如有疑问请联系：吴经理：13923832539

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器