不是所有的手术室都是必须安装风淋室的_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 现货资源

# 不是所有的手术室都是必须安装风淋室的

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

手术室分多种，大多是不需要安装的。ICU（重症监护病房）就要用风淋室。医护人员进去的时候必须先通过风淋除尘。

风淋室工作原理：是利用有一定风速的空气，吹去人、物表面的沾尘，保证洁净空间洁净度有一定效果。风淋室是非洁净室与洁净室缓冲通道最好的空气净化设备之一，它利用高速的气流吹落并清除人身服装或物料表面上附着的粒子。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。主要由风机和组成。

但是在洁净手术室门口设置就不合适了，由于病人体弱，不能经受高速气流吹淋，同时风淋室底面高出地面，影响手术车的推行；一个手术部往往有多间至20间手术室，有数十至一、二百医护人员几乎同时工作，即使设几间风淋室也不够用，而且效果也不理想，而洗手后更不便风淋，所以建议不设风淋室。医生都会穿戴无尘用品，保持洁净度，时候消毒达到洁净的目的。

虽然不是所有的手术室都是必须安装风淋室的，但是几乎所有产品生产厂家都会用到风淋室，高效过滤器，FFU等空气净化设备产品，因为它不存在手术室的特殊性，在产品的每个环节都必须保证产品的洁净度，超过国家的标准就是“废品”。有很多违法商家为节约成本不设置任何空气净化设备，导致食品中毒情况不在少数，深圳市九鼎空调设备专业生产各类空气净化设备，如风淋室，FFU，高效过滤器，欢迎各大厂家采购，做一个良心企业。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器