PTFE过滤器VS玻璃纤维过滤器=前景_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 钢管行情

# PTFE过滤器VS玻璃纤维过滤器=前景

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

比较PTFE过滤器与玻璃纤维过滤器,我们可以得到不同过滤器的应用前景。过滤器对粒径为0.3μm, 0. 5μm, 1. 0μm粒子在不同风速下的过滤效率,这两个玻纤高效过滤器在不同风速下对1.0μm粒子的过滤效率都为100%,对0. 3μm、05μm粒子的过滤效率随风速的增大都有降低的趋势,亦可以看出高效过滤器对大颗粒的过滤效率高于对小颗粒的过滤效率,而且规格610×610×150mm高效过滤器的过滤性能优于规格610×610×90mm的高效过滤器。
用相同的方法,得到规格480×480×70mm的PTFE高效过滤器的过滤效率随风速变化的关系.对0. 3μm, 0. 5μm粒子玻纤高效过滤器的过滤效果更好一些,特别是对于0.3μm的粉尘对比效果更明显。三者对1μm粒子的过滤效果都为100%。
为了更直观的对比玻纤滤料与PTFE滤料的过滤性能,直接对两种滤纸进行了过滤性能测试.
通过测定PTFE和玻璃纤维两种滤纸对0. 3μm的粒子在不同风速下的过滤效果而得到的[7-8]。很明显,PTFE滤纸的过滤效率低于玻璃纤维滤纸的过滤效率。综合考虑滤料的阻力性能和过滤性能,容易看出PTFE滤料更适合制作粗效或亚高效过滤器,而玻璃纤维滤料更适合制作高效或超高效过滤器。
通过比较PTFE过滤器与玻璃纤维过滤器的阻力性能和过滤性能,探讨不同高效过滤器应用的前景。从实验中我们可以得出这样的结论,风速是影响空气高效过滤器过滤效果的很重要的因素,风速越高过滤效率越低,对PTFE高效过滤器而言这种影响更明显,而且整体而言PTFE高效过滤器的过滤效果比玻纤过滤器的效过滤效果差些但其阻力比玻纤高效过滤器低,所以PTFE滤料更适合制作粗效或亚高效过滤器,而玻璃纤维滤料更适合制作高效或超高效过滤器。本实验中所选用的规格610×610×150mm的玻纤高效过滤器阻力比规格610×610×90mm的玻纤高效过滤器低,过滤性能比610×610×90mm的玻纤好。目前纯PTFE过滤材料的价格比玻璃纤维要高一些,但PTFE与玻璃纤维相比,其耐温性、耐腐蚀性和水解胜则好于玻纤,因此生产高效过滤器时要综合考虑各种因素兼顾技术性能和经济性能。深圳九鼎空调设备有限公司考虑周全，设备精良，欢迎咨询！

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器