装修指南：如何选择强化木地板_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 工程案例

# 装修指南：如何选择强化木地板

发布日期：2012-05-26 11:21 浏览次数：

复合木（强化木）是最常采用的家庭地面材料之一。

但由于市场上有很多品牌和型号，其性能、价格等因素也相差很大。消费者在选择复合木时，往往会感到无所适从。

为此，我们向您介绍选购强化木特别要注意的几个方面：

一、挑耐磨值

耐磨值是用转数表示的，转数越大，耐磨程度越高，价位也就越高。

作为居家环境，耐磨值在10000转左右就够了。

如果选择过高的耐磨值，有时就会造成不必要的浪费。

二、挑企口是否平直

企口的完整程度直接关系到木的使用寿命。

三、挑颜色和木纹

挑选颜色、木纹时，一定要考虑房间的大小，颜色、风格和个人的爱好。

一般来说，房间大，可选择颜色深一点，木纹复杂点的。

房间小，选择颜色浅、木纹素雅点更好。

四、挑板面光洁度

复合从板面光洁度大致分为：沟槽型、麻面型、光滑型等。

这些品种无所谓哪一种好，完全取决于您的个人爱好。

另外，您要注意，由于在铺装过程中会有少许损耗，购买时一定要多买几块，才能保证正常的铺设数量。

还有搬运过程中一定要保护好边角。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器