教你聪明利用FFU创造优质洁净室_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 现货资源

# 教你聪明利用FFU创造优质洁净室

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

的特点：低能耗、低噪音、方便灵活、节约空间、易安装。

方案1：FFU系统中：MAU的全压损失为800Pa,功率为2.2kw；FFU(规格为1200×600，风量1200CMH)有14个，单个FFU的功率为190W,FFU总功率为2.66kw；整个系统的总功率为4.86kw。

方案2：AHU系统中：MAU的全压损失为700Pa,功率为2.2kw;AHU的全压损失为1300Pa，功率为15kw；整个系统的总功率为17.2kw。

通过对方案1、2的功率比较，我们得出一个结论：

FFU——方便灵活：由于FFU是自带微型风机的，它不受区域的限制，可根据需要分区控制。随着科学技术的不断进步，特别是集成电路技术的飞速发展，对洁净室空气洁净度等级的要求越来越高，因此洁净室空气洁净度等级升级是不可避免的趋势。如果原有的洁净空调方式是MAU+AHU+HEPA的话，所谓洁净室升级就意味着重建，因为改造关系到施工难度以及在施工过程对原有的天花板及天花板管道的破坏，最后的投资与重建的投资相差不大，而且对洁净室温湿度的控制提出了更高的要求。另外，也不利于节能。但如果原系统采用的是MAU+FFU+DC干盘管的空调方式，由于洁净室循环风的总量是FFU的风量总和，且FFU的安装是配合吊顶骨架的，洁净室升级就是在洁净天花上增加相应的FFU个数。由于系统风管很少，省掉了风管的制作与安装，施工的难度大大降低，施工工期也大幅度缩短。一种产品的市场占有率很大程度都取决于进入市场的时间，进入越早越容易占有市场、越早见到利润，而且任何一个投资者在都希望在最短的时间得到回报，这就更加能体现FFU系统的优势。

另外，例如在某个生产工序上需要的空气洁净度等级是洁净室达不到的，且升级洁净室等级又过于浪费或者是没有必要时，我们就可以利用FFU的特性，制作一个提高局部洁净度等级的洁净室送风单元（例如FFU层流罩）。

FFU——低能耗：FFU在系统充当循环风柜和高效过滤器的集合体，而且其消耗的功率远比循环风柜AHU功率的要小，符合现在大力提倡节约型社会的主题，并给厂方在节约生产成本方面找到一个新的方向。深圳市九鼎空调正是认真贯彻这种思想的。

FFU——低噪音：《中户人民共和国国家标准城市区域噪声标准》规定：工业区昼间65db(A)、夜间55db(A)。目前市场上风机的噪音值一般是在65∽90db(A)，有的甚至会达到100db(A)以上，如果采用AHU系统就很容易噪声超标，造成噪声污染。而FFU的噪音值一般是在45∽55db(A)，这样就不会担心其噪声会超标。

FFU——节约空间：由于AHU系统风管很多，再加上给排水、消防以及工艺等众多管线就使得洁净室天花内错综交杂，给检查维修得来很多不便。FFU系统由于只有新风送风管且不多，这样天花内的空间就少了很多管线且整齐有序，自然占用的空间也就减少了，给日后的检查维修和洁净室升级改造留出了很多有效空间。

FFU——易安装：通常采用FFU系统的洁净室天花板都是用吊顶骨架来固定的，我们在选择洁净天花板时，只要将其尺寸、吊顶骨架的间距与FFU的外形尺寸刚好吻合，这样安装时只要将FFU摆放在吊顶骨架上，不但安装简单快捷，而且是在洁净室内与天花板一致的尺寸，整齐美观。

掌握了这五个窍门，相信你也能聪明利用FFU创造优质洁净室，以上由深圳市九鼎空调和大家分享十几年的工作经验和技巧，希望可以帮助大家！

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器