解析橱柜各种花样名词_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 工程案例

# 解析橱柜各种花样名词

发布日期：2012-05-26 11:21 浏览次数：

台面、门板、件……橱柜可以说是产品中构成较为复杂的产品，构件多且价格不菲。所以消费者在选购橱柜时，需要对台面、门板、件等有一个全面的了解，所以需要了解的概念也格外多。这一期，我们邀请专家对这三部分专业名词做一个梳理，让您忙中也把握十足。

台面

人造石台面

人造石是以甲基丙烯酸甲酯和不饱和聚酯树脂的混合体和氢氧化铝为填充料制成的，按照树脂成份不同分为树脂板、亚克力板和复合亚克力三种。树脂板以不饱和聚酯树脂和氢氧化铝作为填充料。亚克力板因不含其他树脂，老化过程缓慢，使用寿命长。复合亚克力板是介于树脂板和亚克力板之间的实用型人造石板，有亚克力板的韧性、细腻和高强度，而且价格适中。

人造石色彩丰富，具有无毒性、无放射性，不粘油、不渗污、抗菌防霉、无缝拼接、任意造型等优点，同时也有一定的耐磨损、耐冲击性能。但是，其耐腐蚀和耐高温性能一般，使用时台面不应长时间积水，更不能将热锅直接放在台面上。

目前，市场上所谓的纯钙粉人造石，以工业树脂和碳酸钙为原料，有毒有异味、加工性差、易断裂变形，表面有塑料胶质感，耐光性差，消费者购买时需要提防不良商家以次充好。

石英石台面

石英石板是由90%以上的石英晶体加上少量树脂及其他微量元素合成的。石英晶体是自然界中硬度仅次于钻石的天然矿产，表面硬度大耐刮滑。石英石台面晶莹剔透、色彩艳丽，具有无毒性、无放射性、阻燃性、不粘油、不渗污、抗菌防霉等优点，与人造石台面相比，具有硬度高、不变形、不变色、耐酸碱、耐磨损、耐腐蚀和耐高温等特点。但因其硬度高，不能做无缝拼接，造型也不如人造石丰富。

天然石台面

天然石台面按材料分，有大理石台面和花岗石台面两种。大理质较为疏松，且表面有细孔、裂纹或者缝隙，耐污性较差。此外，由于在生产、运输、和使用过程中难免会渗入污物残渣，较难清洗。由于大理石一般含有杂质，且在空气中容易风化、溶蚀，表面很快失去光泽。与大理石相比，花岗岩密度大、硬度高，表面很耐磨，抗细菌再生能力较好。

天然石或多或少都会有一定的辐射性，且不能很好地做无缝拼接。

不锈钢台面

不锈钢台面是由不锈钢薄板材料经过裁剪、折弯和焊接等工序加工而成的。此台面耐腐蚀、耐清洗，抗细菌再生能力是所有台面中最好的。缺点是表面易划伤，不易修复。使用中不能将过热的锅等直接放在台面上，避免高温造成局部鼓起变形。

因材料和制造工艺的限制，此台面造型单调，特别是在转角部位和拼接部位缺乏有效的处理手段，不能做无缝拼接，只适合制作一字形简单结构台面。

铰链

滑轨阻尼

铰链就是通常说的合页，是橱柜最关键的部件，它质量可以决定橱柜的功能和使用寿命。质量好的铰链采用优质钢制造，表面电镀细腻光滑，重量较劣质铰链重很多，承载力也大。另外，优质铰链各个零部件齐全合理，特别是调节螺丝配合紧密，不会因为长时间反复启闭门板引起铰链调节螺钉的松动，从而导致门板脱落等。

滑轨

滑轨是抽屉的重要部件，分隐藏式和外露式两类。橱柜抽屉通常用的是隐藏式滑轨，就是安装在抽屉下面处于不可见的位置，可有效地防止滑轨渗入水渍、粉末和颗粒等杂质，从而保证滑轨使用寿命，保证抽屉启闭润滑顺畅。而按抽屉抽拉深度来分，滑轨有半拉和全拉之分。所谓半拉滑轨，就是说抽屉可拉出近三分之一的部分，而全拉滑轨可以使抽屉完全拉出。

阻尼

起到缓冲作用的一种小配件，广泛用于铰链，滑轨，抽屉，门板等，具有减震消音作用，特别适合在安静的环境中使用。例如在关闭门板的时候，门板与柜体接触的瞬间，阻尼器自动启动，可让门板轻柔无声地关闭。

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器