什么是洁净工作台？洁净工作台怎么选择_高效过滤器空气净化设备网站织梦模板

### 现货资源

# 什么是洁净工作台？洁净工作台怎么选择

发布日期：2012-06-01 13:43 浏览次数：

什么是洁净工作台？
什么是洁净工作台超净工作台，它的作用是什么？
洁净工作台超净工作台是为了适应现代化工业、光电产业、生物制药以及科研实验等领域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。洁净工作台|超净工作台其工作原理为：通过风机将空气吸入预，经由静压箱进入高效过滤器过滤，将过滤后的空气以垂直或水平气流的状态送出，使操作区域达到百级洁净度，保证生产对环境洁净度的要求。
洁净工作台超净工作台根据气流的方向分为垂直流超净工作台(Vertical Flow Clean Bench)和水平流超净工作台(Horizontal Flow Clean Bench)，根据操作结构分为单边操作及双边操作两种形式，按其用途又可分为普通超净工作台和生物(医药)超净工作台。

洁净工作台超净工作台特点
洁净工作台超净工作台以其开放式台面、操作方便、洁净度可达百级的优势广泛应用于医疗、科研、光电等产业。东莞市德鑫净化设备有限公司自主研发制造的超净工作台在具备以上特点的同时还有以下几方面优势：
1、洁净工作台超净工作台采用德国EBM生产制造的直驱式高效离心风机，具有低噪音、寿命长、免维护、可无级调速等优点。经测试在高效过滤器初阻力情况下，可节能50%以上，有效的降低实际运行成本。工作寿命可长达50000小时以上。
2、洁净工作台超净工作台不仅可以根据工艺需要布置为单台使用，也可以多台串联形成100级流水超净生产线，具有可组装可单用，灵活性较强的特点。
3、洁净工作台超净工作台装有美国Dwyer压差表，明确显示高效过滤器两侧的压差，并能够及时提醒用户更换高效过滤器。
4、洁净工作台超净工作台轻触式操作面板，LED数字显示，美观且便于操作。
5、洁净工作台超净工作台采用不锈钢工作台面，更有效保证洁净度。
6、洁净工作台超净工作台品出厂前均按照美国联邦209E标准逐台严格检测，可靠性极高。
联系请致电13923835031

打印本页 || 关闭窗口
产品知识

- 2012-07-04·江西3pe防腐无缝钢管 江西直缝焊管厂 江西外径351钢
- 2012-07-04·华中 不锈钢管 行情
- 2012-07-04·38*10双相不锈钢 38*10铁素体不锈钢 38*10流体管价
- 2012-07-04·华中 直缝焊管 行情
- 2012-07-04·潜江钢管力学性能介绍 潜江27simn无缝钢管 潜江无
- 2012-07-04·桃園縣GB3087-2008 桃園縣GB5310-2008 桃園縣Q235钢
- 2012-07-04·延安内螺纹合金管 延安299*8mm价格 延安16mn无缝钢
- 2012-07-04·其它地区 其它钢管 行情
- 2012-07-04·台州精密无缝钢管供应 台州无缝钢管厂 台州钢管公司
- 2012-07-04·泰安X52无缝钢管价格 泰安冷拔高压锅炉管 泰安103*7

新闻动态

电话：021-58592391,58592382 传真：021-66030508 手机： 技术支持：山启机械电子商务部
公司地址：中国上海浦东新区金海路1000号 主要产品：磨粉机 雷蒙磨粉机 高压悬辊磨粉机 碳化硅磨粉机 三环中速磨 袋式(脉冲)除尘器